Microsoft Windows için Canon Generic FAX Driver - Sürüm 10.57
Bu yazılımı kullanmadan önce, lütfen yükleme sırasında görüntülenen CANON YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ belgesini okuyun. Ayrıca, eşlik eden [misc]'da veya indirilen sürücü klasöründe CD-ROM içinde saklanan CANON YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULAtr-TR.rtf) belgesini de görüntüleyebilirsiniz.
Bu README dosyası faks sürücüsü yazılımını yüklemenize ve Microsoft Windows ile kullanmanıza yardımcı olmak üzere ek bilgi içerir.
Çoğu yazılım ve donanım ürününde olduğu gibi, bazı bilgiler kılavuzun geliştirilmesinden sonra kullanıma sunulur. Bu sürücü yazılımıyla ilgili güncelleştirilmiş bilgiler bu BENİOKU dosyasında verilmektedir. Yardıma gereksinim duyarsanız, lütfen yerel Canon şirketinize başvurun.
Bu belgede görülen tüm marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
All other trademarks are the property of their respective owners.
İÇİNDEKİLER
Genel Bakış
Sistem Gereklilikleri
Sürücüyü Yükleme
Faks İletim Ayarlarını Sürücüden Yapılandırma
Yardım'a Başvurma
Kullanılabilir Hedef Sayısı
Yükleme Sırasında Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar
Faks Gönderirken Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar
Aygıt Ayarlarına İlişkin Kısıtlamalar
Genel Bakış
Bu faks sürücüsü, makinenizin isteğe bağlı bir faks kartı içermesi halinde, herhangi bir Windows uygulamasından uzak bir faks makinesine faks göndermenize olanak tanır.
Sistem Gereklilikleri
Bu sürücü aşağıdaki sistem ortamlarıyla kullanılabilir.
İşletim Sistemi Yazılımı
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Sunucu Tabanlı Bilgi İşlem Ortamıyla
Uyumlu Windows Terminal Server (Hizmet)
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Uyumlu Yazılım
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2109/2112/2203(LTSR)/2206
VMware vSphere 6.7/7.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Küme sunucusundaki işletim sistemleri
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Bilgisayar
Yukarıdaki işletim sistemi yazılımlarını düzgün şekilde çalıştıran herhangi bir bilgisayar.
Ancak, ARM mimarisi desteklenmemektedir.
Sürücüyü Yükleme
Bir sürücüyü güncellemek veya eklemek için yükleyiciyi kullanmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca Windows'un Yazıcı Ekleme Sihirbazı'ndan da sürücü ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Yükleme prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi almak için Canon portalındaki (https://oip.manual.canon/) kurulum kılavuzuna bakın.
Yüklemeyle ilgili uyarılar için bkz. "Yükleme Sırasında Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar".
Faks İletim Ayarlarını Sürücüden Yapılandırma
Faks iletim ayarlarını sürücü kullanarak yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
Varsayılan Ayarları Değiştirme
Faks iletim ayarları ekranını görüntüleyin ve aşağıdaki prosedürlerden birini uygulayarak sürücünün varsayılan ayarlarını yapılandırın.
Başlat menüsündeki [Ayarlar]'dan görüntülüyorsanız
1. [Bluetooth ve cihazlar]'ı (veya [Cihazlar]) görüntüleyin.
2. [Yazıcılar ve tarayıcılar]'da, ayarlanacak cihazın yönetim ekranını görüntüleyin.
Yönetim ekranını görüntülemek için cihaza veya ilgili cihaz için [Yönet]'e tıklayın.
3. Ayarlanacak cihazın [Yazdırma tercihleri]'ne tıklayın.
Windows'un [Denetim Masası]'ndan görüntülüyorsanız
1. [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı görüntüleyin.
[Ayarlar] ekranı görüntülenirse, ekranı [Ayarlar]'dan görüntülemek için yukarıdaki prosedüre bakın.
2. Yazıcı listesinden, ayarlanacak aygıtı sağ tıklatın → görüntülenen menüden [Yazdırma tercihleri]'ni seçin.
Faks Gönderirken Ayarlama
1. Uygulamanın yazdırma menüsünü seçin.
2. Görüntülenen yazdırma ekranında, kullandığınız aygıtı seçin → [Tercihler]'i tıklatın.
Uygulamaya bağlı olarak, [Tercihler] "Yazıcı özellikleri" veya "Özellikler" adını alabilir.
Yardım'a Başvurma
CANON INC., çevrimiçi kılavuzların kullanımını daha iyi anlamak için, Google Analytics'in sağladığı web analizi araçlarını kullanıyor. Google Analytics kullanımıyla müşterilerimiz hakkında kimliklerini açığa çıkaracak bilgiler toplanmaz. Ayrıntılar için aşağıya bakın.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Google Analytics'in verileri kullanmasını önleme hakkında bilgi için aşağıya bakın.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Kullanılabilir Hedef Sayısı
Tek seferde gönderim yapabileceğiniz hedef sayısı aşağıdaki ayarlara göre farklılık gösterir.
(1) [Bir seferde belirtilebilecek hedef sayısını 2000 olarak ayarla] seçili olduğunda:
[Kapak Sayfası Ekleme], [Yok] ise: 2000
[Kapak Sayfası Ekleme], [Her Hedefe Farklı Sayfa] ise: 100
[Kapak Sayfası Ekleme], [Tüm Hedeflere Aynı Sayfa] ise: 2000
(2) [Bir seferde belirtilebilecek hedef sayısını 2000 olarak ayarla] seçili değilse:
[Kapak Sayfası Ekleme], [Yok] ise: 500
[Kapak Sayfası Ekleme], [Her Hedefe Farklı Sayfa] ise: 100
[Kapak Sayfası Ekleme], [Tüm Hedeflere Aynı Sayfa] ise: 500
NOT
Gruplar söz konusu olduğunda, yukarıda belirtilen hedef sayısı, grupta kayıtlı kişisel hedef sayısıdır.
Belirtilen hedef sayısı (yukarıda belirtilenler arasından) ayrı olarak birden fazla işe gönderilir. Bunun sonucunda, iş yazdırma günlük listesinde vs. ayrı faks iletim dosyaları olarak görüntülenebilirler.
Aygıtta saklanabilecek faks iş hedefi sayısı sınırlıdır. Bazı yazıcı modellerinde, bir faks işi gönderildikten sonra, hedef sayısı sınır değeri aşarsa son gönderilen iş/işler silinebilir. Grup sınırını aşan sayıda hedefin kaydedilmesi halinde, faksın birden fazla grup hedefine sürekli olarak gönderilemeyeceğini unutmayın.
Yükleme Sırasında Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar
Kullandığınız bilgisayarın kullanıcı ayrıcalıklarını değiştirip yükleyiciyi çalıştırırsanız, yükleme işlemi düzgün şekilde gerçekleşmeyebilir. Bu durumda Administrator olarak oturum açın ve yüklemeyi yeniden deneyin.
Yükleyiciyi kullanırken bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görüntülenirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmazsanız, varolan sürücüler düzgün şekilde çalışmayabilir.
Sürücüyü yüklemeden önce doğru bölge ayarlanmazsa sürücü doğru çalışmayabilir. Bölge, aşağıdaki iki konumdan birinde ayarlanabilir.
Başlat menüsünde [Ayarlar] > [Zaman ve dil] > [Dil ve bölge] > [Bölge] (veya [Zaman ve dil] > [Bölge]/[Bölge ve dil])
Windows'ta [Denetim Masası] > [Bölge] (veya [Bölge ve dil])
Bir SMB (NetBIOS ağı) yazıcısının paylaşılan aygıt olarak belirtildiği sunucu bilgisayara sürücü yüklüyorsanız, sürücüyü Yazıcı Ekleme Sihirbazı'yla ağ yazıcısı olarak yükleyin.
Bir Citrix XenApp ortamında yazıcı otomatik oluşturma mekanizmasını kullanıyorsanız, yükleme programını kullanarak bu sürücüyü düzgün şekilde yükleyemeyebilirsiniz. Bu durumda XenApp Server bilgisayarını yeniden başlatın ve Windows'un yazıcı listesine bakın. Yazıcı görünmüyorsa XenApp Server bilgisayarında Yazıcı Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.
Sonra, bu sürücüyü yüklemek üzere Yükleyiciyi başlatmadan önce, ICA Client Printer Configuration yardımcı programını kullanarak tüm ICA oturumlarından tüm istemci yazıcıların bağlantısını kesin. Sürücüyü yükledikten sonra ICA Client Printer Configuration yardımcı programını yeniden başlatın ve yazıcıları bağlayın.
Windows Server işletim sisteminiz Server Core seçeneğiyle yüklendiyse bu sürücüde aşağıdaki sınırlamalar vardır.
Sürücüyü yükleyici ile yükleyemezsiniz. Windows'un yükleme seçeneklerini kullanın.
Bazı faks seçenekleri yerel ortamda veya Windows Uzak Masaüstü ortamında kullanılamaz.
Faks sürücüsünün yalnızca 9.00 veya daha önceki sürümlerinin desteklediği aygıtlarda bu sürücü USB'yle yüklenebilir.
Bu sürücü, faks sürücüsünün 9.xx veya daha önceki bir sürümüyle birlikte var olabilir. Ancak bu sürücü, faks sürücüsünün 9.xx veya daha önceki bir sürümü güncellenerek yüklenemez.
Aygıtta SNMP ayarlanmamışsa, sürücüyü [Standart] kullanarak yükleyemeyebilirsiniz.
Aygıttan belirlenen aygıt adına bağlı olarak ad, [Standart] yüklemesi sırasında arandığında doğru bir şekilde görüntülenmeyebilir.
Faks Gönderirken Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar
A4 dışında bir kağıt boyutu kullanarak gönderim yapıyorsanız, uygulamaya bağlı olarak, belirtilen kayıt boyutunda gönderim yapamayabilirsiniz. Böylesi bir durumda, orijinal verinin oranını düşürün, A4'ü seçin ve faksı yeniden gönderin.
Uygulamaya bağlı olarak adres defteri listesindeki hedef sayısı büyükse düzgün bir biçimde çalışmayabilir.
CSV dosyasında saklanan öğelerin (ad, faks numarası vb.) herhangi birinde çift soru işareti veya CSV ayırıcıları varsa, dosyada saklanan adresler adres defterine doğru bir şekilde aktarılamayabilir.
ABK dosyasında (*.abk) saklanan öğelerin (adlar, faks numaraları vb.) herhangi birinde çift soru işareti varsa, dosyada saklanan adresler adres defterine doğru bir şekilde aktarılamayabilir.
Uygulamada kopyalar seçeneği belirlendiğinde bazı uygulamalarda faks bir kereden fazla gönderilebileceğinden uygulamada kopya sayısı seçeneğini birden fazla yapmayın.
64 bit ortamında, adres defteri bazı uygulamalarla birlikte kullanılamaz. Adres defterinden yararlanamadığınız bir uygulama kullanıyorsanız, adres defterini bir CSV dosyasına dönüştürün ve ardından CSV dosyasını sürücüye adres defteri olarak aktarın.
Adres listesini dışa aktarmak için [Özel] sayfası > [Güvenlik Ayarları] > [Adres Listesini Verirken Parolayla Koru]'da ayarlanan parola gerekir. Parolayı bilmiyorsanız, dışa aktarılacak adres listesi yeniden oluşturulmalıdır. Diğer işlemleri (gözatma, ekleme, düzenleme, silme vb.) parola olmadan yapmaya devam edebilirsiniz.
Yazıcı otomatik oluşturma mekanizmasını bir Citrix XenApp ortamında kullanıyorsanız Departman Kimliği Yönetimi işlevini veya Aygıt Bilgilerini Al işlevini kullanamayabilirsiniz.
Bu durumda Evrensel Yazıcı Sürücüsü'nü (UPD) kullanın veya çıktı almakta olduğunuz bir aygıtın IP adresi olarak belirlenmiş bir Standart TCP/IP Bağlantı Noktası seçin.
Faks gönderme ayarları Citrix ortamında görüntülenemeyebilir. Bu durumda aşağıdaki prosedürü yeniden uygulamayı deneyin.
1. Kullanılacak aygıttan Windows yazıcı özellikleri ekranını görüntüleyin.
Başlat menüsündeki [Ayarlar]'dan görüntülüyorsanız
(1) [Bluetooth ve cihazlar]'ı (veya [Cihazlar]) görüntüleyin.
(2) [Yazıcılar ve tarayıcılar]'da, ayarlanacak cihazın yönetim ekranını görüntüleyin.
Yönetim ekranını görüntülemek için cihaza veya ilgili cihaz için [Yönet]'e tıklayın.
(3) Ayarlanacak cihazın [Yazıcı özellikleri]'ne tıklayın.
[Denetim Masası]'ndan görüntülüyorsanız
(1) [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı görüntüleyin.
[Ayarlar] ekranı görüntülenirse, ekranı [Ayarlar]'dan görüntülemek için yukarıdaki prosedüre bakın.
(2) Yazıcı listesinden, ayarlanacak aygıtı sağ tıklatın → görüntülenen menüden [Yazıcı özellikleri]'ni seçin.
2. Yazıcı özellikleri ekranında [Gelişmiş] sayfasını görüntüleyin → [Gelişmiş yazdırma özelliklerini etkinleştir]'i devre dışı bırakın.
"Mobil Adres Defteri" Messaging API adres defterinde görüntülenebilir ama kullanılamaz. Bu adres defterine kayıtlı kişiler, faks bilgileri bulunmadığı için görüntülenmez.
[Gönderilmiş Faks Bilgilerini ve Görüntüsünü Depola]'yı seçin; gönderilen görüntü yalnızca bu sürücüde saklanır. Gönderilen görüntü ve gönderim sonuçları aygıttakilerle aynı olmayabilir. Gönderilen faksın gönderim sonuçlarını kontrol etmek için aygıttaki iletişim günlüklerini kontrol edin.
Aygıta bağlı olarak, sürücülerden faksla gönderilen işler PS yazdırma sunucusu günlüğüne kaydedilmeyebilir. Ayrıca, NetWare üzerinden gönderilen işler için, günlüğe alınan bilgiler doğru şekilde kaydedilmeyebilir.
IP Faksı kullanırken seçtiğiniz iletişim modu, aygıtın iletişim ortamı ile eşleşmelidir. Uygun iletişim modu seçmememiz yanlış iletimlere ve gönderim hatalarına neden olur.
Canon Adres Defteri dosyalarını (*.abk) dışa aktarırken karakter kodunu belirleyebilirsiniz. Canon Adres Defteri dosyalarını (*.abk) içe aktarırken, içe aktarılan dosyanın karakter kodu aygıtın desteklediği karakter koduyla eşleşmezse, bazı yazıcı modelleri Canon Adres Defteri dosyasını (*.abk) içe aktaramaz.
Aygıt adına kullanılan dilin desteklemediği karakterler belirtirseniz, sürücü normal çalışmayabilir. Kullanılan dili aşağıdaki konumlardan birinde kontrol edebilirsiniz.
Başlat menüsünde [Ayarlar] > [Zaman ve dil] > [Dil ve bölge] > [Dil] (veya [Zaman ve dil] > [Dil]/[Bölge ve dil])
Windows'ta [Denetim Masası] > [Bölge ve dil]
400 x 400 dpi çözünürlüğü desteklemeyen bir aygıta gönderme işlemi bu sürücüdeki [Ultra İyi] ayarıyla gerçekleştirilemez ve aygıtın kontrol panelinde bir hata görüntülenir. Bu durumda, gönderme işlemini, aygıtın desteklediği bir çözünürlükle yeniden gerçekleştirin.
Bir aygıttan dışa aktarılan adres defterini içe aktarırken, sürücünün desteklemediği karakterler doğru okunamayabilir.
Aşağıdaki adres defterlerini 8.70'ten önceki sürücü sürümleriyle kullanamazsınız:
8.70 veya daha ileri sürümlü sürücülerde yeni oluşturulmuş adres defterleri.
Önceki sürümlerde oluşturulmuş ve 8.70 veya daha ileri sürümlü sürücülere aktarılmış adres defterleri.
Ancak, 8.70 öncesi sürücü sürümlerindeki dosyalara aktarılmış adres defterlerini kullanabilirsiniz.
Bu sürücüyle oluşturulup gönderilen görüntüler ve profiller faks sürücüsünün 9.xx veya daha önceki sürümleriyle kullanılamaz.
Bu sürücü, ağdaki bir adres defterini düzenlemeyi desteklemez. Faks sürücüsünün 10.10 veya önceki sürümlerinin ve bu sürücünün birlikte bulunduğu ortamda düzenleme yapılabilir ama değişiklikler kaydedilemez.
Faks sürücüsünün eski bir sürümünden dışa aktarılan CSV biçimli adres defteri dosyaları, dile bağlı olarak, bu sürücünün 10.20 veya daha ileri sürümlerinde içe aktarılamayabilir.
Bu durumda dosyaları Canon Adres Defteri dosyaları (*.abk) olarak dışa aktardıktan sonra bu sürücüde içe aktarın.
Kore, ABD veya Kanada için üretilmiş bir aygıt kullanmanız halinde faks numarası için 40 tek bayt sayısal karakterden daha fazla karakter girerseniz aygıtta bir hata meydana gelir ve faks gönderilmez.
Aygıt Ayarlarına İlişkin Kısıtlamalar
Bu sürücüyle, aygıta bağlı işlevler kullanıyorsanız, yüklü seçenekleri sürücüde ayarlamak için [Aygıt Ayarları] sayfası > [Aygıt Bilgilerini Al]'daki aygıt bilgilerini almanız gerekir. USB'yle bağlantı vb. nedenlerle aygıt bilgilerini alamazsanız, yüklü seçenekleri [Aygıt Ayarları] sayfasında el ile ayarlayın.
Aygıtın sürücüde kullanamayacağı işlevler ayarlamamaya dikkat edin yoksa bu durum yanlış iletimlere ve iletim hatalarına neden olabilir.
Göndericiyi belirleme işlevi bulunmayan bir yazıcı modelinde göndericiyi ayarlarsanız, bu işlevi kullanamazsınız.
Kullandığınız yazıcı modeli ile uyumlu olmayan bir faks kartı seçerseniz ve gönderim yapılacak geçerli bir hatla eşleşmeyen bir hat belirlerseniz, faks farklı bir hat üzerinden gönderilebilir.
Alt adres kimlik doğrulaması modu, departman kimliği yönetimi kimlik doğrulaması modu ve IP faks iletişim modu için kullandığınız yazıcı modeliyle eşleşmeyen ayarlarla gönderim yapma girişiminde bulunursanız, gönderim yapamazsınız.
Gönderim saati işlevi bulunmayan bir yazıcı modelinde gönderim saatini belirlerseniz, bu işlevi kullanmazsanız.
Alt adres işlevi bulunmayan bir yazıcı modelinde alt adres işlevini seçerseniz, bu işlevi kullanmazsanız.
[Bir seferde belirtilebilecek hedef sayısını 2000 olarak ayarla] işlevini belirler ve bu işlevi desteklemeyen bir yazıcı modeli ile gönderim yapmaya çalışırsanız, iletişim hatası veya iletişim hatası meydana gelir.
Departman kimliği yönetimi işlevi veya kullanıcı yetkilendirme işlevi bulunmayan bir yazıcı modelinde departman kimliği yönetimini veya kullanıcı yetkilendirmeyi ayarlarsanız bu işlevi kullanamazsınız.
[Aygıtla İletişim için Unicode (UTF-8) Kullan] işlevini belirtir ve Unicode (UTF-8) iletişimini desteklemeyen bir yazıcı modeliyle göndermeye çalışırsanız hedef bilgiler doğru görüntülenmez.

Copyright Canon Inc. 1999