Microsoft Windows용 Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 프린터 드라이버 버전 2.90
이 소프트웨어를 사용하기 전에 설치 동안 표시되는 캐논 소프트웨어 사용권 계약서를 읽어야 합니다. 또한 동봉된 CD-ROM의 [misc] 폴더 또는 다운로드한 드라이버 폴더에 저장된 캐논 소프트웨어 사용권 계약서(EULAko-KR.rtf)를 확인할 수 있습니다.
이 파일에는 Microsoft Windows에서의 프린터 드라이버 설치 및 사용에 관한 추가 정보가 포함되어 있습니다.
대부분의 소프트웨어 및 하드웨어 제품들과 마찬가지로 일부 정보는 설명서가 작성된 이후에 사용 가능하게 됩니다. 이 파일에는 본 프린터 드라이버에 대해 업데이트된 정보가 제공되어 있습니다. 추가 지원이 필요하면 현지 Canon 지사에 문의하십시오.
목차
개요
시스템 요구 사항
드라이버 설치
드라이버에서 인쇄 설정 구성하기
도움말 참조
설치 시 주의, 한계 및 제한 사항
인쇄 시 주의, 한계 및 제한 사항
인쇄 처리기 기능을 사용할 때 주의 및 제한 사항
특정 프린터 모델의 제한 사항
개요
이 드라이버를 사용하면 Windows 응용 프로그램에서 문서를 인쇄할 수 있습니다. 이 드라이버는 다음 기능도 지원합니다.
- Access Management System
- 암호화 보안 인쇄
- Canon Driver Configuration Tool
Canon Driver Configuration Tool을 사용하여 프린터 드라이버의 출하 시 기본 설정을 변경해 사용자 지정 드라이버 세트를 생성할 수 있습니다. 이 유틸리티에 대한 자세한 내용은 Canon Driver Configuration Tool의 사용자 안내서를 참조하십시오.
이 드라이버를 기반으로 사용자 지정 드라이버 세트를 생성할 때는 버전 4.20 이상의 Canon Driver Configuration Tool을 사용하십시오.
시스템 요구 사항
이 드라이버는 다음 시스템 환경에서 사용할 수 있습니다.
운영 체제
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
서버 기반 컴퓨팅 환경:
서버 환경의 운영 체제:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
서버 구성 요소:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
클러스터링 서버의 운영 체제:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
컴퓨터
위의 운영 체제 소프트웨어가 올바르게 실행되는 컴퓨터
하지만 ARM 아키텍처는 지원되지 않습니다.
드라이버 설치
설치 프로그램을 사용하여 드라이버를 업데이트하거나 추가하는 것이 좋습니다. Windows의 프린터 추가 마법사에서도 드라이버를 업데이트하거나 추가할 수 있습니다.
설치 절차에 대한 자세한 내용은 Canon 포털 사이트의 설치 설명서를 참조하십시오(https://oip.manual.canon/).
설치에 관한 주의 사항은 "설치 시 주의, 한계 및 제한 사항"을 참조하십시오.
드라이버에서 인쇄 설정 구성하기
드라이버를 사용하여 인쇄 설정을 구성하려면 아래 절차를 따르십시오.
기본값 설정 변경
인쇄 설정 화면을 표시하고 아래 절차 중 하나를 따라 드라이버의 기본값 설정을 구성하십시오.
시작 메뉴의 [설정]에서 표시할 경우
1. [Bluetooth 및 장치] (또는 [장치])를 표시합니다.
2. [프린터 및 스캐너]에서, 설정할 장치에 대한 관리 화면을 표시합니다.
관리 화면을 표시하려면, 장치를 클릭하거나 해당 장치에서 [관리]를 클릭합니다.
3. 장치를 설정하려면 [인쇄 기본 설정]을 클릭합니다.
Windows의 [제어판]에서 표시할 경우
1. [장치 및 프린터]를 표시합니다.
[설정] 화면이 표시되는 경우, [설정]에서 화면을 표시하는 위의 절차를 참조하십시오.
2. 프린터 목록에서 설정할 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 → 표시된 메뉴에서 [인쇄 기본 설정]을 선택합니다.
인쇄 시 설정
1. 응용 프로그램의 인쇄 메뉴를 선택합니다.
2. 표시된 인쇄 화면에서 사용 중인 디바이스를 선택 → [기본 설정]을 클릭합니다.
응용 프로그램에 따라 [기본 설정]은 "프린터 속성" 또는 "속성"일 수 있습니다.
도움말 참조
온라인 설명서의 이해를 돕기 위해 CANON INC.는 Google Analytics가 제공하는 분석 툴을 사용합니다. Google Analytics는 개인 식별 정보를 수집하지 않습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Google Analytics로 인한 데이터 사용 방지를 위한 정보는 다음을 참조하십시오.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
설치 시 주의, 한계 및 제한 사항
사용 중인 컴퓨터의 사용자 권한을 변경하고 설치 프로그램을 실행하면 설치가 올바르게 수행되지 않을 수 있습니다. 이 경우 Administrator로 로그인한 다음 설치를 다시 시도하십시오.
서버 기반 컴퓨팅 환경에서 이 드라이버를 사용하는 경우, 클라이언트 컴퓨터에서 드라이버를 지원하는 운영 체제를 사용하십시오.
공유 프린터로 사용되는 SMB(NetBIOS 네트워크) 프린터가 지정된 서버 PC에 드라이버를 설치하는 경우, 프린터 추가 마법사를 사용하여 프린터를 네트워크 프린터로 설치하십시오.
Windows Server 운영 체제에 Server Core가 설치되는 환경의 경우, 이 드라이버 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다. 운영 체제의 설치 기능을 사용하여 드라이버를 설치하십시오.
설치 프로그램을 사용하여 이 드라이버를 기본 설정으로 설치하는 경우 이미 설치되어 있는 모든 Generic Plus 드라이버가 최신 버전으로 업데이트됩니다. 이미 설치되어 있는 드라이버를 업데이트하지 않고 드라이버의 최신 버전을 추가하려면 다음 절차 중 하나를 따르십시오.
설치 중 표시되는 [드라이버를 설치할 프린터 목록] 확인 화면의 [업데이트할 프린터 선택]에서 업데이트하지 않으려는 디바이스를 선택하여 제거하고 설치를 진행합니다.
Windows의 프린터 추가 기능에서 inf 파일을 지정합니다.
이미 설치된 드라이버보다 오래된 버전을 설치할 경우, 현재 파일 사용 여부를 묻는 대화 상자가 표시되면 해당 파일을 사용하도록 허용하십시오.
영어 운영 체제 환경에서 디바이스 이름에 2바이트 문자가 포함되어 있으면 [디바이스 설정] 시트 > [장치 상태 정보 가져오기]에서 디바이스 상태를 검색할 수 없습니다. 이런 경우 프린터 이름을 2바이트 문자가 포함되지 않은 것으로 변경합니다.
인쇄 서버(지정하여 인쇄) 환경에서 공유 프린터를 사용하는 경우 디바이스 정보 획득 기능을 사용하려면 서버 컴퓨터에 Canon Driver Information Assist Service를 설치해야 합니다.
또한 Canon Driver Information Assist Service 대신 Microsoft BiDi Communication을 사용할 경우, [디바이스 설정] 시트의 [세부 정보] > [기타 설정]에서 두 항목 간에 전환할 수 있습니다.
사용하는 환경에 따라서 [프로파일]에 있는 이름과 사용자 정의 용지 크기를 알기 힘들 수 있습니다. 이와 같은 일이 발생하면 적절한 언어 팩을 설치하십시오.
별도로 판매되는 추가 기능 소프트웨어는 이 드라이버에 설치할 수 없습니다.
인쇄 시 주의, 한계 및 제한 사항
응용 프로그램에서 페이지 수가 홀수인 문서를 양면 문서로 인쇄할 경우 자동으로 공백 페이지를 삽입하여 페이지 수를 짝수로 만듭니다. 그런 경우 응용 프로그램에서 삽입한 공백 페이지는 동일한 방법으로 인쇄 페이지로 계수됩니다.
이 프린터를 사용하려면 프린터 속성 대화 상자의 [디바이스 설정] 시트에 먼저 사용 중인 프린터 종류와 프린터에 설치된 옵션을 설정해야 합니다. 사용 중인 프린터에 대해 사용할 수 없는 프린터 드라이버의 기능을 선택할 경우 원치 않는 인쇄 결과가 나타날 수 있습니다.
프린터에 설치되지 않은 용지 공급원을 설정하면 프린터의 우선 용지 공급원에서 용지가 공급됩니다.
지정한 용지 공급원과 용지 크기가 일치하지 않으면 오류가 발생합니다.
양면 인쇄를 지원하지 않는 프린터에서 양면 인쇄를 지정하면 용지의 한쪽에만 문서가 인쇄됩니다.
스테이플링을 지원하지 않는 프린터에서 스테이플링을 지정하면 문서는 스테이플되지 않은 상태로 인쇄됩니다.
중철을 지원하지 않는 프린터에서 중철을 지정하면 문서는 중철되지 않은 상태로 인쇄됩니다.
메일 박스 저장을 지원하지 않는 프린터에서 인쇄하면서 [출력 방법] > [저장]을 선택하면 문서는 일반적인 상태로 인쇄됩니다. 프린터의 터치 패널 디스플레이에 오류가 표시되고 프린터가 오프라인 상태로 되면 프린터가 다시 온라인 상태로 될 때 문서가 인쇄됩니다.
부서 ID 관리 기능이 없는 프린터에 대해 부서 ID 관리를 지정하면 오류가 발생합니다.
사용 중인 프린터의 옵션 조합에 따라 프린터 드라이버가 [디바이스 설정] 시트 > [장치 상태 정보 가져오기]에 설치되어 있는 옵션을 인식하지 못할 수 있습니다. 인식되지 않은 옵션을 사용하려면 [디바이스 설정] 시트에서 수동으로 설정합니다.
사용하는 디바이스의 제어판에서 이 드라이버가 지원하지 않는 기능을 설정하면, 디바이스의 제어판에서 설정한 기능은 인쇄할 때 활성화됩니다.
사용 중인 디바이스에 따라, 공급하지 못하는 용지 종류 및 용지 크기와 이용 불가능한 기능에 관한 정보는 [디바이스 설정] 시트 > [장치 상태 정보 가져오기]을 실행하여 검색할 수도 있습니다.
[디바이스 설정] 시트 > [마무리 설정] (양면 인쇄, 스테이플링 등) 기능에서 설정할 수 있는 사용자 정의 용지 크기는 프린터마다 차이가 있습니다. 상세한 설명은 프린터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
USB 또는 WSD를 통해 디바이스가 연결된 경우 디바이스 정보 획득 기능, 부서 ID 관리 기능 및 사용자 인증 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
미세한 대각선을 인쇄하면 이러한 선이 올바르게 인쇄되지 않을 수 있습니다(선이 페이지에 나타나지 않거나 끊어진 모양으로 나타날 수 있음).
Internet Explorer에서 인쇄할 때 Canon PageComposer 사용을 확인하는 경고가 표시되면 해당 절차를 허용하여 계속해서 인쇄를 진행합니다. 인쇄할 때마다 경고 대화 상자가 표시되지 않도록 하려면[이 프로그램에 대한 경고를 다시 표시 안 함]을 활성화하여 절차가 계속되도록 허용하십시오.
Windows Server 운영 체제에서 Server Core를 사용하는 경우, 로컬 환경 혹은 Windows의 원격 데스크톱 환경에서 일부 인쇄 설정을 사용할 수 없습니다.
[디바이스 설정] 시트에서 [장치 상태 정보 가져오기]을 클릭하면 디바이스의 구성 정보가 획득되고 [디바이스 설정] 시트의 많은 설정이 자동으로 구성됩니다. 그러나 [디바이스 설정] 시트의 [용지 공급원 설정]와 [세부 설정] 대화 상자의 일부 설정은 반드시 수동으로 설정해야 합니다.
드라이버의 인쇄 설정 화면에서 설정할 수 있는 항목은 [디바이스 설정] 시트의 설정에 따라 변경됩니다. Canon Driver Configuration Tool을 사용하여 드라이버를 사용자 정의하는 경우 [디바이스 설정] 시트를 설정한 후 인쇄 설정 화면에서 각 시트를 설정하십시오.
[기본 설정]/[인쇄 품질] 시트에서 [컬러 모드]로 [자동[컬러/흑백]]를 선택하면 데이터, 응용 프로그램 또는 드라이버 설정에 따라 흑백 페이지가 컬러 페이지로 처리될 수 있습니다. 문서를 흑백으로 인쇄하려면 [컬러 모드]를 [흑백]로 선택합니다.
흑백 프린터에서 컬러 인쇄를 지정하는 경우 문서는 흑백으로 출력되지만 인쇄 품질이 낮아지고 인쇄 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
사용자 정의 용지 크기는 "기본값 설정 변경"에 표시되는 인쇄 설정 화면에서 등록할 수 있습니다. Administrator 권한으로 로그인한 후, 인쇄 설정 화면의 [페이지 설정] > [사용자 정의 용지 크기]에서 사용자 정의 용지 크기를 등록하십시오.
드라이버를 이용해 지정할 수 있는 사용자 지정 용지 크기 범위와 프린터가 인쇄할 수 있는 용지 크기가 다른 경우가 있습니다. 인쇄할 수 있는 사용자 지정 용지 크기에 관한 정보는 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
용지 공급원에 적재한 용지 크기가 기본 용지 크기와 다른 경우, 용지가 없음을 나타내는 오류 메시지가 디바이스의 제어판에 표시될 수 있습니다. 이 문제가 발생하는 경우 디바이스 상태 정보를 가져오거나 드라이버에 있는 디바이스와 일치하는 구성 프로파일을 선택하십시오.
USB 연결을 통해 인쇄하는 동안 스풀러에서 작업을 취소하면, 네트워크를 통해 인쇄하지 못할 수도 있습니다. 네트워크에서 인쇄하려면 디바이스의 제어판에서 인쇄 작업을 취소하십시오.
드라이버의 표시 언어가 디바이스와 일치하지 않는 경우, 작업 이름, 사용자 이름, 저장된 데이터 이름 등이 디바이스에 정확하게 표시되지 않을 수 있습니다.
다음 두 항목을 모두 설정하면 인쇄가 올바르게 수행되지 않을 수 있습니다.
[디바이스 설정] 시트 > [세부 정보] > [마무리] 시트 > [한 부씩 인쇄 [디바이스]] > [해제]
[마무리] > [한 부씩 인쇄]
디바이스에 보안 인쇄 작업을 저장하면 다른 인쇄 작업이 인쇄되지 않을 수 있습니다. 보안 인쇄 작업을 출력한 후에도 다른 인쇄 작업을 인쇄할 수 없는 경우, 컴퓨터에서 다시 인쇄하십시오.
인쇄할 매수를 2매 이상 지정하는 경우 다음 현상이 발생할 수 있습니다.
[출력 방법] > [보안 인쇄]를 지정하면 [PIN]을 입력할 때마다 한 매씩 인쇄됩니다.
[출력 방법] > [저장]을 지정하면 디바이스에서 지정한 인쇄 매수와 인쇄 작업이 저장되고 각 작업에 대한 인쇄 매수가 1이 됩니다.
이 경우 다음 중 하나를 설정하면 인쇄가 올바르게 수행됩니다.
[호스트에서 스풀링] > [해제]
[응용 프로그램에서의 PS 출력] > [해제]
일본에서 이 제품을 사용하는 경우, 다음 제한 사항이 적용됩니다.
[디바이스 설정] 시트에서 봉투 피더의 용지 공급원으로 [카세트2]를 설정하면 다음과 같은 봉투 크기는 정확하게 공급되지 않습니다.
[Envelope Monarch]/[Envelope No. 10 (COM10)]/[Envelope DL]/[Envelope C5]/[Envelope B5]
[디바이스 설정] 시트 > [마무리 설정] > [천공]에서 [2/3공]/[2/4공]/[4공 [스웨덴]]을 선택한 경우에도 [3공] 또는 [4공 [스웨덴]] 천공은 디바이스에서 지원하지 않으므로 만들어지지 않습니다.
[용지 공급원] 시트의 [용지 삽입 설정] 대화 상자에서 [삽입할 용지]로 [인덱스지]를 선택하고 [용지 공급원]로 [카세트2]를 선택한 경우, 이 설정 조합을 지원하지 않는 디바이스에서는 인덱스지가 올바르게 출력되지 않습니다.
사용하는 프린터에 따라서 다음의 경우에는 일반적인 경우보다 인쇄 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
A4 (가로 인쇄) 용지 공급원에서 인쇄할 때 세로 인쇄 방향을 지정하는 경우.
A4R (세로 인쇄) 용지 공급원에서 인쇄할 때 가로 인쇄 방향을 지정하는 경우.
A3 용지에서 가로 인쇄 방향을 지정하는 경우.
이러한 경우 [디바이스 설정] 시트 > [세부 정보] > [용지 공급원] 시트에서 [데이터 회전을 위한 드라이버 처리]를 적절하게 설정하면 인쇄 속도를 향상할 수 있습니다.
이 기능을 지원하는 피니셔가 있는 경우 [[중철 설정]의 [접기 + 자르기] 기능]을 수동으로 설정합니다.
이 기능을 지원하는 피니셔가 있는 경우 [스테이플 지정 시의 오프셋]을 수동으로 설정합니다.
스태커를 사용 중인 경우 [[스택 매수 지정] 기능]을 수동으로 설정합니다.
디바이스 이름을 변경하면 드라이버에 등록된 일부 프로파일 설정(문서 속성에서 추가된 속성)이 삭제됩니다. 프로파일을 저장하려는 경우 디바이스 이름을 변경하기 전에 프로파일 설정을 파일로 저장하고, 디바이스 이름을 변경한 후 저장된 파일을 가져오십시오.
UFR II/LIPSLX 드라이버용
긴 크기의 용지를 사용자 정의 용지 크기로 설정하고 인쇄 방향을 가로 방향으로 설정한 경우 사용 중인 디바이스에 따라 인쇄 결과가 잘못될 수 있습니다. 이 경우 장치 정보를 가져오거나 [디바이스 설정] 시트 > [세부 정보] > [페이지 설정] 시트 > [긴 용지 인쇄 시 데이터 회전] > [설정]을 설정하십시오.
PCL6 드라이버용
긴 크기의 용지를 사용자 정의 용지 크기로 설정하고 인쇄 방향을 가로 방향으로 설정한 경우 사용 중인 디바이스에 따라 인쇄 결과가 잘못될 수 있습니다. 이 경우 장치 정보를 가져오거나 [디바이스 설정] 시트 > [세부 정보] > [페이지 설정] 시트 > [긴 용지 인쇄 시 데이터 회전] > [설정]을 설정하십시오.
하나의 컴퓨터에서 오버레이 폼 파일을 만들 때, 네트워크의 다른 컴퓨터를 새 폼 파일을 저장하는 위치로 지정할 수 없습니다.
[데이터 전송을 위한 압축 처리]에서 속도 우선 기능을 활성화하더라도 사용 중인 환경과 인쇄 데이터에 따라 이미지 우선 기능을 활성화한 경우보다 인쇄에 훨씬 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.
일부 TrueType 글꼴이 올바르게 인쇄되지 않을 수 있습니다. 이 문제가 발생하는 경우 [고급 설정] 대화 상자에서 [프린터 글꼴 사용] 설정을 비활성화하여 프린터에 있는 글꼴만 사용하는 대신 문서와 함께 모든 글꼴을 다운로드해야 합니다. [고급 설정] 대화 상자는 [인쇄 품질] 시트에서 [고급 설정] 버튼을 클릭하면 표시됩니다.
[TrueType 모드]가 [고급 설정] 대화 상자에서 [TrueType으로 다운로드] 또는 [비트맵 이미지로 다운로드]로 설정한 경우 일부 응용 프로그램에서 회전된 텍스트는 올바르게 인쇄되지 않습니다. [인쇄 품질] 시트에서 [고급 설정] 버튼을 클릭하여 [고급 설정] 대화 상자를 표시합니다.
접기 기능을 사용하는 경우 용지가 접히지 않거나 의도한 접기 방향과 다른 방향으로 접힐 수 있습니다.
PS3 드라이버용
PostScript는 ROP(Raster Operation)를 지원하지 않습니다. 따라서 응용 프로그램에서 ROP 처리를 지정하면 인쇄가 올바르게 수행되지 않을 수 있습니다.
Illustrator CS에서 인쇄하는 경우 지정한 PPD 파일이 올바르지 않다는 메시지가 표시됩니다. 그러나 이 경우 메시지 상자에서 [확인]을 클릭하면 인쇄가 계속됩니다.
PostScript 프린터 드라이버를 사용하는 경우 일부 응용 프로그램은 프린터로 직접 PostScript 명령을 보냅니다. 이러한 응용 프로그램에서는 다음 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.
[기본 설정]/[페이지 설정] 시트: [페이지 레이아웃], [수동 배율 조정]
[페이지 설정] 시트: [워터마크]
[기본 설정]/[마무리] 시트에서: [한 부씩 인쇄], [스테이플 + 한 부씩 인쇄](옵션 하드 디스크가 설치되지 않은 프린터의 경우)
[용지 공급원] 시트: [용지 선택]
[인쇄 품질] 시트: [음화 이미지로 인쇄], [미러 이미지로 인쇄]
*** [디바이스 설정] 시트에서 [응용 프로그램에서의 PS 출력] 설정을 [해제]로 설정하면 위 기능을 사용할 수 있습니다.
인쇄 처리기 기능을 사용할 때 주의 및 제한 사항
인쇄 처리기 기능을 사용하려면 [디바이스 설정] 시트 > [세부 정보] > [기타 설정] 시트에서 [인쇄 처리기로 처리 수행]을 활성화합니다. 하지만 일반적으로 인쇄 처리기 기능을 사용할 필요는 없습니다.
인쇄 처리기 기능을 활성화할 때는 다음 절차를 수행하여 인쇄 처리기 이름이 "CnXP0PP"로 설정되었는지 확인합니다. "CnXP0PP"로 설정되지 않은 경우 일부 기능이 제한될 수 있습니다.
1. Windows 프린터 목록에서 설정할 디바이스를 선택 → 프린터 속성 화면을 표시합니다.
시작 메뉴의 [설정]에서 표시할 경우
(1) [Bluetooth 및 장치] (또는 [장치])를 표시합니다.
(2) [프린터 및 스캐너]에서, 설정할 장치에 대한 관리 화면을 표시합니다.
관리 화면을 표시하려면, 장치를 클릭하거나 해당 장치에서 [관리]를 클릭합니다.
(3) 장치를 설정하려면 [프린터 속성]을 클릭합니다.
[제어판]에서 표시할 경우
(1) [장치 및 프린터]를 표시합니다.
[설정] 화면이 표시되는 경우, [설정]에서 화면을 표시하는 위의 절차를 참조하십시오.
(2) 프린터 목록에서 설정할 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 → 표시된 메뉴에서 [프린터 속성]을 선택합니다.
2. 프린터 속성 화면에서 [고급] 시트 표시 → [인쇄 처리기]를 클릭합니다.
3. 표시되는 대화 상자에서 선택한 인쇄 처리기를 확인합니다.
인쇄 처리기 기능이 활성화된 경우 다음 제한 사항이 적용됩니다.
다음 기능을 사용할 경우 인쇄하기 전에 필수 정보를 설정해야 합니다.
[보안 인쇄]/[부서 ID 관리]/[사용자 인증]/[암호화 보안 인쇄]/[Access Management System]
[편집 및 미리보기] 기능을 사용할 수 없습니다.
작업을 표시하기 위해 운영 체제의 화면에 표시된 페이지 수와 인쇄되는 실제 페이지 수가 다를 수 있습니다.
오버레이 인쇄를 사용할 때는 호스트에서 폼 파일을 사용할 수 없습니다.
인쇄하기 전에 필수 정보를 설정하지 않으면 인쇄가 실행될 때 인쇄 작업이 취소될 수 있습니다.
중철을 사용하여 소책자 인쇄를 수행할 때, 디바이스에서 중철할 수 있는 페이지 수를 초과하면 인쇄가 올바르게 수행되지 않습니다. 사전에 디바이스의 설명서를 참조하여 중철할 수 있는 페이지 수를 설정하십시오.
특정 프린터 모델의 제한 사항
iR-ADV C2020/2030 또는 옵션인 하드 디스크 드라이브를 장착하지 않은 iR-ADV C2020L/2030L을 사용하는 경우, 다음 기능을 사용할 수 없습니다:
[보안 인쇄]
[우선 인쇄]
일부 iR 시리즈 프린터에서 인박스에 인쇄 데이터를 저장하는 경우, 인쇄 스타일 (단면 인쇄/양면 인쇄) 설정, 용지 공급원 설정, 일부 페이지 레이아웃과 배율 조정 설정 등이 프린터의 제어판에 올바로 표시되지 않습니다. 그러나 인쇄는 설정한 것과 같이 실행됩니다.
일부 iR 시리즈 프린터의 경우, 지정된 스테이플 위치에서 스테이플링을 사용할 수 없으면 스테이플하지 않은 상태로 문서를 출력합니다.
일부 iR 시리즈 프린터의 경우, 프린터의 제어판에서 스테이플 위치를 인박스에 저장된 가로 인쇄 데이터로 지정하면 인쇄 결과의 실제 세로 방향은 다른 위치로 스테이플될 수 있습니다.
일부 iR 시리즈 프린터에서 받은 편지함에 인쇄 데이터를 저장할 경우 [마무리]에 대해 [해제]를 선택하면 프린터의 제어판에 인쇄 부수가 잘못 표시될 수 있습니다. 받은 편지함에 데이터를 저장할 때 [마무리]에 대해 [해제] 이외의 다른 설정을 선택하십시오.
imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F를 사용 중인 경우 [디바이스 설정] 시트 > [세부 정보] > [마무리] 시트 > [한 부씩 인쇄 [디바이스]] > [설정]을 선택한 경우에만 [회전]을 사용할 수 있습니다.
imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F를 사용하는 경우, 사용자 정의 용지 크기의 긴 용지와 디바이스의 보안 인쇄 기능은 기능 버전 2.0 이상에서 지원됩니다.
iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L 또는 C2025를 사용하는 경우 [인쇄 품질] 시트의 [고급 설정] 대화 상자에서 [해상도]를 [1200dpi]로 설정하면 다음 제한 사항이 적용됩니다:
[스테이플 위치]를 A4 용지의 긴 쪽으로만 설정할 수 있습니다.
[마무리] 시트의 [회전] 및 [서로 다른 용지 크기/방향으로 인쇄] 설정을 사용할 수 없습니다.
사용하는 프린터의 기능 버전에 따라 [마무리] 시트의 [고급 설정] 대화 상자에서 [사본 번호 매김] 설정을 사용하지 못할 수 있습니다.
imageRUNNER ADVANCE C350F를 사용 중인 경우 [[회전] 기능]을 사용할 수 없습니다.
imageRUNNER ADVANCE C351을 사용하는 경우에는 [디바이스 설정] 시트의 [용지 공급원] 대화 상자에서 [옵션 카세트]를 반드시 [카세트x3]으로 설정하십시오.
일본에서 imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055를 사용하는 경우 인쇄할 때 [출력 방법]에서 [보류]를 선택할 수 있는 기능이 지원되지 않습니다.
옵션인 스테이플 피니셔-F1 또는 부착된 소책자 피니셔-F1이 있는 imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105를 사용할 경우, 포스트 카드 또는 사용자 정의 용지 크기(148.0 ~ 181.9mm의 높이)를 출력할 수 없습니다.
imagePRESS C6010/C6011 또는 imagePRESS C7010VP/C7011VP를 사용 중인 경우 [13x19 용지에 자르기가 설정된 경우 활성화된 설정 항목]을 수동으로 설정합니다.
일부 imagePRESS 시리즈 프린터에서는 지정할 수 없는 위치에 에코 용지(스테이플 프리) 제본을 지정한 경우 에코 용지(스테이플 프리)에 제본 없이 문서가 인쇄됩니다.
[구성 프로파일]을 [기본 구성] 또는 [기본 구성(호환)]으로 설정한 경우 Canon LBP 프린터로 인쇄할 때 다음 문제가 발생할 수 있습니다.
[보안 인쇄]를 설정한 경우에도 [PIN] 인증 없이 인쇄 작업을 인쇄할 수 있습니다.
디바이스의 제어판에 인쇄 작업과 사용자 이름이 "--"로 표시될 수 있습니다.

이 문서에 표시되는 모든 브랜드 및 제품 이름은 각 소유주의 등록 상표 또는 상표입니다.
All other trademarks are the property of their respective owners.
MIT 라이선스(MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
이 소프트웨어의 사본과 관련 설명서 파일("소프트웨어")을 취득하는 모든 사람에게는 소프트웨어의 사본을 사용, 복사, 수정, 병합, 게시, 배포, 서브라이선스 및/또는 판매할 수 있는 권한과 소프트웨어를 제공받는 사람에게 이렇게 하도록 허가할 수 있는 권한을 제한 없이 포함하여 소프트웨어를 제한 없이 처리할 수 있는 사용 권한이 다음과 같은 조건에 따라 무료로 부여됩니다.
위의 저작권 공지와 이 사용 권한 공지가 소프트웨어의 모든 사본 또는 주요 부분에 포함되어야 합니다.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016