Драйвер принтера Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 версії 2.90 для Microsoft Windows
Перед використанням цього програмного забезпечення обов’язково прочитайте документ «ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CANON», що відображається під час встановлення. Крім того, можна переглянути документ «ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CANON» (EULAuk-UA.rtf), який зберігається в папці [misc] на CD-ROM із комплекту поставки або в папці завантажених драйверів.
У цьому файлі міститься додаткова інформація, необхідна під час встановлення й використання драйвера принтера в ОС Microsoft Windows.
Як і в більшості програмних і апаратних продуктів, певна інформація стає доступною після написання посібника. Оновлена інформація про драйвер принтера міститься в цьому файлі. Якщо потрібна допомога, зверніться в місцеве представництво компанії Canon.
ЗМІСТ
Огляд
Системні вимоги
Встановлення драйвера
Налаштування параметрів друку з драйвера
Перегляд довідки
Застереження та обмеження під час установлення
Застереження та обмеження під час друку
Застереження та обмеження під час використання функції обробника завдань
Обмеження певних моделей принтерів
Огляд
За допомогою цього драйвера можна друкувати документи з програм Windows. Він також підтримує зазначені далі функції.
- Canon Driver Configuration Tool
За допомогою програми Canon Driver Configuration Tool можна змінити заводські значення драйвера за замовчуванням, щоб створити власні параметри драйвера. Докладніше про цю службову програму див. в посібнику користувача для програми Canon Driver Configuration Tool.
Коли створюєте власні параметри драйвера на основі цього драйвера, використовуйте програму Canon Driver Configuration Tool 4.20 або новішої версії.
Системні вимоги
Цей драйвер може використовуватися в зазначених нижче системних середовищах.
Операційні системи
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Для серверних обчислювальних середовищ:
Операційні системи в серверному середовищі:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Серверні компоненти:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Операційні системи для кластерного сервера:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Комп’ютер
Комп’ютер, на якому належним чином працює будь-яке із зазначеного вище програмного забезпечення операційної системи
Однак архітектура ARM не підтримується.
Встановлення драйвера
Щоб оновити або додати драйвер, рекомендовано використовувати програму встановлення. Крім того, це можна зробити за допомогою майстра встановлення принтерів ОС Windows.
Докладніше про процедуру встановлення див. в посібнику зі встановлення на сайті порталу Canon (https://oip.manual.canon/).
Застереження щодо встановлення див. в розділі «Застереження та обмеження під час установлення».
Налаштування параметрів друку з драйвера
Щоб налаштувати параметри друку за допомогою драйвера, виконайте наведену нижче процедуру.
Змінення параметрів за замовчуванням
Відкрийте екран параметрів друку та налаштуйте параметри драйвера за замовчуванням, виконавши одну з наведених нижче процедур.
За відкривання з вкладки [Настройки] меню «Пуск»
1. Відкрийте [Bluetooth та пристрої] (або [Пристрої]).
2. У пункті [Принтери та сканери] відкрийте екран керування для пристрою, який потрібно задати.
Щоб відкрити екран керування, клацніть пристрій або клацніть [Керування] для відповідного пристрою.
3. Клацніть [Параметри друку] для пристрою, який потрібно задати.
Коли для відкривання використовується [Панель керування] ОС Windows
1. Відкрийте [Пристрої та принтери].
Якщо відображається екран [Настройки], зверніться до описаної вище процедури для відображення екрана з меню [Настройки].
2. У списку принтерів натисніть правою кнопкою миші на пристрої, який потрібно налаштувати → у меню, що відобразиться, виберіть [Параметри друку].
Налаштування під час друку
1. Виберіть меню друку в програмі.
2. На екрані друку, що відобразиться, виберіть пристрій, який використовується → натисніть [Настроювання].
Залежно від програми розділ [Настроювання] може називатися «Властивості принтера» або «Властивості».
Перегляд довідки
Компанія CANON INC. використовує засоби аналітики, надані службою Google Analytics, щоб дослідити використання онлайн-посібників. За допомогою служби Google Analytics не збираються жодні персональні дані наших клієнтів. Див. докладні відомості нижче.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Відомості про запобігання використання даних службою Google Analytics див. нижче.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Застереження та обмеження під час установлення
Якщо на комп’ютері, що застосовується, змінити права користувача та запустити програму встановлення, можливе неправильне встановлення. У такому разі ввійдіть у систему як Administrator і повторіть спробу встановлення.
Якщо цей драйвер використовується в комп’ютерній мережі із сервером, на комп’ютері-клієнті має бути встановлено операційну систему, яка підтримує драйвер.
Установлюючи драйвер на серверний комп’ютер із принтером SMB (мережа NetBIOS), який застосовується як спільний принтер, використовуйте майстер встановлення принтерів, щоб установити його як мережевий принтер.
У середовищі з Windows Server у конфігурації Server Core, застосування програми встановлення драйвера недоступне. Щоб установити драйвер, використовуйте функцію встановлення, наявну в операційній системі.
Якщо цей драйвер установлюється за допомогою програми встановлення з параметрами за замовчуванням, усі вже встановлені драйвери Generic Plus оновлюються до найновіших версій. Щоб додати найновішу версію драйвера без оновлення вже встановлених драйверів, зробіть це відповідно до однієї з описаних нижче процедур.
На відображеному під час встановлення екрані, де перевіряється [Список принтерів для встановлення драйверів], виберіть і видаліть пристрої, які не потрібно оновлювати, зі списку [Виберіть принтери, які потрібно оновити] та продовжте встановлення.
Укажіть файл inf із функцією додавання принтера у Windows.
Якщо під час встановлення драйвера старішої версії, ніж уже встановлена, відображається діалогове вікно із запитанням, чи застосовувати поточні файли, дозвольте їх використання.
Якщо ім’я пристрою в англомовному середовищі операційної системи містить двобайтові символи, неможливо отримати відомості про стан пристрою з аркуша [Параметри пристрою] > [Отримати інформацію про стан пристрою]. У такому разі змініть ім’я на таке, що не містить двобайтових символів.
Якщо спільний принтер використовується в середовищі сервера друку (функція вказування та друку), необхідно встановити на серверному комп’ютері програму Canon Driver Information Assist Service, щоб застосовувати функцію отримання відомостей про пристрій.
Крім того, якщо замість Canon Driver Information Assist Service використовується програма Microsoft BiDi Communication, можна перемикатися між ними в розділі [Докладні відомості] > [Інші параметри] на аркуші [Параметри пристрою].
Залежно від середовища, що використовується, імена в розділі [Профіль] і назви нестандартних форматів паперу можуть бути незрозумілими. У такому разі встановіть відповідний мовний пакет.
У цей драйвер неможливо встановити додаткове програмне забезпечення, яке продається окремо.
Застереження та обмеження під час друку
Якщо документ із непарною кількістю сторінок друкується з програми як двосторонній документ, програма може автоматично вставити пусту сторінку, щоб довести кількість сторінок до парного числа. У такому разі пуста сторінка, вставлена програмою, рахується як надрукована сторінка.
Щоб використовувати цей принтер, спочатку потрібно встановити тип принтера, що застосовується, і налаштувати параметри, установлені в принтері на аркуші [Параметри пристрою] діалогового вікна властивостей принтера. Якщо в драйвері принтера вибрати функції, які недоступні для принтера, що використовується, це може призвести до непередбачених результатів друку.
Якщо задано джерело паперу, яке не встановлено в принтері, папір подаватиметься з пріоритетного джерела паперу.
Якщо вказане джерело паперу не відповідає формату паперу, виникає помилка.
Якщо вказати двосторонній друк для принтера, який не підтримує цю функцію, документ буде надруковано на одній стороні паперу.
Якщо вказати скріплення для принтера, який не підтримує цю функцію, документ буде надруковано без скріплення.
Якщо вказати прошивне брошурування для принтера, який не підтримує цю функцію, документ буде надруковано без прошивного брошурування.
Якщо параметр [Спосіб виведення] > [Зберегти] вибрано під час друку на принтері, який не підтримує зберігання в поштових скриньках, документ друкується у звичайному режимі. Якщо на сенсорному дисплеї принтера відображається помилка, а принтер переходить в автономний режим, документ буде надруковано під час наступного підключення принтера до мережі.
Якщо керування ідентифікаторами відділів указати для принтера, який не має його, станеться помилка.
Залежно від поєднання параметрів принтера, що використовується, драйвер принтера може не розпізнавати встановлені параметри на аркуші [Параметри пристрою] > [Отримати інформацію про стан пристрою]. Щоб застосовувати нерозпізнані параметри, установіть їх вручну на аркуші [Параметри пристрою].
Якщо функції, які не підтримуються цим драйвером, установлюються на панелі керування пристрою, що використовується, ці функції будуть доступні під час друку.
Залежно від пристрою, що використовується, відомості про формати й типи паперу, які неможливо подавати, а також про недоступні функції можна отримати, вибравши аркуш [Параметри пристрою] > [Отримати інформацію про стан пристрою].
Нестандартні формати паперу, які можна задати для функцій на аркуші [Параметри пристрою] > [Параметри кінцевої обробки] (2-сторонній друк, скріплення тощо), залежать від принтера. Докладніше про це див. в посібнику, що постачається з принтером.
Якщо пристрій підключено через USB або WSD, функції отримання відомостей про пристрій, керування ідентифікаторами відділів і автентифікації користувачів можуть бути недоступними.
Тонкі діагональні лінії можуть друкуватися неправильно (можуть не відображатися на сторінці або виглядати переривчастими).
Якщо під час друку з Internet Explorer відображається попередження, яке підтверджує використання Canon PageComposer, дозвольте дію та продовжуйте друк. Щоб діалогове вікно з попередженням не відображалося щоразу під час друку, виберіть налаштування [Надалі не показувати попередження щодо цієї програми] і дозвольте продовжити дію.
Якщо в операційній системі Windows Server використовується конфігурація Server Core, деякі параметри друку недоступні в локальному середовищі або середовищі віддаленого робочого стола Windows.
Якщо на аркуші [Параметри пристрою] натиснути елемент [Отримати інформацію про стан пристрою], відображається інформація про конфігурацію пристрою, а багато параметрів на аркуші [Параметри пристрою] задаються автоматично. Однак [Параметри джерела паперу] на аркуші [Параметри пристрою] і деякі параметри в діалоговому вікні [Розширені параметри] потрібно встановлювати вручну.
Елементи, які можна встановити на екрані параметрів друку драйвера, змінюються залежно від параметрів на аркуші [Параметри пристрою]. Якщо драйвер налаштовується за допомогою інструменту Canon Driver Configuration Tool, установіть кожний аркуш на екрані параметрів друку після налаштування аркуша [Параметри пристрою].
Коли для параметра [Колірний режим] на аркуші [Основні параметри]/[Якість] вибрано значення [Авто [кольоровий/Ч/Б]], чорно-білі сторінки можуть рахуватися як кольорові залежно від даних, програми або параметрів драйвера. Якщо потрібно надрукувати документ як завдання чорно-білого друку, виберіть для параметра [Колірний режим] значення [Чорно-білий].
Якщо для чорно-білого принтера вказати кольоровий друк, буде виведено чорно-білий документ, але якість друку може погіршитися, а друк може зайняти певний час.
Нестандартні формати паперу можна зареєструвати на екрані параметрів друку, процедуру використання якого описано в розділі «Змінення параметрів за замовчуванням». Увійшовши з правами Administrator, зареєструйте нестандартний формат паперу на вкладці [Настроювання сторінки] > [Нестандартний формат паперу] на екрані параметрів друку.
Трапляються випадки, коли діапазон нестандартних форматів паперу, які можна вказати за допомогою драйвера, і формати паперу, на яких принтер може друкувати, різняться. Докладніше про нестандартні формати паперу, на яких можна друкувати, див. в посібнику, який постачається з принтером.
Якщо формат паперу, завантаженого в джерело паперу, відрізняється від формату за замовчуванням, на панелі керування пристрою може відображатися повідомлення про помилку, яке вказує на відсутність паперу. У такому разі отримайте відомості про стан пристрою або виберіть профіль конфігурації відповідно до пристрою драйвера.
Якщо під час друку через USB-з’єднання скасувати завдання з диспетчера черги друку, друк із мережі може стати неможливим. Щоб друкувати з мережі, перед друком скасуйте завдання друку з панелі керування пристрою.
Якщо мови інтерфейсу драйвера та пристрою не збігаються, назва завдання, ім’я користувача, ім’я збережених даних тощо можуть не відображатися належним чином на пристрої.
Друк може виконуватися неправильно, якщо встановлено обидва зазначені далі параметри.
Аркуш [Параметри пристрою] > [Докладні відомості] > аркуш [Кінцева обробка] > [Сортування [пристрій]] > [Вимк.]
[Кінцева обробка] > [Сортування]
Якщо в пристрої зберігається завдання захищеного друку, інші завдання друку можуть не друкуватися. Якщо після виведення завдання захищеного друку друк інших завдань усе ще недоступний, надрукуйте їх повторно з комп’ютера.
Якщо вказано друк двох або більшої кількості примірників, можуть виникнути зазначені нижче явища.
Якщо вказано [Спосіб виведення] > [Захищений друк], щоразу, коли вводиться [PIN-код], друкуватиметься один примірник.
Якщо вказано [Спосіб виведення] > [Зберегти], кількість примірників для друку та завдань друку, указаних на пристрої, зберігатиметься, а кількість примірників кожного екземпляра дорівнюватиме одному.
У такому разі, якщо встановити один з указаних нижче параметрів, друк виконуватиметься правильно.
[Буферизація на головному комп'ютері] > [Вимкнуто]
[Виведення PS із прикладної програми] > [Вимк.]
Якщо цей виріб використовується в Японії, застосовуються зазначені нижче обмеження.
Якщо для джерела паперу подавача конвертів на аркуші [Параметри пристрою] задано значення [Шухляда 2], неможливо правильно подати зазначені далі розміри конвертів.
[Конверт Monarch]/[Конверт № 10 (COM10)]/[Конверт DL]/[Конверт C5]/[Конверт B5]
Навіть якщо на аркуші [Параметри пристрою] > [Параметри кінцевої обробки] > [Перфорація] вибрано значення [2/3 отвори]/[2/4 отвори]/[4 отвори [шведський стандарт]], отвори перфорації за значеннями [3 отвори] або [4 отвори [шведський стандарт]] не виконуватимуться, оскільки пристрій не підтримує їх.
Якщо в діалоговому вікні [Параметри вставлення аркушів] аркуша [Джерело паперу] для параметра [Аркуші для вставлення] вибрано значення [Папір із виступами], а для параметра [Джерело паперу] — [Шухляда 2], папір із виступами не виводитиметься правильно з пристрою, який не підтримує таку комбінацію параметрів.
Залежно від принтера, що використовується, у зазначених далі випадках друк може тривати довше, ніж зазвичай.
Якщо під час друку з джерела паперу формату A4 (альбомна орієнтація) указана книжкова орієнтація.
Якщо під час друку з джерела паперу формату A4R (книжкова орієнтація) указана альбомна орієнтація.
Якщо для паперу формату A3 вказана альбомна орієнтація.
У такому разі швидкість друку можна покращити, якщо правильно налаштувати параметр [Обробка драйвера для повороту даних] на аркуші [Параметри пристрою] > [Докладні відомості] > [Джерело паперу].
[Функція [Згортання + обрізування] налаштування [Параметри прошивного брошурування]] задається вручну, якщо доступний фінішер, який підтримує цю функцію.
[Зміщення за вказаного скріплення] задається вручну, якщо доступний фінішер, який підтримує цю функцію.
[Функція [Зазначте кількість копій у стосі]] задається вручну, якщо використовується укладач паперу.
Якщо змінити ім’я пристрою, деякі параметри профілю, зареєстровані в драйвері (профілі, додані з властивостей документа), буде видалено. Якщо потрібно зберегти профілі, перш ніж змінювати ім’я пристрою, збережіть параметри профілю як файл та імпортуйте збережений файл після зміни імені пристрою.
Для драйвера UFR II/LIPSLX
Залежно від пристрою, що використовується, результат друку може бути неправильним, якщо як нестандартний формат паперу задано довгий папір і встановлено альбомну орієнтацію. У такому разі отримайте відомості про пристрій або налаштуйте аркуш [Параметри пристрою] > [Докладні відомості] > аркуш [Настроювання сторінки] > [Повернути дані в разі друку на довгому папері] > [Увімк.].
Для драйвера PCL6
Залежно від пристрою, що використовується, результат друку може бути неправильним, якщо як нестандартний формат паперу задано довгий папір і встановлено альбомну орієнтацію. У такому разі отримайте відомості про пристрій або налаштуйте аркуш [Параметри пристрою] > [Докладні відомості] > аркуш [Настроювання сторінки] > [Повернути дані в разі друку на довгому папері] > [Увімк.].
Створюючи форму накладання на одному комп’ютері, ви не можете вказати інший комп’ютер у мережі як місце для збереження нового файлу форми.
Навіть якщо ви ввімкнете функцію пріоритету швидкості в пункті [Стискання під час обробки для передавання даних], залежно від даних друку й середовища, яке ви використовуєте, друк може зайняти навіть більше часу, ніж коли ввімкнуто функцію пріоритету зображення.
Деякі шрифти TrueType можуть бути надруковані некоректно. Якщо так трапилося, потрібно вимкнути параметр [Використовувати шрифти принтера] в діалоговому вікні [Додаткові параметри], щоб переконатися, що всі шрифти завантажуються з документом, і не використовувати лише вбудовані шрифти принтера. Діалогове вікно [Додаткові параметри] відображається після натискання на кнопку [Додаткові параметри] на аркуші [Якість].
У деяких програмах повернутий текст буде надруковано некоректно, коли в діалоговому вікні [Додаткові параметри] для параметра [Режим TrueType] встановлено значення [Завантажити як TrueType] або [Завантажити як растрове зображення]. Діалогове вікно [Додаткові параметри] відображається після натискання на кнопку [Додаткові параметри] на аркуші [Якість].
Якщо ви використовуєте функцію згинання, можуть траплятися випадки, коли папір не згинається або згинається в неправильному напрямку.
Для драйвера PS3
PostScript не підтримує ROP (Raster Operation). Тому, якщо в програмі вказано обробку ROP, друк може виконуватися некоректно.
Якщо ви виконуєте друк через Illustrator CS, відображається повідомлення, яке інформує, що вказаний файл PPD недійсний. Утім, якщо натиснути кнопку [OK] у вікні з повідомленням, друк продовжиться.
Деякі програми надсилають команду PostScript безпосередньо на принтер, коли використовується драйвер PostScript. Для таких програм указані нижче функції можуть бути недоступними.
На аркуші [Основні параметри] і [Настроювання сторінки]: [Компонування сторінки], [Масштабування вручну]
На аркуші [Настроювання сторінки]: [Водяний знак]
На аркуші [Основні параметри] і [Кінцева обробка]: [Сортування], [Скріплення + сортування] (для принтерів без додаткового жорсткого диска)
На аркуші [Джерело паперу]: [Вибір паперу]
На аркуші [Якість]: [Друк у негативному відображенні], [Друк у дзеркальному відображенні]
*** Можна використовувати вказані вище функції, коли для параметра [Виведення PS із прикладної програми] на аркуші [Параметри пристрою] встановлено значення [Вимк.].
Застереження та обмеження під час використання функції обробника завдань
Щоб використовувати функцію обробника завдань друку, увімкніть параметр [Виконати обробку за допомогою обробника завдань друку] на аркуші [Параметри пристрою] > [Докладні відомості] > [Інші параметри]. Однак зазвичай немає потреби застосовувати функцію обробника завдань друку.
У разі ввімкнення функції обробника завдань друку дотримуйтесь описаної нижче процедури, щоб переконатися, що для імені обробника завдань друку встановлено значення «CnXP0PP». Якщо для нього не встановити значення «CnXP0PP», можуть виникнути обмеження для деяких функцій.
1. Виберіть пристрій, який потрібно встановити в списку принтерів Windows → відкрийте екран властивостей принтера.
За відкривання з вкладки [Настройки] меню «Пуск»
(1) Відкрийте [Bluetooth та пристрої] (або [Пристрої]).
(2) У пункті [Принтери та сканери] відкрийте екран керування для пристрою, який потрібно задати.
Щоб відкрити екран керування, клацніть пристрій або клацніть [Керування] для відповідного пристрою.
(3) Клацніть [Властивості принтера] для пристрою, який потрібно задати.
Коли для відкривання використовується [Панель керування]
(1) Відкрийте [Пристрої та принтери].
Якщо відображається екран [Настройки], зверніться до описаної вище процедури для відображення екрана з меню [Настройки].
(2) У списку принтерів натисніть правою кнопкою миші на пристрої, який потрібно налаштувати → у меню, що відобразиться, виберіть [Властивості принтера].
2. На екрані властивостей принтера відкрийте аркуш [Додатково] → натисніть [Обробник завдань].
3. У діалоговому вікні, що відкриється, перевірте вибраний обробник завдань друку.
Коли ввімкнуто функцію обробника завдань друку, застосовуються наведені нижче обмеження.
Коли використовуються зазначені далі функції, перед друком потрібно задати необхідну інформацію.
[Захищений друк]/[Керування ідентифікаторами відділів]/[Автентифікація користувачів]
Функція [Редагування й попередній перегляд] недоступна.
Кількість сторінок, що відображаються на екрані операційної системи для відображення завдань, і фактична кількість надрукованих сторінок можуть не збігатися.
Коли використовується друк із накладанням, не вдається вибрати файл форми на головному комп’ютері.
Якщо перед друком не задано необхідну інформацію, завдання друку може бути скасовано під час виконання друку.
Друк брошури з прошивним брошуруванням виконуватиметься неправильно, якщо кількість сторінок, до яких можна застосувати прошивне брошурування, перевищено. Заздалегідь див. посібник з експлуатації пристрою, щоб установити кількість сторінок, до яких можна застосувати прошивне брошурування.
Обмеження певних моделей принтерів
Якщо ви використовуєте iR-ADV C2020/2030 без додаткового жорсткого диска або iR-ADV C2020L/2030L, указані нижче функції будуть недоступні.
[Захищений друк]
[Активувати друк]
Коли ви зберігаєте дані друку в скриньці вхідних документів на певних принтерах серії iR, на панелі керування принтера некоректно відображатимуться параметри стилю друку (односторонній або двосторонній), джерела паперу, деякі параметри компонування сторінки та масштабування. Утім, друк виконуватиметься з урахуванням налаштувань.
Якщо в деяких принтерах серії iR неможливо виконати скріплення в зазначеному місці для скріплення, документ виводитиметься без скріплення.
Якщо в деяких принтерах серії iR на панелі керування ви вкажете місце скріплення для даних друку в альбомній орієнтації, які зберігаються в скриньці вхідних документів, результат друку у вертикальній орієнтації може мати скріплення не в тих місцях.
Коли ви зберігаєте дані друку в скриньці вхідних документів на деяких принтерах серії iR, задана кількість примірників може некоректно відображатися на панелі керування принтера, якщо для параметра [Кінцева обробка] встановлено значення [Вимк.]. Під час збереження даних у скриньці вхідних документів виберіть для параметра [Кінцева обробка] значення, відмінне від [Вимк.].
Якщо ви використовуєте imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, параметр [Повернути] можна застосувати, тільки коли ви виконаєте такі налаштування: [Параметри пристрою] > [Докладні відомості] > [Кінцева обробка] > [Сортування [пристрій]] > [Увімк.].
Якщо ви використовуєте imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, довгий папір нестандартного формату й функція захищеного друку підтримуються лише функцією версії 2.0 або вище.
Якщо ви використовуєте iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L або C2025, діють наведені нижче обмеження, коли на аркуші [Якість] у діалоговому вікні [Додаткові параметри] для параметра [Роздільна здатність] встановлено значення [1200 точок/дюйм].
Для довгої сторони аркуша формату A4 можна встановити лише [Положення скоби].
Ви не можете використовувати параметри [Повернути] і [Друк на папері різних форматів/з різною орієнтацією] на аркуші [Кінцева обробка].
Залежно від версії функції використовуваного принтера параметр [Нумерація комплектів копій] у діалоговому вікні [Додаткові параметри] на аркуші [Кінцева обробка] може бути недоступний.
Якщо ви використовуєте imageRUNNER ADVANCE C350F, [Функція [Повернути]] буде недоступна.
Якщо ви використовуєте imageRUNNER ADVANCE C351, не забудьте встановити для параметра [Додаткова шухляда/касета] у діалоговому вікні [Джерело паперу] на аркуші [Параметри пристрою] значення [Шухляда x 3].
Якщо ви використовуєте imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 в Японії, функція, яка дає змогу вибрати під час друку [Утримання] для параметра [Спосіб виведення], не підтримується.
Якщо ви використовуєте imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 з додатковим скріплювальним фінішером або фінішером для брошур, ви не зможете вивести листівки або папір нестандартного формату (з висотою 148,0–181,9 мм).
Установіть [Увімкнуто налаштування параметрів обрізування паперу 13 x 19] вручну, якщо ви використовуєте imagePRESS C6010/C6011 або imagePRESS C7010VP/C7011VP.
У деяких принтерах серії imagePRESS, якщо ви задали скріплення в Екорежимі (Без скріплення) для невизначеного положення, документ буде надруковано без скріплення в Екорежимі (Без скріплення).
Якщо для параметра [Профіль конфігурації] встановлено значення [Базова конфігурація] або [Базова конфігурація (сумісний)], під час друку на принтері Canon LBP можуть виникнути описані далі ситуації.
Завдання друку можуть бути надруковані без автентифікації через [PIN-код], навіть якщо встановити [Захищений друк].
Завдання друку й імена користувачів можуть відображатися панелі керування пристрою як «--».

Усі фірмові марки та назви продуктів, зазначені в цьому документі, є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками відповідних власників.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Ліцензія MIT (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Цим надається безкоштовний дозвіл будь-якій особі, яка отримує копію цього програмного забезпечення і пов’язаних файлів документації (далі – «Програмне забезпечення»), працювати з Програмним забезпеченням без обмежень, зокрема, але не виключно, з правом використовувати, копіювати, змінювати, об’єднанувати, публікувати, розповсюджувати, субліцензувати і/або продавати копії Програмного забезпечення, а також дозволяти особам, яким надано Програмне забезпечення, робити це відповідно до таких умов:
Вищезазначене повідомлення про авторські права й це повідомлення про дозвіл мають бути включені до всіх копій або важливих частин Програмного забезпечення.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016