Canon Generic FAX Driver Versi 10.57 untuk Microsoft Windows
Sebelum menggunakan perisian ini, sila pastikan anda membaca PERJANJIAN LESEN PERISIAN CANON yang dipaparkan semasa pemasangan. Anda juga boleh melihat PERJANJIAN LESEN PERISIAN CANON (EULAms-MY.rtf) yang disimpan dalam [misc] dalam CD-ROM yang disertakan atau folder pemacu yang dimuat turun.
Fail README ini mengandungi maklumat tambahan untuk membantu anda memasang dan menggunakan perisian pemacu faks anda dengan Microsoft Windows.
Sama seperti kebanyakan produk perisian dan perkakasan, sesetengah maklumat tersedia selepas penghasilan manual. Maklumat yang dikemas kini mengenai perisian pemacu ini disediakan dalam fail README. Jika anda memerlukan bantuan tambahan, sila hubungi syarikat Canon tempatan anda.
Semua nama jenama dan nama produk yang tertera di dokumen ini adalah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan bagi pemiliknya masing-masing.
All other trademarks are the property of their respective owners.
KANDUNGAN
Gambaran Keseluruhan
Keperluan Sistem
Memasang Pemacu
Mengkonfigurasi Tetapan Transmisi Faks daripada Pemacu
Rujuk Bantuan
Bilangan Destinasi Tersedia
Langkah berjaga-jaga, Pengehadan dan Sekatan Semasa Memasang
Langkah berjaga-jaga, Had dan Sekatan Semasa Menghantar Faks
Had Berkaitan Tetapan Peranti
Gambaran Keseluruhan
Pemacu faks membenarkan anda menghantar faks dari sebarang aplikasi Windows ke mesin faks dari jauh jika mesin anda mengandungi papan faks pilihan.
Keperluan Sistem
Pemacu ini boleh digunakan dengan persekitaran sistem berikut.
Perisian Sistem Pengendalian
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Dengan Persekitaran Pengkomputeran Berasaskan Pelayan
Pelayan Terminal Windows Serasi (Perkhidmatan)
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Perisian Serasi
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2109/2112/2203(LTSR)/2206
VMware vSphere 6.7/7.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Sistem pengendalian untuk pelayan pengelompokan
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Komputer
Sebarang komputer yang menjalankan perisian sistem pengendalian di atas dengan betul.
Bagaimanapun, reka bentuk ARM tidak disokong.
Memasang Pemacu
Kami mengesyorkan anda menggunakan pemasang untuk mengemas kini atau menambah pencetak. Anda juga boleh mengemas kini atau menambah pemacu daripada Pendeta Tambah Pencetak Windows.
Untuk butiran tentang prosedur pemasangan, rujuk panduan pemasangan daripada tapak portal Canon (https://oip.manual.canon/).
Untuk langkah berjaga-jaga berkenaan pemasangan, rujuk "Langkah berjaga-jaga, Pengehadan dan Sekatan Semasa Memasang".
Mengkonfigurasi Tetapan Transmisi Faks daripada Pemacu
Untuk mengkonfigurasi tetapan transmisi faks menggunakan pemacu, ikut prosedur di bawah.
Untuk menukar Tetapan Lalai
Paparkan skrin tetapan transmisi faks dan konfigurasikan tetapan lalai pemacu dengan mengikuti salah satu prosedur berikut.
Jika memaparkan daripada [Tetapan] di menu Mula
1. Paparkan [Bluetooth & peranti] (atau [Peranti]).
2. Dalam [Pencetak dan pengimbas], paparkan skrin pengurusan untuk ditetapkan peranti.
Untuk memaparkan skrin pengurusan, klik peranti atau klik [Urus] untuk peranti yang sepadan.
3. Klik [Keutamaan cetakan] untuk menetapkan peranti.
Jika memaparkan daripada [Panel Kawalan] Windows
1. Paparan [Peranti dan Pencetak].
Jika skrin [Tetapan] dipaparkan, rujuk prosedur di atas untuk memaparkan skrin tersebut daripada [Tetapan].
2. Daripada senarai pencetak, klik kanan pencetak yang akan ditetapkan → pilih [Keutamaan cetakan] daripada menu yabg dipaparkan.
Untuk Tetapkan Apabila Menghantar Faks
1. Pilih menu cetak daripada aplikasi.
2. Dalam skrin cetak yang dipaparkan, pilih peranti yang anda gunakan → klik [Keutamaan].
Bergantung pada aplikasi, [Keutamaan] mungkin dipanggil "Sifat pencetak" atau "Sifat".
Rujuk Bantuan
Bagi lebih memahami penggunaan manual dalam talian, CANON INC. menggunakan alat analisis web yang disediakan oleh Google Analytics. Tiada maklumat pengenalan secara peribadi tentang pelanggan kami akan diperoleh melalui penggunaan Google Analytics. Lihat yang berikut untuk butiran.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Untuk maklumat tentang mengelakkan penggunaan data oleh Google Analytics, lihat yang berikut.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Bilangan Destinasi Tersedia
Bilangan destinasi yang anda dapat hantar pada satu masa berbeza mengikut tetapan berikut.
(1) Apabila [Tetapkan bilangan destinasi yang boleh ditentukan pada masa yang sama sehingga 2000] dipilih:
Jika [Lampiran Helaian Kulit] ialah [Tiada]: 2000
Jika [Lampiran Helaian Kulit] ialah [Helaian Berbeza bagi Setiap Destinasi]: 100
Jika [Lampiran Helaian Kulit] ialah [Helaian Sama bagi Semua Destinasi]: 2000
(2) Apabila [Tetapkan bilangan destinasi yang boleh ditentukan pada masa yang sama sehingga 2000] dinyahpilih:
Jika [Lampiran Helaian Kulit] ialah [Tiada]: 500
Jika [Lampiran Helaian Kulit] ialah [Helaian Berbeza bagi Setiap Destinasi]: 100
Jika [Lampiran Helaian Kulit] ialah [Helaian Sama bagi Semua Destinasi]: 500
NOTA
Bagi kes kumpulan, bilangan destinasi di atas ialah bilangan destinasi peribadi yang didaftarkan dalam kumpulan.
Bilangan destinasi yang ditentukan (antara yang di atas) dihantar berasingan ke dalam pelbagai kerja. Oleh itu, ia mungkin dipaparkan sebagai fail transmisi faks berasingan dalam senarai log pencetakan kerja dll.
Terdapat had pada bilangan destinasi kerja faks yang boleh disimpan dalam peranti. Dalam sesetengah model pencetak, selepas kerja faks dihantar, jika bilangan destinasi melebihi had, kerja terakhir yang dihantar mungkin dipadam. Jika destinasi melebihi had kumpulan yang didaftarkan, berhati-hati bahawa faks tidak terus dihantar ke beberapa destinasi kumpulan.
Langkah berjaga-jaga, Pengehadan dan Sekatan Semasa Memasang
Jika anda mengubah keistimewaan pengguna bagi komputer yang anda gunakan dan menjalankan pemasang, pemasangan mungkin tidak boleh dijalankan dengan betul. Dalam kes ini, log masuk sebagai Administrator dan kemudian, cuba semula pemasangan.
Jika ada mesej menggesa anda untuk memulakan semula komputer anda dipaparkan semasa menggunakan pemasang, pastikan untuk memulakan semula komputer anda. Jika anda tidak memulakan semula komputer anda, pemacu sedia ada mungkin tidak beroperasi dengan betul.
Pemacu mungkin tidak beroperasi dengan betul kecuali wilayah yang betul ditetapkan sebelum memasang pemacu. Wilayah boleh ditetapkan di salah satu lokasi berikut.
[Tetapan] > [Masa dan bahasa] > [Bahasa dan rantau] > [Rantau] (atau [Masa dan bahasa] > [Rantau]/[Rantau dan bahasa]) dalam menu Mula
[Panel Kawalan] > [Rantau] (atau [Rantau dan Bahasa]) dalam Windows
Semasa memasang pemacu pada pelayan komputer dengan pencetak SMB (rangkaianNetBIOS) yang digunakan sebagai peranti bersama yang ditetapkan, gunakan Tambah Wizard Pencetak untuk memasang sebagai pencetak rangkaian.
Sekiranya anda menggunakan mekanisme penciptaan automatik dalam persekitaran Citrix XenApp, anda mungkin tidak boleh memasang pemacu ini dengan betul menggunakan pemasang. Oleh itu, mulakan semula komputer XenApp Server dan semak senarai pencetak Windows. Jika pencetak tidak dipaparkan, pasangkan semula pemacu dalam komputer XenApp Server dengan Tambah Wizard Pencetak.
Kemudian, sebelum memulakan pemasang untuk memasang pemacu ini, putuskan sambungan dari semua sesi ICA dengan menggunakan utiliti ICA Client Printer Configuration. Selepas memasang pemacu, mulakan semula utiliti ICA Client Printer Configuration dan sambungkan semula pencetak.
Untuk membolehkan sistem pengendalian Windows Server dipasang dengan pilihan Server Core, pengehadan berikut wujud dalam penggunaan pemacu tersebut.
Anda tidak boleh memasang pemacu dengan pemasang. Gunakan pilihan pemasangan bagi Windows.
Sesetengah pilihan faks tidak tersedia dalam persekitaran tempatan atau persekitaran Desktop Jauh Windows.
Hanya peranti yang disokong oleh pemacu faks versi 9.00 atau lebih awal membolehkan pemacu ini dipasang melalui USB.
Pemacu ini wujud bersama dengan pemacu faks versi 9.xx atau lebih awal. Walau bagaimana pun, pemacu ini tidak boleh dipasang dengan mengemas kini pemacu faks versi 9.xx atau lebih awal.
Jika SNMP tidak ditetapkan pada peranti, anda mungkin tidak dapat memasang pemacu menggunakan [Standard].
Bergantung pada nama peranti yang ditetapkan dari peranti itu sendiri, nama mungkin tidak dipaparkan dengan betul apabila ia dicari semasa pemasangan [Standard].
Langkah berjaga-jaga, Had dan Sekatan Semasa Menghantar Faks
Jika anda menghantar menggunakan saiz kertas selain daripada A4, bergantung pada aplikasi, anda mungkin tidak dapat menghantar menggunakan saiz kertas yang ditentukan. Jika ini berlaku, kurangkan pembesaran data asal, tentukan A4 dan hantar semula faks.
Bergantung pada aplikasi, jika bilangan destinasi dalam senarai buku alamat adalah besar, ia mungkin tidak beroperasi dengan betul.
Jika tanda petikan berganda atau pemisah CSV dimasukkan ke dalam mana-mana item (seperti nama dan nombor faks) yang disimpan dalam fail CSV, alamat yang disimpan dalam fail mungkin tidak diimport ke buku alamat dengan betul.
Jika tanda petikan berganda dimasukkan ke dalam mana-mana item (seperti nama dan nombor faks) yang disimpan dalam fail ABK (*.abk), alamat yang disimpan dalam fail mungkin tidak diimport ke buku alamat dengan betul.
Jangan tetapkan lebih daripada satu untuk pilihan salinan dalam aplikasi keran faks mungkin menghantar lebih daripada sekali dalam beberapa aplikasi apabila pilihan salinan ditentukan dalam aplikasi.
Dalam persekitaran 64 bit, buku alamat tidak boleh digunakan dengan aplikasi tertentu. Jika anda menggunakan aplikasi yang tidak boleh menggunakan buku alamat, tukar buku alamat ke dalam fail CSV, kemudian import fail CSV ke pemacu sebagai buku alamat.
Kata laluan yang ditetapkan dalam helaian [Khas] > [Tetapan Keselamatan] > [Lindungi dengan Kata laluan apabila Mengeksport Senarai Alamat] diperlukan untuk mengeksport senarai alamat. Jika anda tidak mengetahui kata laluan, senarai alamat perlu dicipta semula untuk mengeksportnya. Anda masih boleh melakukan operasi selain daripada mengeksport (menyemak imbas, menambah, menyunting, memadam, dsb.) tanpa kata laluan.
Jika anda menggunakan mekanisme automatik dalam persekitaran Citrix XenApp, anda tidak boleh menggunakan fungsi Pengurusan ID Jabatan atau fungsi Peranti Mendapatkan Semula Maklumat.
Jika ini halnya, gunakan Pemacu Pencetak Universal (UPD), atau pilih Port TCP/IP Standard yang telah ditetapkan alamat IP peranti yang anda sebenarnya salurkan keluar.
Skrin tetapan menghantar faks tidak boleh dipaparkan dalam persekitaran Citrix. Jika ini berlaku, cuba lagi selepas melakukan prosedur di bawah.
1. Paparkan skrin sifat pencetak Windows daripada peranti untuk digunakan.
Jika memaparkan daripada [Tetapan] di menu Mula
(1) Paparkan [Bluetooth & peranti] (atau [Peranti]).
(2) Dalam [Pencetak dan pengimbas], paparkan skrin pengurusan untuk ditetapkan peranti.
Untuk memaparkan skrin pengurusan, klik peranti atau klik [Urus] untuk peranti yang sepadan.
(3) Klik [Sifat pencetak] untuk menetapkan peranti.
Jika memaparkan daripada [Panel Kawalan]
(1) Paparan [Peranti dan Pencetak].
Jika skrin [Tetapan] dipaparkan, rujuk prosedur di atas untuk memaparkan skrin tersebut daripada [Tetapan].
(2) Daripada senarai pencetak, klik kanan pencetak yang akan ditetapkan → pilih [Sifat pencetak] daripada menu yabg dipaparkan.
2. Dalam skrin sifat pencetak, paparkan helaian [Lanjutan] helaian → nyahdayakan[Dayakan sifat cetakan lebih maju].
"Buku Alamat Bimbit" mungkin dipaparkan dalam buku alamat Messaging API, tetapi tidak boleh digunakan. Buku alamat kenalan yang didaftarkan dalam buku alamat ini tidak dipaparkan kerana ia tidak mempunyai maklumat faks.
Pilih [Simpan Maklumat Faks dan Imej yang Dihantar] dan imej yang dihantar akan disimpan hanya pada pemacu ini. Imej yang dihantar dan hasil penghantaran mungkin tidak sama dengan yang ada pada peranti. Untuk menyemak hasil penghantaran faks yang dihantar, semak log komunikasi pada peranti.
Bergantung pada peranti, kerja yang dihantar melalui faks dari pemacu mungkin tidak dicatat dalam log pelayan cetak PS. Selain itu, bagi kerja yang dihantar melalui NetWare, maklumat yang dilog mungkin tidak dicatat dengan betul.
Mod komunikasi yang anda pilih apabila menggunakan IP-Fax harus padan dengan persekitaran komunikasi peranti. Jika anda tidak memilih mod komunikasi yang sesuai, ini akan menyebabkan transmisi tidak betul dan ralat menghantar.
Apabila mengeksport fail Buku Alamat Canon (*.abk), anda boleh menentukan kod aksara. Apabila mengimport fail Buku Alamat Canon (*.abk), terdapat beberapa model pencetak yang tidak boleh mengimport fail Buku Alamat Canon (*.abk) kecuali kod aksara bagi fail yang diimport sepadan dengan kod aksara yang disokong oleh peranti.
Jika anda menentukan aksara yang tidak disokong oleh bahasa yang digunakan dalam nama peranti, pemacu mungkin tidak dapat beroperasi dengan biasa. Anda boleh menyemak bahasa yang digunakan dalam salah satu lokasi berikut.
[Tetapan] > [Masa dan bahasa] > [Bahasa dan rantau] > [Bahasa] (atau [Masa dan bahasa] > [Bahasa]/[Rantau dan bahasa]) dalam menu Mula
[Panel Kawalan] > [Rantau dan Bahasa] dalam Windows
Apabila menghantar kepada peranti yang tidak menyokong resolusi 400 x 400 dpi dengan [Ultrahalus] ditetapkan dalam pemacu ini, penghantaran tidak dapat dijalankan dan ralat dipaparkan pada panel kawalan peranti. Dalam kes ini, jalankan penghantaran lagi dengan resolusi yang disokong oleh peranti.
Apabila mengimport buku alamat yang dieksport dari peranti, aksara yang tidak disokong oleh peranti mungkin tidak dibaca dengan betul.
Anda tidak boleh menggunakan buku alamat berikut dengan pemacu versi lebih awal daripada versi 8.70:
Buku alamat yang baru dicipta dalam pemacu versi 8.70 atau kemudian.
Buku alamat yang dicipta dalam pemacu versi lebih lama dan diimport ke dalam versi 8.70 atau kemudian.
Namun, anda boleh menggunakan buku alamat yang dieksport ke fail dalam pemacu versi lebih awal daripada versi 8.70.
Imej dan profil dihantar yang dicipta dengan pemacu ini tidak boleh digunakan dengan pemacu faks versi 9.xx atau lebih awal.
Pemacu ini tidak menyokong penyuntingan buku alamat pada rangkaian. Menyunting mungkin boleh dilakukan dalam persekitaran apabila pemacu ini dan pemacu faks wujud bersama adalah versi 10.10 atau lebih awal, tetapi perubahan tidak boleh disimpan.
Fail buku alamat dalam format CSV yang dieksport daripada versi yang lebih lama tidak boleh diimport ke dalam pemacu versi 10.20 atau kemudian, bergantung pada bahasa.
Jika ini halnya, eksport sebagai fail Buku Alamat Canon (*.abk), kemudian import ke dalam pemacu ini.
Jika anda menggunakan peranti yang diperbuat untuk Korea, Amerika Syarikat atau Kanada, sekiranya anda memasukkan lebih daripada 40 aksara nombor bait tunggal bagi nombor faks, ralat akan berlaku pada peranti dan faks tidak akan dihantar.
Had Berkaitan Tetapan Peranti
Dengan pemacu ini, jika anda menggunakan fungsi yang bergantung pada peranti, anda mesti dapatkan semula maklumat peranti dalam helaian [Tetapan Peranti] > [Dapatkan Maklumat Peranti] untuk menetapkan pilihan yang dipasang kepada pemacu. Jika anda tidak boleh mendapatkan semula maklumat peranti kerana anda dihubungkan melalui USB, dsb., secara manual tetapkan pilihan yang dipasang pada helaian [Tetapan Peranti] .
Berhati-hati agar anda tidak menetapkan fungsi yang tidak dapat digunakan oleh peranti dalam pemacu, kerana ini boleh menyebabkan tersalah transmisi dan ralat transmisi.
Jika anda menetapkan penghantar dengan model pencetak yang tidak mempunyai fungsi penghantar tertentu, anda tidak akan dapat menggunakan fungsi itu.
Jika anda memilih papan faks yang tidak serasi dengan model pencetak yang anda sedang gunakan dan memilih talian yang tidak sepadan dengan talian sah yang dihantar, berkemungkinan faks itu akan dihantar melalui talian lain.
Jika anda cuba menghantar menggunakan tetapan tidak sepadan dengan model pencetak yang anda sedang gunakan untuk mod pengesahan subalamat, mod pengesahan pengurusan ID jabatan dan mod komunikasi faks IP, anda tidak akan dapat membuat penghantaran.
Jika anda menentukan masa menghantar dengan model pencetak yang tidak mempunyai fungsi masa menghantar, anda tidak boleh menggunakan fungsi itu.
Jika anda menentukan fungsi subalamat dengan model pencetak yang tidak mempunyai fungsi subalamat, anda tidak boleh menggunakan fungsi itu.
Jika anda menentukan fungsi [Tetapkan bilangan destinasi yang boleh ditentukan pada masa yang sama sehingga 2000] dan cuba menghantar dengan model pencetak yang tidak menyokong fungsi tersebut, ini akan menyebabkan ralat komunikasi atau ralat transmisi.
Jika anda menetapkan pengurusan ID jabatan atau pengesahan pengguna dengan model pencetak yang tidak mempunyai fungsi pengurusan ID jabatan atau fungsi pengesahan pengguna, anda tidak boleh menggunakan fungsi tersebut.
Jika anda menentukan fungsi [Gunakan Unicode (UTF-8) untuk Komunikasi dengan Peranti] dan cuba menghantar dengan model pencetak yang tidak menyokong Unikod (UTF-8), maklumat komunikasi, destinasi dll. tidak akan dipaparkan dengan betul.

Copyright Canon Inc. 1999