Sterownik drukarki Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3, wersja 2.90, dla systemu Microsoft Windows
Przed użyciem tego oprogramowania proszę koniecznie przeczytać UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON wyświetlaną w czasie instalacji. Można także sprawdzić UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CANON (EULApl-PL.rtf) zapisaną w folderze [misc] znajdującym się na dołączonej płycie CD-ROM lub w pobranym folderze sterownika.
Plik zawiera dodatkowe informacje mające pomóc w instalacji i użytkowaniu sterownika drukarki w systemach Microsoft Windows.
Tak jak w przypadku większości programów i sprzętu komputerowego niektóre informacje są udostępniane dopiero po opracowaniu podręcznika. Zaktualizowane informacje dotyczące tego sterownika drukarki zamieszczono w tym pliku. Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy się skontaktować z lokalnym oddziałem firmy Canon.
SPIS TREŚCI
Przegląd
Wymagania systemowe
Instalowanie sterownika
Konfigurowanie ustawień drukowania z poziomu sterownika
Korzystanie z pomocy
Ostrzeżenia, ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące instalowania
Ostrzeżenia, ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące drukowania
Środki ostrożności i ograniczenia podczas korzystania z funkcji Procesor wydruku
Ograniczenia dotyczące określonych modeli drukarek
Przegląd
Ten sterownik umożliwia drukowanie dokumentów z aplikacji systemu Windows. Dodatkowo obsługuje on następujące funkcje.
- Canon Driver Configuration Tool
Domyślne ustawienia fabryczne sterownika można zmieniać w celu tworzenia niestandardowych zestawów sterownika za pomocą narzędzia Canon Driver Configuration Tool. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika narzędzia Canon Driver Configuration Tool.
W przypadku tworzenia niestandardowych zestawów sterownika opartego na tym sterowniku należy użyć narzędzia Canon Driver Configuration Tool w wersji 4.20 lub późniejszej.
Wymagania systemowe
Ten sterownik może być używany w następujących środowiskach systemowych.
Systemy operacyjne
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Środowiska oparte na serwerze:
Systemy operacyjne w środowisku serwerowym:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Składniki serwera:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Systemy operacyjne serwera klastra:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Komputer
Komputer z poprawnie działającym jednym z powyższych systemów operacyjnych
Jednak architektura ARM nie jest wspierana.
Instalowanie sterownika
Zalecamy używanie instalatora do aktualizowania lub dodawania sterownika. Sterownik można także zaktualizować lub dodać, używając Kreatora dodawania drukarki w systemie Windows.
Szczegółowe informacje na temat procedury instalacyjnej zawiera przewodnik instalacji w portalu internetowym Canon (https://oip.manual.canon/).
Ostrzeżenia dotyczące instalacji podano w sekcji „Ostrzeżenia, ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące instalowania”.
Konfigurowanie ustawień drukowania z poziomu sterownika
Aby skonfigurować ustawienia drukowania za pomocą sterownika, wykonaj następującą procedurę.
Aby zmienić ustawienia domyślne
Należy wyświetlić ekran ustawień drukowania i skonfigurować domyślne ustawienia sterownika, wykonując jedną z następujących procedur.
Zaczynając z [Ustawienia] w menu Start
1. Przejdź do sekcji [Bluetooth i urządzenia] (lub [Urządzenia]).
2. W obszarze [Drukarki i skanery] wyświetl ekran zarządzania urządzeniem, które ma zostać skonfigurowane.
Aby wyświetlić ekran zarządzania, kliknij urządzenie lub kliknij przycisk [Zarządzaj] dla odpowiedniego urządzenia.
3. Kliknij [Preferencje drukowania] dla urządzenia, które ma zostać skonfigurowane.
Zaczynając z [Panel sterowania] systemu Windows
1. Przejść do [Urządzenia i drukarki].
Jeśli wyświetlany jest ekran [Ustawienia], należy zapoznać się z procedurą dotyczącą wyświetlania ekranu z poziomu menu [Ustawienia].
2. Na liście drukarek kliknąć prawym przyciskiem na urządzenie, którego ustawienia mają zostać zmienione → wybrać [Preferencje drukowania] z wyświetlonego menu.
Ustawianie podczas drukowania
1. Wybrać menu drukowania aplikacji.
2. Na wyświetlonym ekranie drukowania wybrać urządzenie, które jest używane → kliknąć [Preferencje].
W zależności od aplikacji [Preferencje] może mieć nazwę „Właściwości drukarki” lub „Właściwości”.
Korzystanie z pomocy
W celu lepszego poznania, jak klienci korzystają z instrukcji online, firma CANON INC. stosuje narzędzia analityki internetowej dostarczane przez Google Analytics. Żadne dane umożliwiające rozpoznawanie tożsamości naszych klientów nie są pobierane podczas stosowania Google Analytics. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem podanym poniżej.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Informacje na temat zapobiegania użyciu danych przez Google Analytics znajdują się pod adresem podanym poniżej.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ostrzeżenia, ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące instalowania
Jeśli instalator zostanie uruchomiony po zmianie uprawnień użytkownika w komputerze, instalacja może się nie powieść. W takim przypadku zaloguj się jako Administrator i ponów próbę instalacji.
W przypadku korzystania z tego sterownika w środowisku serwerowym, na komputerze klienckim należy używać systemu operacyjnego, który obsługuje ten sterownik.
W przypadku instalacji sterownika na komputerze serwerowym z protokołem SMB (sieć NetBIOS) dla drukarki używanej jako drukarka współdzielona, należy użyć Kreatora dodawania drukarki, aby zainstalować ją jako drukarkę sieciową.
W środowiskach, w których oprogramowanie Server Core jest zainstalowane w systemie Windows Server, nie można używać instalatora sterownika drukarki. W celu zainstalowania sterownika należy skorzystać z funkcji instalacji udostępnianej przez system operacyjny.
Zainstalowanie sterownika za pomocą instalatora z ustawieniami domyślnymi spowoduje zaktualizowanie do najnowszej wersji wszystkich już zainstalowanych sterowników Generic Plus. Aby dodać najnowszą wersję sterownika bez aktualizowania już zainstalowanych sterowników, skorzystaj z jednej z poniższych procedur.
Na wyświetlonym podczas instalacji ekranie [Lista drukarek dla instalacji sterowników] wybierz i usuń z listy [Wybierz drukarki do zaktualizowania] urządzenia, których nie chcesz aktualizować, a następnie kontynuuj proces instalacji.
Skorzystaj z funkcji dodawania drukarki w systemie Windows, wskazując plik inf.
Jeśli podczas instalacji starszej wersji sterownika niż ta, która jest obecnie zainstalowana, zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem o to, czy korzystać z bieżących plików, należy zezwolić na ich wykorzystanie.
Jeśli w systemie operacyjnym w wersji angielskiej w nazwie urządzenia znajdą się znaki dwubajtowe, nie będzie możliwe pobranie stanu urządzenia na karcie [Ustawienia urządzenia] > [Pobierz informacje o stanie urządzenia]. W takim przypadku zmień nazwę na niezawierającą znaków dwubajtowych.
Jeśli używana jest drukarka udostępniona w środowisku serwera wydruku (Wskaż i drukuj), używanie funkcji pobierania informacji o urządzeniu wymaga zainstalowania na serwerze usługi Canon Driver Information Assist Service.
Ponadto w przypadku używania funkcji Microsoft BiDi Communication zamiast Canon Driver Information Assist Service można je przełączać w obszarze [Szczegóły] > [Inne ustawienia] na karcie [Ustawienia urządzenia].
W zależności od używanego środowiska nazwy niestandardowych formatów papieru, jakie będzie zawierać [Profil] mogą stać się niemożliwe do odczytania. Należy w takim wypadku zainstalować odpowiedni pakiet językowy.
Dla tego sterownika nie można zainstalować oprogramowania dodatkowego, które jest sprzedawane oddzielnie.
Ostrzeżenia, ograniczenia i zastrzeżenia dotyczące drukowania
Jeśli z aplikacji drukowany jest dokument o nieparzystej liczbie stron jako dokument dwustronny, aplikacja może automatycznie wstawić pustą stronę, aby uzyskać parzystą liczbę stron. W takim wypadku pusta strona wstawiona przez aplikację jest liczona tak samo, jak strony zadrukowane.
Aby móc korzystać z tej drukarki, musisz najpierw ustawić typ używanej drukarki oraz opcje zainstalowane w drukarce na karcie [Ustawienia urządzenia] w oknie dialogowym. Jeśli w sterowniku drukarki wybierzesz funkcje, które są niedostępne dla używanej przez Ciebie drukarki, może to spowodować otrzymanie niezamierzonych wyników drukowania.
Jeśli zostanie ustawione źródło papieru, które nie jest zainstalowane w drukarce, papier będzie podawany z priorytetowego źródła w drukarce.
Jeśli wybrane źródło papieru i format papieru nie zgadzają się, wystąpi błąd.
W przypadku wybrania drukowania dwustronnego w drukarce bez obsługi drukowania dwustronnego dokument zostanie wydrukowany na jednej stronie papieru.
Jeśli wybrane zostanie zszywanie, a drukarka go nie obsługuje, dokument zostanie wydrukowany bez zszycia.
Jeśli zostanie wybrane szycie zeszytowe, a drukarka go nie obsługuje, dokument zostanie wydrukowany bez zszycia zeszytowego.
Jeśli wybierzesz opcję [Metoda druku] > [Zapisywanie] podczas drukowania na drukarce nieobsługującej zapisywania w skrzynce pocztowej, dokument zostanie wydrukowany zwyczajnie. Jeśli na ekranie dotykowym drukarki pojawi się komunikat o błędzie i drukarka się wyłączy, dokument zostanie wydrukowany, gdy drukarka ponownie się włączy.
Jeśli podczas drukowania na drukarce bez funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów ustawione zostanie Zarządzanie identyfikatorami wydziałów, wystąpi błąd.
W zależności od kombinacji używanych opcji drukarki sterownik drukarki może nie rozpoznawać zainstalowanych opcji na karcie [Ustawienia urządzenia] > [Pobierz informacje o stanie urządzenia]. Żeby korzystać z nierozpoznawanych funkcji, należy je ręcznie ustawić na karcie [Ustawienia urządzenia].
Jeśli na panelu sterowania używanego urządzenia ustawiono funkcje, które nie są obsługiwane przez ten sterownik, podczas drukowania włączane są funkcje ustawione na panelu sterowania urządzenia.
W zależności od używanego modelu urządzenia nieobsługiwane rozmiary i typy papieru oraz informacje o funkcjach niedostępnych do użycia można pobrać za pomocą karty [Ustawienia urządzenia] > [Pobierz informacje o stanie urządzenia].
Niestandardowe formaty papieru, które można przypisać do funkcji na karcie [Ustawienia urządzenia] > [Ustawienia wykończenia] (drukowanie dwustronne, zszywanie itp.), mogą się różnić w zależności od modelu drukarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do drukarki.
Gdy urządzenie jest podłączone przez USB lub WSD, funkcje uzyskiwania informacji o urządzeniu, zarządzania identyfikatorami wydziałów i uwierzytelniania użytkownika mogą być niedostępne.
Jeżeli drukowane są cienkie ukośne linie, ich wydruk może być niepoprawny (nie pojawią się na stronie lub mogą być przerywane).
Jeżeli podczas drukowania z programu Internet Explorer pojawi się ostrzeżenie wymagające potwierdzenia użycia programu Canon PageComposer, zezwól na kontynuowanie procedury i przystąp do drukowania. Jeśli nie chcesz, aby przy każdym drukowaniu było wyświetlane okno dialogowe z ostrzeżeniem, włącz opcję [Nie pokazuj ostrzeżenia dla tego programu ponownie] i zezwól na kontynuowanie procedury.
W przypadku korzystania z oprogramowania Server Core w systemie operacyjnym Windows Server niektóre ustawienia drukowania nie są dostępne w środowisku lokalnym lub w środowisku Pulpitu zdalnego systemu Windows.
Po kliknięciu opcji [Pobierz informacje o stanie urządzenia] na karcie [Ustawienia urządzenia] pobrane zostaną dane na temat konfiguracji urządzenia i przeprowadzona zostanie automatyczna konfiguracja wielu ustawień z karty [Ustawienia urządzenia]. Jednak [Ustawienia źródła papieru] na karcie [Ustawienia urządzenia] i kilka innych ustawień z okna dialogowego [Ustawienia szczegółowe] muszą zostać skonfigurowane ręcznie.
Opcje, które można ustawiać na ekranie ustawień druku sterownika, zależą od ustawień w karcie [Ustawienia urządzenia]. W przypadku dostosowywania sterownika za pomocą Canon Driver Configuration Tool, po wybraniu ustawień w karcie [Ustawienia urządzenia] należy dostosować ustawienia w każdej z kart ekranu ustawień druku.
Po wybraniu opcji [Autom. [Kolor/Czarno-biały]] dla ustawienia [Tryb koloru] na karcie [Ustawienia podstawowe]/[Jakość] w zależności od ustawień danych, aplikacji lub sterownika, strony czarno-białe mogą być liczone jako strony kolorowe. Aby wydrukować dokument jako zadanie czarno-białe, wybierz opcję [Czarno-biały] dla ustawienia [Tryb koloru].
Jeśli dla drukarki czarno-białej zostanie wybrane drukowanie w kolorze, dokument zostanie wydrukowany w czerni i bieli, ale jakość druku może ulec pogorszeniu, a drukowanie trwać dłużej.
Niestandardowe formaty papieru można wprowadzić na ekranie ustawień druku wyświetlanym obszarze „Aby zmienić ustawienia domyślne”. Po zalogowaniu się jako Administrator, na ekranie ustawień druku należy wprowadzić niestandardowy format papieru w [Ustawienia strony] > [Niestandardowy format papieru].
W pewnych sytuacjach zakres niestandardowych formatów papieru, jakie można wybrać za pośrednictwem sterownika, będzie się różnił od formatów papieru obsługiwanych przez drukarkę. Informacje na temat niestandardowych formatów papieru obsługiwanych przez drukarkę zamieszczono w instrukcji drukarki.
Jeśli rozmiar papieru załadowanego do źródła papieru różni się od domyślnego rozmiaru papieru, na panelu sterowania urządzenia może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący o braku papieru. W takim przypadku należy pobrać informacje o stanie urządzenia lub wybrać odpowiedni dla urządzenia profil konfiguracji.
W przypadku anulowania zadania z bufora podczas drukowania za pośrednictwem połączenia USB może nie być możliwe drukowanie za pośrednictwem sieci. Aby było możliwe drukowanie z sieci, należy anulować zadanie drukowania z panelu sterowania urządzenia.
Jeśli język wyświetlania sterownika i urządzenia nie są zgodne, nazwa zadania, nazwa użytkownika, nazwa zapisanych danych itp. może nie być prawidłowo wyświetlana w urządzeniu.
Jeśli będą włączone obie z poniższych opcji, drukowanie może nie przebiegać prawidłowo.
Karta [Ustawienia urządzenia] > [Szczegóły] > karta [Wykończenie] > [Sortuj [Według urządzenia]] > [Wył.]
[Wykończenie] > [Sortuj]
Jeżeli w urządzeniu zapisane jest zadanie zabezpieczonego wydruku, inne zadania drukowania mogą nie zostać wydrukowane. Jeśli po wysłaniu zadania zabezpieczonego wydruku nadal nie można wydrukować innych zadań drukowania, wydrukuj je ponownie z komputera.
W przypadku drukowania więcej niż jednej kopii mogą występować następujące zachowania.
Jeśli włączono opcję [Metoda druku] > [Zabezpieczony wydruk], po każdym wprowadzeniu kodu [PIN] będzie drukowana jedna kopia.
Jeśli włączono opcję [Metoda druku] > [Zapisywanie], podane na urządzeniu informacje o liczbie drukowanych kopii i zadaniu drukowania zostaną zapisane, a liczba kopii w każdym przypadku będzie wynosić jeden.
W tym przypadku drukowanie zostanie wykonane poprawnie, jeśli będzie włączona jedna z następujących opcji.
[Host buforowania] > [Wyłączony]
[Wydruk PS z aplikacji] > [Wył.]
W przypadku stosowania niniejszego produktu w Japonii obowiązują poniższe ograniczenia.
Jeżeli dla źródła papieru podajnika koper ustawiono opcję [Szuflada 2] na karcie [Ustawienia urządzenia], następujące formaty koper nie mogą być prawidłowo podawane.
[Koperta Monarch]/[Koperta nr 10 (COM10)]/[Koperta DL]/[Koperta C5]/[Koperta B5]
Nawet jeśli wybrano opcję [2/3 otwory]/[2/4 otwory]/[4 otwory [szwedzkie]] na karcie [Ustawienia urządzenia] > [Ustawienia wykończenia] > [Dziurkacz], otwory określone w opcji [3 otwory] lub [4 otwory [szwedzkie]] nie zostaną wykonane, ponieważ nie są obsługiwane przez urządzenie.
Po wybraniu opcji [Papier z zakładkami] dla pozycji [Arkusze do wstawienia] i ustawienia [Szuflada 2] dla pozycji [Źródło papieru] w oknie dialogowym [Ustawienia wstawiania arkuszy] na karcie [Źródło papieru], papier z zakładkami nie będzie prawidłowo drukowany w urządzeniu, które nie obsługuje tej kombinacji ustawień.
W zależności od używanej drukarki w następujących przypadkach drukowanie może trwać dłużej niż zwykle.
Po wybraniu orientacji pionowej w przypadku drukowania na papierze ze źródła A4 (poziomo).
Po wybraniu orientacji poziomej w przypadku drukowania na papierze ze źródła A4R (pionowo).
Po wybraniu orientacji poziomej papieru A3.
W takich przypadkach można zwiększyć szybkość poprzez odpowiednie ustawienie [Przetwarzanie obracania danych w sterowniku] w karcie [Ustawienia urządzenia] > [Szczegóły] > karta [Źródło papieru].
W przypadku modułu wykańczania obsługującego tę funkcję należy ręcznie ustawić [Funkcja [Składanie + przycinanie] dla opcji [Ustawienie szycia zeszytowego]].
W przypadku modułu wykańczania obsługującego tę funkcję należy ręcznie ustawić [Przesunięcie przy określeniu zszywania].
Jeśli stosowana jest układarka, należy ręcznie ustawić [Funkcja [Podaj liczbę kopii do ułożenia]].
W przypadku zmiany nazwy urządzenia niektóre ustawienia profilu zarejestrowane na sterowniku (profile dodane z właściwości dokumentu) zostaną usunięte. Aby zapisać profile, przed zmianą nazwy urządzenia należy zapisać ustawienia profilu jako plik, a po zmianie nazwy urządzenia zaimportować zapisany plik.
Dla sterownika UFR II/LIPSLX
Zależnie od używanego urządzenia wynik drukowania może być nieprawidłowy, jeśli jako niestandardowy rozmiar papieru ustawiony jest papier o długim formacie, a orientacja drukowania jest ustawiona na orientację poziomą. W takim przypadku należy uzyskać informacje o urządzeniu lub wprowadzić ustawienia poprzez kartę [Ustawienia urządzenia] > [Szczegóły] > karta [Ustawienia strony] > [Obróć dane podczas drukowania na papierze o długim rozmiarze] > [Wł.].
Dla sterownika PCL6
Zależnie od używanego urządzenia wynik drukowania może być nieprawidłowy, jeśli jako niestandardowy rozmiar papieru ustawiony jest papier o długim formacie, a orientacja drukowania jest ustawiona na orientację poziomą. W takim przypadku należy uzyskać informacje o urządzeniu lub wprowadzić ustawienia poprzez kartę [Ustawienia urządzenia] > [Szczegóły] > karta [Ustawienia strony] > [Obróć dane podczas drukowania na papierze o długim rozmiarze] > [Wł.].
Podczas tworzenia formularza nakładania na jednym komputerze, nie można wybrać drugiego komputera z sieci jako lokalizacji do zapisu nowego pliku formularza.
Nawet jeśli zostanie włączona funkcja priorytetu szybkości wydruku w opcji [Kompresja na potrzeby transferu danych], w zależności od używanego środowiska i danych drukowania, drukowanie może potrwać jeszcze dłużej niż wtedy, gdy włączona jest funkcja priorytetu jakości drukowania.
Niektóre czcionki TrueType mogą być drukowane nieprawidłowo. W takim przypadku należy wyłączyć ustawienie [Użyj czcionek drukarki] w oknie dialogowym [Ustawienia zaawansowane], aby zamiast używania czcionek znajdujących się w drukarce wszystkie czcionki były pobierane wraz z dokumentem. Okno dialogowe [Ustawienia zaawansowane] można wyświetlić, klikając przycisk [Ustawienia zaawansowane] na karcie [Jakość].
W niektórych aplikacjach tekst obrócony nie będzie drukowany prawidłowo, jeśli w obszarze [Tryb TrueType] ustawiono opcję [Pobierz jako TrueType] lub opcję [Pobierz jako obraz bitowy] w oknie dialogowym [Ustawienia zaawansowane]. Okno dialogowe [Ustawienia zaawansowane] można wyświetlić, klikając przycisk [Ustawienia zaawansowane] na karcie [Jakość].
W przypadku funkcji zaginania może się zdarzyć, że papier nie zostanie zagięty lub zostanie zagięty w niewłaściwym kierunku.
Dla sterownika PS3
PostScript nie obsługuje ROP (Raster Operation). Dlatego też drukowanie może nie być wykonywane poprawnie, jeśli w aplikacji wybrano przetwarzanie ROP.
W przypadku drukowania z programu Illustrator CS jest wyświetlany komunikat informujący o niepoprawności określonego pliku PPD. Jednak w przypadku kliknięcia przycisku [OK] w oknie komunikatu drukowanie będzie kontynuowane.
Niektóre aplikacje wysyłają polecenie PostScript bezpośrednio do drukarki w przypadku używania sterownika drukarki PostScript. W przypadku tych aplikacji następujące funkcje mogą nie być dostępne.
Na karcie [Ustawienia podstawowe]/[Ustawienia strony]: [Układ strony], [Skalowanie ręczne]
Na karcie [Ustawienia strony]: [Znak wodny]
Na karcie [Ustawienia podstawowe]/[Wykończenie]: [Sortuj], [Sortuj ze zszywaniem] (dla drukarek, w których opcjonalny dysk twardy nie jest zainstalowany)
Na karcie [Źródło papieru]: [Wybór papieru]
Na karcie [Jakość]: [Drukuj jako negatyw], [Drukuj jako obraz lustrzany]
*** Powyższych funkcji można używać po ustawieniu [Wył.] dla ustawienia [Wydruk PS z aplikacji] na karcie [Ustawienia urządzenia].
Środki ostrożności i ograniczenia podczas korzystania z funkcji Procesor wydruku
Aby użyć funkcji procesora wydruku, włącz opcję [Wykonaj przetwarzanie przy użyciu procesora wydruku] na karcie [Ustawienia urządzenia] > [Szczegóły] > [Inne ustawienia]. Zazwyczaj używanie funkcji procesora wydruku nie jest jednak wymagane.
Podczas włączania funkcji procesora wydruku wykonaj poniższą procedurę, aby sprawdzić, czy ustawiona nazwa procesora wydruku to „CnXP0PP”. Jeżeli ustawiono nazwę inną niż „CnXP0PP”, działanie niektórych funkcji może być ograniczone.
1. Na liście drukarek systemu Windows wybierz urządzenie, które ma zostać ustawione → wyświetl ekran właściwości drukarki.
Zaczynając z [Ustawienia] w menu Start
(1) Przejdź do sekcji [Bluetooth i urządzenia] (lub [Urządzenia]).
(2) W obszarze [Drukarki i skanery] wyświetl ekran zarządzania urządzeniem, które ma zostać skonfigurowane.
Aby wyświetlić ekran zarządzania, kliknij urządzenie lub kliknij przycisk [Zarządzaj] dla odpowiedniego urządzenia.
(3) Kliknij [Właściwości drukarki] dla urządzenia, które ma zostać skonfigurowane.
Zaczynając z [Panel sterowania]
(1) Przejść do [Urządzenia i drukarki].
Jeśli wyświetlany jest ekran [Ustawienia], należy zapoznać się z procedurą dotyczącą wyświetlania ekranu z poziomu menu [Ustawienia].
(2) Na liście drukarek kliknąć prawym przyciskiem na urządzenie, którego ustawienia mają zostać zmienione → wybrać [Właściwości drukarki] z wyświetlonego menu.
2. Na ekranie właściwości drukarki, przejść do karty [Zaawansowane] → kliknąć [Procesor wydruku].
3. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczyć wybrany procesor wydruku.
Gdy włączona jest funkcja procesora wydruku, mają zastosowanie poniższe ograniczenia.
Jeżeli te funkcje są używane, przed rozpoczęciem drukowania należy ustawić wymagane informacje.
[Zabezpieczony wydruk]/[Zarządzanie identyfikatorami wydziałów]/[Uwierzytelnianie użytkownika]
Nie możesz użyć funkcji [Edycja i podgląd].
Liczba stron podana na ekranie systemu operacyjnego wyświetlającego zadania i rzeczywista liczba drukowanych stron mogą się różnić.
W przypadku drukowania z nakładaniem nie można wybrać pliku formularza z hosta.
Jeśli wymagane informacje nie zostaną ustawione przed drukowaniem, zadanie drukowania może zostać anulowane podczas drukowania.
Jeśli podczas drukowania broszury z szyciem zeszytowym zostanie przekroczona liczba stron, które mogą zostać zszyte przez urządzenie, drukowanie nie zostanie wykonane poprawnie. Przed ustawieniem liczby stron, które mogą być zszywane, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
Ograniczenia dotyczące określonych modeli drukarek
W przypadku korzystania z modelu drukarki iR-ADV C2020/2030 bez opcjonalnego dysku twardego lub z drukarki iR-ADV C2020L/2030L, nie można używać następujących funkcji:
[Zabezpieczony wydruk]
[Drukowanie priorytetowe]
W przypadku zapisywania danych drukowania w skrzynce niektórych modeli drukarek z serii iR ustawienia dotyczące stylu drukowania (jednostronnie/dwustronnie), źródła papieru oraz niektóre opcje układu stron, skalowania itp. nie będą prawidłowo wyświetlane na panelu sterowania. Drukowanie będzie jednak realizowane zgodnie z ustawieniami.
W przypadku niektórych modeli drukarek z serii iR dokument zostanie wydrukowany bez zszywania, jeśli zszywanie nie będzie możliwe w określonej pozycji.
W niektórych drukarkach z serii iR określenie na panelu sterowania drukarki pozycji zszywania po zapisaniu w skrzynce odbiorczej danych drukowania dla orientacji poziomej może spowodować zastosowanie innej pozycji zszywania w orientacji pionowej wydruku.
Podczas zapisywania danych drukowania w skrzynce odbiorczej w niektórych drukarkach z serii iR ustawiona liczba kopii może nie wyświetlać się prawidłowo na panelu sterowania drukarki w razie wybrania ustawienia [Wył.] w oknie [Wykończenie]. Zapisując dane w skrzynce odbiorczej, należy wybrać ustawienie inne niż [Wył.] w oknie [Wykończenie].
W przypadku korzystania z imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F opcja [Obróć] będzie dostępna tylko po wybraniu: karta [Ustawienia urządzenia] > [Szczegóły] > [Wykończenie] karta > [Sortuj [Według urządzenia]] > [Wł.].
W przypadku korzystania z imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F długie arkusze papieru w formacie niestandardowym oraz funkcja zabezpieczonego wydruku urządzenia są obsługiwane przez funkcję w wersji 2.0 lub nowszej.
W przypadku korzystania z modeli iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L lub C2025, gdy opcja [Rozdzielczość] zostanie ustawiona na [1200 dpi] w oknie dialogowym [Ustawienia zaawansowane] na karcie [Jakość] obowiązują następujące ograniczenia:
Dla opcji [Pozycja zszywania] można wybrać tylko dłuższą krawędź arkusza A4.
Nie można użyć ustawień [Obróć] i [Drukuj na papierze o różnym formacie/orientacji] na karcie [Wykończenie].
W zależności od wersji funkcji używanej drukarki, wprowadzenie ustawień [Numerowanie zestawów kopii] w oknie dialogowym [Ustawienia zaawansowane] na karcie [Wykończenie] może nie być możliwe.
W przypadku korzystania z funkcji imageRUNNER ADVANCE C350F nie można użyć [Funkcja [Obróć]].
W przypadku imageRUNNER ADVANCE C351 należy się upewnić, że [Opcjonalna szuflada/kaseta] w oknie dialogowym [Źródło papieru] na karcie [Ustawienia urządzenia] ma ustawioną opcję [Szuflada x 3].
W przypadku korzystania z drukarki imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 w Japonii nie jest możliwe wybranie opcji [Zachowaj] w sekcji [Metoda druku] podczas drukowania.
W przypadku korzystania z drukarki imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 z podłączonym opcjonalnym Modułem wykańczania — zszywaczem F1 lub Modułem wykańczania broszur F1 nie można drukować na pocztówkach lub papierze w niestandardowym formacie (o wysokości od 148,0 mm do 181,9 mm).
Ustawić ręcznie [Wł. ustawienia przycinania dla papieru 13x19] w przypadku stosowania imagePRESS C6010/C6011 lub imagePRESS C7010VP/C7011VP.
W przypadku niektórych modeli drukarek z serii imagePRESS, jeśli wybrano opcję szycia Eko (Bez zszywania) w nieokreślonym miejscu, dokument zostanie wydrukowany z pominięciem opcji Eko (Bez zszywania).
Podczas drukowania na drukarce Canon LBP z opcją [Profil konfig.] ustawioną na wartość [Konfiguracja podstawowa] lub [Konfiguracja podstawowa (zgodna)] mogą występować następujące zachowania.
Może być możliwe drukowanie zadań bez uwierzytelniania kodem [PIN] pomimo włączonej opcji [Zabezpieczony wydruk].
Zamiast nazw zadań drukowania i nazw użytkowników może być na panelu sterowania urządzenia wyświetlany napis „--”.

Wszystkie nazwy marek i produktów wymienione w niniejszym dokumencie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Licencja MIT (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Niniejszym udziela się bezpłatnego upoważnienia każdej osobie, która uzyskała kopię niniejszego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej zwanymi "Oprogramowaniem"), do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania sublicencji oraz sprzedaży kopii Oprogramowania, a także do zezwalania osobom, którym Oprogramowanie zostało dostarczone, na takie działanie, pod warunkiem spełnienia następującego wymagania:
Powyższa informacja o prawach autorskich oraz informacja o zezwoleniu powinny być umieszczone we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016