Ovladač tiskárny Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 ve verzi 2.90 pro Microsoft Windows
Než začnete používat tento software, přečtěte si dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON, který se zobrazí při instalaci. Můžete si také zobrazit dokument LICENČNÍ DOHODA NA SOFTWARE FIRMY CANON (EULAcs-CZ.rtf) uložený ve složce [misc], která se nachází na přiloženém disku CD-ROM nebo ve složce se staženým ovladačem.
Tento soubor obsahuje dodatečné informace, které vám pomohou instalovat a používat ovladače tiskárny se systémem Microsoft Windows.
Jako u většiny softwarových a hardwarových výrobků jsou některé informace zpřístupněné po vyhotovení návodu. Aktualizované informace o tomto ovladači tiskárny jsou obsaženy v tomto souboru. Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte místní zastoupení společnosti Canon.
OBSAH
Přehled
Systémové požadavky
Instalace ovladače
Konfigurace nastavení tisku z ovladače
Používání nápovědy
Upozornění a omezení při instalaci
Upozornění a omezení při tisku
Upozornění a omezení při používání funkce tiskového procesoru
Omezení platná pro konkrétní modely tiskáren
Přehled
Tento ovladač vám umožňuje tisknout dokumenty z aplikací v systému Windows. Podporuje také následující funkce.
- Canon Driver Configuration Tool
Pomocí nástroje Canon Driver Configuration Tool můžete změnit výchozí tovární nastavení ovladače a vytvořit uživatelské sady ovladačů. Podrobné informace o tomto nástroji naleznete v uživatelské příručce nástroje Canon Driver Configuration Tool.
Při vytváření uživatelské sady ovladačů na základě tohoto ovladače použijte verzi 4.20 nebo pozdější nástroje Canon Driver Configuration Tool.
Systémové požadavky
Tento ovladač lze používat v následujících systémových prostředích.
Operační systémy
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Počítačové prostředí založené na serveru:
Operační systémy v serverovém prostředí:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Serverové součásti:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Operační systémy pro clusterový server:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Počítač
Počítač, který správně běží na jakémkoliv výše uvedeném operačním systému
Architektura ARM však není podporována.
Instalace ovladače
Doporučujeme, abyste k aktualizaci nebo přidání ovladače použili instalační program. Ovladač také můžete aktualizovat nebo přidat z Průvodce přidáním tiskárny ve Windows.
Podrobné informace o postupu instalace najdete v instalační příručce na portálu Canon (https://oip.manual.canon/).
Pokud jde o upozornění týkající se instalace, viz „Upozornění a omezení při instalaci“.
Konfigurace nastavení tisku z ovladače
Pokud chcete nakonfigurovat nastavení tisku pomocí ovladače, postupujte podle pokynů níže.
Změna výchozího nastavení
Zobrazte obrazovku nastavení tisku a nakonfigurujte výchozí nastavení ovladače podle jednoho z níže uvedených postupů.
Pokud ji zobrazujete z [Nastavení] v nabídce Start
1. Zobrazte [Bluetooth a zařízení] (nebo [Zařízení]).
2. V části [Tiskárny a skenery] zobrazte obrazovku správy zařízení, které chcete nastavit.
Chcete-li zobrazit obrazovku správy, klikněte na zařízení nebo klikněte na možnost [Spravovat] u příslušného zařízení.
3. Klikněte na možnost [Předvolby tisku] pro zařízení, které chcete nastavit.
Pokud provádíte zobrazení z nabídky [Ovládací panely] ve Windows
1. Zobrazte [Zařízení a tiskárny].
Pokud se zobrazí obrazovka [Nastavení], postupujte podle výše uvedeného postupu pro zobrazení obrazovky z [Nastavení].
2. V seznamu tiskáren klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které chcete nastavit → ze zobrazené nabídky vyberte [Předvolby tisku].
Nastavení při tisku
1. Vyberte nabídku tisku aplikace.
2. Na zobrazené obrazovce tisku vyberte zařízení, které používáte → klikněte na [Předvolby].
V závislosti na aplikaci mohou být [Předvolby] pojmenované jako „Vlastnosti tiskárny“ nebo „Vlastnosti“.
Používání nápovědy
Aby lépe porozuměla způsobům využití online návodů používá společnost CANON INC. webový analytický nástroj Google Analytics. Pomocí nástroje Google Analytics nejsou shromažďovány žádné informace, které by umožnily přímou identifikaci osob. Podrobnosti viz dále.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Pro informace o zabránění použití dat nástrojem Google Analytics viz následující.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Upozornění a omezení při instalaci
Pokud změníte oprávnění uživatele počítače, který používáte, a spustíte instalační soubor, možná se instalace neprovede správně. V tomto případě se přihlaste jako Administrator a pak instalaci zkuste provést znovu.
Pokud používáte tento ovladač v počítačovém prostředí založeném na serveru, použijte operační systém, který podporuje ovladač na klientském počítači.
Při instalaci ovladače na serverový počítač s tiskárnou SMB (síť NetBIOS) používanou jako sdílená tiskárna, použijte Průvodce přidáním tiskárny a nainstalujte ji jako síťovou tiskárnu.
V prostředí, kde je v operačním systému Windows Server nainstalován Server Core, nelze použít tento instalační program ovladače. K nainstalování ovladače použijte funkci instalace operačního systému.
Pokud tento ovladač nainstalujete pomocí instalačního programu se standardním nastavením, veškeré ovladače Generic Plus, které jsou již nainstalovány, se aktualizují na nejnovější verze. Chcete-li přidat ovladač nejnovější verze bez aktualizace nainstalovaných ovladačů, postupujte podle některého z následujících postupů.
Na obrazovce, kde lze zkontrolovat [Seznam tiskáren pro instalaci ovladače] zobrazený během instalace, vyberte a odeberte zařízení, která nechcete aktualizovat z [Vyberte tiskárny k aktualizaci], a pokračujte s instalací.
Pomocí funkce Přidat tiskárnu v systému Windows specifikujte soubor inf.
Pokud se při instalaci ovladače starší verze než je aktuálně nainstalovaný ovladač zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete použít aktuální soubory, povolte jejich použití.
Pokud jsou v názvu zařízení zahrnuty dvoubajtové znaky v prostředí anglického operačního systému, nelze vyhledat stav zařízení z karty [Nastavení zařízení] > [Načíst informace o stavu zařízení]. Pokud k tomu dojde, změňte název tak, aby neobsahoval dvoubajtové znaky.
Pokud používáte sdílenou tiskárnu v prostředí tiskového serveru (Ukázat a tisknout) a chcete používat funkci získání informací o zařízení, musíte na server nainstalovat službu Canon Driver Information Assist Service.
Také pokud používáte Microsoft BiDi Communication místo Canon Driver Information Assist Service, můžete mezi nimi přepínat v položce [Podrobnosti] > [Jiná nastavení] na kartě [Nastavení zařízení].
V závislosti na vámi používaném prostředí mohou být názvy v části [Profil] a názvy vlastních velikostí papíru nesrozumitelné. V takovém případě nainstalujte příslušný jazykový balíček.
Doplňkový software, který se prodává samostatně, nelze nainstalovat k tomuto ovladači.
Upozornění a omezení při tisku
Pokud tisknete z aplikace oboustranný dokument, který má lichý počet stran, může aplikace automaticky vložit prázdnou stranu, aby zvýšila počet stran na sudé číslo. Když se to stane, počítá se prázdná strana vložená aplikací stejným způsobem jako vytištěná strana.
Abyste mohli používat tuto tiskárnu, musíte nejdříve na kartě [Nastavení zařízení] v dialogovém okně vlastností tiskárny nastavit typ používané tiskárny a volitelné doplňky nainstalované v tiskárně. Pokud v ovladači tiskárny vyberete funkce, které pro vámi používanou tiskárnu nejsou dostupné, může to vést k neočekávaným výsledkům tisku.
Pokud nastavíte zdroj papíru, který v tiskárně není nainstalovaný, bude papír podáván z přednostního zdroje papíru tiskárny.
Pokud vámi zadaný zdroj papíru a velikost papíru neodpovídají, dojde k chybě.
Pokud zadáte oboustranný tisk u tiskárny, která oboustranný tisk nepodporuje, dokument se vytiskne na jednu stranu papíru.
Pokud zadáte sešívání u tiskárny, která ho nepodporuje, dokument se vytiskne nesešitý.
Pokud zadáte sedlové sešití u tiskárny, která ho nepodporuje, dokument se vytiskne bez sedlového sešití.
Pokud zvolíte [Způsob výstupu] > [Uložit] při tisku z tiskárny, která nepodporuje ukládání poštovní schránky, dokument se vytiskne normálně. Pokud se na displeji dotykového panelu tiskárny zobrazí chyba a tiskárna se nastaví off-line, dokument se vytiskne, až se tiskárna znovu připojí on-line.
Pokud zadáte správu ID oddělení u tiskárny, která správu ID oddělení nepodporuje, dojde k chybě.
V závislosti na kombinaci možností tiskárny, kterou používáte, možná ovladač tiskárny nerozpozná nainstalované přídavné prvky na kartě [Nastavení zařízení] > [Načíst informace o stavu zařízení]. Abyste použili nerozpoznané přídavné prvky, nastavte je ručně na kartě [Nastavení zařízení].
Pokud jsou na ovládacím panelu používaného zařízení nastaveny funkce, které nejsou podporovány tímto ovladačem, jsou tyto funkce nastavené na ovládacím panelu zařízení během tisku povoleny.
V závislosti na používaném zařízení mohou být velikosti a typy papíru, které nelze dodat, a informace o nepoužitelných funkcích načteny prostřednictvím karty [Nastavení zařízení] > [Načíst informace o stavu zařízení].
Vlastní formáty papíru, které lze nastavit pro funkce v kartách [Nastavení zařízení] > [Nastavení kompletace] (oboustranný tisk, sešívání atd.), nejsou u všech tiskáren stejné. Podrobnosti získáte v návodu dodaném s tiskárnou.
Pokud je zařízení připojeno pomocí USB nebo WSD, možná nepůjde používat funkci získání informací o zařízení, funkci správy ID oddělení a funkci ověřování uživatelů.
Když tisknete šikmé tenké čáry, nemusí se vytisknout správně (na stránce se vůbec nezobrazí nebo jsou přerušované).
Pokud se při tisku z prohlížeče Internet Explorer zobrazí upozornění vyžadující potvrzení použití Canon PageComposer, nechte zařízení pokračovat v tisku. Pokud nechcete, aby se dialogové okno s upozorněním zobrazovalo při každém tisku, vyberte možnost [Upozornění pro tento program již nezobrazovat] a poté nechte zařízení pokračovat v tisku.
Pokud používáte Server Core v operačním systému Windows Server, nejsou některá nastavení tisku v místním prostředí nebo v prostředí Windows Remote Desktop dostupná.
Pokud klepnete na tlačítko [Načíst informace o stavu zařízení] na kartě [Nastavení zařízení], budou načteny informace o konfiguraci zařízení a automaticky se nakonfigurují mnohá nastavení na kartě [Nastavení zařízení]. Nicméně položku [Nastavení zdroje papíru] na kartě [Nastavení zařízení] a některá nastavení v dialogovém rámečku [Podrobná nastavení] je nutno nastavit ručně.
Položky, které lze nastavit na obrazovce nastavení tisku ovladače se mění v závislosti na nastaveních na kartě [Nastavení zařízení]. Pokud upravíte ovladač pomocí nástroje Canon Driver Configuration Tool, po nastavení karty [Nastavení zařízení] nastavte každou kartu na obrazovce nastavení tisku.
Pokud zvolíte pro [Režim barvy] na kartě [Základní nastavení]/[Kvalita] možnost [Autodetekce [barevně/černobíle]], mohou být černobílé strany považovány za barevné, v závislosti na nastavení dat, aplikace nebo ovladače. Pokud chcete vytisknout dokument černobíle, zvolte pro [Režim barvy] možnost [Černobíle].
Když u černobílé tiskárny zadáte barevný tisk, dokument se vytiskne černobíle, ale kvalita tisku může být horší a tisk může nějakou dobu trvat.
Vlastní velikosti papíru lze zaregistrovat na obrazovce nastavení tisku zobrazené v položce "Změna výchozího nastavení". Po přihlášení s rolí Administrator zaregistrujte vlastní velikost papíru v položce [Vzhled strany] > [Vlastní velikost papíru] na obrazovce nastavení tisku.
Existují případy, kdy se liší rozsah vlastních velikostí papíru, které lze zadat s pomocí ovladače, a velikosti papíru, na které může tiskárna tisknout. Informace o vlastních velikostech papíru, na které lze tisknout, najdete v návodu dodaném s tiskárnou.
Pokud se velikost papíru vloženého do zdroje papíru neshoduje s výchozí velikostí papíru, může se na ovládacím panelu zařízení zobrazit chybová zpráva se sdělením, že v tiskárně není papír. Pokud to nastane, v ovladači vyhledejte informace o stavu zařízení nebo vyberte profil konfigurace, který odpovídá zařízení.
Pokud během tisku pomocí připojení USB odstraníte tiskovou úlohu z fronty, je možné, že nebudete moci tisknout prostřednictvím sítě. Abyste mohli nadále tisknout ze sítě, odstraňte tiskovou úlohu z ovládacího panelu zařízení.
Pokud se jazyk ovladače neshoduje s jazykem zařízení, je možné, že název tiskové úlohy, uživatelské jméno, název uložených dat atd. nebudou na zařízení zobrazeny správně.
Je možné, že se tisk neprovede správně, pokud budou nastavené obě následující možnosti.
Karta [Nastavení zařízení] > [Podrobnosti] > Karta [Kompletace] > [Třídit [Na zařízení]] > [Vypnuto]
[Kompletace] > [Třídit]
Pokud je v zařízení uložena zabezpečená tisková úloha, je možné, že další tiskové úlohy nebudou provedeny. Pokud po výstupu zabezpečené tiskové úlohy stále nemůžete tisknout další tiskové úlohy, vytiskněte je znovu z počítače.
Pokud zadáte tisk dvou nebo více kopií, může se vyskytnout následující jev.
Pokud zadáte [Způsob výstupu] > [Zabezpečený tisk], vytiskne se jedna kopie pokaždé, když zadáte [PIN].
Pokud zadáte [Způsob výstupu] > [Uložit], počet kopií k tisku a tisková úloha zadaná v zařízení se uloží a počet kopií pro každou bude jedna.
V tomto případě pokud nastavíte kteroukoli z následujícíh možností, provede se tisk správně.
[Spooling u hostitele] > [Zakázáno]
[Výstup z aplikace PS] > [Vypnuto]
Pokud tento produkt používáte v Japonsku, platí následující omezení.
Pokud je na kartě [Nastavení zařízení] pro zdroj papíru podavače obálek nastavena [Zásuvka 2], nemohou být správně podávány následující velikosti obálek.
[Obálka Monarch]/[Obálka č. 10 (COM10)]/[Obálka DL]/[Obálka C5]/[Obálka B5]
I když je na kartě [Nastavení zařízení] > [Nastavení kompletace] > [Děrovat] zvolena možnost [2/3 otvory]/[2/4 otvory]/[4 otvory [švédské]], otvory [3 otvory] nebo [4 otvory [švédské]] nebudou vyděrovány, protože nejsou podporovány zařízením.
Pokud v dialogovém okně [Nastavení vkládání listů] karty [Zdroj papíru] zvolíte pro [Listy k vložení] možnost [Tabelační papír] a pro [Zdroj papíru] možnost [Zásuvka 2], nebude tabulační papír správně vycházet ze zařízení, které nepodporuje tuto kombinaci nastavení.
V závislosti na vámi používané tiskárně může tisk v následujících případech trvat déle než je obvyklé.
Když při tisku ze zdroje papíru A4 (na šířku) zadáte orientaci na výšku.
Když při tisku ze zdroje papíru A4R (na výšku) zadáte orientaci na šířku.
Když zadáte orientaci na šířku pro papír A3.
V takových případech pokud řádně nastavíte možnost [Zpracování otočení dat v ovladači] na kartě [Nastavení zařízení] > [Podrobnosti] > karta [Zdroj papíru], můžete rychlost tisku vylepšit.
Položku [Funkce [Skládání + oříznutí] [Nastavení sedlového sešití]] nastavte ručně, pokud máte finišer, který funkci podporuje.
Položku [Odsazení při určení sešití] nastavte ručně, pokud máte finišer, který funkci podporuje.
Položku [Funkce [Zvolit počet kopií v sadě]] nastavte ručně, pokud používáte stohovací zařízení.
Pokud změníte název zařízení, budou některá nastavení profilů zaregistrovaná v ovladači (profily přidané z vlastností dokumentu) odstraněna. Pokud chcete profily uložit, uložte nastavení profilů jako soubor předtím, než změníte název zařízení, a po změně názvu zařízení uložený soubor naimportujte.
Pro ovladač UFR II/LIPSLX
V závislosti na používaném zařízení mohou být výsledky tisku nesprávné, pokud je jako vlastní velikost papíru nastaven papír na délku a orientace tisku je nastavena na orientaci na délku. V takovém případě získejte informace o zařízení nebo nastavte Karta [Nastavení zařízení] > [Podrobnosti] > Karta [Vzhled strany] > [Otočit data při tisku na dlouhý papír] > [Zapnuto].
Pro ovladač PCL6
V závislosti na používaném zařízení mohou být výsledky tisku nesprávné, pokud je jako vlastní velikost papíru nastaven papír na délku a orientace tisku je nastavena na orientaci na délku. V takovém případě získejte informace o zařízení nebo nastavte Karta [Nastavení zařízení] > [Podrobnosti] > Karta [Vzhled strany] > [Otočit data při tisku na dlouhý papír] > [Zapnuto].
Při vytváření souboru formuláře překrytí v jednom počítači nemůžete určit jiný počítač v síti jako místo pro uložení nového souboru formuláře.
I když povolíte funkci priority rychlosti v položce [Zpracování komprese pro přenos dat], v závislosti na používaném prostředí a tištěných datech může tisk trvat déle, než když je povolena funkce priority obrazu.
Určité typy písem TrueType se nemusí vytisknout správně. Pokud k tomu dojde, měli byste vypnout nastavení [Použít písma tiskárny] v dialogovém okně [Rozšířená nastavení], aby společně s dokumentem byla stažena všechna písma, a nebyla tak použita pouze písma obsažená v tiskárně. Dialogové okno [Rozšířená nastavení] se zobrazí po kliknutí na tlačítko [Rozšířená nastavení] na kartě [Kvalita].
Když je možnost [Režim TrueType] v dialogovém okně [Rozšířená nastavení] nastavená na [Stáhnout jako TrueType] nebo [Stáhnout jako bitový obrázek], otočený text se v některých aplikacích nebude tisknout správně. Dialogové okno [Rozšířená nastavení] se zobrazí kliknutím na tlačítko [Rozšířená nastavení] na kartě [Kvalita].
Pokud používáte funkci přehýbání, mohou nastat případy, kdy se papír nepřehne nebo se přehne směrem, který není shodný s vámi požadovaným přehnutím.
Pro ovladač PS3
PostScript nepodporuje ROP (Raster Operation). Tisk proto nemusí být proveden správně, pokud je zpracování ROP specifikováno z aplikace.
Při tisku z aplikace Illustrator CS se zobrazí zpráva, která ukazuje, že je zvolený soubor PPD neplatný. Nicméně klepnutím na tlačítko [OK] v okně se zprávou tisk pokračuje.
Některé aplikace odesílají při použití ovladače tiskárny PostScript příkaz PostScript přímo tiskárně. Pro tyto aplikace nemusí být následující funkce k dispozici:
Na kartě [Základní nastavení]/[Vzhled strany]: [Rozvržení strany], [Ruční měřítko]
Na kartě [Vzhled strany]: [Vodoznak]
Na kartě [Základní nastavení]/[Kompletace] zvolte možnost: [Třídit], [Sešít + třídit] (Pro tiskárny bez dodatečného pevného disku)
Na kartě [Zdroj papíru]: [Výběr papíru]
Na kartě [Kvalita]: [Vytisknout jako negativ], [Vytisknout zrcadlově převrácené]
*** Výše uvedené funkce můžete použít, když je nastavení [Výstup z aplikace PS] na kartě [Nastavení zařízení] nastaveno na hodnotu [Vypnuto].
Upozornění a omezení při používání funkce tiskového procesoru
Pokud chcete používat funkci tiskového procesoru, povolte položku [Zpracovat prostřednictvím tiskového procesoru] na kartě [Nastavení zařízení] > [Podrobnosti] > na kartě [Jiná nastavení]. Nicméně běžně není nutné funkci tiskového procesoru používat.
Pokud chcete povolit funkci tiskového procesoru, pomocí následujícího postupu zjistěte, zda je název tiskového procesoru nastaven na CnXP0PP. Pokud není nastaven na CnXP0PP, mohou být některé funkce omezeny.
1. V seznamu tiskáren ve Windows vyberte zařízení, které chcete nastavit → zobrazte obrazovku s vlastnostmi tiskárny.
Pokud ji zobrazujete z [Nastavení] v nabídce Start
(1) Zobrazte [Bluetooth a zařízení] (nebo [Zařízení]).
(2) V části [Tiskárny a skenery] zobrazte obrazovku správy zařízení, které chcete nastavit.
Chcete-li zobrazit obrazovku správy, klikněte na zařízení nebo klikněte na možnost [Spravovat] u příslušného zařízení.
(3) Klikněte na možnost [Vlastnosti tiskárny] pro zařízení, které chcete nastavit.
Pokud ji zobrazujete z nabídky [Ovládací panely]
(1) Zobrazte [Zařízení a tiskárny].
Pokud se zobrazí obrazovka [Nastavení], postupujte podle výše uvedeného postupu pro zobrazení obrazovky z [Nastavení].
(2) V seznamu tiskáren klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které chcete nastavit → ze zobrazené nabídky vyberte [Vlastnosti tiskárny].
2. Na obrazovce vlastností tiskárny zobrazte kartu [Upřesnit] → klikněte na [Tiskový procesor].
3. V zobrazeném dialogovém okně zkontrolujte vybraný tiskový procesor.
Pokud je funkce tiskového procesoru povolena, platí následující omezení.
Pokud se používají následující funkce, před tiskem je nutné nastavit požadované informace.
[Zabezpečený tisk]/[Správa ID oddělení]/[Ověření uživatele]
Funkci [Úprava a náhled] nelze používat.
Počet stránek zobrazených na obrazovce operačního systému pro zobrazení úloh a skutečný počet tištěných stran se může lišit.
Pokud používáte tisk překrytí, nelze vybrat soubor formuláře u hostitele.
Pokud požadované informace nebudou nastaveny před tiskem, je možné, že bude tisková úloha během tisku zrušena.
Při tisku brožury se sedlovým sešitím nebude tisk proveden správně, pokud je překročen počet stránek, které dokáže zařízení sedlově sešít. Předem podle manuálu k zařízení nastavte počet stránek, které lze sedlově sešít.
Omezení platná pro konkrétní modely tiskáren
Pokud používáte model iR-ADV C2020/2030 volitelného pevného disku nebo model iR-ADV C2020L/2030L, nemůžete používat následující funkce:
[Zabezpečený tisk]
[Prioritní tisk]
Při ukládání tiskových dat do složky příchozí pošty v některých tiskárnách řady iR se nastavení stylu tisku (jednostranný nebo oboustranný), nastavení zdroje papíru a některá nastavení rozvržení a změny měřítka stránky atd. na ovládacím panelu tiskárny nebudou správně zobrazovat. Tisk ovšem bude proveden podle nastavení.
Pokud u některých tiskáren řady iR sešívání nelze provést v zadaném umístění, vytiskne se dokument nesešitý.
Pokud na ovládacím panelu některých tiskáren řady iR zadáte pro tisková data na šířku, která jsou uložená ve schránce příchozí pošty, polohu sešití, může být sešití na skutečné vertikální orientaci výtisku provedeno na jiném místě.
Při ukládání tiskových dat do schránky u některých tiskáren řady iR, nastavený počet kopií nemusí být zobrazen správně na ovládacím panelu tiskárny, pokud vyberete možnost [Vypnuto] v položce [Kompletace]. Při ukládání dat do schránky vyberte jiné nastavení než možnost [Vypnuto] v položce [Kompletace].
Pokud používáte imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, [Otáčet] lze použít pouze tehdy, pokud zvolíte kartu [Nastavení zařízení] > [Podrobnosti] > [Kompletace] kartu > [Třídit [Na zařízení]] > [Zapnuto].
Pokud používáte imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, dlouhé papíry vlastní velikosti a funkci zabezpečeného tisku zařízení podporuje verze funkce 2.0 nebo vyšší.
Pokud používáte model iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L nebo C2025, platí následující omezení, jestliže nastavíte parametr [Rozlišení] na [1200 dpi], v dialogovém okně [Rozšířená nastavení] na kartě [Kvalita]:
Možnost [Poloha sešití] můžete nastavit pouze na dlouhý okraj listu velikosti A4.
Nastavení [Otáčet] a [Tisk s různými velikostmi/orientacemi papíru] nelze použít na kartě [Kompletace].
V závislosti na verzi funkce používané tiskárny nemusí být možné použít na kartě [Kompletace] v dialogovém okně [Rozšířená nastavení] nastavení [Číslování sad kopií].
Pokud používáte imageRUNNER ADVANCE C350F, nemůžete použít [Funkce [Otáčet]].
Pokud používáte imageRUNNER ADVANCE C351, nezapomeňte nastavit [Volitelná zásuvka/kazeta] v dialogovém rámečku [Zdroj papíru] karty [Nastavení zařízení] na [3x zásuvka].
Pokud používáte imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 v Japonsku, funkce umožňující vám vybrat [Uchovat] v části [Způsob výstupu] při tisku není podporována.
Pokud používáte imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 s připojeným volitelným Sedlovým finišerem F1 nebo Finišerem brožur F1, není možné tisknout pohlednice nebo vlastní velikosti papíru (s výškou 148,0 až 181,9 mm).
Položku [Povoleno nastavení položek pro nastavení ořezu u papíru 13x19"] nastavte ručně, pokud používáte imagePRESS C6010/C6011 nebo imagePRESS C7010VP/C7011VP.
Pokud u některých tiskáren řady imagePRESS zadáte vazbu Eko (bez svorek) pro nespecifikovanou pozici, vytiskne se dokument bez vazby Eko (bez svorek).
Pokud je položka [Profil konfig.] nastavena na [Základní konfigurace] nebo [Základní konfigurace (kompatibilní)], může se při tisku na tiskárně Canon LBP vyskytnout následující.
Tiskové úlohy mohou být vytištěny bez ověření [PIN], i když nastavíte [Zabezpečený tisk].
Tiskové úlohy a uživatelská jména se na ovládacím panelu zařízení mohou zobrazovat jako „--“.

Všechny názvy značek a produktů uvedené v tomto dokumentu jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných vlastníků.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Licence MIT (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (dále jen „software“), k neomezenému nakládání se softwarem včetně neomezeného práva používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie softwaru a povolit osobám, kterým je software poskytnut, aby tak činily za následujících podmínek:
Výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o povolení musí být obsaženo ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016