Pemacu Pencetak Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 Versi 2.90 untuk Microsoft Windows
Sebelum menggunakan perisian ini, sila pastikan anda membaca PERJANJIAN LESEN PERISIAN CANON yang dipaparkan semasa pemasangan. Anda juga boleh melihat PERJANJIAN LESEN PERISIAN CANON (EULAms-MY.rtf) yang disimpan dalam folder [misc] dalam CD-ROM yang disertakan atau folder pemacu yang dimuat turun.
Fail ini mengandungi maklumat tambahan untuk membantu anda memasang dan menggunakan pemacu pencetak ini dengan Microsoft Windows.
Sama seperti kebanyakan produk perisian dan perkakasan, sesetengah maklumat tersedia selepas penghasilan manual. Maklumat yang telah dikemas kini mengenai pemacu pencetak ini disediakan dalam fail ini. Jika anda memerlukan bantuan tambahan, sila hubungi syarikat Canon tempatan anda.
KANDUNGAN
Gambaran Keseluruhan
Keperluan Sistem
Memasang Pemacu
Mengkonfigurasi Tetapan Cetakan daripada Pemacu
Rujuk Bantuan
Langkah berjaga-jaga, Pengehadan dan Sekatan Semasa Memasang
Langkah berjaga-jaga, Pengehadan dan Sekatan Semasa Mencetak
Langkah Berjaga-jaga dan Sekatan Semasa Menggunakan Fungsi Pemproses Cetak
Pengehadan Model Pencetak Khusus
Gambaran Keseluruhan
Pencetak ini membolehkan anda mencetak dokumen daripada aplikasi Windows. Ia juga menyokong fungsi berikut.
- Canon Driver Configuration Tool
Anda boleh mengubah tetapan lalai kilang bagi pencetak untuk membuat set pemacu tersuai menggunakan Canon Driver Configuration Tool. Untuk maklumat terperinci tentang utiliti ini, rujuk panduan pengguna untuk Canon Driver Configuration Tool.
Apabila mencipta set pemacu tersuai berdasarkan pemacu ini, gunakan versi 4.20 atau Canon Driver Configuration Tool yang lebih terkini.
Keperluan Sistem
Pemacu ini boleh digunakan dengan persekitaran sistem berikut.
Sistem Pengendalian
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Untuk persekitaran komputeran berasaskan pelayan:
Sistem pengendalian dalam persekitaran pelayan:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Komponen pelayan:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Sistem pengendalian untuk pelayan pengelompokan:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Komputer
Komputer yang menjalankan mana-mana perisian sistem pengendalian di atas dengan betul
Bagaimanapun, reka bentuk ARM tidak disokong.
Memasang Pemacu
Kami mengesyorkan anda menggunakan pemasang untuk mengemas kini atau menambah pencetak. Anda juga boleh mengemas kini atau menambah pemacu daripada Pendeta Tambah Pencetak Windows.
Untuk butiran tentang prosedur pemasangan, rujuk panduan pemasangan daripada tapak portal Canon (https://oip.manual.canon/).
Untuk langkah berjaga-jaga berkenaan pemasangan, rujuk "Langkah berjaga-jaga, Pengehadan dan Sekatan Semasa Memasang".
Mengkonfigurasi Tetapan Cetakan daripada Pemacu
Untuk mengkonfigurasi tetapan cetakan menggunakan pemacu, ikut prosedur di bawah.
Untuk Menukar Tetapan Lalai
Paparkan skrin tetapan cetakan dan konfigurasikan tetapan lalai pemacu dengan mengikuti salah satu prosedur di bawah.
Jika memaparkan daripada [Tetapan] di menu Mula
1. Paparan [Bluetooth & peranti] (atau [Peranti]).
2. Di [Pencetak dan pengimbas], paparkan skrin pengurusan untuk peranti ditetapkan.
Untuk memaparkan skrin pengurusan, klik peranti atau klik [Urus] untuk peranti yang sepadan.
3. Klik [Keutamaan cetakan] untuk peranti ditetapkan.
Jika memaparkan daripada [Panel Kawalan] Windows
1. Paparan [Peranti dan Pencetak].
Jika skrin [Tetapan] dipaparkan, rujuk prosedur di atas untuk memaparkan skrin tersebut daripada [Tetapan].
2. Daripada senarai pencetak, klik kanan pencetak yang akan ditetapkan → pilih [Keutamaan cetakan] daripada menu yabg dipaparkan.
Untuk Menetapkan Apabila Mencetak
1. Pilih menu cetak daripada aplikasi.
2. Dalam skrin cetak yang dipaparkan, pilih peranti yang anda gunakan → klik [Keutamaan].
Bergantung pada aplikasi, [Keutamaan] mungkin dipanggil "Sifat pencetak" atau "Sifat".
Rujuk Bantuan
Bagi lebih memahami penggunaan manual dalam talian, CANON INC. menggunakan alat analisis web yang disediakan oleh Google Analytics. Tiada maklumat pengenalan secara peribadi tentang pelanggan kami akan diperoleh melalui penggunaan Google Analytics. Lihat yang berikut untuk butiran.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Untuk maklumat tentang mengelakkan penggunaan data oleh Google Analytics, lihat yang berikut.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Langkah berjaga-jaga, Pengehadan dan Sekatan Semasa Memasang
Jika anda mengubah keistimewaan pengguna bagi komputer yang anda gunakan dan menjalankan pemasang, pemasangan mungkin tidak boleh dijalankan dengan betul. Dalam kes ini, log masuk sebagai Administrator dan kemudian, cuba semula pemasangan.
Sekiranya anda menggunakan pemacu ini dalam persekitaran pengkomputeran berasaskan pelayan, gunakan sistem pengendalian yang menyokong pemacu pada komputer pelanggan.
Apabila memasang pemacu pada PC pelayan dengan pencetak SMB (rangkaianNetBIOS ) digunakan sebagai pencetak dikongsi yang ditentukan, gunakan Pendeta Tambah Pencetak untuk memasangnya sebagai pencetak rangkaian.
Dalam keadaan di mana Server Core dipasang dalam sistem pengendalian Windows Server, anda tidak boleh menggunakan pemasang pemacu ini. Gunakan fungsi pemasangan sistem pengendalian untuk memasang pemacu.
Jika anda memasang pemacu ini menggunakan pemasang dengan tetapan lalai, semua pemacu Generic Plus yang sudah dipasang akan dikemaskinikan kepada versi terbaru. Untuk menambah pemacu versi terbaru tanpa mengemas kini pemacu yang sudah dipasang, lakukannya mengikut salah satu prosedur berikut.
Dalam skrin untuk menyemak [Senarai Pencetak untuk Pemasangan Pemacu] yang dipaparkan semasa pemasangan, pilih dan keluarkan peranti yang anda tidak mahu mengemas kini daripada [Pilih Pencetak untuk Kemas Kini], dan teruskan dengan pemasangan.
Tentukan fail inf dengan fungsi tambah pencetak Windows.
Apabila memasang pemacu versi lama daripada pemacu yang sudah dipasang, jika kotak dialog bertanya sama ada anda mahu menggunakan fail semasa dipaparkan, biarkan ia digunakan.
Jika aksara bait berganda termasuk dalam nama pencetak dalam persekitaran sistem pengendalian bahasa Inggeris, anda tidak boleh memperoleh semula status peranti dari helaian [Tetapan Peranti] sheet > [Dapatkan Maklumat Status Peranti]. Jika ini berlaku, ubah nama kepada nama yang tidak termasuk aksara bait berganda.
Jika anda menggunakan pencetak yang dikongsi dalam persekitaran pelayan cetak (Tunjuk dan Cetak), anda perlu memasang Canon Driver Information Assist Service dalam komputer pelayan untuk menggunakan fungsi memperoleh maklumat peranti.
Juga, jika anda menggunakan Microsoft BiDi Communication dan bukannya Canon Driver Information Assist Service, anda boleh menukar antaranya dalam [Butiran] > [Tetapan Lain] dalam helaian [Tetapan Peranti].
Bergantung pada persekitaran yang anda gunakan, nama dalam [Profil] dan saiz kertas tersuai mungkin tidak difahami. Jika ini berlaku, pasang pek bahasa yang sesuai.
Perisian tambahan yang dijual secara berasingan tidak boleh dipasang pada pemacu ini.
Langkah berjaga-jaga, Pengehadan dan Sekatan Semasa Mencetak
Jika anda mencetak dokumen yang mempunyai bilangan nombor ganjil sebagai dokumen dua muka, aplikasi mungkin memasukkan halaman kosong secara automatik untuk membuatkan bilangan halaman menjadi nombor genap. Apabila ini berlaku, halaman kosong yang dimasukkan oleh aplikasi dikira dengan cara yang sama seperti halaman yang dicetak.
Untuk menggunakan pencetak ini, pertama sekali anda mesti menetapkan jenis pencetak yang akan anda gunakan dan pilihan yang dipasang dalam pencetak dalam helaian [Tetapan Peranti] bagi kotak dialog sifat pencetak. Jika anda memilih fungsi dalam pemacu pencetak yang tidak tersedia untuk pencetak yang anda gunakan, ia mungkin menyebabkan hasil cetakan yang tidak diingini.
Jika anda menetapkan sumber kertas yang tidak dipasang dalam pencetak, kertas akan dibekalkan dari sumber kertas utama pencetak.
Jika sumber kertas yang telah anda tentukan dan saiz kertas tidak sepadan, ralat akan berlaku.
Jika anda menentukan pencetakan 2 muka untuk pencetak yang tidak menyokong pencetakan 2 muka, dokumen akan mencetak pada satu muka kertas.
Jika anda menentukan pengokotan untuk pencetak yang tidak menyokong pengokotan, dokumen akan dicetak tanpa kokot.
Jika anda menentukan jahitan pelana untuk pencetak yang tidak menyokong jahitan pelana, dokumen akan dicetak tanpa jahitan pelana.
Jika anda memilih [Kaedah Output] > [Simpan] apabila mencetak dari pencetak yang tidak menyokong penyimpanan kotak mel, dokumen akan dicetak seperti biasa. Jika ralat dipaparkan pada paparan panel sentuhan bagi pencetak dan pencetak berada di luar talian, dokumen akan dicetak apabila pencetak kembali semula ke dalam talian.
Jika anda menentukan pengurusan ID jabatan untuk pencetak yang tidak mempunyai pengurusan ID jabatan, ralat akan berlaku.
Bergantung pada kombinasi pilihan pencetak yang anda gunakan, pemacu pencetak mungkin tidak mengenal pasti pilihan yang dipasang dalam helaian [Tetapan Peranti] > [Dapatkan Maklumat Status Peranti]. Untuk menggunakan pilihan yang tidak boleh dikenal pasti, tetapkannya secara manual dalam helaian [Tetapan Peranti].
Sekiranya fungsi yang tidak disokong oleh pemacu ini ditetapkan pada panel kawalan peranti yang anda gunakan, fungsi yang ditetapkan pada panel kawalan peranti akan diaktifkan semasa mencetak.
Bergantung pada peranti yang anda gunakan, jenis kertas dan saiz kertas yang tidak boleh dibekalkan dan maklumat mengenai fungsi yang tidak boleh digunakan mungkin boleh diperoleh semula melalui helaian [Tetapan Peranti] > [Dapatkan Maklumat Status Peranti].
Saiz kertas tersuai yang boleh ditetapkan untuk fungsi dalam helaian [Tetapan Peranti] > [Tetapan Akhiran] (pencetakan 2 muka, pengokotan, dll.) berbeza antara pencetak. Untuk butiran, rujuk manual yang dibekalkan bersama pencetak.
Apabila peranti disambungkan melalui USB atau WSD, anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi memperoleh maklumat peranti, fungsi pengurusan ID jabatan dan fungsi pengesahan pengguna.
Jika anda mencetak garisan halus berpepenjuru, garisan tersebut mungkin tidak dicetak dengan betul (ia tidak dipaparkan pada halaman atau mungkin kelihatan terputus-putus).
Apabila mencetak dari Internet Explorer dan amaran yang mengesahkan penggunaan Canon PageComposer dipaparkan, benarkan prosedur diteruskan dan teruskan mencetak. Sekiranya anda tidak mahu kotak dialog amaran dipaparkan setiap kali anda mencetak, aktifkan [Jangan tayang amaran untuk atur cara ini lagi], dan benarkan prosedur diteruskan.
Jika anda menggunakan Server Core dalam sistem pengendalian Windows Server, sesetengah tetapan cetakan tidak tersedia dalam persekitaran tempatan atau persekitaran Desktop Jauh Windows.
Jika anda mengklik [Dapatkan Maklumat Status Peranti] dalam helaian [Tetapan Peranti], maklumat konfigurasi peranti diperoleh dan kebanyakan tetapan dalam helaian [Tetapan Peranti] akan dikonfigurasikan secara automatik. Walau bagaimanapun, [Tetapan Sumber Kertas] dalam helaian [Tetapan Peranti] dan sesetengah tetapan dalam kotak dialog [Tetapan Terperinci] perlu ditetapkan secara manual.
Item yang boleh ditetapkan di skrin tetapan cetak pemacu bergantung pada tetapan dalam helaian [Tetapan Peranti]. Jika anda menyesuaikan pemacu menggunakan Canon Driver Configuration Tool, tetapkan setiap helaian di skrin tetapan cetak selepas menetapkan helaian [Tetapan Peranti].
Apabila anda memilih [Auto [Warna/B&W]] untuk [Mod Warna] pada helaian [Tetapan Asas]/[Kualiti], halaman hitam putih mungkin dikira sebagai halaman berwarna, bergantung pada data, aplikasi, atau tetapan pemacu. Sekiranya anda mahu mencetak dokumen sebagai kerja hitam putih, pilih [Hitam dan Putih] untuk [Mod Warna].
Jika anda menentukan pencetakan warna untuk pencetak hitam dan putih, dokumen akan dikeluarkan dalam hitam dan putih, tetapi kualiti cetakan mungkin berkurangan dan pencetakan mungkin mengambil sedikit masa.
Saiz kertas tersuai boleh didaftarkan di skrin tetapan cetak yang dipaparkan dalam "Untuk Menukar Tetapan Lalai". Selepas log masuk dengan hak istimewa Administrator, daftarkan saiz kertas tersuai daripada [Persediaan Halaman] > [Saiz Kertas Tersuai] di skrin tetapan cetak.
Terdapat kes-kes seperti pelbagai saiz kertas tersuai yang boleh ditentukan menggunakan pemacu dan saiz kertas yang boleh dicetak oleh pencetak berbeza. Rujuk manual yang diberikan bersama pencetak untuk maklumat mengenai saiz kertas tersuai yang boleh dicetak.
Sekiranya saiz kertas yang dimuatkan dalam sumber kertas berbeza dengan saiz kertas lalai, mesej ralat mungkin dipaparkan pada panel kawalan peranti yang menunjukkan bahawa tidak ada kertas. Sekiranya ini berlaku, dapatkan maklumat status peranti atau pilih profil konfigurasi yang sepadan dengan peranti dalam pemacu.
Sekiranya anda membatalkan kerja dari penspul semasa mencetak melalui sambungan USB, anda mungkin tidak dapat mencetak melalui rangkaian. Untuk boleh mencetak dari rangkaian, batalkan tugas cetak dari panel kawalan peranti.
Sekiranya bahasa paparan pemacu dan peranti tidak sepadan, nama kerja, nama pengguna, atau nama data yang disimpan, dan lain-lain mungkin tidak dipaparkan dengan betul pada peranti.
Pencetakan mungkin tidak dijalankan dengan betul jika kedua-dua tetapan berikut ditetapkan.
Helaian [Tetapan Peranti] > [Butiran] > helaian [Akhiran] > [Kolat [Dengan Peranti]] > [Mati]
[Akhiran] > [Kolat]
Sekiranya kerja cetak selamat disimpan di dalam peranti, kerja cetak lain mungkin tidak akan dicetak. Sekiranya anda masih tidak dapat mencetak kerja cetak lain setelah mengeluarkan kerja cetak selamat, cetak semula dari komputer.
Jika anda menentukan dua atau lebih salinan untuk dicetak, fenomena berikut mungkin berlaku.
Jika anda menentukan [Kaedah Output] > [Pencetakan Selamat], satu salinan akan dicetak untuk setiap kali anda masukkan [PIN].
Jika anda menentukan [Kaedah Output] > [Simpan], bilangan salinan untuk dicetak dan tugas cetak yang ditentukan pada peranti akan disimpan dan bilangan salinan untuk setiapnya akan menjadi satu.
Dalam keadaan ini, jika anda menetapkan salah satu tetapan berikut, pencetakan akan dijalankan dengan betul.
[Pengumpulan pada Hos] > [Dinyahdayakan]
[Output PS daripada Aplikasi] > [Mati]
Jika anda menggunakan produk ini di Jepun, sekatan berikut dikenakan.
Jika [Laci 2] ditetapkan untuk sumber kertas penyuap sampul di lembaran [Tetapan Peranti], saiz sampul yang berikut mungkin tidak dapat dimasukkan dengan betul.
[Sampul Monarka]/[Sampul No. 10 (COM10)]/[Sampul DL]/[Sampul C5]/[Sampul B5]
Walaupun jika [2/3 Lubang]/[2/4 Lubang]/[4 Lubang [Sweden]] dipilih dalam helaian [Tetapan Peranti] > [Tetapan Akhiran] > [Tebuk], lubang penebuk [3 Lubang] atau [4 Lubang [Sweden]] tidak akan dibuat, kerana ia tidak disokong oleh peranti.
Apabila anda memilih [Kertas Tab] untuk [Helaian untuk Selit] dan memilih [Laci 2] untuk [Sumber Kertas] dalam kotak dialog [Tetapan Selit Helaian] untuk helaian [Sumber Kertas], kertas tab tidak akan dikeluarkan dengan betul daripada peranti yang tidak menyokong gabungan tetapan ini.
Bergantung pada pencetak yang anda gunakan, dalam kes berikut pencetakan mungkin mengambil masa lebih lama daripada biasa.
Jika anda menentukan orientasi potret apabila mencetak dari sumber kertas A4 (landskap).
Jika anda menentukan orientasi landskap apabila mencetak dari sumber kertas A4R (potret).
Jika anda menentukan orientasi landskap untuk kertas A3.
Dalam kes tersebut, jika anda menetapkan [Pemprosesan Pemacu untuk Putaran Data] dengan betul dalam helaian [Tetapan Peranti] > [Butiran] > helaian [Sumber Kertas], anda mungkin dapat meningkatkan kelajuan cetakan.
Tetapkan [Fungsi [Lipat + Pangkas] dalam [Tetapan Jahitan Pelana]] secara manual jika anda mempunyai penyelesai yang menyokong fungsi tersebut.
Tetapkan [Ofset Apabila Kokot Tertentu] secara manual jika anda mempunyai penyelesai yang menyokong fungsi tersebut.
Tetapkan [Fungsi [Tentukan Bilangan Salinan untuk Tindanan]] secara manual jika anda menggunakan penimbun.
Jika anda menukar nama peranti, beberapa tetapan profil yang didaftarkan pada pemacu (profil yang ditambahkan daripada sifat dokumen) akan dipadamkan. Jika anda ingin menyimpan sebelum menukar nama peranti, simpan tetapan profil sebagai fail, dan import fail yang disimpan selepas menukar nama peranti.
Untuk pemacu UFR II/LIPSLX
Bergantung pada peranti yang anda gunakan, hasil cetakan mungkin tidak betul jika kertas bersaiz panjang ditetapkan sebagai saiz kertas tersuai dan orientasi cetakan ditetapkan kepada orientasi landskap. Dalam kes ini, dapatkan maklumat peranti atau tetapkan helaian [Tetapan Peranti] > [Butiran] > helaian [Persediaan Halaman] > [Putar Data Semasa Pencetakan Kertas Panjang] > [Hidup].
Untuk pemacu PCL6
Bergantung pada peranti yang anda gunakan, hasil cetakan mungkin tidak betul jika kertas bersaiz panjang ditetapkan sebagai saiz kertas tersuai dan orientasi cetakan ditetapkan kepada orientasi landskap. Dalam kes ini, dapatkan maklumat peranti atau tetapkan helaian [Tetapan Peranti] > [Butiran] > helaian [Persediaan Halaman] > [Putar Data Semasa Pencetakan Kertas Panjang] > [Hidup].
Semasa membuat bentuk lapisan pada satu komputer, anda tidak boleh menentukan komputer lain dalam rangkaian sebagai lokasi untuk menyimpan fail bentuk baharu.
Walaupun jika anda mendayakan fungsi keutamaan kelajuan dalam [Pemprosesan Pemampatan untuk Pemindahan Data], bergantung pada persekitaran yang anda gunakan dan data cetakan, pencetakan mungkin mengambil lebih banyak masa daripada apabila fungsi keutamaan imej didayakan.
Fon TrueType tertentu mungkin tidak dicetak dengan betul. Jika ini berlaku, anda perlu menyahdayakan tetapan [Guna Fon Pencetak] dalam kotak dialog [Tetapan Lanjutan] untuk memastikan semua fon dimuat turun bersama dokumen, dan bukan menggunakan hanya fon yang terdapat dalam pencetak. Kotak dialog [Tetapan Lanjutan] dipaparkan dengan mengklik butang [Tetapan Lanjutan] dalam helaian [Kualiti].
Teks yang diputarkan tidak akan dicetak dengan betul dengan sesetengah aplikasi apabila [Mod TrueType] ditetapkan kepada [Muat turun sebagai TrueType] atau [Muat turun sebagai Imej Bit] dalam kotak dialog [Tetapan Lanjutan]. Kotak dialog [Tetapan Lanjutan] dipaparkan dengan mengklik butang [Tetapan Lanjutan] dalam helaian [Kualiti].
Apabila anda menggunakan fungsi lipatan, mungkin terjadi kes seperti kertas tidak dilipat atau kertas dilipat dalam arah selain dari arah yang anda ingin lipat.
Untuk pemacu PS3
PostScript tidak menyokong ROP (Raster Operation). Oleh itu, percetakan tidak boleh dilakukan dengan betul jika pemprosesan ROP ditentukan daripada aplikasi.
Apabila mencetak dari Illustrator CS, satu mesej akan dipaparkan untuk menunjukkan fail PPD yang anda tentukan tidak sah. Walau bagaimanapun, mengklik [OK] dalam kotak mesej meneruskan pencetakan.
Sesetengah aplikasi menghantar arahan PostScript kepada pencetak secara terus apabila menggunakan pemacu pencetak PostScript. Untuk aplikasi ini, fungsi berikut mungkin tidak tersedia.
Dari helaian [Tetapan Asas]/[Persediaan Halaman]: [Tataletak Halaman], [Penskalaan Manual]
Dari helaian [Persediaan Halaman]: [Tera air]
Dari helaian [Tetapan Asas]/[Akhiran]: [Kolat], [Kokot + Kolat] (Untuk pencetak apabila cakera keras pilihan tidak dipasang)
Dari helaian [Sumber Kertas]: [Pilihan Kertas]
Dari helaian [Kualiti]: [Cetak sebagai Imej Negatif], [Cetak sebagai Imej Cermin]
*** Anda boleh menggunakan fungsi di atas apabila tetapan [Output PS daripada Aplikasi] dalam helaian [Tetapan Peranti] ditetapkan ke [Mati].
Langkah Berjaga-jaga dan Sekatan Semasa Menggunakan Fungsi Pemproses Cetak
Untuk menggunakan fungsi pemproses cetakan, dayakan [Melakukan Pemprosesan dengan Pemproses Cetakan] dalam helaian [Tetapan Peranti] > [Butiran] > helaian [Tetapan Lain]. Namun, biasanya ia tidak perlu menggunakan fungsi pemproses cetakan.
Apabila mendayakan fungsi pemproses cetakan, lakukan prosedur berikut untuk menyemak bahawa nama pemproses cetakan ditetapkan kepada "CnXP0PP". Jika ia tidak ditetapkan kepada "CnXP0PP", sekatan kepada sesetengah fungsi mungkin berlaku.
1. Pilih peranti yang akan ditetapkan dalam senarai pencetak Windows → paparkan skrin sifat pencetak.
Jika memaparkan daripada [Tetapan] di menu Mula
(1) Paparan [Bluetooth & peranti] (atau [Peranti]).
(2) Di [Pencetak dan pengimbas], paparkan skrin pengurusan untuk peranti ditetapkan.
Untuk memaparkan skrin pengurusan, klik peranti atau klik [Urus] untuk peranti yang sepadan.
(3) Klik [Sifat pencetak] untuk peranti ditetapkan.
Jika memaparkan daripada [Panel Kawalan]
(1) Paparan [Peranti dan Pencetak].
Jika skrin [Tetapan] dipaparkan, rujuk prosedur di atas untuk memaparkan skrin tersebut daripada [Tetapan].
(2) Daripada senarai pencetak, klik kanan pencetak yang akan ditetapkan → pilih [Sifat pencetak] daripada menu yabg dipaparkan.
2. Di skrin sifat pencetak, paparkan helaian [Lanjutan] → klik [Pemproses cetakan].
3. Di kotak dialog yang dipaparkan, semak pemproses cetak yang dipilih.
Apabila fungsi pemproses cetakan didayakan, sekatan berikut digunakan.
Apabila fungsi berikut sedang digunakan, anda perlu menetapkan maklumat yang diperlukan sebelum mencetak.
[Pencetakan Selamat]/[Pengurusan ID Jabatan]/[Pengesahan Pengguna]
Anda tidak boleh menggunakan fungsi [Edit dan Pratonton].
Bilangan halaman yang dipaparkan pada skrin sistem pengendalian untuk memaparkan kerja dan bilangan halaman sebenar yang sedang dicetak mungkin berbeza.
Apabila gunakan pencetakan bertindihh, anda tidak boleh memilih fail bentuk pada hos.
Sekiranya maklumat yang diperlukan tidak ditetapkan sebelum mencetak, kerja cetak mungkin dibatalkan semasa pencetakan dilakukan.
Apabila melakukan percetakan buku kecil dengan jahitan pelana, percetakan tidak akan dilakukan dengan betul jika bilangan muka surat yang boleh dijahit pelana oleh peranti dilebihi. Rujuk kepada manual peranti terlebih dahulu untuk menetapkan beberapa halaman yang boleh dijahit pelana.
Pengehadan Model Pencetak Khusus
Jika anda menggunakan iR-ADV C2020/2030 tanpa pemacu cakera keras pilihan atau iR-ADV C2020L/2030L, anda tidak boleh menggunakan fungsi berikut:
[Pencetakan Selamat]
[Keutamaan Cetak]
Apabila menyimpan data cetakan dalam peti masuk dalam sesetengah pencetak siri iR, tetapan gaya cetakan (pencetakan satu muka/pencetakan dua muka), tetapan sumber kertas dan beberapa tataletak halaman dan tetapan penskalaan dll. tidak akan dipaparkan dengan betul pada panel kawalan pencetak. Walau bagaimanapun, pencetakan akan dilaksanakan seperti yang ditetapkan.
Dalam sesetengah pencetak siri iR, jika pengokotan tidak boleh dilakukan pada posisi pengokotan yang ditentukan, dokumen dikeluarkan tanpa dikokot.
Dalam sesetengah pencetak siri iR, jika anda menentukan posisi kokot dalam panel kawalan pencetak untuk data cetakan landskap yang disimpan dalam peti masuk, posisi berbeza mungkin dikokot pada orientasi menegak sebenar bagi hasil cetakan.
Apabila menyimpan data cetakan dalam peti masuk dalam sesetengah pencetak siri iR, bilangan salinan yang ditetapkan mungkin tidak dipaparkan dengan betul pada panel kawalan pencetak jika anda memilih [Mati] untuk [Akhiran]. Apabila menyimpan data dalam peti masuk, pilih tetapan yang selain daripada [Mati] untuk [Akhiran].
Jika anda menggunakan imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, [Putar] hanya boleh digunakan apabila anda memilih helaian [Tetapan Peranti] > [Butiran] > helaian [Akhiran] > [Kolat [Dengan Peranti]] > [Hidup].
Jika anda menggunakan imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, kertas panjang bagi saiz kertas tersuai dan fungsi percetakan selamat peranti disokong oleh versi fungsi 2.0 atau lebih tinggi.
Jika anda menggunakan iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L, atau C2025, sekatan berikut dikenakan apabila anda menetapkan [Resolusi] kepada [1200 dpi] dalam kotak dialog [Tetapan Lanjutan] bagi helaian [Kualiti]:
Anda hanya boleh menetapkan [Posisi Kokot] ke bahagian panjang bagi helaian A4.
Anda tidak boleh menggunakan tetapan [Putar] dan [Cetak dengan Orientasi/Saiz Kertas Campuran] dalam helaian [Akhiran].
Bergantung pada versi fungsi bagi pencetak yang anda gunakan, anda mungkin tidak boleh menggunakan tetapan [Penomboran Set Salinan] dalam kotak dialog [Tetapan Lanjutan] bagi helaian [Akhiran].
Jika anda menggunakan imageRUNNER ADVANCE C350F, anda tidak boleh menggunakan [Fungsi [Putar]].
Jika anda menggunakan imageRUNNER ADVANCE C351, pastikan anda menetapkan [Laci/Kaset Pilihan] dalam kotak dialog [Sumber Kertas] bagi helaian [Tetapan Peranti] kepada [Laci x 3].
Jika anda menggunakan imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 di Jepun, fungsi berikut membolehkan anda memilih [Tahan] daripada [Kaedah Output] apabila pencetakan tidak disokong.
Jika anda menggunakan imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 dengan pilihan Penyudah Kokot-F1 atau Penyudah Buku Kecil-F1 dilampirkan, anda tidak boleh mengeluarkan poskad atau saiz kertas tersuai (dengan ketinggian 148.0 ke 181.9 mm).
Tetapkan [Item Tetapan Didayakan untuk Tetapan Pangkas dengan Kertas 13x19] secara manual jika anda menggunakan imagePRESS C6010/C6011 atau imagePRESS C7010VP/C7011VP.
Dalam sesetengah pencetak siri imagePRESS, jika anda telah menetapkan ikatan Eko (Bebas Dawai Kokot) untuk kedudukan yang tidak dapat ditentukan, dokumen itu akan dicetak tanpa ikatan Eko (Bebas Dawai Kokot).
Jika [Profil Konfigurasi] ditetapkan kepada [Konfigurasi Asas] atau [Konfigurasi Asas (Serasi)], keadaan berikut mungkin berlaku apabila mencetak dengan pencetak Canon LBP.
Tugas cetak mungkin dicetak tanpa pengesahan [PIN] walaupun anda menetapkan [Pencetakan Selamat].
Tugas cetak dan nama pengguna mungkin dipaparkan sebagai "--" pada panel kawalan peranti.

Semua nama jenama dan nama produk yang tertera di dokumen ini adalah tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan bagi pemiliknya masing-masing.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Lesen MIT (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Dengan ini kebenaran diberikan, secara percuma, kepada sesiapa yang mempunyai salinan perisian ini dan fail-fail dokumen yang berkaitan ("Perisian), untuk berurusan dengan Perisian tanpa sekatan, termasuk hak tanpa had untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabungkan, menerbitkan, mensublesenkan, dan/atau menjual salinan Perisian, dan untuk membenarkan sesiapa yang diberikan Perisian untuk berbuat sedemikian, tertakluk kepada syarat berikut:
Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini hendaklah disertakan di dalam semua salinan atau sebahagian besar Perisian.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016