Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 Printerdriverversionen 2.90 til Microsoft Windows
Læs CANON SOFTWARELICENSAFTALE som vises under installationen, før du bruger denne software. Du kan også se CANON SOFTWARELICENSAFTALE (EULAda-DK.rtf) som er gemt i mappen [misc] i den medfølgende CD-ROM eller downloadede drivermappe.
Denne fil indeholder supplerende oplysninger om, hvordan du installerer og bruger denne printerdriver sammen med Microsoft Windows.
Som med de fleste software- og hardwareprodukter bliver visse oplysninger tilgængelige, når manualen er udarbejdet. Opdaterede oplysninger vedrørende denne printerdriver findes i denne fil. Hvis du har brug for mere hjælp, kan du kontakte den lokale Canon-afdeling.
INDHOLD
Oversigt
Systemkrav
Installation af driveren
Konfiguration af printerindstillinger fra driveren
Henviser til Hjælp
Advarsler, begrænsninger og restriktioner ved installation
Advarsler, begrænsninger og restriktioner ved udskrivning
Advarsler og restriktioner når udskriftsprocessorfunktionen bruges
Begrænsninger for specifikke printermodeller
Oversigt
Du kan bruge denne driver til at udskrive dokumenter fra Windows-programmer. Den understøtter også følgende funktioner:
- Canon Driver Configuration Tool
Du kan ændre standardindstillingerne for driveren, så du kan oprette brugerdefinerede driversæt ved hjælp af Canon Driver Configuration Tool. Du kan finde detaljerede oplysninger om dette hjælpeprogram i brugervejledningen Canon Driver Configuration Tool.
Når du opretter et brugerdefineret driversæt baseret på denne driver, skal du bruge version 4.20 eller nyere fra Canon Driver Configuration Tool.
Systemkrav
Driveren kan anvendes med følgende systemmiljøer.
Operativsystemer
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
For serverbaserede computermiljøer:
Operativsystemer i et servermiljø:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Serverkomponenter:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Operativsystemer til en klyngeserver:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Computer
En computer, der kører ovenstående operativsystemsoftware korrekt
ARM-arkitekturen er dog ikke understøttet.
Installation af driveren
Vi anbefaler, at du bruger installationsprogrammet til at opdatere eller tilføje en driver. Du kan også opdatere eller tilføje en driver fra Windows-installationsguiden Tilføj printer.
Se installationsvejledningen fra Canons portalside (https://oip.manual.canon/) for at få oplysninger om installationsproceduren.
For advarsler om installation, se "Advarsler, begrænsninger og restriktioner ved installation".
Konfiguration af printerindstillinger fra driveren
Følg proceduren herunder for at konfigurere printerindstillingerne ved hjælp af driveren.
Sådan ændrer du standardindstillingerne
Vis skærmbilledet med printerindstillinger, og konfigurer standardindstillingerne for driveren ved at følge en af procedurerne nedenfor.
Hvis de vises fra [Indstillinger] i menuen Start
1. Åbn [Bluetooth og enheder] (eller [Enheder]).
2. I [Printere og scannere] skal du åbne administrationsskærmen for den enhed, der skal indstilles.
For at få vist administrationsskærmen skal du klikke på enheden eller klikke på [Administrer] for den pågældende enhed.
3. Klik på [Udskriftsindstillinger] for den enhed, der skal indstilles.
Hvis visningen sker fra [Kontrolpanel] i Windows
1. Vis [Enheder og printere].
Hvis skærmen [Indstillinger] vises, skal der henvises til ovenstående procedure for visning af skærmen fra [Indstillinger].
2. Fra printerlisten skal du højreklikke på den enhed, der skal indstilles → vælg [Udskriftsindstillinger] fra den viste menu.
Indstil følgende ved udskrivning
1. Vælg programmets udskrivningsmenu.
2. På det viste udskrivningsskærmbillede skal du vælge den enhed, du bruger → klik på [Indstillinger].
Afhængigt af programmet kan [Indstillinger] også hedde "Printeregenskaber" eller "Egenskaber".
Henviser til Hjælp
For bedre at forstå brugen af online-manualer bruger CANON INC. webanalyseværktøjer, som Google Analytics. Ingen personlige oplysninger om vores kunder bliver erhvervet igennem brug af Google Analytics. Se følgende for detaljer.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
For oplysninger om at forhindre bruges af data fra Google Analytics, se følgende.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Advarsler, begrænsninger og restriktioner ved installation
Hvis du ændrer brugerrettighederne for den computer, som du bruger, og starter installationsprogrammet, udføres installationen muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal du logge ind som Administrator og installere en gang til.
Hvis du bruger denne driver i et serverbaseret computermiljø, skal du bruge et operativsystem, der understøtter driveren på klientcomputeren.
Hvis du installerer en driver på en server-pc med en SMB-printer (NetBIOS-netværk), der bruges som en specificeret delt printer, skal du bruge guiden Tilføj Printer til at installere den som en netværksprinter.
I et miljø, hvor Server Core er installeret i et Windows Server-operativsystem, kan du ikke bruge driverens installationsprogram. Brug operativsystemets installationsfunktion for at installere driveren.
Hvis du installerer denne driver ved hjælp af installationsprogrammet med standardindstillinger, vil alle Generic Plus-drivere, der allerede er installeret, blive opdateret til de nyeste versioner. For at tilføje den nyeste version af en driver uden at opdatere de allerede installerede drivere, skal du anvende en af følgende procedurer:
På skærmen for kontrol af [Printerliste til driverinstallation], der vises under installationen, skal du fra [Vælg printere, der opdateres] vælge og fjerne de enheder, som du ikke ønsker at opdatere, og fortsæt med installationen.
Angiv en inf-fil med funktionen Tilføj printer i Windows.
Hvis du installerer en ældre version af driveren end den driver, der allerede er installeret, skal du tillade det, hvis en dialogboks spørger dig, om du vil bruge de aktuelle filer.
Hvis dobbeltbyte-tegn er inkluderet i enhedsnavnet i et engelsksproget styresystemsmiljø, kan du ikke hente enhedens status i arket [Enhedsindstillinger] > [Hent oplysninger om status for enheden]. Hvis dette sker, skal du ændre navnet til et navn, som ikke indeholder dobbeltbyte-tegn.
Hvis du bruger en delt printer i et printerservermiljø (Peg og udskriv), er det nødvendigt at installere Canon Driver Information Assist Service på server-computeren for at kunne bruge funktionen til at hente enhedsoplysninger.
Hvis du bruger Microsoft BiDi Communication i stedet for Canon Driver Information Assist Service, kan du skifte mellem dem i [Detaljer] > [Andre indstillinger] på arket [Enhedsindstillinger].
Alt efter hvilket miljø du bruger, kan navnene i [Profil] og på brugerdefinerede papirstørrelser være uforståelige. Hvis dette sker, skal du installere den korrekte sprogpakke.
Tilføjet software, der sælges separat, kan ikke installeres på denne driver.
Advarsler, begrænsninger og restriktioner ved udskrivning
Hvis du udskriver et dokument med et ulige antal sider på begge sider fra et program, indsættes der muligvis en tom side, så sidetallet bliver lige. Når dette sker, tælles den tomme side, som programmet indsætter, på samme måde som en trykt side.
For at bruge denne printer skal du først indstille typen af printer, du bruger, og de indstillinger, der er installeret i printeren i arket [Enhedsindstillinger], i dialogboksen med printeregenskaber. Hvis du vælger funktioner i printerdriveren, som ikke er tilgængelige for den printer, du bruger, kan det resultere i utilsigtede udskriftsresultater.
Hvis du angiver en papirkilde, som ikke er installeret på printeren, vil der blive leveret papir fra printerens prioriterede papirkilde.
Hvis den papirkilde, du har angivet, og papirstørrelse ikke stemmer overens, opstår der en fejl.
Hvis du angiver 2-sidet udskrift for en printer, som ikke understøtter 2-sidet udskrift, udskrives dokumentet på én side af papiret.
Hvis du angiver hæftning for en printer, som ikke understøtter hæftning, udskrives dokumentet uden hæftning.
Hvis du angiver midterhæftning for en printer, som ikke understøtter midterhæftning, udskrives dokumentet uden midterhæftning.
Hvis du vælger [Outputmetode] > [Gem], når du udskriver på en printer, der ikke understøtter lagring i mailboks, udskrives dokumentet normalt. Hvis der vises en fejl på printerens berøringsskærm, og printeren går offline, udskrives dokumentet, når printeren er online igen.
Hvis du angiver administration af afdelings-ID for en printer, som ikke har en funktion til administration af afdelings-ID, kan der opstå en fejl.
Alt efter kombinationen af funktioner på den printer, som du bruger, vil printerdriveren muligvis ikke genkende de installerede funktioner i arket [Enhedsindstillinger] > [Hent oplysninger om status for enheden]. For at bruge de funktioner, der ikke genkendes, skal du vælge dem manuelt i arket [Enhedsindstillinger].
Hvis funktioner, der ikke understøttes af driveren, er indstillet på kontrolpanelet på den enhed, du bruger, aktiveres de funktioner, der er indstillet på kontrolpanelet, under udskrivning.
Alt efter hvilken enhed du bruger, kan papirtyper og -størrelser, der ikke kan leveres, og oplysninger om ubrugelige funktioner, hentes via arket [Enhedsindstillinger] > [Hent oplysninger om status for enheden].
De brugerdefinerede papirstørrelser, der kan indstilles til funktionerne i arket [Enhedsindstillinger] > [Efterbehandlingsindstillinger] (2-sidet udskrift, hæftning osv.), kan variere alt efter printeren. Du kan finde flere oplysninger i manualen, der blev leveret sammen med printeren.
Når en enhed er tilsluttet via USB eller WSD, kan det være, at du ikke kan bruge funktionen til at hente enhedsoplysninger, funktionen Administration af afdelings-ID'er og brugergodkendelsesfunktionen.
Hvis du udskriver diagonale fine linjer, kan sådanne linjer ikke udskrives korrekt (de vises ikke på siden eller ser ud til at være brudt).
Når du udskriver fra Internet Explorer og en advarsel, der bekræfter brugen af Canon PageComposer, vises, skal du lade proceduren fortsætte og fortsætte med at udskrive. Hvis du ikke ønsker, at der bliver vist en dialogboks med en advarsel hver gang, du udskriver, skal du aktivere [Vis ikke advarslen for dette program igen], og tillade at proceduren fortsætter.
Hvis du bruger Server Core i et Windows Server-operativsystem, er visse udskriftsindstillinger ikke tilgængelige i det lokale miljø eller i et Windows Fjernskrivebord-miljø.
Hvis du klikker på [Hent oplysninger om status for enheden] i arket [Enhedsindstillinger], hentes konfigurationsoplysninger for enheden, og mange af indstillingerne i arket [Enhedsindstillinger] konfigureres automatisk. Dog skal [Papirkildeindstillinger] i arket [Enhedsindstillinger] samt visse indstillinger i dialogboksen [Detaljerede indstillinger] indstilles manuelt.
De elementer, som kan indstilles på printerindstillingsskærmbilledet for driveren ændres afhængigt af indstillingerne på arket [Enhedsindstillinger]. Hvis du tilpasser driveren ved hjælp af Canon Driver Configuration Tool, skal du indstille hvert enkelt ark på printerindstillingsskærmbilledet, efter du har indstillet arket [Enhedsindstillinger].
Når du vælger [Automatisk [Farve/S-H]] som [Farvestatus] i arket [Grundlæggende indstillinger]/[Kvalitet], kan sort/hvid-sider medregnes som farvesider, afhængigt af data, program eller driverindstillinger. Hvis du vil udskrive et dokument som et sort/hvid-job, skal du vælge [Sort/hvid] som [Farvestatus].
Hvis du angiver farveudskrift for en sort/hvid-printer, udskrives dokumentet i sort/hvid, men udskriftskvaliteten kan forringes, og udskrivningen kan tage længere tid.
Brugerdefinerede papirstørrelser kan registreres på skærmbilledet med printerindstillinger i "Sådan ændrer du standardindstillingerne". Efter at du har logget på med Administrator-rettigheder, kan du registrere standardpapirstørrelserne i [Sideopsætning] > [Brugerdefineret papirstørrelse] på skærmbilledet for printerindstillinger.
I visse tilfælde kan mulighederne for tilpassede papirstørrelser angives ved hjælp af drivere, og de papirstørrelser, som printeren kan udskrive, kan variere. Læs mere om tilpassede papirstørrelser, der kan udskrives, i den vejledning, der følger med printeren.
Hvis papirstørrelsen, der er ilagt papirkilden, varierer fra standardpapirstørrelserne, kan der blive vist en fejlmeddelelse på enhedens kontrolpanel med indikation af, at der ikke er mere papir. Hvis dette sker, skal du hente information om enhedens status eller vælge en konfigurationsprofil, der matcher enheden.
Hvis du annullerer et job fra spooleren, mens du udskriver fra en USB-forbindelse, kan det være, at du ikke kan udskrive via et netværk. For at kunne udskrive via et netværk, skal du annullere udskriftsjobbet fra enhedens kontrolpanel.
Hvis driverens visningssprog og enheden ikke stemmer overens, vises jobnavnet, brugernavnet, eller det gemte datanavn osv., muligvis ikke korrekt på enheden.
Udskrivning udføres muligvis ikke korrekt, hvis begge af følgende er valgt:
Arket [Enhedsindstillinger] > [Detaljer] > arket [Efterbehandling] > [Sortér [Efter enhed]] > [Fra]
[Efterbehandling] > [Sætvis]
Hvis et sikkert printjob gemmes på enheden, udskrives andre udskriftsjob muligvis ikke. Hvis du stadig ikke kan udskrive de andre udskriftsjob efter at have udskrevet det sikre udskriftsjob, skal du udskrive dem igen fra computeren.
Hvis du angiver, at to eller flere kopier skal udskrives, kan følgende fænomen forekomme:
Hvis du angiver [Outputmetode] > [Sikkert print], vil der udskrives en kopi for hver gang, du indtaster [PIN].
Hvis du angiver [Outputmetode] > [Gem], vil antallet af kopier, der skal udskrives, og udskrivningsjobbet, der er angivet på enheden, blive gemt, og antallet af kopier for hver af dem vil være en.
I dette tilfælde vil udskrivningen blive udført korrekt, hvis du indstiller et af følgende:
[Spooling på host] > [Deaktiveret]
[PS-output fra program] > [Fra]
Hvis du bruger dette produkt i Japan, gælder nedenstående restriktioner.
Hvis [Skuffe 2] er indstillet som papirkilde for kuvertføderen i arket [Enhedsindstillinger], kan følgende størrelser af kuverter ikke indføres korrekt.
[Konvolut Monarch]/[Konvolut nr. 10 (COM10)]/[Konvolut DL]/[Konvolut C5]/[Konvolut B5]
Selv hvis [2/3 huller]/[2/4 huller]/[4 huller [svensk]] er valgt i arket [Enhedsindstillinger] > [Efterbehandlingsindstillinger] > [Huller], vil hullefunktionen for [3 huller] eller [4 huller [svensk]] ikke blive lavet, da de ikke er understøttet af enheden.
Når du vælger [Faneblad] for [Ark til indsættelse] og vælger [Skuffe 2] for [Papirkilde] i dialogboksen [Indstillinger for arkindsættelse] i arket [Papirkilde], bliver fanebladet ikke udskrevet korrekt fra en enhed, der ikke understøtter denne kombination af indstillinger.
Alt efter hvilken printer du bruger, kan udskrivningen i følgende tilfælde tage længere tid end normalt.
Hvis du angiver højformat, når du udskriver fra en A4-papirkilde (tværformat).
Hvis du angiver tværformat, når du udskriver fra en A4R-papirkilde (højformat).
Hvis du angiver tværformat for A3-papir.
Hvis du tilsvarende indstiller [Driverbehandling til datarotering] på arket [Enhedsindstillinger] > [Detaljer] > arket [Papirkilde], kan du måske forbedre udskrivningshastigheden.
Indstil [Funktionen [Fold + Trim] for [Indstilling for midterhæftning]] manuelt, hvis du har en efterbehandler, der understøtter denne funktion.
Indstil [Forskydning ved angivelse af hæftning] manuelt, hvis du har en efterbehandler, der understøtter denne funktion.
Indstil [Funktionen [Angiv antal kopier til stakning]] manuelt, hvis du bruger en stabler.
Hvis du ændrer enhedsnavnet, vil nogle profilindstillinger, der er registreret i printerdriveren (profiler, der er tilføjet fra dokumentegenskaberne) blive slettet. Hvis du vil gemme profilerne, før du ændrer enhedsnavnet, skal du gemme profilindstillingerne som en fil og importere den gemte fil, efter at enhedsnavnet er ændret.
For UFR II/LIPSLX-driveren
Afhængigt af den anvendte enhed, kan udskrivningsresultatet være forkert, hvis langt papir er indstillet som standardpapirformat, og udskrivningsretningen er indstillet til liggende retning. I dette tilfælde skal du indhente enhedsinformationer eller indstille arket [Enhedsindstillinger] > [Detaljer] > arket [Sideopsætning] > [Roter ved udskrivning på langt papir] > [Til].
For PCL6-driveren
Afhængigt af den anvendte enhed, kan udskrivningsresultatet være forkert, hvis langt papir er indstillet som standardpapirformat, og udskrivningsretningen er indstillet til liggende retning. I dette tilfælde skal du indhente enhedsinformationer eller indstille arket [Enhedsindstillinger] > [Detaljer] > arket [Sideopsætning] > [Roter ved udskrivning på langt papir] > [Til].
Når du opretter en overlayformular på én computer, kan du ikke angive en anden computer på netværket som det sted, hvor den nye formularfil skal gemmes.
Selv om du aktiverer [Komprimeringsbehandling til dataoverførsel], kan udskrivningen afhængigt af det anvendte miljø og udskrivningsdata tage endnu længere tid, end da billedprioriteringsfunktionen var blevet aktiveret.
Visse TrueType-skrifttyper udskrives muligvis ikke korrekt. Hvis dette sker, skal du deaktivere indstillingen [Brug printerskrifttyper] i dialogboksen [Avancerede indstillinger] for at sikre, at alle skrifttyper hentes sammen med dokumentet, i stedet for kun at bruge de skrifttyper, der sidder i printeren. Dialogboksen [Avancerede indstillinger] vises ved at klikke på knappen [Avancerede indstillinger] i arket [Kvalitet].
Roteret tekst bliver ikke udskrevet korrekt med visse programmer, når [TrueType-tilstand] er indstillet til [Hent som TrueType] eller [Hent som bit-billede] i dialogboksen [Avancerede indstillinger]. Dialogboksen [Avancerede indstillinger] vises ved at klikke på knappen [Avancerede indstillinger] i arket [Kvalitet].
Når du bruger foldefunktionen, kan der være tilfælde, hvor papiret ikke foldes eller foldes i en anden retning end den, som du har valgt.
For PS3-driveren
PostScript understøtter ikke ROP (Raster Operation). Derfor udføres udskrivningen muligvis ikke korrekt, hvis ROP-behandling er specificeret fra programmet.
Når du udskriver fra Illustrator CS, vises der en meddelelse om, at den PPD-fil, du har angivet, er ugyldig. Hvis du klikker på [OK] i meddelelsesfeltet, fortsætter udskrivningen dog.
Visse programmer sender PostScript-kommandoen direkte til printeren, når PostScript-printerdriveren bruges. I disse programmer er følgende funktioner måske ikke tilgængelige.
Under arket [Grundlæggende indstillinger]/[Sideopsætning]: [Sidelayout], [Manuel skalering]
Under fanen [Sideopsætning]: [Vandmærke]
På fanen [Grundlæggende indstillinger]/[Efterbehandling]: [Sætvis], [Hæfte og sortér] (For printere hvor en harddisk (tilbehør) ikke er installeret)
Under fanen [Papirkilde]: [Papirvalg]
Under fanen [Kvalitet]: [Udskriv som negativt billede], [Udskriv som spejlbillede]
*** Du kan bruge ovennævnte funktioner, når indstillingen [PS-output fra program] under fanen [Enhedsindstillinger] er indstillet til [Fra].
Advarsler og restriktioner når udskriftsprocessorfunktionen bruges
For at bruge udskriftsprocessorfunktionen skal du aktivere [Udfør behandling med udskriftsprocessoren] på arket [Enhedsindstillinger] > [Detaljer] > [Andre indstillinger]. Det er dog normalt ikke nødvendigt at bruge udskriftsprocessorfunktionen.
Ved aktivering af udskriftsprocessorfunktionen skal du udføre følgende procedure for at kontrollere, at navnet for udskriftsprocessorfunktionen er indstillet til "CnXP0PP". Hvis det ikke er indstillet til "CnXP0PP", kan der forekomme restriktioner for visse funktioner.
1. Vælg den enhed, der skal indstilles på Windows-printerlisten → vis skærmbilledet for printeregenskaber.
Hvis de vises fra [Indstillinger] i menuen Start
(1) Åbn [Bluetooth og enheder] (eller [Enheder]).
(2) I [Printere og scannere] skal du åbne administrationsskærmen for den enhed, der skal indstilles.
For at få vist administrationsskærmen skal du klikke på enheden eller klikke på [Administrer] for den pågældende enhed.
(3) Klik på [Printeregenskaber] for den enhed, der skal indstilles.
Hvis de vises fra [Kontrolpanel]
(1) Vis [Enheder og printere].
Hvis skærmen [Indstillinger] vises, skal der henvises til ovenstående procedure for visning af skærmen fra [Indstillinger].
(2) Fra printerlisten skal du højreklikke på den enhed, der skal indstilles → vælg [Printeregenskaber] fra den viste menu.
2. På skærmbilledet for printeregenskaber vises arket [Avanceret] → klik på [Udskriftsprocessor].
3. I den viste dialogboks kan du kontrollere den valgte udskriftsprocessor.
Når udskriftsprocessorfunktionen er aktiveret, gælder der følgende begrænsninger.
Når følgende funktioner bliver brugt, er det nødvendigt at indstille de påkrævede oplysninger før udskrivning.
[Sikkert print]/[Administration af afdelings-ID'er]/[Brugergodkendelse]
Du kan ikke bruge funktionen [Rediger og Eksempel].
Antallet af sider vist på operativsystemets skærm for visning af job og det faktiske antal sider, der blive udskrevet, kan variere.
Når der bruges overlayudskrivning, kan du ikke vælge en formularfil på værten.
Hvis de påkrævede oplysninger ikke er indstillet før udskrivning, kan udskriftsjobbet blive annulleret, når udskrivningen udføres.
Når du udfører folderudskrivning med midterhæftning, udføres udskrivningen ikke korrekt, hvis antallet af sider, der kan midterhæftes af enheden, overskrides. Se enhedens manual på forhånd angående indstilling af det antal sider, der kan midterhæftes.
Begrænsninger for specifikke printermodeller
Hvis du bruger iR-ADV C2020/2030 uden det valgfri harddiskdrev eller iR-ADV C2020L/2030L, kan du ikke bruge følgende funktioner:
[Sikkert print]
[Fremskynd udskrift]
Når der gemmes udskriftsdata i en indbakke på visse printere i iR-serien, vises udskriftsindstillingen (udskrift på én side/udskrift på to sider), papirkildeindstillingen samt visse indstillinger for sidelayout og skalering osv. ikke korrekt på printerens kontrolpanel. Udskrivningen udføres dog i overensstemmelse med indstillingen.
På visse printere i iR-serien udskrives dokumentet – hvis hæftning ikke kan gennemføres i den angivne hæftningsposition – uden hæftning.
På visse printere i iR-serien kan der – hvis du angiver placering af hæftning for udskriftsdata i liggende format, som er gemt i en indbakke, i printerens kontrolpanel – hæftes i en anden position på udskriftens lodrette format.
Når du gemmer udskriftsdata i en indbakke i visse iR-printere, vises det indstillede antal kopier muligvis ikke korrekt på printerens kontrolpanel, hvis du vælger [Fra] for [Efterbehandling]. Ved lagring af data i en indbakke skal du vælge en anden indstilling end [Fra] for [Efterbehandling].
Hvis du bruger imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, kan du kun bruge [Roter], når du vælger arket [Enhedsindstillinger] > [Detaljer] > arket [Efterbehandling] > [Sortér [Efter enhed]] > [Til].
Hvis du bruger imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, understøttes langt papir fra det brugerdefinerede papirformat og enhedens sikre printfunktion af funktioner i version 2.0 eller højere.
Hvis du bruger iiR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030Leller C2025, gælder nedenstående begrænsninger, når du indstiller [Opløsning] til [1200 dpi] i dialogboksen [Avancerede indstillinger] under arket [Kvalitet]:
Du kan kun indstille [Placering af hæftning] til den lange side af et A4-ark.
Du kan ikke bruge indstillingerne [Roter] og [Udskriv med blandede papirstørrelser/-retninger] under fanen [Efterbehandling].
Afhængigt af funktionsversionen for den printer, du bruger, vil du muligvis ikke kunne bruge indstillingen [Nummerering af kopisæt] i dialogboksen [Avancerede indstillinger] under fanen [Efterbehandling].
Hvis du bruger imageRUNNER ADVANCE C350F, kan du ikke bruge [Funktionen [Roter]].
Hvis du bruger imageRUNNER ADVANCE C351, skal du sørge for at indstille [Ekstraskuffe/Kassette] i dialogboksen [Papirkilde] i arket [Enhedsindstillinger] til arket [Skuffe x 3].
Hvis du bruger imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 i Japan, understøttes funktionen, der gør det muligt at vælge [Tilbagehold] fra [Outputmetode], når du udskriver, ikke.
Hvis du bruger imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 med den valgfri Hæftningsefterbehandler-F1 eller Folderefterbehandling-F1, kan du ikke udskrive postkort eller brugerdefinerede papirstørrelser (med en højde på 148,0 til 181,9 mm).
Indstil [Aktiverede indstillingselementer for Beskæringsindstillinger med 13x19-papir] manuelt, hvis du bruger imagePRESS C6010/C6011 eller imagePRESS C7010VP/C7011VP.
På visse printere i imagePRESS-serien, og hvis du har angivet Eco-indbinding (Uden Hæftning) for en ikke specificeret position, vil dokumentet blive udskrevet uden Eco-indbinding (Uden Hæftning).
Hvis [Konfig. profil] er indstillet til [Grundlæggende konfiguration] eller [Grundlæggende konfiguration (kompatibel)], kan der ske følgende, hvis du udskriver med en Canon LBP-printer:
Udskriftsjobbene kan udskrives uden [PIN]-godkendelse, selvom du har indstillet [Sikkert print].
Udskriftsjob og brugernavne kan blive vist som "--" på enhedens kontrolpanel.

Alle brandnavne og produkter, der bliver vist i dette dokument, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere.
All other trademarks are the property of their respective owners.
MIT-licensen (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Der gives hermed gratis tilladelse til enhver person, der indhenter en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("software"), til at håndtere softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning i forhold til rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, kombinere, offentliggøre, distribuere, viderelicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at tillade personer, som softwaren leveres til, at gøre det under følgende betingelser:
Ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal indgå i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016