Controlador de impresora Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 versión 2.90 para Microsoft Windows
Antes de utilizar este software, asegúrese de leer el CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE CANON que aparece durante la instalación. También puede revisar el CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE CANON (EULAes-ES.rtf) que está almacenado en la carpeta [misc] del CD-ROM que lo acompaña o en la carpeta del controlador descargado.
Este archivo contiene información complementaria para ayudarle a instalar y utilizar el software del controlador de impresora con Microsoft Windows.
Como sucede con la mayoría de productos de software y hardware, hay información que estará disponible tras el desarrollo del manual. La información actualizada sobre este software de controlador se proporciona en este archivo. Si necesita información complementaria, póngase en contacto con la sucursal de Canon más cercana.
CONTENIDO
Descripción general
Requisitos del sistema
Instalación del controlador
Configuración de los ajustes desde el controlador
Consulta de la Ayuda
Precauciones, limitaciones y restricciones al efectuar la instalación
Precauciones, limitaciones y restricciones al efectuar la impresión
Precauciones y restricciones al utilizar la función del procesador de impresión
Limitaciones para modelos de impresora específicos
Descripción general
Este controlador de impresora le permite imprimir documentos desde cualquier aplicación de Windows. También admite las siguientes funciones.
- Access Management System
- Impresión segura cifrada
- Canon Driver Configuration Tool
Puede cambiar la configuración predeterminada de fábrica del controlador de impresora para crear conjuntos personalizados de controladores mediante Canon Driver Configuration Tool. Para obtener información detallada acerca de esta utilidad, consulte la guía de usuario de Canon Driver Configuration Tool.
Para crear un conjunto personalizado de controladores basado en este controlador, utilice la versión 4.20 o posterior de Canon Driver Configuration Tool.
Requisitos del sistema
Este controlador puede utilizarse con los siguientes entornos del sistema.
Sistemas operativos
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Entornos informáticos basados en servidor:
Sistemas operativos en entornos de servidor:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Componentes de servidor:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Sistemas operativos para servidores de clústeres:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Ordenador
Un equipo que ejecute correctamente alguno de los software de sistema operativo mencionados anteriormente
Sin embargo, no se admite la arquitectura ARM.
Instalación del controlador
Le recomendamos que utilice el instalador para actualizar o agregar un controlador. También puede actualizar o agregar un controlador desde el Asistente para agregar impresoras de Windows.
Si desea obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte la guía de instalación del sitio del portal de Canon (https://oip.manual.canon/).
Para obtener información sobre las precauciones relativas a la instalación, consulte "Precauciones, limitaciones y restricciones al efectuar la instalación".
Configuración de los ajustes desde el controlador
Para configurar los ajustes de impresión desde el controlador, siga el procedimiento que se indica a continuación.
Para cambiar la configuración predeterminada
Abra las opciones de impresión y configure las opciones predeterminadas del controlador siguiendo uno de los procedimientos siguientes.
Si se abre desde [Configuración] en el menú Inicio
1. Visualice [Bluetooth y dispositivos] (o [Dispositivos]).
2. En [Impresoras y escáneres], abra la pantalla de administración del dispositivo a configurar.
Para abrir la pantalla de administración, haga clic en el dispositivo o bien haga clic en [Administrar] para el dispositivo correspondiente.
3. Haga clic en [Preferencias de impresión] para el dispositivo a configurar.
Si se abre desde el [Panel de control] de Windows
1. Visualice [Dispositivos e impresoras].
Si aparece la pantalla [Configuración], consulte el procedimiento anterior para visualizar la pantalla desde [Configuración].
2. En la lista de impresoras, haga clic con el botón derecho en el dispositivo que desee configurar → seleccione [Preferencias de impresión] en el menú que aparece.
Para realizar la configuración durante la impresión
1. Seleccione el menú de impresión de la aplicación.
2. En la pantalla de impresión que aparece, seleccione el dispositivo que esté usando → haga clic en [Preferencias].
En función de la aplicación, [Preferencias] puede denominarse "Propiedades de impresora" o "Propiedades".
Consulta de la Ayuda
Para comprender mejor el uso de los manuales en línea, CANON INC. utiliza herramientas de análisis web proporcionadas por Google Analytics. Ninguna información personal acerca de nuestro cliente se adquiere a través del uso de Google Analytics. Para obtener más detalles, consulte la siguiente información.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Para obtener más información acerca de cómo evitar el uso de datos por parte de Google Analytics, consulte lo siguiente.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Precauciones, limitaciones y restricciones al efectuar la instalación
Si cambia los privilegios de usuario del ordenador que está utilizando y ejecuta el instalador, es posible que no se efectúe la instalación correctamente. En este caso, inicie sesión como Administrator y vuelva a intentar la instalación.
Si utiliza este controlador en un entorno informático basado en servidores, utilice un sistema operativo compatible con el controlador del ordenador cliente.
Cuando instale un controlador en un PC servidor usando una impresora SMB (red NetBIOS) como la impresora compartida especificada, utilice el Asistente para agregar impresoras para instalarla como una impresora de red.
En entornos donde esté instalado Server Core en un sistema operativo Windows Server, no puede utilizar este instalador de controlador. Utilice la función de instalación del sistema operativo para instalar el controlador.
Si instala este controlador con la configuración predeterminada del instalador, todos los controladores Generic Plus que ya están instalados se actualizarán a las últimas versiones. Para agregar la versión más reciente de un controlador sin tener que actualizar los controladores instalados, siga los procedimientos que se indican a continuación.
En la pantalla para comprobar la [Lista de impresoras para la instalación del controlador] que se muestra durante la instalación, seleccione y elimine los dispositivos que no desea actualizar en [Seleccionar impresoras para actualizar] y continúe con la instalación.
Especifique un archivo inf con la función para agregar impresoras de Windows.
Cuando se instala un controlador de una versión anterior a la del controlador ya instalado, si aparece un cuadro de diálogo donde se le pregunta si desea usar los archivos actuales, permita que se usen.
Si el nombre del dispositivo contiene caracteres de dos bytes en un sistema operativo en inglés, no podrá consultar el estado del dispositivo en [Configuraciones del dispositivo] > [Recuperar la información de estado del dispositivo]. En ese caso, cambie el nombre por otro que no tenga caracteres de dos bytes.
Si utiliza una impresora compartida en el entorno del servidor de impresión (Apuntar e imprimir), es necesario que instale Canon Driver Information Assist Service en el ordenador del servidor con el fin de utilizar la función de adquirir información del dispositivo.
Además, si utiliza Microsoft BiDi Communication en lugar de Canon Driver Information Assist Service, puede alternarlos en [Detalles] > [Otra configuración] en la hoja [Configuraciones del dispositivo].
Según el entorno que utilice, es posible que los nombres de [Perfil] y los tamaños de papel personalizados sean ininteligibles. En tal caso, instale el paquete de idioma adecuado.
No se puede instalar en este controlador software adicional vendido por separado.
Precauciones, limitaciones y restricciones al efectuar la impresión
Si se imprime un documento con un número impar de páginas como un documento de doble cara desde una aplicación, es posible que esta última inserte automáticamente una página en blanco para que el número de páginas sea un número par. En este caso, la página en blanco insertada por la aplicación se cuenta del mismo modo que una página impresa.
Para utilizar esta impresora, primero deberá establecer el tipo de impresora que utiliza y las opciones que hay instaladas en la impresora en la hoja [Configuraciones del dispositivo] del cuadro de diálogo de propiedades de la impresora. Si selecciona funciones del controlador de impresora que no estén disponibles para la impresora que esté utilizando, es posible que los resultados de la impresión no sean del todo precisos.
Si ajusta una fuente de papel que no está instalada en la impresora, el papel se suministrará desde la fuente de papel principal de la impresora.
Si el origen del papel que ha especificado y el tamaño de papel no coinciden, se producirá un error.
Si especifica la impresión a doble cara en una impresora que no sea compatible con la impresión a doble cara, el documento se imprimirá en una sola cara del papel.
Si especifica grapado para una impresora que no es compatible con esta función, el documento se imprimirá sin grapar.
Si especifica grapado de cuadernillo para una impresora que no es compatible con esta función, el documento se imprimirá sin el grapado de cuadernillo.
Si selecciona [Método de salida] > [Almacenar] cuando imprime desde una impresora que no es compatible con el almacenamiento en buzón de correo, el documento se imprimirá con normalidad. Si aparece un error en la pantalla táctil de la impresora y esta se desconecta, el documento se imprimirá cuando la impresora se vuelva a conectar.
Si especifica la administración de ID de departamento en una impresora que no disponga de administración de ID de departamento, se producirá un error.
En función de la combinación de opciones de la impresora que está utilizando, es posible que el controlador de la impresora no reconozca las opciones instaladas en la pestaña [Configuraciones del dispositivo] > [Recuperar la información de estado del dispositivo]. Para poder utilizar las opciones no reconocidas, establézcalas manualmente en la pestaña [Configuraciones del dispositivo].
Si en el panel de control del dispositivo que utiliza se configuran funciones no compatibles con este controlador, al imprimir se habilitarán las funciones configuradas en el panel de control del dispositivo.
En función del dispositivo que utilice, los tipos de papel y tamaños de papel que no se pueden emplear, así como información sobre las funciones no utilizables, se puede consultar en la hoja [Configuraciones del dispositivo] > [Recuperar la información de estado del dispositivo].
Los tamaños de papel personalizados que se pueden ajustar para las funciones en la pestaña [Configuraciones del dispositivo] > [Configuración de acabado] (impresión a doble cara, grapado, etc.) varían según la impresora. Para obtener más información, consulte el manual que se suministra con la impresora.
Si se conecta un dispositivo a través de USB o WSD, es posible que no pueda utilizar la función de adquirir información del dispositivo, la función de administración de ID de departamento y la función de autenticación de usuarios.
Si imprime líneas finas en diagonal, es posible que dichas líneas no se impriman correctamente (no aparecerán en la página o pueden parecer discontinuas).
Si al imprimir desde Internet Explorer aparece una advertencia confirmando el uso de Canon PageComposer, permita que continúe el procedimiento y prosiga con la impresión. Si no desea que aparezca un cuadro de diálogo de advertencia cada vez que imprima, active [No volver a mostrar la advertencia acerca de este programa] y permita que continúen el procedimiento.
Si utiliza Server Core en un sistema operativo Windows Server, algunas opciones de impresión no estarán disponibles en un entorno local o en un entorno de Windows Remote Desktop.
Si hace clic en [Recuperar la información de estado del dispositivo] en la hoja [Configuraciones del dispositivo], se adquirirá la información de configuración del dispositivo y muchas de las opciones de la hoja [Configuraciones del dispositivo] se configurarán automáticamente. No obstante, [Configuración del origen del papel] en la hoja [Configuraciones del dispositivo] y algunas de las opciones del cuadro de diálogo [Configuración detallada] deben configurarse manualmente.
Los elementos que se pueden configurar en la pantalla de opciones de impresión del controlador cambian en función de los ajustes de la hoja [Configuraciones del dispositivo]. Si personaliza el controlador mediante Canon Driver Configuration Tool, configure cada hoja en la pantalla de opciones de impresión después de configurar la hoja [Configuraciones del dispositivo].
Al seleccionar [Auto [Color/Blanco y negro]] para [Modo de color] en la hoja [Configuración básica]/[Calidad], las páginas en blanco y negro pueden contarse como páginas en color, en función de los datos, la aplicación o las opciones del controlador. Si desea imprimir un documento como trabajo en blanco y negro, seleccione [Blanco y negro] en [Modo de color].
Si especifica impresión a color en una impresora en blanco y negro, el documento se imprimirá en blanco y negro, pero es posible que la calidad de impresión se deteriore y que la impresión tarde algún tiempo.
Se pueden registrar tamaños de papel personalizados en la pantalla de opciones de impresión que aparece en "Para cambiar la configuración predeterminada". Si ha iniciado sesión con privilegios de Administrator, puede registrar el tamaño de papel personalizado en [Configuración de página] > [Tamaño de papel personalizado] en la pantalla de opciones de impresión.
Hay casos en los que el rango de tamaños de papel personalizados que se pueden especificar con el controlador y los tamaños de papel que la impresora puede imprimir son diferentes. Para obtener información sobre los tamaños de papel personalizados que se pueden imprimir, consulte el manual que se suministra con la impresora.
Si el tamaño de papel cargado en el origen de papel es distinto del tamaño de papel predeterminado, puede aparecer un mensaje de error en el panel de control del dispositivo, indicando que no hay papel. En ese caso, consulte la información de estado del dispositivo o seleccione un perfil de configuración oportuno para el dispositivo en el controlador.
Si cancela un trabajo de la cola al imprimir mediante una conexión USB, es posible que no pueda imprimir a través de una red. Para poder imprimir desde una red, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control del dispositivo.
Si el idioma de visualización del controlador y el dispositivo no coinciden, es posible que el nombre del trabajo, el nombre de usuario, el nombre de los datos almacenados, etc. no se muestren correctamente en el dispositivo.
Es posible que la impresión no se realice correctamente si se han configurado las siguientes opciones.
Hoja [Configuraciones del dispositivo] > [Detalles] > hoja [Acabado] > [Intercalar [Por dispositivo]] > [Desactivado]
[Acabado] > [Intercalar]
Si hay un trabajo de impresión protegido almacenado en el dispositivo, es posible que no se impriman otros trabajos de impresión. Si sigue sin poder imprimir los otros trabajos después de imprimir el trabajo de impresión protegido, vuelva a imprimirlos desde el ordenador.
Si especifica la impresión de dos o más copias, pueden producirse los siguientes fenómenos.
Si especifica [Método de salida] > [Impresión segura], se imprimirá una copia cada vez que introduzca el [PIN].
Si especifica [Método de salida] > [Almacenar], el número de copias de impresión y el trabajo de impresión especificados en el dispositivo se guardarán y el número de copias para cada uno de ellos será uno.
En ese caso, si si configura cualquiera de las siguientes opciones, la impresión se realizará correctamente.
[Activar cola en el host] > [Desactivado]
[Salida de PS de la aplicación] > [Desactivado]
Si utiliza este producto en Japón, se aplican las siguientes restricciones.
Si está configurado [Casete 2] como origen de papel del alimentador de sobres en la hoja [Configuraciones del dispositivo], no se podrán alimentar correctamente los tamaños de sobre siguientes.
[Sobre Monarch]/[Sobre n.º 10 (COM10)]/[Sobre DL]/[Sobre C5]/[Sobre B5]
Aunque se seleccione [2/3 agujeros]/[2/4 agujeros]/[4 agujeros [sueco]] en la hoja [Configuraciones del dispositivo] > [Configuración de acabado] > [Perforado], no se realizarán las perforaciones de [3 agujeros] o [4 agujeros [sueco]], ya que el dispositivo no las admite.
Al seleccionar [Pestaña] en [Hojas a insertar] y seleccionar [Casete 2] en [Origen del papel] en el cuadro de diálogo [Configuración de inserción de hojas] de la hoja [Origen del papel], el papel de pestañas no se imprimirá correctamente en un dispositivo no compatible con esta combinación de opciones.
Según la impresora que utilice, en los siguientes casos es posible que la impresión tarde más de lo habitual.
Si especifica orientación vertical cuando imprime desde una fuente de papel A4 (horizontal).
Si especifica orientación horizontal cuando imprime desde una fuente de papel A4R (vertical).
Si especifica orientación horizontal para papel A3.
En tal caso, si configura correctamente [Procesamiento del controlador para giro de datos] en la hoja [Configuraciones del dispositivo] > [Detalles] > hoja [Origen del papel], es posible que pueda mejorar la velocidad de impresión.
Establezca [Función [Plegado + Recorte] de [Configuración de grapado de cuadernillo]] de forma manual si tiene una unidad de acabado que es compatible con la función.
Establezca [Desplazamiento al grapar especificado] de forma manual si tiene una unidad de acabado que es compatible con la función.
Establezca [Función [Especifique el número de copias a apilar]] de forma manual si está utilizando un apilador.
Si cambia el nombre del dispositivo, algunas opciones de perfil registradas en el controlador (perfiles añadidos desde las propiedades del documento) se eliminarán. Si desea guardar los perfiles, antes de cambiar el nombre del dispositivo, guarde las opciones de perfil como un archivo e importe dicho archivo tras cambiar el nombre del dispositivo.
Para el controlador UFR II/LIPSLX
En función del dispositivo que utilice, el resultado de la impresión puede ser incorrecto si se establece el papel de gran tamaño como el tamaño de papel personalizado y si se establece la orientación de impresión en horizontal. En tal caso, obtenga la información del dispositivo o realice la siguiente configuración: hoja [Configuraciones del dispositivo] > [Detalles] > hoja [Configuración de página] > [Girar datos al imprimir en Papel largo] > [Activado].
Para el controlador PCL6
En función del dispositivo que utilice, el resultado de la impresión puede ser incorrecto si se establece el papel de gran tamaño como el tamaño de papel personalizado y si se establece la orientación de impresión en horizontal. En tal caso, obtenga la información del dispositivo o realice la siguiente configuración: hoja [Configuraciones del dispositivo] > [Detalles] > hoja [Configuración de página] > [Girar datos al imprimir en Papel largo] > [Activado].
Al crear un archivo de formulario con overlay en un ordenador, no se puede especificar otro ordenador en la red como ubicación para guardar el archivo nuevo.
Incluso si activa la función de prioridad de velocidad en [Procesamiento de compresión para transferencia de datos], en función del entorno de uso y de los datos de impresión, es posible que la impresión tarde incluso más tiempo que cuando la función de prioridad de imagen está activada.
Es posible que algunas fuentes TrueType no se impriman correctamente. Si esto ocurre, debe desactivar el ajuste [Usar fuentes de la impresora] en el cuadro de diálogo [Configuración avanzada] para asegurarse de que se descargan todas las fuentes con el documento, en vez de utilizar solamente aquellas fuentes que se encuentran en la impresora. Para mostrar el cuadro de diálogo [Configuración avanzada], haga clic en el botón [Configuración avanzada] de la hoja [Calidad].
El texto girado no se imprimirá correctamente con algunas aplicaciones si [Modo TrueType] está establecido en [Transferir como TrueType] o [Transferir como imagen de bits] en el cuadro de diálogo [Configuración avanzada]. El cuadro de diálogo [Configuración avanzada] aparecerá al hacer clic en el botón [Configuración avanzada] de la hoja [Calidad].
Cuando se utiliza la función de plegado, puede haber casos en los que el papel no se pliegue o se pliegue en una dirección distinta de la dirección deseada.
Para el controlador PS3
PostScript no admite ROP (Raster Operation). Por lo tanto, es posible que la impresión no se realice correctamente si se especifica el procesamiento ROP desde la aplicación.
Al imprimir desde Illustrator CS, aparece un mensaje que muestra que el archivo PPD que especificó no es válido. Sin embargo, si se hace clic en [Aceptar] en el cuadro de mensaje, la impresión continúa.
Algunas aplicaciones envían el comando PostScript a la impresora directamente cuando se utiliza un controlador de impresora PostScript. Para estas aplicaciones, es posible que las siguientes funciones no estén disponibles.
Desde la hoja [Configuración básica]/[Configuración de página]: [Formato de página], [Escala manual]
Desde la hoja [Configuración de página]: [Marca sobreimpresa]
En la hoja [Configuración básica]/[Acabado]: [Intercalar], [Grapar e intercalar] (Para impresoras en las cuales no se ha instalado ningún disco duro opcional)
Desde la hoja [Origen del papel]: [Selección del papel]
Desde la hoja [Calidad]: [Imprimir como imagen negativa], [Imprimir como imagen espejo]
*** Podrá utilizar las funciones anteriores cuando el ajuste [Salida de PS de la aplicación] de la hoja [Configuraciones del dispositivo] esté establecido en [Desactivado].
Precauciones y restricciones al utilizar la función del procesador de impresión
Para utilizar la función de procesador de impresión, active [Realizar procesamiento con procesador de impresión] en la hoja [Configuraciones del dispositivo] > [Detalles] > hoja [Otra configuración]. Sin embargo, normalmente no es necesario utilizar la función de procesador de impresión.
Cuando active la función de procesador de impresión, lleve a cabo el siguiente procedimiento para comprobar que el nombre del procesador de impresión está establecido en "CnXP0PP". Si no está establecido en "CnXP0PP", algunas funciones pueden estar restringidas.
1. Seleccione el dispositivo a configurar en la lista de impresoras de Windows → abra la pantalla de propiedades de la impresora.
Si se abre desde [Configuración] en el menú Inicio
(1) Visualice [Bluetooth y dispositivos] (o [Dispositivos]).
(2) En [Impresoras y escáneres], abra la pantalla de administración del dispositivo a configurar.
Para abrir la pantalla de administración, haga clic en el dispositivo o bien haga clic en [Administrar] para el dispositivo correspondiente.
(3) Haga clic en [Propiedades de impresora] para el dispositivo a configurar.
Si se visualiza desde el [Panel de control]
(1) Visualice [Dispositivos e impresoras].
Si aparece la pantalla [Configuración], consulte el procedimiento anterior para visualizar la pantalla desde [Configuración].
(2) En la lista de impresoras, haga clic con el botón derecho en el dispositivo que desee configurar → seleccione [Propiedades de impresora] en el menú que aparece.
2. En la pantalla de propiedades de impresora, visualice la hoja [Opciones avanzadas] → haga clic en [Procesador de impresión].
3. En el cuadro de diálogo que aparece, compruebe el procesador de impresión seleccionado.
Si la función de procesador de impresión está activada, se aplican las siguientes restricciones.
Si se utilizan las siguientes funciones, es necesario establecer la información necesaria antes de imprimir.
[Impresión segura]/[Administración de ID de departamento]/[Autenticación de usuarios]/[Impresión segura cifrada]/[Access Management System]
No se puede utilizar la función [Edición y vista preliminar].
Es posible que el número de páginas que aparece en la pantalla del sistema operativo donde se muestran los trabajos no coincida con el número de páginas real que se va a imprimir.
Al usar impresión de overlay, no es posible seleccionar un archivo de formulario en el host.
Si no se configura la información necesaria antes de imprimir, es posible que el trabajo de impresión se cancele al ejecutar la impresión.
Al imprimir cuadernillos con grapado de cuadernillo, la impresión no se realizará correctamente si se supera el número de páginas que puede incluir el dispositivo en el grapado de cuadernillo. Consulte de antemano el manual del dispositivo para configurar el número de páginas que pueden graparse en cuadernillo.
Limitaciones para modelos de impresora específicos
Si utiliza el modelo iR-ADV C2020/2030 sin la unidad de disco duro opcional o el modelo iR-ADV C2020L/2030L, no podrá utilizar las siguientes funciones:
[Impresión segura]
[Ascender impresión]
Al guardar los datos de impresión en un buzón de entrada en algunas impresoras de la serie, iR el ajuste de estilo de impresión (impresión a una cara/impresión a doble cara), el ajuste de la fuente de papel y algunos parámetros de formato de página y escala no aparecerán correctamente en el panel de control de la impresora. Sin embargo, la impresión se realizará como se haya configurado.
En algunas impresoras de la serie, iR si el grapado no se puede realizar en la posición de grapado especificada, el documento se imprimirá sin grapar.
En algunas impresoras de la serie iR, si en el panel de control de la impresora especifica la posición de grapado para los datos de impresión horizontal que se guardan en un buzón de entrada, es posible que se grape en una posición distinta de la orientación vertical real del resultado de impresión.
Cuando guarde los datos de impresión en un buzón de entrada en determinadas impresoras de la serie iR, es posible que el número de copias establecido no se visualice correctamente en el panel de control de la impresora si selecciona [Desactivado] para [Acabado]. Cuando guarde los datos en un buzón de entrada, seleccione un ajuste distinto de [Desactivado] para [Acabado].
Si está utilizando imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, sólo se puede utilizar [Girar] cuando se selecciona la pestaña [Configuraciones del dispositivo] > [Detalles] > pestaña [Acabado] > [Intercalar [Por dispositivo]] > [Activado].
Si está utilizando imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, los papeles grandes de tamaño de papel personalizado y la función de impresión segura del dispositivo son compatibles con la versión 2.0 o superior de la función.
Si utiliza los modelos iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L o C2025, se aplicarán las siguientes restricciones cuando configure [Resolución] a [1200 ppp] en el cuadro de diálogo [Configuración avanzada] de la hoja [Calidad]:
Solo se puede establecer [Posición de grapado] para el lado largo de una hoja A4.
No se pueden utilizar los ajustes [Girar] y [Imprimir con tamaños/orientaciones de papel mezclados] en la hoja [Acabado].
Según la versión de función de la impresora que está utilizando, es posible que no pueda utilizar el ajuste [Numeración de juegos de copia] en el cuadro de diálogo [Configuración avanzada] de la hoja [Acabado].
Si está utilizando imageRUNNER ADVANCE C350F, no podrá usar [Función [Girar]].
Si utiliza imageRUNNER ADVANCE C351, asegúrese de ajustar [Casete opcional] en el cuadro de diálogo [Origen del papel] de la pestaña [Configuraciones del dispositivo] en [3 casetes].
Si se utiliza imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 en Japón, no se admite la función para permitir la selección de [Retener] en [Método de salida] durante la impresión.
Si está utilizando imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 con la Grapadora del finalizador F1 o la Unidad de acabado de cuadernillos F1, no podrá imprimir tarjetas ni tamaños de papel personalizados (con una altura de 148,0 a 181,9 mm (de 5,83 a 7,16 pulg.)).
Establezca [Configuración habilitada de elementos para configuración de recorte con papel 13x19] de forma manual si está utilizando imagePRESS C6010/C6011 o imagePRESS C7010VP/C7011VP.
En algunas impresoras de la serie, imagePRESS, si especificó encuadernación Eco (sin grapas) en una posición que no puede especificarse, el documento se imprimirá sin encuadernación Eco (sin grapas).
Si la opción [Config. perfil] está establecida en [Configuración básica] o [Configuración básica (Compatible)], puede suceder lo siguiente al imprimir con una impresora Canon LBP.
Es posible que los trabajos de impresión se impriman sin autenticación [PIN] incluso si está establecida la opción [Impresión segura].
Es posible que los trabajos de impresión y los nombres de usuario se muestren como "--" en el panel de control del dispositivo.

Todos los nombres de marcas y nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Licencia MIT (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Por la presente se da permiso, sin cargo alguno, a toda persona que obtenga una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), a utilizar el Software sin restricción, incluidos, a título meramente ilustrativo, los derechos de uso, copia, modificación, fusión, publicación, distribución, sublicencia y/o venta de copias del Software, así como a permitir a aquellas personas a quienes se proporcione el Software a hacer lo mismo, con arreglo a las condiciones siguientes:
El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016