Microsoft Windows için Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 Yazıcı Sürücüsü Sürüm 2.90
Bu yazılımı kullanmadan önce lütfen yükleme sırasında görüntülenen CANON YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ belgesini okuyun. Ayrıca, eşlik eden CD-ROM'daki veya indirilen sürücü klasöründeki [misc] klasöründe saklanan CANON YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULAtr-TR.rtf) belgesini de görüntüleyebilirsiniz.
Bu dosya, yazıcı sürücüsünü yüklemenize ve Microsoft Windows ile kullanmanıza yardımcı olmak üzere ek bilgi içerir.
Çoğu yazılım ve donanım ürününde olduğu gibi, bazı bilgiler kılavuzun geliştirilmesinden sonra kullanıma sunulur. Bu yazıcı sürücüsüyle ilgili güncelleştirilmiş bilgiler bu dosyada verilmektedir. Yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen yerel Canon şirketinize başvurun.
İÇİNDEKİLER
Genel Bakış
Sistem Gereklilikleri
Sürücüyü Yükleme
Yazdırma Ayarlarını Sürücüden Yapılandırma
Yardım'a Başvurma
Yükleme Sırasında Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar
Yazdırma Sırasında Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar
Yazdırma İşlemcisi İşlevini Kullanırken Dikkat Edilecekler ve Kısıtlamalar
Belirli Yazıcı Modelleriyle İlgili Sınırlamalar
Genel Bakış
Bu sürücü, Windows uygulamalarından belgeler yazdırmanıza olanak sağlar. Ayrıca aşağıdaki işlevleri de destekler.
- Canon Driver Configuration Tool
Canon Driver Configuration Tool kullanarak özelleştirilmiş sürücü grupları oluşturmak için, sürücünün fabrika varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu yardımcı programla ilgili ayrıntılı bilgiler için Canon Driver Configuration Tool kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu sürücüye göre özelleştirilmiş bir sürücü grubu oluştururken, Canon Driver Configuration Tool'un 4.20 veya daha ileri bir sürümünü kullanın.
Sistem Gereklilikleri
Bu sürücü aşağıdaki sistem ortamlarıyla kullanılabilir.
İşletim Sistemleri
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Sunucu tabanlı bilgisayar ortamlarında:
Sunucu ortamındaki işletim sistemleri:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Sunucu bileşenleri:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Kümelenmiş sunucu için işletim sistemleri:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Bilgisayar
Yukarıdaki işletim sistemi yazılımlarından herhangi birini düzgün çalıştıran bir bilgisayar
Ancak, ARM mimarisi desteklenmemektedir.
Sürücüyü Yükleme
Bir sürücüyü güncellemek veya eklemek için yükleyiciyi kullanmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca Windows'un Yazıcı Ekleme Sihirbazı'ndan da sürücü ekleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Yükleme prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi almak için Canon portalındaki (https://oip.manual.canon/) kurulum kılavuzuna bakın.
Yüklemeyle ilgili uyarılar için bkz. "Yükleme Sırasında Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar".
Yazdırma Ayarlarını Sürücüden Yapılandırma
Yazdırma ayarlarını sürücüyle yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
Varsayılan Ayarları Değiştirme
Yazdırma ayarları ekranını görüntüleyin ve aşağıdaki prosedürlerden birini uygulayarak sürücünün varsayılan ayarlarını yapılandırın.
Başlat menüsündeki [Ayarlar]'dan görüntülüyorsanız
1. [Bluetooth ve cihazlar]'ı (veya [Cihazlar]) görüntüleyin.
2. [Yazıcılar ve tarayıcılar]'da, ayarlanacak cihaz için yönetim ekranını görüntüleyin.
Yönetim ekranını görüntülemek için cihaza veya ilgili cihaz için [Yönet]'e tıklayın.
3. Ayarlanacak cihazın [Yazdırma tercihleri]'ne tıklayın.
Windows'un [Denetim Masası]'ndan görüntülüyorsanız
1. [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı görüntüleyin.
[Ayarlar] ekranı görüntülenirse, ekranı [Ayarlar]'dan görüntülemek için yukarıdaki prosedüre bakın.
2. Yazıcı listesinden, ayarlanacak aygıtı sağ tıklatın → görüntülenen menüden [Yazdırma tercihleri]'ni seçin.
Yazdırma Zamanını Ayarlama
1. Uygulamanın yazdırma menüsünü seçin.
2. Görüntülenen yazdırma ekranında, kullandığınız aygıtı seçin → [Tercihler]'i tıklatın.
Uygulamaya bağlı olarak, [Tercihler] "Yazıcı özellikleri" veya "Özellikler" adını alabilir.
Yardım'a Başvurma
CANON INC., çevrimiçi kılavuzların kullanımını daha iyi anlamak için, Google Analytics'in sağladığı web analizi araçlarını kullanıyor. Google Analytics kullanımıyla müşterilerimiz hakkında kimliklerini açığa çıkaracak bilgiler toplanmaz. Ayrıntılar için aşağıya bakın.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Google Analytics'in verileri kullanmasını önleme hakkında bilgi için aşağıya bakın.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Yükleme Sırasında Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar
Kullandığınız bilgisayarın kullanıcı ayrıcalıklarını değiştirip yükleyiciyi çalıştırırsanız, yükleme işlemi düzgün şekilde gerçekleşmeyebilir. Bu durumda Administrator olarak oturum açın ve yüklemeyi yeniden deneyin.
Bu sürücüyü sunucu tabanlı bir bilgisayar ortamında kullanıyorsanız, sürücüyü istemci bilgisayarında destekleyen bir işletim sistemi kullanın.
Bir SMB (NetBIOS ağı) yazıcısının paylaşılan yazıcı olarak belirtildiği sunucu bilgisayara sürücü yüklüyorsanız, sürücüyü Yazıcı Ekleme Sihirbazı'yla ağ yazıcısı olarak yükleyin.
Windows Server işletim sisteminde Server Core yüklü ortamlarda bu sürücü yükleyicisini kullanamazsınız. Sürücüyü yüklemek için işletim sisteminin yükleme işlevini kullanın.
Bu sürücüyü yükleyici kullanarak, varsayılan ayarlarla yüklerseniz, yüklenmiş durumdaki tüm Generic Plus sürücüleri en yeni sürümlerine güncellenir. Yüklü sürücüleri güncellemeden bir sürücünün en yeni sürümünü eklemek için aşağıdaki prosedürlerden birini uygulayın.
Yükleme sırasında görüntülenen [Sürücü Yükleme için Yazıcı Listesi]'nin kontrol edileceği ekranda, güncellemek istemediğiniz aygıtları [Güncellenecek Yazıcıları Seç]'ten seçip kaldırın ve yükleme işlemine geçin.
Windows'un yazıcı ekleme işleviyle bir inf dosyası belirtin.
Yüklü sürücüden daha eski sürümlü bir sürücü yüklerken mevcut dosyaları kullanmak isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenirse dosyaların kullanılmasına izin verin.
İngilizce işletim sistemi ortamında aygıt adında çift bayt karakterler bulunuyorsa aygıt durumunu [Aygıt Ayarları] sayfası > [Aygıt Durumu Bilgilerini Al] bölümünden alamazsınız. Böyle bir durumda aygıt adını çift bayt karakter içermeyen başka bir adla değiştirin.
Bir yazdırma sunucusu (İşaretle ve Yazdır) ortamında paylaşılan bir yazıcı kullanıyorsanız, aygıt bilgilerini alma işlevini kullanmak için sunucu bilgisayarına Canon Driver Information Assist Service yüklemelisiniz.
Ayrıca, Canon Driver Information Assist Service yerine Microsoft BiDi Communication kullanıyorsanız, [Aygıt Ayarları] sayfasında [Ayrıntılar] > [Diğer Ayarlar]'da ikisi arasında geçiş de yapabilirsiniz.
Kullandığınız ortama bağlı olarak, [Profil] dahilindeki adlar ve özel kağıt boyutlarının adları anlaşılamaz olabilir. Bu durumda, uygun dil paketini yükleyin.
Bu sürücüye ayrıca satılan ek yazılım yüklenemez.
Yazdırma Sırasında Dikkat Edilecekler, Sınırlamalar ve Kısıtlamalar
Bir uygulamadan, sayfa sayısı tek sayı olan bir belgeyi iki taraflı belge olarak yazdırıyorsanız, uygulama sayfa sayısını çift sayı yapmak için otomatik olarak boş bir sayfa ekleyebilir. Bu durumda, uygulamanın eklediği boş sayfa yazdırılan bir sayfa ile aynı şekilde sayılır.
Bu yazıcıyı kullanmak için ilk olarak yazıcı özellikleri iletişim kutusunun [Aygıt Ayarları] sayfasında kullanmakta olduğunuz yazıcı türünü ve yazıcıda yüklü seçenekleri ayarlamanız gerekir. Yazıcı sürücüsünde, kullanmakta olduğunuz yazıcıda mevcut olmayan işlevleri seçerseniz beklenmeyen yazdırma sonuçları elde edebilirsiniz.
Yazıcıda yüklü olmayan bir kağıt kaynağı ayarlarsanız, kağıt yazıcının öncelikli kağıt kaynağından temin edilecektir.
Belirlediğiniz kağıt kaynağı ile kağıt boyutu eşleşmezse hata oluşacaktır.
2 taraflı yazdırma özelliğini desteklemeyen bir yazıcı için 2 taraflı yazdırma seçeneğini belirlerseniz, belge kağıdın bir tarafına yazdırılacaktır.
Zımbalamayı desteklemeyen bir yazıcı için zımbalama seçeneğini belirlerseniz, belge zımbalanmamış olarak yazdırılacaktır.
Dıştan zımbalamayı desteklemeyen bir yazıcı için dıştan zımbalama seçeneğini belirlerseniz, belge dıştan zımbalanmamış olarak yazdırılacaktır.
Posta kutusu depolama özelliğini desteklemeyen bir yazıcıdan yazdırma işlemi sırasında [Çıkış Yöntemi] > [Depola] öğesini seçerseniz, belge normal şekilde yazdırılacaktır. Yazıcının dokunmatik panelli ekranında bir hata görüntülenir ve yazıcı çevrimdışı olursa belge, yazıcı yeniden çevrimiçi olduğunda yazdırılır.
Departman kimliği yönetimi içermeyen bir yazıcı için departman kimliği yönetimi belirtmeniz halinde bir hata meydana gelecektir.
Kullandığınız yazıcının seçenek kombinasyonuna bağlı olarak yazıcı sürücüsü, [Aygıt Ayarları] sayfası > [Aygıt Durumu Bilgilerini Al] alanında yüklü seçenekleri tanımayabilir. Tanınmayan seçenekleri kullanmak için [Aygıt Ayarları] sayfasında bu seçenekleri el ile ayarlayın.
Kullandığınız aygıtın kontrol panelinde bu sürücünün desteklemediği işlevler ayarlanırsa, kontrol panelinde ayarlanan işlevler yazdırma sırasında etkinleştirilir.
Kullandığınız aygıta bağlı olarak, temin edilemeyen kağıt türleri ve kağıt boyutları, kullanılamayan işlevler hakkındaki bilgiler [Aygıt Ayarları] sayfası > [Aygıt Durumu Bilgilerini Al] öğesi seçilerek alınabilir.
[Aygıt Ayarları] sayfası > [Son İşlem Ayarları] öğesindeki işlevler (2 taraflı yazdırma, zımbalama vb.) için ayarlanabilen özel kağıt boyutları yazıcıdan yazıcıya değişir. Ayrıntılar için, yazıcıyla birlikte verilen kılavuza bakın.
Aygıt USB veya WSD ile bağlıyken, aygıt durumunu al, departman kimliği yönetimi ve kullanıcı kimlik doğrulama işlevlerini kullanamayabilirsiniz.
Çapraz ince çizgiler yazdırıyorsanız, bu çizgiler doğru yazdırılamayabilir (sayfada görünmez veya kırık görünebilir).
Internet Explorer kullanırken Canon PageComposer kullanım onayı uyarısı görüntülenirse prosedürün devam etmesine izin verin ve yazdırma işlemine geçin. Her yazdırma işleminde bir uyarı iletişim kutusunun görüntülenmesini istemiyorsanız [Bu program için bir daha uyarı gösterme]'yi etkinleştirin ve prosedürün devam etmesine izin verin.
Windows Server işletim sisteminde Server Core kullanıyorsanız yerel bir ortamda veya Windows Uzak Masaüstü ortamında bazı yazdırma ayarları kullanılamayabilir.
[Aygıt Ayarları] sayfasında [Aygıt Durumu Bilgilerini Al] öğesini tıklatırsanız aygıtın yapılandırma bilgileri alınır ve [Aygıt Ayarları] sayfasındaki birçok ayar otomatik olarak yapılandırılır. Ancak, [Aygıt Ayarları] sayfasındaki [Kağıt Kaynağı Ayarları] öğesi ve [Ayrıntılı Ayarlar] iletişim kutusundaki ayarlardan bazıları el ile ayarlanmalıdır.
Sürücünün yazdırma ayarları ekranında ayarlanabilen öğeler, [Aygıt Ayarları] sayfasındaki ayarlara göre değişir. Sürücüyü Canon Driver Configuration Tool kullanarak özelleştirirseniz [Aygıt Ayarları] sayfasını ayarladıktan sonra yazdırma ayarları ekranında sayfalardan her birini ayarlayın.
[Temel Ayarlar]/[Kalite] sayfasında [Renkli Modu] için [Otomatik [Renkli/Siyah Beyaz]]'ı seçerseniz, verilere, uygulamaya veya sürücü ayarlarına bağlı olarak, siyah beyaz sayfalar renkli sayfa olarak algılanabilir. Bir belgeyi siyah beyaz iş olarak yazdırmak isterseniz [Renkli Modu] için [Siyah Beyaz]'ı seçin.
Siyah beyaz yazıcı için renkli yazdırma işlemi belirlerseniz, belge siyah beyaz olarak yazdırılacaktır; ancak baskı kalitesi bozulabilir ve yazdırma işlemi uzun sürebilir.
Özel kağıt boyutları, Varsayılan Ayarları Değiştirme bölümünde görüntülenen yazdırma ayarları ekranında kaydedilebilir. Administrator ayrıcalıklarıyla oturum açtıktan sonra yazdırma ayarları ekranındaki [Sayfa Yapısı] > [Özel Kağıt Boyutu]'ndan özel kağıt boyutunu kaydedin.
Yazıcının yazdırabildiği kağıt boyutları ve sürücü kullanılarak belirtilebilen özel kağıt boyutları aralığının farklılık gösterdiği durumlar vardır. Yazdırılabilen özel kağıt boyutları hakkında bilgi edinmek üzere, yazıcıyla birlikte sağlanan kılavuza bakın.
Kağıt kaynağındaki yüklü kağıt boyutu varsayılan kağıt boyutundan farklıysa aygıtın kontrol panelinde, kağıt olmadığını belirten bir hata mesajı görüntülenebilir. Bu durumda aygıt durum bilgilerini alın veya sürücüde aygıtla eşleşen bir yapılandırma profili seçin.
USB bağlantısıyla yazdırırken biriktiriciden bir işi iptal ederseniz ağ üzerinden yazdıramayabilirsiniz. Ağdan yazdırabilmek için, yazdırma işini aygıtın kontrol panelinden iptal edin.
Sürücünün ve aygıtın ekran dili eşleşmiyorsa, işin adı, kullanıcı adı veya depolanan veri adı vb. aygıtta doğru görüntülenemeyebilir.
Aşağıdaki ayarlardan her ikisi de belirtilirse yazdırma işlemi doğru bir şekilde yapılamayabilir.
[Aygıt Ayarları] sayfası > [Ayrıntılar] > [Son İşlem] sayfası > [Harmanla [Aygıta Göre]] > [Kapalı]
[Son İşlem] > [Harmanla]
Aygıtta bir güvenli yazdırma işi depolandıysa diğer yazdırma işleri yazdırılamayabilir. Güvenli yazdırma işinin çıktısını aldıktan sonra da diğer işleri yazdıramıyorsanız, bilgisayardan bu işleri yeniden yazdırın.
Yazdırmak için iki veya daha fazla sayıda kopya belirtirseniz aşağıdaki durum ortaya çıkabilir.
[Çıkış Yöntemi] > [Güvenli Baskı]'yı belirtirseniz, girdiğiniz her [PIN] için bir kopya yazdırılır.
[Çıkış Yöntemi] > [Depola]'yı belirtirseniz, yazdırılacak kopya sayısı ve aygıtta belirtilen yazdırma işi kaydedilir ve her birinin kopya sayısı bir olur.
Bu durumda, aşağıdaki ayarlardan yalnızca birini belirtirseniz yazdırma işlemi doğru bir şekilde yapılacaktır.
[Ana Bilgisayarda Kuyruğa Alma] > [Devre Dışı]
[Uygulamadan PS Çıkışı] > [Kapalı]
Bu ürünü Japonya'da kullanıyorsanız şu kısıtlamalar geçerlidir.
[Aygıt Ayarları] sayfasında zarf besleyicinin kağıt kaynağı ayarı [Çekmece 2] yapılırsa aşağıdaki zarf boyutları doğru beslenemez.
[Monarch Zarf]/[Zarf No.10 (COM10)]/[Zarf DL]/[Zarf C5]/[Zarf B5]
[Aygıt Ayarları] sayfası > [Son İşlem Ayarları] > [Delgeç]'te [2/3 Delik]/[2/4 Delik]/[4 Delik [İsveç]] seçilse bile, [3 Delik] veya [4 Delik [İsveç]] zımba delikleri, aygıt desteklemediği için açılmaz.
[Kağıt Kaynağı] sayfasının [Sayfa Ekleme Ayarları] iletişim kutusunda [Eklenecek Sayfalar] için [Etiket Kağıdı]'nı ve [Kağıt Kaynağı] için [Çekmece 2]'yi seçerseniz, ayraç kağıdı bu ayar birleşimini desteklemeyen bir aygıttan doğru bir şekilde çıkarılmaz.
Kullandığınız yazıcıya bağlı olarak, aşağıdaki durumlarda yazdırma işlemi normalden uzun sürebilir.
A4 (yatay) kağıt kaynağından yazdırma işlemi sırasında dikey yönlendirmeyi seçerseniz.
A4R (dikey) kağıt kaynağından yazdırma işlemi sırasında yatay yönlendirmeyi seçerseniz.
A3 kağıdı için yatay yönlendirme seçerseniz.
Bu durumda, [Aygıt Ayarları] sayfası > [Ayrıntılar] > [Kağıt Kaynağı] sayfası altında [Yazdırma Yönü için Sürücü İşleme] ayarını doğru yaparsanız yazdırma hızını iyileştirebilirsiniz.
Bu işlevi destekleyen bir son işlemciye sahipseniz [[Tel Dikiş Ayarı]'nın [Katlama ve Düzeltme] İşlevi] ayarını el ile yapın.
Bu işlevi destekleyen bir son işlemciye sahipseniz [Belirtilen Zımbalama Sırasında Dengeleme] ayarını el ile yapın.
Yığınlayıcı kullanıyorsanız [[Yığılacak Kopya Sayısını Belirtin] İşlevi] ayarını el ile yapın.
Aygıtın adını değiştirirseniz, sürücüde kayıtlı profil ayarlarından bazıları (belge özelliklerinden eklenen profiller) silinir. Profilleri kaydetmek isterseniz, aygıtın adını değiştirmeden önce profil ayarlarını bir dosya olarak kaydedin ve aygıtın adını değiştirdikten sonra, kaydedilen dosyayı içe aktarın.
UFR II/LIPSLX sürücüsü için
Kullandığınız aygıta bağlı olarak, özel kağıt boyutu ayarınız uzun boy kağıt ve yazdırma yönü ayarınız yatay yön ise, yazdırma sonucu doğru olmayabilir. Bu durumda aygıt bilgilerini alın veya [Aygıt Ayarları] sayfası > [Ayrıntılar] > [Sayfa Yapısı] sayfası > [Uzun Kağıt Yazdırma Sırasında Veriyi Döndür] > [Açık] ayarını yapın.
PCL6 sürücüsü için
Kullandığınız aygıta bağlı olarak, özel kağıt boyutu ayarınız uzun boy kağıt ve yazdırma yönü ayarınız yatay yön ise, yazdırma sonucu doğru olmayabilir. Bu durumda aygıt bilgilerini alın veya [Aygıt Ayarları] sayfası > [Ayrıntılar] > [Sayfa Yapısı] sayfası > [Uzun Kağıt Yazdırma Sırasında Veriyi Döndür] > [Açık] ayarını yapın.
Bir bilgisayarda şablon formu oluştururken, ağdaki başka bir bilgisayarı yeni form dosyasını kaydetme konumu olarak belirleyemezsiniz.
[Veri Aktarımı için Sıkıştırma İşlemi]'nde hız önceliği işlevini etkinleştirseniz bile, kullandığınız ortama ve yazdırma verilerine bağlı olarak, resim önceliği işlevi etkinleştirildiği zaman yazdırma daha da fazla zaman alabilir.
Belirli TrueType yazı tipleri doğru şekilde yazdırılmayabilir. Bunun meydana gelmesi halinde, sadece yazıcıdaki yazı tiplerini kullanmak yerine, belgeyle birlikte bütün yazı tiplerinin indirildiğinden emin olmak için [Gelişmiş Ayarlar] iletişim kutusundaki [Yazıcı Yazı Tiplerini Kullan] ayarını devre dışı bırakmalısınız. [Kalite] çalışma sayfasındaki [Gelişmiş Ayarlar] düğmesine tıklandığında [Gelişmiş Ayarlar] iletişim kutusu görüntülenir.
[TrueType Modu], [Gelişmiş Ayarlar] iletişim kutusunda [TrueType Olarak Yükle] veya [Bit Resmi Olarak Yükle] olarak ayarlandığında döndürülen metin bazı uygulamalarda doğru şekilde yazdırılmayacaktır. [Kalite] çalışma sayfasındaki [Gelişmiş Ayarlar] düğmesine tıklandığında [Gelişmiş Ayarlar] iletişim kutusu görüntülenir.
Katlama işlevini kullanıyorsanız, kağıdın katlanmadığı veya katlanmasını istediğiniz yönden başka bir yönde katlandığı durumlar meydana gelebilir.
PS3 sürücüsü için
PostScript ROP'yi (Raster Operation) desteklemez. Bu yüzden, uygulamadan ROP işlemi belirtilirse yazdırma işlemi doğru yapılamayabilir.
Illustrator CS'den yazdırırken, belirttiğiniz PPD dosyasının geçersiz olduğunu gösteren bir mesaj görüntülenir. Ancak mesaj kutusunda [Tamam] öğesini tıklatmakla yazdırma işi devam eder.
Bazı uygulamalar PostScript yazıcı sürücüsünü kullanırken PostScript komutunu doğrudan yazıcıya gönderirler. Bu uygulamalar için aşağıdaki işlevler kullanılamayabilir.
[Temel Ayarlar]/[Sayfa Yapısı] sayfasından: [Sayfa Yerleşimi], [El İle Ölçeklendirme]
[Sayfa Yapısı] sayfasından: [Filigran]
[Temel Ayarlar]/[Son İşlem] sayfasından: [Harmanla], [Zımbala ve Harmanla] (İsteğe bağlı bir sabit diskin yüklenmediği yazıcılar için)
[Kağıt Kaynağı] sayfasından: [Kağıt Seçimi]
[Kalite] sayfasından: [Negatif Görüntü Olarak Yazdır], [Yansıma Görüntüsü Olarak Yazdır]
*** [Aygıt Ayarları] sayfasındaki [Uygulamadan PS Çıkışı] ayarı [Kapalı] olarak ayarlandığında, yukarıdaki işlevleri kullanabilirsiniz.
Yazdırma İşlemcisi İşlevini Kullanırken Dikkat Edilecekler ve Kısıtlamalar
Yazdırma işlemcisi işlevini kullanmak için [Aygıt Ayarları] sayfası > [Ayrıntılar] > [Diğer Ayarlar] sayfasında [Yazdırma İşlemcisi ile İşle]'yi etkinleştirin. Ancak normalde yazdırma işlemcisi işlevini kullanmak gerekmez.
Yazdırma işlemcisi işlevini etkinleştirirken yazdırma işlemcisinin adının "CnXP0PP" yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın. Ad "CnXP0PP" değilse, bazı işlevlere kısıtlama getirilebilir.
1. Ayarlanacak aygıtı Windows yazıcı listesinde seçin → Yazıcı özellikleri ekranını görüntüleyin.
Başlat menüsündeki [Ayarlar]'dan görüntülüyorsanız
(1) [Bluetooth ve cihazlar]'ı (veya [Cihazlar]) görüntüleyin.
(2) [Yazıcılar ve tarayıcılar]'da, ayarlanacak cihaz için yönetim ekranını görüntüleyin.
Yönetim ekranını görüntülemek için cihaza veya ilgili cihaz için [Yönet]'e tıklayın.
(3) Ayarlanacak cihazın [Yazıcı özellikleri]'ne tıklayın.
[Denetim Masası]'ndan görüntülüyorsanız
(1) [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı görüntüleyin.
[Ayarlar] ekranı görüntülenirse, ekranı [Ayarlar]'dan görüntülemek için yukarıdaki prosedüre bakın.
(2) Yazıcı listesinden, ayarlanacak aygıtı sağ tıklatın → görüntülenen menüden [Yazıcı özellikleri]'ni seçin.
2. Yazıcı özellikleri ekranında [Gelişmiş] sayfasını görüntüleyin → [Yazdırma İşlemcisi]'ni tıklatın.
3. Görüntülenen iletişim kutusunda, seçilen yazdırma işlemcisini işaretleyin.
Yazdırma işlemcisi işlevi etkinleştirilince aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır.
Aşağıdaki işlevler kullanılırken, yazdırma işleminden önce gerekli bilgilerin belirtilmesi gerekir.
[Güvenli Baskı]/[Departman Kimliği Yönetimi]/[Kullanıcı Kimlik Doğrulaması]
[Düzen ve Önizleme] işlevini kullanamazsınız.
İşletim sisteminde işleri görüntülemek için kullanılan ekranda görüntülenen sayfa sayısı ile yazdırılmakta olan gerçek sayfa sayısı farklı olabilir.
Şablon yazdırmayı kullanırken ana bilgisayarda form dosyası seçemezsiniz.
Yazdırmadan önce gerekli bilgiler ayarlanmamışsa yazdırma sırasında yazdırma işi iptal edilebilir.
Tel dikişli kitapçık yazdırırken, aygıtla tel dikiş yapılabilecek sayfa sayısı aşıldığı zaman yazdırma işlemi doğru yapılmayacaktır. Tel dikiş yapılabilecek sayfa sayısını belirlemek için önceden aygıtın kılavuzuna bakın.
Belirli Yazıcı Modelleriyle İlgili Sınırlamalar
iR-ADV C2020/2030'u isteğe bağlı sabit disk sürücüsü veya iR-ADV C2020L/2030L olmadan kullanıyorsanız, aşağıdaki işlevleri kullanamazsınız:
[Güvenli Baskı]
[Yazdırmayı Öne Al]
Bazı iR serisi yazıcılarda yazdırma verilerini bir gelen kutusuna kaydederken, yazdırma stili (tek taraflı yazdırma/iki taraflı yazdırma) ayarı, kağıt kaynağı ayarı ve bazı sayfa düzeni ve ölçeklendirme ayarları vb. yazıcının kontrol panelinde doğru şekilde görüntülenmez. Ancak, yazdırma işlemi ayarlandığı şekilde yürütülür.
Bazı iR serisi yazıcılarda, belirtilen zımbalama konumunda zımbalama gerçekleştirilemiyorsa belge zımbalanmadan yazdırılır.
Bazı iR serisi yazıcılarda, yazıcının kontrol panelinde bir gelen kutusunda kayıtlı yatay yazdırma verileri için zımba konumunu belirlerseniz, yazdırma sonucunun gerçek dikey yönlendirmesine farklı bir konum zımbalanabilir.
Bazı iR serisi yazıcılarda yazdırma verilerini bir gelen kutusuna kaydederken, [Son İşlem] için [Kapalı] öğesini seçerseniz, ayarlanan kopya sayısı yazıcının kontrol panelinde doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Gelen kutusunda veri kaydederken, [Son İşlem] için [Kapalı] haricinde bir ayar seçin.
imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F kullanıyorsanız, [Döndür] seçeneğini yalnızca [Aygıt Ayarları] sayfası > [Ayrıntılar] > [Son İşlem] sayfası > [Harmanla [Aygıta Göre]] > [Açık] seçeneklerini belirlediğinizde kullanabilirsiniz.
imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F kullanıyorsanız, özel kağıt boyutunun uzun kağıtları ve aygıtın güvenli baskı işlevi 2.0 işlev sürümü veya üst sürümleri tarafından desteklenir.
iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L veya C2025 kullanıyorsanız, [Kalite] sayfasının [Gelişmiş Ayarlar] iletişim kutusunda [Çözünürlük] öğesini [1200 dpi] olarak ayarladığınızda aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
[Zımbalama Konumu]'nu yalnızca A4 sayfasının uzun kenarına ayarlayabilirsiniz.
[Son İşlem] sayfasındaki [Döndür] ve [Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri ile Yazdır] ayarlarını kullanamazsınız.
Kullandığınız yazıcının işlev sürümüne bağlı olarak, [Son İşlem] sayfasının [Gelişmiş Ayarlar] iletişim kutusundaki [Ayar Numaralarını Kopyala] ayarını kullanamayabilirsiniz.
imageRUNNER ADVANCE C350F kullanıyorsanız [[Döndür] İşlevi] özelliğini kullanamazsınız.
imageRUNNER ADVANCE C351 kullanıyorsanız, [Aygıt Ayarları] sayfasındaki [Kağıt Kaynağı] iletişim kutusunda [İsteğe Bağlı Çekmece/Kaset] öğesini [Çekmece x 3] olarak ayarladığınızdan emin olun.
Japonya'da imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 kullanıyorsanız, [Çıkış Yöntemi]'nden [Tut]'u seçmenize olanak sağlayan işlev desteklenmez.
İsteğe bağlı Zımba Son İşlemcisi-F1 veya Kitapçık Son İşlemcisi-F1 takılı imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 kullanıyorsanız, kartpostal veya özel kağıt boyutları (yükseklik 148,0 - 181,9 mm) çıktısı alamazsınız.
imagePRESS C6010/C6011 veya imagePRESS C7010VP/C7011VP kullanıyorsanız [13x19 Kağıt Düzeltme Ayarları için Etkin Ayar Öğeleri] ayarını el ile yapın.
Bazı imagePRESS serisi yazıcılarda belirsiz bir konum için Eko (Zımbasız) ciltlemeyi belirtirseniz, belge Eko (Zımbasız) ciltleme yapılmadan yazdırılır.
[Yapılandırma Profili] ayarı [Temel Yapılandırma] veya [Temel Yapılandırma (Uyumlu)] yapılırsa, bir Canon LBP yazıcıyla yazdırırken aşağıdaki durum ortaya çıkabilir.
[Güvenli Baskı] ayarını belirtmiş olsanız bile, [PIN] kimlik doğrulaması yapılmadan yazdırma işleri yazdırılamayabilir.
Yazdırma işleri ve kullanıcı adları, yazıcının kontrol panelinde "--" olarak görüntülenebilir.

Bu belgede görülen tüm marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
All other trademarks are the property of their respective owners.
MIT Lisansı (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
İşbu belgeyle, bu yazılımın ve ilgili belge dosyalarının ("Yazılım") bir kopyasını edinen herhangi bir kişinin, ücretsiz ve kısıtlamasız olarak, kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayımlama, dağıtma, alt lisanslama ve/veya Yazılımın kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımla işlemler yapmasına ve Yazılımın verildiği kişilere aynı hakları tanımasına, aşağıdaki koşullara uymak kaydıyla izin verilir:
Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi Yazılımın tüm kopyalarında veya önemli bölümlerinde yer alacaktır.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016