Canon Generic FAX Driver 版本 10.57 適用於　Microsoft Windows
使用本軟體前，請詳閱安裝期間顯示的 佳能軟體授權合約。您也可以在隨附[misc]或已下載驅動程式資料夾的 CD-ROM 中查看 佳能軟體授權合約（EULAzh-TW.rtf）。
本 README 檔案包含補充資訊，可協助您以 Microsoft Windows 安裝及使用傳真機驅動程式軟體。
對於大多數軟硬體產品，某些資訊是在手冊完成之後才公開使用。因此，在這個 README 檔案中提供了有關此驅動程式軟體的更新資訊。如果您需要更多協助，請與當地 Canon 公司聯絡。
本文件中出現的所有品牌名稱及產品名稱分別是其所有者的註冊商標或商標。
All other trademarks are the property of their respective owners.
目錄
概論
系統需求
安裝驅動程式
從驅動程式進行傳真傳輸設定
參閱說明
現有的收件人數
安裝時的注意事項和限制
傳真傳送時的注意事項和限制
關於裝置設定的限制
概論
如果您的傳真機包含選配的傳真板，這個傳真機驅動程式可讓您從任何 Windows 應用程式，傳送傳真到遠端的傳真機。
系統需求
本驅動程式可用於以下系統環境。
作業系統軟體
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
具有基於伺服器的計算環境
相容的 Windows Terminal Server (服務)
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
相容的軟體
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2109/2112/2203(LTSR)/2206
VMware vSphere 6.7/7.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
叢集伺服器的作業系統
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
電腦
任何可正常執行上文提及作業系統的電腦。
但是不支援 ARM 架構。
安裝驅動程式
建議您使用安裝程式更新或新增驅動程式。您也可以從 Windows 的「新增印表機精靈」更新或新增驅動程式。
如需安裝程序的詳細資訊，請參閱 Canon 入口網站的安裝指南 (https://oip.manual.canon/)。
關於安裝的注意事項，請參閱「安裝時的注意事項和限制」。
從驅動程式進行傳真傳輸設定
若要使用驅動程式進行傳真傳輸設定，請依照以下程序進行。
若要變更預設設定
顯示傳真傳輸設定畫面，然後依照下列其中一個程序指定驅動程式的預設設定。
如果透過開始功能表中的 [設定] 顯示
1. 顯示 [藍牙與裝置] (或 [裝置])。
2. 在 [印表機與掃描器] 中，對於要設定的裝置顯示管理畫面。
若要顯示管理畫面，按一下裝置或相應裝置的 [管理]。
3. 對於要設定的裝置按一下 [列印喜好設定]。
如果從 Windows 的 [控制台] 顯示
1. 顯示 [裝置和印表機]。
如果顯示 [設定] 畫面，請參閱上述從 [設定] 中顯示畫面的程序。
2. 從印表機清單中，以滑鼠右鍵按一下要設定的裝置 → 從顯示的功能表中選取 [列印喜好設定]。
傳真傳送時設定
1. 選取應用程式的列印功能表。
2. 在顯示的列印畫面中，選取正在使用的裝置 → 按一下 [喜好設定]。
根據應用程式的不同，[喜好設定] 的名稱可能會是「印表機內容」或「內容」。
參閱說明
為了幫助您更充分瞭解如何使用線上手冊，CANON INC. 採用 Google Analytics (分析) 提供的網頁分析工具。使用 Google Analytics (分析) 並無法取得有關我們客戶的任何個人識別資訊。請參閱下列網頁瞭解詳細資訊。
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
如需避免 Google Analytics (分析) 使用資料的詳細資訊，請參閱下列網頁。
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
現有的收件人數
一次可傳送的收件人數視下列設定而有不同。
(1) 選取 [設定一次可以指定的收件人數為 2000] 時：
若[封面頁附件]為[無]：2000
若[封面頁附件]為[每個收件人使用不同的封面頁]：100
若[封面頁附件]為[所有收件人使用相同的封面頁]：2000
(2) 取消選取 [設定一次可以指定的收件人數為 2000] 時：
若[封面頁附件]為[無]：500
若[封面頁附件]為[每個收件人使用不同的封面頁]：100
若[封面頁附件]為[所有收件人使用相同的封面頁]：500
註釋
對於群組而言，以上收件人數代表在群組中註冊的個人收件人數。
指定的收件人數（如上所述）會分別傳送至多個工作。因此在工作列印記錄清單等內容中，可能顯示為個別的傳真傳輸檔案。
裝置中可保留的傳真工作收件人數有一定的限制。對於某些印表機機型，在傳送傳真工作之後，如果收件人數超過限制，可能會刪除最後傳送的工作。如果註冊了超過群組限制的收件人，應注意傳真不會連續傳送至多個群組收件人。
安裝時的注意事項和限制
如果您變更所使用電腦的使用者權限並執行安裝程式，安裝可能無法正確執行。在此情況下，請以系統Administrator身分登入，然後重新嘗試進行安裝。
如果使用安裝程式時顯示訊息提示您重新啟動電腦，請務必重新啟動電腦。如果不重新啟動電腦，則現有驅動程式可能無法正確操作。
在安裝驅動程式前，如果沒有設定正確的地區，驅動程式可能無法正常運作。
開始功能表中的 [設定] > [時間與語言] > [語言與地區] > [地區] (或 [時間與語言] > [地區]/[地區與語言])
Windows 中的 [控制台] > [地區]（或 [地區及語言]）
將驅動程式安裝在伺服器電腦，並且指定了用作共用裝置的 SMB (NetBIOS 網路) 印表機時，請使用「新增印表機精靈」將其安裝為網路印表機。
如果您在 Citrix XenApp 環境中使用印表機自動建立機制，則可能無法使用安裝程式正確地安裝本驅動程式。如果發生這種情況，請重新啟動 XenApp Server 電腦，並檢查 Windows 的印表機清單。如果沒有顯示印表機，請使用「新增印表機精靈」在 XenApp Server 電腦中重新安裝印表機驅動程式。
然後，在啟動安裝程式安裝本驅動程式前，請使用 ICA Client Printer Configuration 公用程式，從所有 ICA 工作階段中斷所有用戶端印表機的連線。安裝驅動程式後，請重新啟動 ICA Client Printer Configuration 公用程式，並重新連線印表機。
對於裝有 Server Core 選項的 Windows Server 作業系統，使用本驅動程式存在下列限制。
不能使用安裝程式安裝驅動程式。請使用 Windows 的安裝選項。
本機環境或 Windows 遠端桌面環境下，某些傳真選項可能無法使用。
只有 9.00 或較早版本的傳真機驅動程式支援的裝置才能透過 USB 安裝本驅動程式。
本驅動程式可以與 9.xx 或較早版本的傳真機驅動程式共存。不過，無法透過更新 9.xx 或較早版本的傳真機驅動程式來安裝本驅動程式。
如果沒有在裝置設定 SNMP，您可能無法使用[標準]安裝驅動程式。
根據從裝置設定的裝置名稱，當在[標準]安裝期間搜尋名稱時，可能無法正確顯示名稱。
傳真傳送時的注意事項和限制
若使用大於 A4 的紙張尺寸進行傳送，根據應用程式而定，您可能無法使用指定的紙張尺寸進行傳送。發生此情形時，請縮小原始資料的放大係數、指定 A4 並重新傳送傳真。
根據應用程式而定，如果通訊錄清單中的收件人數過多，可能無法正常使用。
如果儲存在 CSV 檔案中的任何一項（例如姓名和傳真號碼）中包含雙引號或 CSV 分隔符，則儲存在該檔案中的位址可能無法正確匯入通訊錄中。
如果儲存在 ABK 檔案（*.abk）中的任何一項（例如姓名和傳真號碼）中包含雙引號，則儲存在該檔案中的位址可能無法正確匯入通訊錄中。
請勿在應用程式中的份數選項指定超過一份複本，因為在某些應用程式中若指定份數選項，可能會傳送多次傳真。
在 64 位元環境中，通訊錄無法在某些應用程式中使用。如果您使用的應用程式無法使用通訊錄，請將通訊錄轉換為 CSV 檔案，然後將 CSV 檔案匯入驅動程式作為通訊錄。
需要使用 [特殊選項] 頁 > [安全設定] > [匯出地址清單時使用密碼保護] 中設定的密碼來匯出地址清單。如果您不知道密碼，則必須再次建立地址清單才能匯出。您不需要密碼即可執行匯出以外的其他操作（瀏覽、新增、編輯、刪除等等）。
如果在 Citrix XenApp 環境中使用印表機自動建立機制，則可能無法使用部門ID管理功能或檢索裝置資訊功能。
在這種情況下，請使用通用印表機驅動程式 (UPD)，或選擇已對於實際輸出的裝置設定 IP 位址的標準 TCP/IP 連接埠。
傳真傳送設定畫面可能無法在 Citrix 環境中顯示。如果發生這種情況，請在執行下列步驟後再試一次。
1. 從要使用的裝置顯示 Windows 印表機內容畫面。
如果透過開始功能表中的 [設定] 顯示
(1) 顯示 [藍牙與裝置] (或 [裝置])。
(2) 在 [印表機與掃描器] 中，對於要設定的裝置顯示管理畫面。
若要顯示管理畫面，按一下裝置或相應裝置的 [管理]。
(3) 對於要設定的裝置按一下 [印表機內容]。
如果從 [控制台] 顯示
(1) 顯示 [裝置和印表機]。
如果顯示 [設定] 畫面，請參閱上述從 [設定] 中顯示畫面的程序。
(2) 從印表機清單中，以滑鼠右鍵按一下要設定的裝置 → 從顯示的功能表中選取 [印表機內容]。
2. 在印表機內容畫面中顯示 [進階] 頁 → 停用 [啟用進階列印功能]。
「行動通訊錄」可顯示在 Messaging API 通訊錄中，但無法使用。由於沒有傳真資訊，因此不會顯示此通訊錄中註冊的通訊錄聯絡人。
選擇 [儲存已傳送傳真資訊和影像]，傳送影像只會儲存在本驅動程式中。傳送影像和傳送結果可能與裝置中的不相同。若要檢查傳送傳真的傳送結果，請檢查裝置中的通訊記錄。
根據您使用的裝置，PS 列印伺服器日誌可能不會記錄從驅動程式傳送的工作。此外，對於透過 NetWare 傳送的工作，可能無法正確記錄日誌資訊。
使用 IP-Fax 時所選擇的通訊模式應符合裝置的通訊環境。如果沒有選擇合適的通訊模式，將會導致不正確的傳輸及傳送錯誤。
匯出 Canon 通訊錄檔案 (*.abk) 時，您可指定字元代碼。匯入 Canon 通訊錄檔案 (*.abk) 時，除非已匯入檔案的字元代碼符合裝置支援的字元代碼，否則有些印表機機型無法匯入 Canon 通訊錄檔案 (*.abk)。
如果您在裝置名稱中指定使用的語言不支援的字元，則驅動程式可能無法正常運作。您可以在下列兩個位置檢查使用的語言。
開始功能表中的 [設定] > [時間與語言] > [語言與地區] > [語言] (或 [時間與語言] > [語言]/[地區與語言])
Windows 中的 [控制台] > [地區及語言]
傳送到不支援 400 x 400 dpi 解析度的裝置而且在本驅動程式中設定[極細]時，無法進行傳送，而且裝置的控制面板會顯示錯誤。在這種情況下，請使用裝置支援的解析度再次進行傳送。
匯入從裝置匯出的通訊錄時，可能無法正確讀取驅動程式不支援的字元。
使用 8.70 或較早版本的驅動程式時，無法使用下列通訊錄：
在 8.70 或更新版本的驅動程式中新建的通訊錄。
在較舊版本的驅動程式中建立，然後匯入 8.70 或更新版本的驅動程式的通訊錄。
但是，可以使用在 8.70 或較早版本的驅動程式中匯出為檔案的通訊錄。
已傳送的影像和使用本驅動程式建立的設定檔無法與 9.xx 或較早版本的傳真機驅動程式一起使用。
本驅動程式不支援在網路上編輯通訊錄。在本驅動程式和 10.10 或較早版本的傳真機驅動程式共存的環境中，可以進行編輯，不過無法儲存變更。
從舊版傳真機驅動程式以 CSV 格式匯出的通訊錄檔案可能無法匯入到本驅動程式的 10.20 或更新版本中，具體情況視語言而定。
在這種情況下，請匯出為 Canon 通訊錄檔案 (*.abk)，然後匯入到本驅動程式中。
如果您使用韓國、美國或加拿大製的裝置，在傳真號碼輸入超過 40 個半形數字字元時，裝置將會發生錯誤且無法傳送傳真。
關於裝置設定的限制
對於本驅動程式，如果使用裝置相關的功能，必須在 [裝置設定] 頁 > [檢索裝置資訊] 中檢索裝置資訊，將已安裝的選項設定至驅動程式。如果由於透過 USB 等等進行連接而無法檢索裝置資訊，請在 [裝置設定] 頁上手動設定已安裝的選項。
請小心不要在驅動程式中設定裝置無法使用的功能，否則可能導致傳輸缺漏及傳輸錯誤。
如果使用不具備指定傳送人功能的印表機機型來設定傳送人，您將無法使用該功能。
如果選擇與目前使用印表機機型不相容的傳真板，並選擇不是有效線路的線路進行傳送，則傳真可能透過不同線路傳送。
如果嘗試使用不符合目前所用印表機機型的子位址驗證模式、部門 ID 管理驗證模式及 IP 傳真傳輸模式設定進行傳送，您將無法進行傳送。
如果使用不具備傳送時間功能的印表機機型來指定傳送時間，您無法使用該功能。
如果使用不具備子位址功能的印表機機型來指定子位址功能，您無法使用該功能。
如果您指定[設定一次可以指定的收件人數為 2000]功能，並嘗試使用不支援該功能的印表機機型進行傳送，將會導致通訊錯誤或傳輸錯誤。
如果您在不具備部門 ID 管理功能或使用者驗證功能的印表機機型上設定部門 ID 管理或使用者驗證，則您無法使用該功能。
如果您指定 [使用 Unicode (UTF-8) 與裝置進行通訊] 功能，並嘗試使用不支援 Unicode (UTF-8) 的印表機機型進行傳送，將無法正確顯示收件人等資訊。

Copyright Canon Inc. 1999