Ovládač tlačiarne Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 verzia 2.90 pre Microsoft Windows
Pred použitím tohto softvéru si nezabudnite prečítať dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON zobrazený počas inštalácie. Tento dokument LICENČNÁ ZMLUVA K SOFTVÉRU CANON (EULAsk-SK.rtf) je uložený aj v priečinku [misc] na disku CD-ROM alebo v priečinku s prevzatým ovládačom.
Tento súbor obsahuje doplnkové informácie, ktoré vám majú pomôcť pri inštalácii a používaní tohto ovládača tlačiarne v systéme Microsoft Windows.
Ako pri väčšine softvérových a hardvérových výrobkov, niektoré informácie sú k dispozícii po vytvorení návodu. Aktualizované informácie týkajúce sa tohto ovládača tlačiarne sú uvedené v tomto súbore. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na miestne zastúpenie spoločnosti Canon.
OBSAH
Prehľad
Systémové požiadavky
Inštalácia ovládača
Konfigurácia nastavení tlače pomocou ovládača
Odkazovanie na Pomocníka
Upozornenia, limity a obmedzenia počas inštalácie
Upozornenia, limity a obmedzenia počas tlače
Upozornenia a obmedzenia pri používaní funkcie tlačového procesora
Obmedzenia týkajúce sa niektorých modelov tlačiarne
Prehľad
Tento ovládač tlačiarne vám umožňuje tlačiť dokumenty z aplikácií v systéme Windows. Podporuje aj nasledujúce funkcie.
- Canon Driver Configuration Tool
Vďaka pomôcke Canon Driver Configuration Tool môžete zmeniť výrobcom predvolené nastavenia ovládača tlačiarne a vytvoriť prispôsobené súpravy ovládača. Podrobné informácie o tejto pomôcke nájdete v používateľskej príručke v časti Canon Driver Configuration Tool.
Pri vytváraní prispôsobenej súpravy ovládača na základe tohto ovládača použite verziu 4.20 alebo novšiu verziu nástroja Canon Driver Configuration Tool.
Systémové požiadavky
Tento ovládač možno používať v týchto systémoch a prostrediach.
Operačné systémy
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Serverové počítačové prostredia:
Operačné systémy v serverovom prostredí:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Serverové súčasti:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Operačné systémy pre klastrový server:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Počítač
Počítač, v ktorom správne funguje ktorýkoľvek z uvedených operačných systémov
Architektúra ARM sa však nepodporuje.
Inštalácia ovládača
Na aktualizáciu alebo pridanie ovládača odporúčame použiť inštalačný program. Ovládač môžete aktualizovať alebo pridať aj pomocou Sprievodcu pridaním tlačiarne systému Windows.
Podrobnosti o postupe inštalácie nájdete v inštalačnej príručke na lokalite portálu spoločnosti Canon (https://oip.manual.canon/).
Upozornenia týkajúce sa inštalácie nájdete v časti „Upozornenia, limity a obmedzenia počas inštalácie“.
Konfigurácia nastavení tlače pomocou ovládača
Ak chcete konfigurovať nastavenia tlače pomocou ovládača, postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.
Postup pri zmene predvolených nastavení
Zobrazte obrazovku nastavení tlače a nakonfigurujte predvolené nastavenia ovládača podľa niektorého z postupov uvedených nižšie.
V prípade zobrazenia z položky [Nastavenie] v ponuke Štart
1. Zobrazte položku [Bluetooth a zariadenia] (alebo [Zariadenia]).
2. V ponuke [Tlačiarne a skenery] zobrazte obrazovku správy pre nastavované zariadenie.
Ak chcete zobraziť obrazovku správy, kliknite na zariadenie alebo pre príslušné zariadenie kliknite na položku [Spravovať].
3. Pre nastavované zariadenie kliknite na položku [Predvoľby tlače].
V prípade zobrazenia z ponuky [Ovládací panel] systému Windows
1. Zobrazte položku [Zariadenia a tlačiarne].
Ak sa zobrazí obrazovka [Nastavenie], postupujte podľa vyššie uvedeného postupu zobrazenia obrazovky z [Nastavenie].
2. V zozname tlačiarní kliknite pravým tlačidlom na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte položku [Predvoľby tlače] zo zobrazenej ponuky.
Nastavenie počas tlače
1. Vyberte ponuku tlače príslušnej aplikácie.
2. Na zobrazenej obrazovke tlače vyberte zariadenie, ktoré používate → kliknite na položku [Preferencie].
V závislosti od aplikácie sa namiesto názvu [Preferencie] môže používať názov „Vlastnosti tlačiarne“ alebo „Vlastnosti“.
Odkazovanie na Pomocníka
Aby bolo možné lepšie pochopiť používanie príručiek, spoločnosť CANON INC. používa nástroje na analýzu webu poskytované službou Google Analytics. Pri používaní služby Google Analytics sa nezaznamenávajú žiadne osobné identifikačné údaje o našich zákazníkoch. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcej časti.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Informácie o predchádzaní používania údajov službou Google Analytics nájdete v nasledujúcej časti.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Upozornenia, limity a obmedzenia počas inštalácie
Ak zmeníte používateľské práva na počítači, ktorý používate, a spustíte inštalačný program, inštalácia sa nemusí vykonať správne. V takom prípade sa prihláste ako Administrator a potom skúste inštaláciu znova.
Ak používate tento ovládač v počítačovom prostredí umiestnenom na serveri, použite operačný systém, ktorý podporuje ovládač v klientskom počítači.
V prípade inštalovania ovládača na serverovom počítači s tlačiarňou SMB (sieť NetBIOS), ktorá je zadefinovaná ako zdieľaná tlačiareň, použite Sprievodcu pridaním tlačiarne a nainštalujte ju ako sieťovú tlačiareň.
V prostrediach, kde je Server Core nainštalovaný v operačnom systéme Windows Server, nie je možné použiť tento inštalačný program ovládača. Nainštalujte ovládač pomocou funkcie inštalácie v operačnom systéme.
Ak inštalujete tento ovládač pomocou inštalačného programu s predvolenými nastaveniami, všetky už nainštalované ovládače Generic Plus sa aktualizujú na najnovšiu verziu. Ak chcete pridať najnovšiu verziu ovládača bez aktualizácie nainštalovaných ovládačov, použite na to jeden z ďalej uvedených postupov.
Na obrazovke, na ktorej sa zobrazuje [Zoznam tlačiarní na inštaláciu ovládačov] počas inštalácie, vyberte a odstráňte zariadenia, ktoré nechcete aktualizovať, v časti [Vybrať tlačiarne na aktualizáciu]. Potom pokračujte v inštalácii.
Zadajte súbor inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme Windows.
Pokiaľ inštalujete staršiu verziu ovládača, než aká je už nainštalovaná, a zobrazí sa dialógové okno s otázkou, či chcete použiť aktuálne súbory, povoľte ich použitie.
Ak sú v prostredí operačného systému v angličtine v názve zariadenia dvojbajtové znaky, nemôžete zistiť stav zariadenia z hárku [Nastavenia zariadenia] > [Získať informácie o stave zariadenia]. Ak k tomu dôjde, zmeňte názov na taký, ktorý neobsahuje dvojbajtové znaky.
Ak používate zdieľanú tlačiareň v prostredí tlačového servera (Point and Print), je potrebné kvôli používaniu funkcie získania informácií o zariadení na serverový počítač nainštalovať službu Canon Driver Information Assist Service.
Taktiež ak budete používať funkciu Microsoft BiDi Communication namiesto funkcie Canon Driver Information Assist Service, môžete medzi nimi prepínať v ponuke [Podrobnosti] > [Iné nastavenia] na karte [Nastavenia zariadenia].
V závislosti od prostredia, ktoré používate, môžu byť názvy v položke [Profil] a vlastné veľkosti papiera nezrozumiteľné. Ak k tomu dôjde, nainštalujte príslušný jazykový balík.
Do tohto ovládača nie je možné nainštalovať doplnkový softvér, ktorý sa predáva samostatne.
Upozornenia, limity a obmedzenia počas tlače
Ak tlačíte z aplikácie dokument, ktorý má nepárny počet strán, ako obojstranný dokument, aplikácia môže automaticky vložiť prázdnu stranu, aby bol počet strán párny. Keď k tomu dôjde, prázdna strana vložená aplikáciou sa počíta medzi vytlačené strany.
Ak chcete používať túto tlačiareň, najskôr musíte nastaviť typ tlačiarne, ktorú používate, a možnosti nainštalované v tlačiarni, do hárka [Nastavenia zariadenia] v dialógovom okne vlastností tlačiarne. Ak v ovládači tlačiarne vyberiete funkcie, ktoré nie sú dostupné pre tlačiareň, ktorú používate, môže to mať za následok neželané výsledky tlače.
Ak nastavíte zdroj papiera, ktorý nie je v tlačiarni nainštalovaný, papier bude nastavený podľa prioritného zdroja papiera v tlačiarni.
Ak určený zdroj papiera a veľkosť papiera nesúhlasia, vyskytne sa chyba.
Ak určíte funkciu obojstrannej tlače pre tlačiareň, ktorá nepodporuje funkciu obojstrannej tlače, dokument bude vytlačený na jednej strane papiera.
Ak určíte zošívanie pre tlačiareň, ktorá nepodporuje zošívanie, dokument bude vytlačený nezošitý.
Ak určíte sedlové zošívanie pre tlačiareň, ktorá nepodporuje sedlové zošívanie, dokument bude vytlačený bez sedlového zošitia.
Ak vyberiete možnosť [Metóda výstupu] > [Uložiť] pri tlači z tlačiarne, ktorá nepodporuje ukladanie do poštového priečinka, dokument bude normálne vytlačený. Ak sa na dotykovom paneli obrazovky na tlačiarni zobrazí chyba a tlačiareň sa odpojí, dokument sa vytlačí, keď sa tlačiareň znova pripojí.
Ak nastavíte správu podnikových ID, keď tlačíte na tlačiarni, ktorá nepodporuje funkciu Správa podnikových ID, vyskytne sa chyba.
V závislosti od kombinácie doplnkov používanej tlačiarne nemusí ovládač tlačiarne na hárku [Nastavenia zariadenia] funkciou [Získať informácie o stave zariadenia] rozpoznať nainštalované doplnky. Ak chcete použiť nerozpoznané doplnky, nastavte ich ručne na hárku [Nastavenia zariadenia].
Ak sú na ovládacom paneli zariadenia, ktoré používate, nastavené funkcie, ktoré tento ovládač nepodporuje, pri tlači sa povolia funkcie nastavené na ovládacom paneli zariadenia.
V závislosti od používaného zariadenia môžu byť typy a veľkosti papiera, ktoré nie je možné podávať a informácie o nepoužiteľných funkciách načítané hárkom [Nastavenia zariadenia] > [Získať informácie o stave zariadenia].
Vlastné veľkosti papiera, ktoré je možné nastaviť pre funkcie na hárku [Nastavenia zariadenia] > [Nastavenia dokončenia] (obojstranná tlač, zošívanie atď.) sa líšia v závislosti od tlačiarne. Podrobnosti nájdete v návode priloženom k tlačiarni.
Keď je zariadenie pripojené cez rozhranie USB alebo WSD, možno nebudete môcť používať funkciu získania informácií o zariadení, funkciu správy podnikových ID a funkciu overovania používateľov.
Ak budete tlačiť diagonálne jemné čiary, tie sa nemusia vytlačiť správne (nezobrazia sa na strane alebo budú vyzerať prerušene).
Keď tlačíte z aplikácie Internet Explorer a zobrazí sa upozornenie potvrdzujúce použitie Canon PageComposer, povoľte tento postup a pokračujte v tlači. Ak nechcete, aby sa pri každej tlači zobrazilo dialógové okno s upozornením, použite [Nabudúce nezobrazovať výstrahu pre tento program] a môžete pokračovať ďalej.
Ak používate Server Core v operačnom systéme Windows Server, niektoré nastavenia tlače nie sú k dispozícii v lokálnom prostredí alebo v prostredí vzdialenej pracovnej plochy Windows.
Ak kliknete na položku [Získať informácie o stave zariadenia] na hárku [Nastavenia zariadenia], získajú sa informácie o konfigurácii zariadenia a viaceré nastavenia na hárku [Nastavenia zariadenia] sa nakonfigurujú automaticky. Položka [Nastavenia zdroja papiera] na hárku [Nastavenia zariadenia] a niektoré z nastavení v dialógovom okne [Podrobné nastavenia] musia byť nastavené ručne.
Položky, ktoré sa dajú nastaviť na obrazovke nastavení tlače príslušného ovládača, sa menia v závislosti od nastavení na karte [Nastavenia zariadenia]. Ak prispôsobíte ovládač pomocou nástroja Canon Driver Configuration Tool, nastavte jednotlivé karty na obrazovke nastavení tlače po nastavení karty [Nastavenia zariadenia].
Keď vyberiete [Automaticky [Farebne/ČB]] pre [Režim farieb] na hárku [Základné nastavenia]/[Kvalita], môžu sa čiernobiele strany počítať ako farebné strany v závislosti od dát, aplikácie alebo nastavení ovládača. Ak chcete vytlačiť dokument ako čiernobielu úlohu, vyberte [Čiernobielo] pre [Režim farieb].
Ak určíte farebnú tlač pre čiernobielu tlačiareň, dokument bude vytlačený čiernobielo, ale kvalita tlače sa môže znížiť a tlač môže nejakú dobu trvať.
Vlastné veľkosti papiera sa dajú zaregistrovať na obrazovke nastavení tlače v „Postup pri zmene predvolených nastavení“. Po prihlásení sa s oprávneniami typu Administrator si zaregistrujte vlastnú veľkosť papiera v položke [Nastavenie strany] > [Vlastná veľkosť papiera] na obrazovke nastavení tlače.
Sú prípady, kedy sa líši rozsah vlastných veľkostí papiera, ktoré je možné určiť pomocou ovládača tlačiarne, a veľkostí papiera, na ktoré dokáže tlačiareň tlačiť. Informácie o vlastných veľkostiach papiera, ktoré sa dajú tlačiť, nájdete v návode priloženom k tlačiarni.
Ak sa veľkosť papiera vloženého do zdroja papiera líši od veľkosti predvoleného papiera, na ovládacom paneli zariadenia sa môže zobraziť chybové hlásenie informujúce o chýbajúcom papieri. V takom prípade načítajte informácie o stave zariadenia alebo zvoľte konfiguračný profil vyhovujúci zariadeniu v ovládači.
Ak zrušíte úlohu v zaraďovači počas tlače cez pripojenie USB, možno nebudete môcť tlačiť cez sieť. Ak chcete tlačiť cez sieť, zrušte tlačovú úlohu z ovládacieho panela tlačiarne pred tlačou.
Ak sa jazyk zobrazenia ovládača a zariadenia nezhoduje, názov úlohy, meno používateľa, názov uložených údajov, atď., sa v zariadení nemusia zobraziť správne.
Tlač sa nemusí vykonať správne, ak sú nastavené obe ďalej uvedené možnosti.
Karta [Nastavenia zariadenia] > [Podrobnosti] > karta [Dokončenie] > [Zoradiť [na zariadení]] > [Vyp.]
[Dokončenie] > [Zoradiť]
Ak je v zariadení uložená zabezpečená tlačová úloha, iné tlačové úlohy sa nemusia vytlačiť. Ak stále nemôžete vytlačiť ďalšie tlačové úlohy po výstupe zabezpečenej tlačovej úlohy, zadajte tlačovú úlohu z počítača znova.
Ak nastavíte tlač dvoch alebo viacerých kópií, môže dôjsť k nasledujúcim udalostiam.
Ak nastavíte položky [Metóda výstupu] > [Zabezpečená tlač], po každom zadaní kódu [PIN] sa vytlačí jedna kópia.
Ak nastavíte položky [Metóda výstupu] > [Uložiť], počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť, a tlačová úloha zadaná na zariadení sa uložia a počet kópií bude v každom prípade jeden.
Ak v takomto prípade nastavíte jednu z ďalej uvedených možností, tlač sa vykoná správne.
[Zaraďovanie u hostiteľa] > [Vypnuté]
[Výstup PS z aplikácie] > [Vyp.]
Ak používate tento výrobok v Japonsku, platia nasledujúce obmedzenia.
Ak je pre zdroj podávača obálok nastavený [Priečinok 2] na hárku [Nastavenia zariadenia], nasledujúce veľkosti obálok nie je možné správne podať.
[Obálka Monarch]/[Obálka č. 10 (COM10)]/[Obálka DL]/[Obálka C5]/[Obálka B5]
Aj keby boli vybraté [2/3 diery]/[2/4 diery]/[4 diery [Švédske]] na hárku [Nastavenia zariadenia] > [Nastavenia dokončenia] > [Dierovanie], dierovanie typu [3 diery] alebo [4 diery [Švédske]] nebude vykonané, pretože ich zariadenie nepodporuje.
Keď vyberiete [Rozraďovač] pre [Hárky na vloženie] a vyberiete [Priečinok 2] pre [Zdroj papiera] v dialógovom okne [Nastavenia vloženia hárkov] hárku [Zdroj papiera], tabulátorový papier nebude správne vytlačený zo zariadenia, ktoré nepodporuje túto kombináciu nastavení.
V závislosti od používanej tlačiarne môže tlač v nasledujúcich prípadoch trvať dlhšie než zvyčajne.
Ak určíte tlač v orientácii na výšku zo zdroja papiera A4 (na šírku).
Ak určíte tlač v orientácii na šírku zo zdroja papiera A4R (na výšku).
Ak určíte orientáciu na šírku pre papier s veľkosťou A3.
Ak v takých prípadoch správne nastavíte možnosť [Spracovanie otočenia údajov v ovládači] na karte [Nastavenia zariadenia] > [Podrobnosti] > karta [Zdroj papiera], budete môcť zvýšiť rýchlosť tlače.
Nastavte položku [Funkcia [Zložiť a orezať] položky [Nastavenie sedlového zošívania]] ručne, ak máte zariadenie na dokončovanie, ktoré podporuje túto funkciu.
Nastavte položku [Odsadenie pri určení zošívania] ručne, ak máte zariadenie na dokončovanie, ktoré podporuje túto funkciu.
Nastavte položku [Funkcia [Určiť počet kópií v stohu]] ručne, ak používate stohovač.
Ak zmeníte názov zariadenia, nastavenia niektorých profilov zaregistrované v ovládači (profily pridané z vlastností dokumentu) sa odstránia. Ak chcete uložiť profily, pred zmenou názvu zariadenia uložte nastavenia profilov ako súbor a po zmene názvu zariadenia importujte uložený súbor.
Pre ovládač UFR II/LIPSLX
Ak ako vlastnú veľkosť papiera nastavíte dlhý papier a orientáciu nastavíte na šírku, v závislosti od používaného zariadenia môže byť výsledok tlače nesprávny. V takom prípade získajte informácie o zariadení alebo nastavte na karte [Nastavenia zariadenia] > [Podrobnosti] > karta [Nastavenie strany] > [Otočiť údaje pri tlači na dlhý papier] > [Zap.].
Pre ovládač PCL6
Ak ako vlastnú veľkosť papiera nastavíte dlhý papier a orientáciu nastavíte na šírku, v závislosti od používaného zariadenia môže byť výsledok tlače nesprávny. V takom prípade získajte informácie o zariadení alebo nastavte na karte [Nastavenia zariadenia] > [Podrobnosti] > karta [Nastavenie strany] > [Otočiť údaje pri tlači na dlhý papier] > [Zap.].
Keď vytvárate formulár prekrytia na jednom počítači, nemôžete určiť iný počítač v sieti ako miesto uloženia nového súboru formulára.
Aj ak v položke [Spracovanie kompresie pre prenos údajov] zapnete funkciu priority rýchlosti, v závislosti od používaného prostredia a údajov tlače môže tlač trvať ešte dlhšie ako pri zapnutí funkcie priority obrázka.
Určité typy písma TrueType sa nemusia vytlačiť správne. Ak k tomu dôjde, mali by ste vypnúť nastavenie [Použiť písma tlačiarne] v dialógovom okne [Rozšírené nastavenia], aby ste zaistili, že sa s dokumentom prevezmú všetky typy písma, a nepoužijú sa len tie typy písma, ktoré sú uložené v tlačiarni. Dialógové okno [Rozšírené nastavenia] sa zobrazí kliknutím na tlačidlo [Rozšírené nastavenia] na karte [Kvalita].
Z niektorých aplikácií nebude otočené písmo vytlačené správne, keď je položka [Režim TrueType] nastavená na možnosť [Stiahnuť ako TrueType] alebo [Stiahnuť ako bitový obrázok] v dialógovom okne [Rozšírené nastavenia]. Dialógové okno [Rozšírené nastavenia] sa zobrazí kliknutím na tlačidlo [Rozšírené nastavenia] na hárku [Kvalita].
Keď používate funkciu záhybov, môžu sa vyskytnúť prípady, kedy nie sú na papieri urobené záhyby, prípadne sú záhyby urobené v inom než určenom smere.
Pre ovládač PS3
PostScript nepodporuje ROP (Raster Operation). Tlač sa teda nemusí vykonať správne, ak je v aplikácii špecifikované spracovanie ROP.
Pri tlači z programu Illustrator CS sa zobrazí hlásenie, ktoré oznamuje, že súbor PPD je neplatný. Kliknutím na tlačidlo [OK] v okne s hlásením však môžete pokračovať v tlači.
Niektoré aplikácie odosielajú príkaz PostScript do tlačiarne priamo pri použití ovládača tlačiarne PostScript. Pri týchto aplikáciách nemusia byť k dispozícii nasledujúce funkcie.
Na karte [Základné nastavenia]/[Nastavenie strany] [Rozloženie strany], [Manuálna mierka]
Na karte [Nastavenie strany]: [Vodotlač]
Na karte [Základné nastavenia]/[Dokončenie]: [Zoradiť], [Zošiť a zoradiť] (pre tlačiarne, na ktorých nie je nainštalovaný voliteľný pevný disk)
Na karte [Zdroj papiera]: [Výber papiera]
Na karte [Kvalita]: [Tlačiť ako negatív], [Tlačiť ako zrkadlový obraz]
*** Vyššie uvedené funkcie môžete použiť, keď je nastavenie [Výstup PS z aplikácie] na karte [Nastavenia zariadenia] nastavené na [Vyp.].
Upozornenia a obmedzenia pri používaní funkcie tlačového procesora
Aby ste mohli používať funkciu tlačový procesor, zapnite možnosť [Spracovať pomocou tlačového procesora] na karte [Nastavenia zariadenia] > [Podrobnosti] > karta [Iné nastavenia]. Avšak štandardne nie je potrebné funkciu tlačový procesor používať.
Pri zapnutí funkcie tlačový procesor vykonajte nasledujúci postup a skontrolujte, že názov tlačového procesora je nastavený na „CnXP0PP“. Ak nie je nastavený na „CnXP0PP“, môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií.
1. V zozname tlačiarní Windows vyberte zariadenie, ktoré sa má nastaviť → zobrazte obrazovku vlastností tlačiarne.
V prípade zobrazenia z položky [Nastavenie] v ponuke Štart
(1) Zobrazte položku [Bluetooth a zariadenia] (alebo [Zariadenia]).
(2) V ponuke [Tlačiarne a skenery] zobrazte obrazovku správy pre nastavované zariadenie.
Ak chcete zobraziť obrazovku správy, kliknite na zariadenie alebo pre príslušné zariadenie kliknite na položku [Spravovať].
(3) Pre nastavované zariadenie kliknite na položku [Vlastnosti tlačiarne].
V prípade zobrazenia z ponuky [Ovládací panel]
(1) Zobrazte položku [Zariadenia a tlačiarne].
Ak sa zobrazí obrazovka [Nastavenie], postupujte podľa vyššie uvedeného postupu zobrazenia obrazovky z [Nastavenie].
(2) V zozname tlačiarní kliknite pravým tlačidlom na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte položku [Vlastnosti tlačiarne] zo zobrazenej ponuky.
2. Na obrazovke s vlastnosťami tlačiarne zobrazte kartu [Spresnenie] → kliknite na položku [Tlačový procesor].
3. V zobrazenom dialógovom okne začiarknite vybratý tlačový procesor.
Ak zapnete funkciu tlačový procesor, dôjde k nasledujúcim obmedzeniam.
Ak sa používajú nasledujúce funkcie, pred tlačou treba nastaviť požadované informácie.
[Zabezpečená tlač]/[Správa podnikových ID]/[Overenie používateľov]
Funkciu [Upraviť a zobraziť ukážku] nemožno používať.
Počet strán zobrazených na obrazovke na zobrazenie úloh operačného systému a skutočný počet vytlačených strán sa môže líšiť.
Pri používaní tlače s prekrytím nemôžete v hostiteľskom zariadení vybrať súbory formulára.
Ak požadované informácie nie sú pred tlačou nastavené, môže byť tlačová úloha zrušená po vykonaní tlače.
V prípade tlače brožúry so zošívanou väzbou sa tlač nevykoná správne, ak dôjde k prekročeniu počtu strán, na ktorý dokáže zariadenie aplikovať zošívanú väzbu. Pozrite si príručku k zariadeniu a nastavte počet strán, na ktorý možno aplikovať zošívanú väzbu.
Obmedzenia týkajúce sa niektorých modelov tlačiarne
Ak používate iR-ADV C2020/2030 bez voliteľného pevného disku, prípadne iR-ADV C2020L/2030L, nemôžete použiť nasledujúce funkcie:
[Zabezpečená tlač]
[Prioritná tlač]
Keď ukladáte tlačové údaje do priečinka doručených na niektorých tlačiarňach radu iR, nastavenie štýlu tlače (jednostranná tlač/obojstranná tlač), nastavenie zdroja papiera a niektoré nastavenia rozloženia strany a mierky atď. nebudú na ovládacom paneli tlačiarne zobrazené správne. Tlač sa však dá vykonať, ako je nastavená.
Ak na niektorých tlačiarňach radu iR nie je možné zošívanie vykonať na určenom mieste, dokument sa vytlačí bez zošívania.
Ak na niektorých tlačiarňach radu iR určíte polohu zošívania z ovládacieho panela tlačiarne pre tlačové údaje orientácie na šírku uložené v priečinku doručených, môže byť zošívané na inom mieste podľa skutočnej zvislej orientácie výtlačku.
Pri ukladaní údajov o tlači do schránky niektorých tlačiarní radu iR sa nastavený počet kópií nemusí na ovládacom paneli tlačiarne správne zobrazovať, ak zvolíte možnosť [Vyp.] pre položku [Dokončenie]. Pri ukladaní údajov do schránky zvoľte iné nastavenie než [Vyp.] pre položku [Dokončenie].
Ak používate imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, môže byť použitá len funkcia [Otočiť], keď vyberiete hárok [Nastavenia zariadenia] > [Podrobnosti] > hárok [Dokončenie] > [Zoradiť [na zariadení]] > [Zap.].
Ak používate imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, dlhé papiere s vlastnou veľkosťou papiera a funkcia zabezpečenej tlače na zariadení je podporovaná funkciou vo verzii 2.0 alebo novšej.
Ak používate iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L alebo C2025, sú tu nasledujúce obmedzenia v prípade, že nastavíte položku [Rozlíšenie] na hodnotu [1200 dpi] v dialógovom okne [Rozšírené nastavenia] na karte [Kvalita]:
Položku [Poloha zošitia] môžete nastaviť len na dlhú stranu hárku s veľkosťou A4.
Nemôžete použiť nastavenia [Otočiť] a [Tlač s rôznymi formátmi papiera/orientáciami] na hárku [Dokončenie].
V závislosti od verzie funkcie používanej tlačiarne sa nemusí dať použiť nastavenie [Číslovanie súprav kópií] v dialógovom okne [Rozšírené nastavenia] na hárku [Dokončenie].
Ak používate imageRUNNER ADVANCE C350F, nebudete môcť použiť funkciu [Funkcia [Otočiť]].
Ak používate imageRUNNER ADVANCE C351, nezabudnite nastaviť položku [Voliteľný priečinok/kazeta] v dialógovom okne [Zdroj papiera] na hárku [Nastavenia zariadenia] na možnosť [3x priečinok].
Ak používate doplnok imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 v Japonsku, funkcia umožňujúca výber položky [Podržať] v časti [Metóda výstupu] počas tlače nie je podporovaná.
Ak používate doplnok imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 s pripojeným voliteľným zariadením na konečnú úpravu – zošívanie F1 alebo zariadením na konečnú úpravu – brožúry F1, nie je možné tlačiť na pohľadnice alebo vlastné veľkosti papiera (s výškou 148,0 až 181,9 mm).
Nastavte položku [Povolené položky nastavenia orezania pre papier veľkosti 13 × 19] ručne, ak používate imagePRESS C6010/C6011 alebo imagePRESS C7010VP/C7011VP.
Ak ste v prípade niektorých tlačiarní radu imagePRESS vyšpecifikovali zošívanie Eko (bez zošitia) pre polohu, ktorú nemožno vyšpecifikovať, dokument vytlačí bez zošívania Eko (bez zošitia).
Ak je položka [Profil konfigurácie] nastavená na možnosť [Základná konfigurácia] alebo [Základná konfigurácia (kompatibilné)], počas tlače pomocou tlačiarne Canon LBP môže dôjsť k týmto udalostiam:
Tlačové úlohy sa môžu tlačiť bez overovania pomocou kódu [PIN], a to aj vtedy, keď nastavíte možnosť [Zabezpečená tlač].
Tlačové úlohy a mená používateľov sa môžu na ovládacom paneli zariadenia zobrazovať ako „--“.

Všetky názvy značiek a názvy produktov uvedené v tomto dokumente sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky príslušných vlastníkov.
All other trademarks are the property of their respective owners.
MIT licencia (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Týmto bezplatne udeľujeme povolenie každej osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich súborov s dokumentáciou (ďalej len „softvér“), na neobmedzené nakladanie so softvérom vrátane napríklad práv na používanie, kopírovanie, úpravu, zlúčenie, publikovanie, distribúciu, sublicencovanie a/alebo predaj kópií softvéru. Povolenie udeľujeme aj osobám, ktorým sa softvér poskytne, aby tak robili za nasledujúcich podmienok:
Vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a toto upozornenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach softvéru.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016