Version 2.90 du pilote d'imprimante Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 pour Microsoft Windows
Avant d'utiliser ce logiciel, assurez-vous de lire le CONTRAT DE LICENCE LOGICIELLE CANON affiché au cours de l'installation. Vous pouvez également consulter le CONTRAT DE LICENCE LOGICIELLE CANON (EULAfr-FR.rtf) stocké dans le dossier [misc] du CD-ROM joint ou du dossier du pilote téléchargé.
Ce fichier contient des informations complémentaires pour vous aider à installer et à utiliser votre ce d'imprimante avec Microsoft Windows.
Pour la plupart des matériels et des logiciels, certaines informations ne sont disponibles qu'après l'élaboration du manuel. Vous trouverez, dans ce fichier, les toutes dernières informations relatives à ce pilote d'imprimante. Si vous souhaitez bénéficier d'autres services d'assistance, contactez votre revendeur ou prestataire de services agréé Canon.
SOMMAIRE
Présentation
Spécifications système
Installation du pilote
Configuration des paramètres d'impression depuis le pilote
Consultation de l'Aide
Avertissements, limitations et restrictions lors de l'installation
Avertissements, limitations et restrictions lors de l'impression
Précautions et restrictions en cas d'utilisation de la fonction Processeur d’impression
Limites de modèles d'imprimante spécifiques
Présentation
Ce pilote vous permet d'imprimer des documents depuis des applications Windows. Il prend également en charge les fonctions suivantes.
- Access Management System
- Impression sécurisée cryptée
- Canon Driver Configuration Tool
Vous pouvez modifier les réglages par défaut d'usine du pilote de manière à créer des réglages de pilote personnalisés à l'aide de l'outil Canon Driver Configuration Tool. Pour plus d'informations sur cet utilitaire, reportez-vous au guide de l'utilisateur de Canon Driver Configuration Tool.
Pour créer un réglage de pilote personnalisé basé sur ce pilote, utilisez la version 4.20 ou une version ultérieure de Canon Driver Configuration Tool.
Spécifications système
Ce pilote peut être utilisé dans les environnements systèmes suivants.
Systèmes d'exploitation
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Pour les environnements serveur :
Systèmes d'exploitation dans un environnement serveur :
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Composants serveur :
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Systèmes d'exploitation pour un serveur en cluster :
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Ordinateur
Ordinateur fonctionnant correctement sous l'un des systèmes d'exploitation indiqués ci-dessus
L'architecture ARM n'est pas prise en charge.
Installation du pilote
Pour mettre à jour ou ajouter un pilote, nous vous conseillons d'utiliser le programme d'installation. Vous pouvez également avoir recours à l'assistant Ajout d'imprimante de Windows.
Pour des informations détaillées sur la procédure d'installation, consultez le guide d'installation sur le portail de Canon (https://oip.manual.canon/).
Pour les précautions à prendre pour l'installation, consultez la section « Avertissements, limitations et restrictions lors de l'installation ».
Configuration des paramètres d'impression depuis le pilote
Pour configurer les paramètres d'impression à l'aide du pilote, procédez comme suit.
Pour changer les paramètres par défaut
Affichez l'écran des paramètres d'impression, puis configurez les paramètres par défaut du pilote à l'aide de l'une des procédures suivantes.
En cas d'affichage depuis [Paramètres] dans le menu Démarrer
1. Affichez [Bluetooth et appareils] (ou [Périphériques]).
2. Dans [Imprimantes et scanners], affichez l’écran de gestion du périphérique à régler.
Pour afficher l’écran de gestion, cliquez sur le périphérique ou cliquez sur [Gérer] pour le périphérique correspondant.
3. Cliquez sur [Préférences d’impression] pour le périphérique à définir.
En cas d’affichage à partir du [Panneau de configuration] de Windows
1. Affichez [Périphériques et imprimantes].
Si l'écran [Paramètres] s'affiche, voir la procédure ci-dessus pour afficher l'écran depuis [Paramètres].
2. Dans la liste des imprimantes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique à configurer → sélectionnez [Préférences d’impression] dans le menu qui s'affiche.
Pour faire les réglages au moment de l'impression
1. Sélectionnez le menu Imprimer de l'application.
2. Dans l'écran Imprimer qui s'affiche, sélectionnez le périphérique utilisé → cliquez sur [Préférences].
Dans certaines applications, l'option [Préférences] est appelée « Propriétés de l’imprimante » ou « Propriétés ».
Consultation de l'Aide
Afin de mieux comprendre les données relatives à l'utilisation des manuels en ligne, CANON INC. utilise des outils d'analyse Web fournis par Google Analytics. Ces outils de Google Analytics n'impliquent en aucune façon le transfert de données personnelles de nos clients. Pour plus d'informations, suivez le lien suivant.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles lors de l'utilisation de Google Analytics, cliquez sur le lien suivant.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Avertissements, limitations et restrictions lors de l'installation
Si vous modifiez les droits d'utilisateur sur l'ordinateur que vous utilisez et si vous exécutez le programme d'installation, celle-ci peut ne pas être correcte. Dans ce cas, connectez-vous en tant qu'Administrator, puis recommencez l'installation.
Si vous utilisez ce pilote dans un environnement de serveur, utilisez un système d'exploitation prenant en charge le pilote sur l'ordinateur client.
Pour installer un pilote sur un ordinateur serveur avec une imprimante SMB (réseau NetBIOS) utilisée en tant qu'imprimante partagée, utilisez l'assistant Ajout d’imprimante pour installer l'imprimante en tant qu'imprimante réseau.
Dans les environnements dans lesquels Server Core est installé sous un système d'exploitation Windows Server, vous ne pouvez pas utiliser ce programme d'installation du pilote.Utilisez la fonction d'installation du système d'exploitation pour installer le pilote.
Si vous installez ce pilote à l'aide du programme d'installation avec les paramètres par défaut, tous les pilotes Generic Plus déjà installés seront mis à jour dans les versions les plus récentes. Pour ajouter la nouvelle version d'un pilote sans mettre à jour les pilotes installés, suivez l'une des procédures suivantes.
Dans l'écran permettant de consulter la [Liste des pilotes d'imprimante à installer] affichée lors de l'installation, sélectionnez et supprimez les périphériques que vous ne voulez pas mettre à jour dans [Sélectionner les imprimantes à mettre à jour], puis procédez à l'installation.
Spécifiez un fichier inf avec la fonction Ajout d'imprimante de Windows.
Lorsque vous installez une version antérieure du pilote que celle déjà installée, si une boîte de dialogue vous demandant d'utiliser les fichiers actuels s’affiche, acceptez leur utilisation.
Si le nom de l'imprimante comporte des caractères à deux octets dans un système d'exploitation anglais, vous ne pouvez pas récupérer l'état du périphérique depuis la page [Paramètres du périphérique] > [Récupérer les informations sur l'état du périphérique]. Dans ce cas, remplacez le nom de l'imprimante par un nom ne comportant pas de caractères à deux octets.
Si vous utilisez une imprimante partagée dans un environnement de serveur d'impression (Pointer et imprimer), vous devez installer Canon Driver Information Assist Service sur l'ordinateur serveur pour pouvoir utiliser la fonction d'acquisition des informations du périphérique.
En outre, si vous utilisez Microsoft BiDi Communication au lieu de Canon Driver Information Assist Service, vous pouvez passer de l'un à l'autre dans [Détails] > [Autres paramètres] dans la feuille [Paramètres du périphérique].
En fonction de l'environnement que vous utilisez, les noms dans [Profil] et les noms des formats papier personnalisés peuvent être incompréhensibles. Si tel est le cas, installez le pack de langue approprié.
Il n'est pas possible d'installer un logiciel complémentaire à ce pilote vendu séparément de ce pilote.
Avertissements, limitations et restrictions lors de l'impression
Si vous imprimez un document comportant un nombre impair de pages sous forme de document recto verso depuis une application, il se peut que l'application insère automatiquement une page blanche pour que le nombre de pages soit pair. Dans ce cas, la page insérée par l'application est comptabilisée au même titre qu'une page imprimée.
Pour utiliser cette imprimante, vous devez d'abord définir le type d'imprimante utilisée et les options installées sur celle-ci sur la feuille [Paramètres du périphérique] de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante. Si vous sélectionnez des fonctions du pilote d'imprimante qui ne sont pas disponibles pour l'imprimante utilisée, les résultats d'impression peuvent être différents de vos attentes.
Lorsque vous définissez une source d'alimentation papier qui n'est pas installée sur l'imprimante, le papier est alimenté depuis la source prioritaire de l'imprimante.
Lorsque l'alimentation papier que vous avez spécifiée et le format papier ne correspondent pas, une erreur survient.
Lorsque vous spécifiez l'impression recto verso pour une imprimante qui ne prend pas en charge cette fonction, le document est imprimé sur une seule face du papier.
Lorsque vous sélectionnez la fonction d'agrafage pour une imprimante qui ne prend pas en charge ce mode d'impression, le document est imprimé sans être agrafé.
Lorsque vous sélectionnez la fonction de piqûre à cheval pour une imprimante qui ne prend pas en charge ce mode d'impression, le document est imprimé sans piqûre à cheval.
Si vous sélectionnez [Méthode de sortie] > [Stocker] lors d'une impression depuis une imprimante qui ne prend pas en charge le stockage vers une boîte à lettres, le document est imprimé normalement. Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran tactile de l'imprimante et si l'imprimante passe hors ligne, le document est imprimé lorsque l'imprimante est de nouveau en ligne.
Si vous configurez la gestion d'ID de service pour une imprimante qui ne dispose pas de cette fonction, une erreur survient.
Selon les combinaisons d'options de l'imprimante que vous utilisez, le pilote d'imprimante peut ne pas reconnaître les options installées dans la page [Paramètres du périphérique] > [Récupérer les informations sur l'état du périphérique]. Afin d'utiliser les options non reconnues, définissez-les manuellement dans la page [Paramètres du périphérique].
Si des fonctions qui ne sont pas prises en charge par ce pilote sont configurées sur le panneau de commande du périphérique que vous utilisez, ces fonctions sont activées à l'impression.
Sur certains périphériques, les formats et les types de papier indisponibles peuvent être récupérés via la page [Paramètres du périphérique] > [Récupérer les informations sur l'état du périphérique].
Les formats papier personnalisés qui peuvent être définis pour les fonctions dans la page [Paramètres du périphérique] - [Paramètres de finition] (impression recto verso, agrafage, etc.) varient d'une imprimante à l'autre. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au manuel fourni avec l'imprimante.
Lorsqu'un périphérique est connecté via USB/WSD, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser les fonctions Acquérir les informations du périphérique, Gestion d'ID de service et Authentification de l'utilisateur.
Si vous imprimez des lignes diagonales fines, il peut arriver que ces lignes ne soient pas correctement imprimées (elles ne sont pas du tout imprimées ou elles sont brisées).
Lorsque vous imprimez depuis Internet Explorer et qu'un avertissement vous demandant de confirmer l'utilisation de Canon PageComposer s'affiche, autorisez la poursuite de la procédure et faites l'impression. Si vous ne voulez pas que la boîte de dialogue d'avertissement s'affiche à chaque impression, activez [Ne plus afficher d’avertissement pour ce programme], et autorisez la poursuite de la procédure.
Si vous utilisez Server Core dans un système d'exploitation Windows Server, certains paramètres d'impression ne sont pas disponibles dans un environnement local ou un environnement Windows Remote Desktop.
Si vous cliquez sur [Récupérer les informations sur l'état du périphérique] dans la page [Paramètres du périphérique], les informations de configuration du périphérique sont acquises et une grande partie des réglages dans la page [Paramètres du périphérique] sont automatiquement configurés. Toutefois, les [Paramètres d'alimentation papier] dans la page [Paramètres du périphérique] et certains des réglages dans la boîte de dialogue [Paramètres détaillés] doivent être réglés manuellement.
Les éléments qui peuvent être configurés dans l’écran des paramètres d'impression varient en fonction des paramètres dans la feuille [Paramètres du périphérique]. Si vous personnalisez le pilote à l'aide de Canon Driver Configuration Tool, configurez chaque feuille dans l'écran des paramètres d'impression après avoir configuré la feuille [Paramètres du périphérique].
Lorsque vous sélectionnez [Auto [Couleur/N&B]] pour [Mode couleur] la page [Paramètres de base]/[Qualité], les pages en noir et blanc peuvent être comptées comme des pages en couleur, selon les données, l'application ou les réglages de pilotes utilisés. Si vous voulez imprimer un document en noir et blanc, sélectionnez [Noir et Blanc] pour [Mode couleur].
Lorsque vous spécifiez l'impression couleur pour une imprimante noir et blanc, le document est imprimé en noir et blanc, mais la qualité d'impression peut se détériorer et l'impression prendre un certain temps.
Vous pouvez enregistrer des formats de papier personnalisés dans l'écran des paramètres d'impression affiché dans « Pour changer les paramètres par défaut ». Après vous être connecté avec les privilèges d'Administrator, enregistrez le format de papier personnalisé dans [Configuration page] > [Format papier personnalisé] dans l’écran des paramètres d’impression.
Dans certains cas, la gamme de formats papier personnalisés pouvant être spécifiés à l'aide du pilote et les formats papier compatibles avec l'imprimante sont différents. Pour plus d'informations sur les formats papier pouvant être imprimés, reportez-vous au manuel fourni avec l'imprimante.
Si le format du papier chargé dans l'alimentation papier diffère du format de papier par défaut, un message d'erreur indiquant qu'il n'y a pas de papier peut s'afficher sur le panneau de commande du périphérique. Si cela se produit, récupérez les informations sur l'état du périphérique ou sélectionnez un profil de configuration correspondant au périphérique dans le pilote.
Si vous annulez une tâche du spouleur lors de l'impression via une connexion USB, il est possible que vous ne puissiez pas imprimer via un réseau. Pour pouvoir imprimer depuis un réseau, annulez la tâche d'impression depuis le panneau de commande du périphérique.
Si la langue d'affichage du pilote est différente de celle du périphérique, le nom de tâche, le nom d'utilisateur ou le nom des données stockées peuvent ne pas s'afficher correctement sur le périphérique.
Il peut arriver que l'impression ne se déroule pas correctement si vous faites les deux réglages suivants.
Feuille [Paramètres du périphérique] > [Détails] > feuille [Finition] > [Assembler [Par le périphérique]] > [Désactivé]
[Finition] > [Assembler]
Si une tâche d'impression sécurisée est stockée dans le périphérique, vous ne pourrez peut-être pas imprimer les autres les autres tâches d'impression. Si vous voulez toujours imprimer les autres tâches d'impression après l'impression de la tâche d'impression sécurisée, relancez leur impression depuis l'ordinateur.
Si vous spécifiez deux ou plusieurs copies à imprimer, le phénomène suivant peut se produire.
Si vous sélectionnez [Méthode de sortie] > [Impression sécurisée], une copie est imprimée pour chaque saisie du code [PIN].
Si vous sélectionnez [Méthode de sortie] > [Stocker], le nombre de copies à imprimer et la tâche d'impression spécifiés sur l'imprimante sont enregistrés, mais une seule copie est imprimée quel que soit le nombre de copies spécifié.
Dans un tel cas, si vous faites l'un des réglages suivants, l'impression est exécutée correctement.
[Mise en attente au niveau de l'hôte] > [Désactivé]
[Sortie PS de l'application] > [Désactivé]
Si vous utilisez ce produit au Japon, les restrictions suivantes s'appliquent.
Si la [Cassette 2] est sélectionnée comme alimentation d'enveloppe sur la page [Paramètres du périphérique], les enveloppes aux formats suivants ne seront pas correctement alimentées.
[Enveloppe Monarch]/[Enveloppe N° 10 (COM10)]/[Enveloppe DL]/[Enveloppe C5]/[Enveloppe B5]
Même si l'option [2/3 trous]/[2/4 trous]/[4 trous [Suédois]] est sélectionnée dans la page [Paramètres du périphérique] > [Paramètres de finition] > [Perforateur], les perforations de [3 trous] ou [4 trous [Suédois]] ne seront pas exécutées, car elles ne sont pas prises en charge par l'appareil.
Lorsque vous sélectionnez [Papier à onglet] pour [Feuilles pour insertion] et [Cassette 2] pour[Alimentation papier] dans la boîte de dialogue [Paramètres d'insertion de feuilles] de la page [Alimentation papier], le papier à onglet ne sera pas correctement éjecté d'un appareil qui ne prend pas en charge cette combinaison de réglages.
Selon l'imprimante que vous utilisez, l'impression peut prendre plus de temps que d'habitude dans les cas suivants :
Lorsque vous spécifiez l'orientation portrait lors d'une impression à partir d'une source d'alimentation papier A4 (paysage).
Lorsque vous spécifiez l'orientation paysage lors d'une impression à partir d'une source d'alimentation papier A4R (portrait).
Lorsque vous spécifiez l'orientation paysage pour du papier A3.
Dans de tels cas, si vous réglez de façon adéquate l'option [Traitement du pilote pour la rotation des données] dans la feuille [Paramètres du périphérique] > [Détails] > feuille [Alimentation papier], vous devriez pouvoir améliorer la vitesse d'impression.
Configurez [Fonction [Pliage + découpe] de [Paramètre de piqûre à cheval]] manuellement si votre module de finition prend en charge cette fonction.
Configurez [Décalage lorsque l'agrafage est spécifié] manuellement si votre module de finition prend en charge cette fonction.
Configurez [Fonction [Indiquer le nombre de copies dans la pile]] manuellement si vous utilisez un empileur.
Si vous changez le nom du périphérique, certains réglages de profil enregistrés dans le pilote (profils ajoutés depuis les propriétés du document) seront supprimés. Si vous voulez enregistrer les profils, avant de changer le nom du périphérique, enregistrez les réglages de profil dans un fichier, puis importez le fichier enregistré après avoir changé le nom du périphérique.
Pour le pilote UFR II/LIPSLX
Avec certains appareils, il peut arriver que le résultat d'impression ne soit pas correct si le format de papier long est sélectionné pour le format de papier personnalisé et si l'orientation d'impression est réglée sur paysage. Si tel est le cas, récupérez les informations de l'appareil ou faites le réglage suivant : feuille [Paramètres du périphérique] > [Détails] > feuille [Configuration page] > [Rotation des données lors de l’impression sur papier long] > [Activé].
Pour le pilote PCL6
Avec certains appareils, il peut arriver que le résultat d'impression ne soit pas correct si le format de papier long est sélectionné pour le format de papier personnalisé et si l'orientation d'impression est réglée sur paysage. Si tel est le cas, récupérez les informations de l'appareil ou faites le réglage suivant : feuille [Paramètres du périphérique] > [Détails] > feuille [Configuration page] > [Rotation des données lors de l’impression sur papier long] > [Activé].
Lorsque vous créez un fichier de fond de page sur un ordinateur, vous ne pouvez pas définir un autre ordinateur du réseau comme emplacement d'enregistrement.
Même si vous activez la fonction Priorité à la vitesse dans [Traitement de la compression avant transfert de données], dans certains environnements et avec certaines données d'impression, il peut arriver que l'impression soit encore plus lente que lorsque la fonction Priorité aux images est activée.
Il se peut que certaines polices TrueType ne s'impriment pas correctement. Si cela se produit, vous devez désactiver le paramètre [Utiliser les polices de l'imprimante] dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés] pour faire en sorte que toutes les polices soient téléchargées avec le document, plutôt que de n'utiliser que les polices résidant sur l'imprimante. La boîte de dialogue [Paramètres avancés] s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton [Paramètres avancés] dans la feuille [Qualité].
Avec certaines applications, l'impression de texte pivoté est incorrecte lorsque [Mode TrueType] est défini sur [Télécharger en tant que TrueType] ou sur [Télécharger en tant qu'image binaire] dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés]. Pour accéder à la boîte de dialogue [Paramètres avancés], cliquez sur le bouton [Paramètres avancés] sur la feuille [Qualité].
Si vous utilisez la fonction de rainage, dans certains cas le papier peut ne pas être rainé ou être rainé dans un sens différent de celui prévu.
Pour le pilote PS3
PostScript ne prend pas en charge ROP (Raster Operation). L'impression risque donc de ne pas se dérouler correctement si vous sélectionnez le traitement ROP dans l'application.
Lors d'une impression dans Illustrator CS, un message indique que le fichier PPD que vous avez indiqué n'est pas valide. Toutefois, si vous cliquez sur [OK] dans la boîte du message, l'impression se poursuit.
Certaines applications envoient la commande PostScript directement à l'imprimante lors de l'utilisation du pilote d'imprimante PostScript. Avec ces applications, il se peut que les fonctions suivantes ne soient pas disponibles.
Sur la feuille [Paramètres de base]/[Configuration page] : [Mise en page], [Echelle manuelle]
Sur la feuille [Configuration page] : [Filigrane]
Dans la feuille [Paramètres de base]/[Finition] : [Assembler], [Agrafer et assembler] (Pour les imprimantes sans disque dur en option installé)
Sur la feuille [Alimentation papier] : [Sélection du papier]
Sur la feuille [Qualité] : [Imprimer comme image en négatif], [Imprimer comme image miroir]
*** Vous pouvez utiliser les fonctions ci-dessus lorsque le paramètre [Sortie PS de l'application] de la feuille [Paramètres du périphérique] est défini sur [Désactivé].
Précautions et restrictions en cas d'utilisation de la fonction Processeur d’impression
Pour utiliser la fonction Processeur d'impression, activez [Effectuer le traitement par processeur d'impression] dans la feuille [Paramètres du périphérique] > [Détails] > feuille [Autres paramètres]. Il n'est cependant normalement pas nécessaire d'utiliser la fonction Processeur d'impression.
Si vous activez la fonction Processeur d'impression, procédez comme suit pour vérifier que « CnXP0PP » est sélectionné pour le nom du processeur d'impression. Si le nom n'est pas « CnXP0PP », certaines fonctions peuvent être restreintes.
1. Sélectionnez le périphérique à configurer dans la liste des imprimantes de Windows → affichez l'écran Propriétés de l'imprimante.
En cas d'affichage depuis [Paramètres] dans le menu Démarrer
(1) Affichez [Bluetooth et appareils] (ou [Périphériques]).
(2) Dans [Imprimantes et scanners], affichez l’écran de gestion du périphérique à régler.
Pour afficher l’écran de gestion, cliquez sur le périphérique ou cliquez sur [Gérer] pour le périphérique correspondant.
(3) Cliquez sur [Propriétés de l’imprimante] pour le périphérique à définir.
En cas d'affichage depuis [Panneau de configuration]
(1) Affichez [Périphériques et imprimantes].
Si l'écran [Paramètres] s'affiche, voir la procédure ci-dessus pour afficher l'écran depuis [Paramètres].
(2) Dans la liste des imprimantes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique à configurer → sélectionnez [Propriétés de l’imprimante] dans le menu qui s'affiche.
2. Dans l'écran Propriétés de l'imprimante, affichez la feuille [Avancé] → cliquez sur [Processeur d’impression].
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vérifiez si le processeur d'impression est sélectionné.
Lorsque la fonction Processeur d'impression est activée, les restrictions suivantes s'appliquent.
Si vous utilisez les fonctions suivantes, vous devez définir les informations suivantes avant l'impression.
[Impression sécurisée]/[Gestion d'ID de service]/[Authentification de l'utilisateur]/[Impression sécurisée cryptée]/[Access Management System]
Vous ne pouvez pas utiliser la fonction [Modifier et prévisualiser].
Le nombre de pages affichées sur l'écran d'affichage des tâches du système d'exploitation peut être différent du nombre de pages effectivement imprimées.
Si vous utilisez l'impression avec fond de page, vous ne pouvez pas sélectionner un fichier de formulaire sur l'hôte.
Si les informations requises ne sont pas définies avant l'impression, il peut arriver que la tâche d'impression soit annulée à l'exécution de l'impression.
Lors de l'impression de brochures avec piqûre à cheval, l'impression ne se déroulera pas correctement si le nombre de pages est supérieur au nombre de pages pouvant être reliées par piqûre à cheval par le périphérique. Consultez le manuel du périphérique avant de définir le nombre de pages à relier par piqûre à cheval.
Limites de modèles d'imprimante spécifiques
Si vous utilisez le modèle iR-ADV C2020/2030 sans le disque dur en option ou le modèle iR-ADV C2020L/2030L, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :
[Impression sécurisée]
[Promouvoir l'impression]
Lors de l'enregistrement des données d'impression dans la boîte de réception de certaines imprimantes de la série iR, la configuration du style d'impression (impression recto/impression recto verso), la configuration de la source d'alimentation papier et certains paramètres de mise à l'échelle et de mise en page, etc. ne s'afficheront pas correctement sur le panneau de commande de l'imprimante. Cependant, l'impression sera tout de même conforme aux paramètres définis.
Sur certaines imprimantes de la série iR, si l'agrafage ne peut pas être réalisé à la position d'agrafage spécifiée, le document est imprimé sans agrafe.
Sur certaines imprimantes de la série iR, si vous spécifiez via le panneau de commande l'emplacement des agrafes pour les données en mode paysage enregistrées dans une boîte de réception, l'agrafage peut être effectué à un autre emplacement dans l'orientation verticale réelle du résultat de l'impression.
Lorsque vous enregistrez des données d'impression dans la boîte de réception de certaines imprimantes de la série iR, il est possible que le nombre d'exemplaires défini ne s'affiche pas correctement sur le panneau de commande de l'imprimante si vous sélectionnez le paramètre [Désactivé] pour l'option [Finition]. Quand vous enregistrez des données dans une boîte de réception, sélectionnez un paramètre autre que [Désactivé] pour l'option [Finition].
Si vous utilisez l'imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, l'option [Rotation] ne peut être utilisée que si vous sélectionnez la page [Paramètres du périphérique] > [Détails] > la page [Finition] > [Assembler [Par le périphérique]] > [Activé].
Si vous utilisez l'imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, les grandes feuilles au format personnalisé et la fonction d'impression sécurisée sont prises en charge par la version 2.0 ou une version ultérieure.
Si vous utilisez le modèle iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L, ou C2025, les restrictions suivantes s'appliquent quand vous définissez [Résolution] sur [1200 ppp] dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés] de la feuille [Qualité] :
Vous ne pouvez définir [Emplacement des agrafes] que sur le côté le plus long d'une feuille A4.
Vous ne pouvez pas utiliser les paramètres [Rotation] et [Imprimer avec Formats de papier/Orientations assortis] sur la feuille [Finition].
Selon la version de fonction de l'imprimante utilisée, vous ne pourrez peut-être pas employer le paramètre [Numérotation des copies] dans la boîte de dialogue [Paramètres avancés] de la feuille [Finition].
Si vous utilisez l'imageRUNNER ADVANCE C350F, vous ne pouvez pas utiliser la [Fonction [Rotation]].
Si vous utilisez l'imageRUNNER ADVANCE C351, assurez-vous de configurer la [Cassette facultative] dans la boîte de dialogue [Alimentation papier] de la page [Paramètres du périphérique] sur [Cassette x 3].
Si vous utilisez l'imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 au Japon, la fonction permettant de sélectionner [Attente] dans [Méthode de sortie] pour l'impression n'est pas prise en charge.
Si vous utilisez imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 avec le Module de finition agrafage-F1 ou le Module de finition brochure-F1 en option, vous ne pouvez pas imprimer de cartes postales ni de formats de papier personnalisés (de 148,0 à 181,9 mm de hauteur (5,83 à 7,16 pouces)).
Configurez [Eléments de configuration activés pour les paramètres de découpage avec papier 13x19] si vous utilisez l'imagePRESS C6010/C6011 ou l'imagePRESS C7010VP/C7011VP.
Sur certaines imprimantes de la série imagePRESS, si vous avez spécifié la reliure Éco (sans agrafe) à une position non spécifiable, le document est imprimé sans reliure Éco (sans agrafe).
Si [Profil config.] est réglé sur [Configuration de base] ou [Configuration de base (compatible)], les phénomènes suivants peuvent se produire lorsque pour imprimer avec une imprimante Canon LBP.
Les tâches d'impression peuvent être imprimées sans authentification par code [PIN], même si vous activez [Impression sécurisée].
Le nom de la tâche d'impression et le nom de l'utilisateur peuvent être remplacés par « -- » sur le panneau de commande de l'imprimante.

Tous les noms de marque ou de produit figurant dans ce document sont des marques commerciales déposées ou non déposées de leurs propriétaires respectifs.
All other trademarks are the property of their respective owners.
La licence MIT (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
L'autorisation est accordée par la présente, gratuitement, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le "Logiciel"), d'utiliser le Logiciel sans restriction, y compris sans limitation les droits d'utiliser, de copier, de modifier, de fusionner, de publier, de distribuer, d'accorder des sous-licences et/ou de vendre des copies du Logiciel, et d'autoriser les personnes à qui le Logiciel est fourni à faire de même, sous réserve des conditions suivantes :
L'avis de droit d'auteur ci-dessus et cet avis d'autorisation doivent être inclus dans toutes les copies ou parties substantielles du logiciel.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016