Canon Generic FAX Driver versio 10.57, Microsoft Windows
Lue ennen tämän ohjelmiston käyttöä asennuksen aikana näkyvä CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Voit myös katsoa CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (EULAfi-FI.rtf), jota säilytetään mukana tulevan misc:in [CD-ROM]-kansiossa tai ladatussa ajurikansiossa.
Tässä LUEMINUT-tiedostossa on lisätietoja, jotka auttavat sinua asentamaan ja käyttämään faksiajuriohjelmistoa Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä.
On tavallista, että jotkin ohjelmisto- ja laitteistotuotteita koskevat tiedot ovat saatavilla vasta, kun tuotteen ohjekirja on jo tuotettu. Tämän tulostinajurin viimeisimmät tiedot ovat tässä LUEMINUT-tiedostossa. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä paikalliseen Canon-yhtiöön.
Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
All other trademarks are the property of their respective owners.
SISÄLTÖ
Yleiskatsaus
Järjestelmävaatimukset
Ajurin asentaminen
Faksien lähetysasetusten määrittäminen ajurista
Ohjeen käyttäminen
Käytettävissä olevien kohteiden määrä
Asennukseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia
Faksien lähettämiseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia
Laiteasetuksia koskevat rajoitukset
Yleiskatsaus
Tämän faksiajurin avulla voit lähettää fakseja mistä tahansa Windows-sovelluksesta etäfaksilaitteeseen, jos laitteessa on valinnainen faksipiiri.
Järjestelmävaatimukset
Ajuria voidaan käyttää seuraavissa järjestelmäympäristöissä.
Käyttöjärjestelmä
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Palvelinpohjaisessa tietokoneympäristössä
Yhteensopiva Windows Terminal Server (palvelu)
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Yhteensopiva ohjelmisto
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2109/2112/2203(LTSR)/2206
VMware vSphere 6.7/7.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Klusteripalvelimen käyttöjärjestelmät
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Tietokone
Mikä tahansa tietokone, jossa edellä mainittu käyttöjärjestelmäohjelmisto toimii oikein.
ARM-arkkitehtuuria ei kuitenkaan tueta.
Ajurin asentaminen
Suosittelemme, että käytät asennusohjelmaa ajurin päivittämiseen tai lisäämiseen. Voit päivittää tai lisätä ajurin myös käyttämällä Windowsin Ohjattu tulostimen asennus -toimintoa.
Lisätietoja asennuksesta saat Canonin portaalisivustolla olevasta asennusoppaasta (https://oip.manual.canon/).
Asennukseen liittyviä varoituksia on kohdassa "Asennukseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia".
Faksien lähetysasetusten määrittäminen ajurista
Kun haluat määrittää faksien lähetysasetukset ajuria käyttämällä, noudata seuraavia ohjeita.
Oletusasetusten muuttaminen
Tuo faksien lähetysasetusnäyttö esiin ja määritä ajurin oletusasetukset noudattamalla jotain alla olevaa menettelyä.
Jos näytetään aloitusvalikon kohdasta [Asetukset]
1. Tuo esiin [Bluetooth ja laitteet] (tai [Laitteet]).
2. Tuo kohdassa [Tulostimet ja skannerit] esiin asetettavan laitteen hallintanäyttö.
Voit tuoda hallintanäytön esiin napsauttamalla laitetta tai napsauttamalla vastaavan laitteen kohtaa [Hallinta].
3. Napsauta asetettavan laitteen kohtaa [Tulostusasetukset].
Jos näytetään Windowsin kohdasta [Ohjauspaneeli]
1. Tuo esiin [Laitteet ja tulostimet].
Jos [Asetukset]-näyttö tulee esiin, katso edellä olevasta menettelystä, miten näyttö avataan kohdasta [Asetukset].
2. Napsauta asetettavaa laitetta tulostinluettelossa hiiren kakkospainikkeella → valitse esiin tulevasta valikosta [Tulostusasetukset].
Faksin lähetysajan asettaminen
1. Valitse sovelluksen tulostusvalikko.
2. Valitse käytettävä laite esiin tulevasta tulostusnäytöstä → napsauta [Määritykset].
Sovelluksen mukaan kohta [Määritykset] saattaa olla nimeltään Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.
Ohjeen käyttäminen
CANON INC. käyttää Google Analyticsin tarjoamia verkkoanalytiikkatyökaluja tietojen keräämiseen verkossa olevien käyttöoppaiden käytöstä. Google Analytics ei kerää mitään asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja. Katso lisätietoja alta.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Lisätietoja Google Analyticsin tietojen käytön estämisestä on alla.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Käytettävissä olevien kohteiden määrä
Niiden kohteiden määrä, joihin voit kerralla lähettää faksin, vaihtelee seuraavien asetusten mukaan.
(1) Kun [Määritä kerralla määritettävissä olevien kohteiden määräksi 2 000] on valittuna:
Jos [Kansilehtiliite] on [Ei mitään]: 2000
Jos [Kansilehtiliite] on [Eri kansilehti joka kohteelle]: 100
Jos [Kansilehtiliite] on [Sama kansilehti joka kohteelle]: 2000
(2) Kun kohdan [Määritä kerralla määritettävissä olevien kohteiden määräksi 2 000] valinta on poistettu:
Jos [Kansilehtiliite] on [Ei mitään]: 500
Jos [Kansilehtiliite] on [Eri kansilehti joka kohteelle]: 100
Jos [Kansilehtiliite] on [Sama kansilehti joka kohteelle]: 500
HUOMAUTUS
Ryhmien tapauksessa edellä mainittu kohteiden määrä on ryhmään rekisteröityjen henkilökohtaisten kohteiden määrä.
Määritetty kohteiden määrä (yllä mainittujen lisäksi) lähetetään useisiin töihin erotettuna. Näin ollen ne voivat näkyä erillisinä faksilähetystiedostoina muun muassa työn tulostuslokiluettelossa.
Faksityön kohteiden määrä on rajoitettu laitteessa. Joissakin tulostinmalleissa viimeinen/viimeiset lähetetyt työt saatetaan poistaa faksityön lähettämisen jälkeen, jos kohteiden määrä ylittää raja-arvon. Jos ryhmään rekisteröidään raja-arvon ylittävä määrä kohteita, varo, ettei faksia lähetetä jatkuvasti useisiin ryhmäkohteisiin.
Asennukseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia
Jos muutat käyttämäsi tietokoneen käyttöoikeuksia ja suoritat asennusohjelman, asennus ei välttämättä onnistu oikein. Kirjaudu tällöin sisään Administrator-oikeuksilla ja yritä asennusta uudelleen.
Jos sinua kehotetaan käynnistämään tietokone uudelleen asennusohjelman aikana, muista tehdä niin. Jos et käynnistä tietokonetta uudelleen, käytössä olevat ajurit eivät ehkä toimi oikein.
Ajuri ei välttämättä toimi oikein, jos oikeaa aluetta ei ole määritetty ennen ajurin asentamista. Alue voidaan asettaa jommassakummassa seuraavista kohdista.
Aloitusvalikossa [Asetukset] > [Aika ja kieli] > [Kieli ja alue] > [Alue] (tai [Aika ja kieli] > [Alue]/[Alue ja kieli])
Windowsissa [Ohjauspaneeli] > [Alue] (tai [Alue ja kieli])
Kun ajuri asennetaan palvelintietokoneeseen, jossa on jaettavaksi laitteeksi määritetty SMB (NetBIOS-verkko) -tulostin, asenna se verkkotulostimeksi käyttämällä Ohjattu tulostimen asennus -toimintoa.
Jos käytetään tulostimen automaattista luontia Citrix XenApp -ympäristössä, tätä ajuria ei välttämättä voi asentaa oikein asennusohjelman avulla. Käynnistä tällöin XenApp Server -tietokone uudelleen ja tarkista Windowsin tulostusluettelo. Jos tulostinta ei näy, asenna ajuri uudelleen XenApp Server -tietokoneeseen Ohjattu tulostimen asennus -toiminnon avulla.
Katkaise sitten kaikkien työasematulostimien yhteydet kaikkiin ICA-istuntoihin ICA Client Printer Configuration -apuohjelman avulla ennen asennusohjelman käynnistämistä. Kun olet asentanut ajurin, käynnistä ICA Client Printer Configuration -apuohjelma uudelleen ja kytke tulostimet takaisin.
Jos Windows Server ‑käyttöjärjestelmä on asennettu Server Core ‑vaihtoehdon kanssa, seuraavat rajoitukset koskevat tämän ajurin käyttöä.
Ajuria ei voi asentaa asennusohjelmalla. Käytä Windowsin asennusvaihtoehtoja.
Jotkin faksiasetukset eivät ole käytettävissä paikallisessa ympäristössä tai Windowsin Etätyöpöytä-ympäristössä.
Vain laitteet, joita faksiajurin versio 9.00 tai vanhempi tukee, sallivat tämän ajurin asentamisen USB:n kautta.
Tämä ajuri voi olla asennettuna samanaikaisesti faksiajurin version 9.xx tai vanhemman kanssa. Tätä ajuria ei kuitenkaan voi asentaa päivittämällä faksiajurin versio 9.xx tai vanhempi.
Jos laitteessa ei ole SNMP asetettuna, ajurin asentaminen ei ehkä ole mahdollista, kun käytössä on [Vakio].
Itse laitteesta asetetun laitenimen mukaisesti nimeä ei ehkä näytetä oikein, kun sitä haetaan [Vakio]-asennuksen aikana.
Faksien lähettämiseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia
Jos käytät lähetyksessä muuta paperikokoa kuin A4, lähetys ei välttämättä onnistu joissakin sovelluksissa määritettyä paperikokoa käyttäen. Jos näin tapahtuu, pienennä alkuperäisten tietojen suurennosta, määritä A4 ja lähetä faksi.
Jos kohteiden määrä on suuri osoitekirjassa, se ei välttämättä toimi oikein joissakin sovelluksissa.
Jos johonkin CSV-tiedostoon tallennettuun nimikkeeseen (esimerkiksi nimiin tai faksinumeroihin) on lisätty kaksoislainausmerkkejä tai CSV-erottimia, tiedostoon tallennettuja osoitteita ei välttämättä tuoda osoitekirjaan oikein.
Jos johonkin ABK-tiedostoon (*.abk) tallennettuun nimikkeeseen (esimerkiksi nimiin tai faksinumeroihin) on lisätty kaksoislainausmerkkejä, tiedostoon tallennettuja osoitteita ei välttämättä tuoda osoitekirjaan oikein.
Älä määritä kopioiden määräksi sovelluksessa useampaa kuin yksi, sillä faksi saatetaan lähettää useammin kuin kerran joissakin sovelluksissa, kun kopioiden määrä on valittu sovelluksessa.
64-bittisessä käyttöjärjestelmässä osoitekirjaa ei voi käyttää tietyissä sovelluksissa. Jos käytät sovellusta, joka ei voi käyttää osoitekirjaa, muunna osoitekirja CSV-tiedostoksi ja tuo sitten CSV-tiedosto osoitekirjana ajuriin.
Salasana, joka asetettiin kohdassa [Erikoisasetukset]-välilehti > [Suojausasetukset] > [Suojaa salasanalla osoiteluetteloa vietäessä], tarvitaan osoiteluettelon viemiseen. Jos et tiedä salasanaa, osoiteluettelo täytyy luoda uudelleen sen viemistä varten. Voit kuitenkin suorittaa muita toimintoja kuin viennin (selaaminen, lisääminen, muokkaaminen, poistaminen jne.) ilman salasanaa.
Jos käytetään tulostimen automaattista luontia Citrix XenApp ‑ympäristössä, Osastotunnusten hallinta ‑toimintoa tai Hae laitetiedot ‑toimintoa ei välttämättä voi käyttää.
Käytä tällöin Universal Printer Driver (UPD) -ajuria tai valitse TCP/IP-vakioportti, johon on määritetty tulostamiseen käytettävän laitteen IP-osoite.
Faksien lähetysasetusnäyttöä ei välttämättä voi näyttää Citrix-ympäristössä. Jos näin tapahtuu, yritä uudelleen alla olevan menettelyn suorittamisen jälkeen.
1. Avaa käytettävässä laitteessa Windowsin Tulostimen ominaisuudet -näyttö.
Jos näytetään aloitusvalikon kohdasta [Asetukset]
(1) Tuo esiin [Bluetooth ja laitteet] (tai [Laitteet]).
(2) Tuo kohdassa [Tulostimet ja skannerit] esiin asetettavan laitteen hallintanäyttö.
Voit tuoda hallintanäytön esiin napsauttamalla laitetta tai napsauttamalla vastaavan laitteen kohtaa [Hallinta].
(3) Napsauta asetettavan laitteen kohtaa [Tulostimen ominaisuudet].
Jos näytetään kohdasta [Ohjauspaneeli]
(1) Tuo esiin [Laitteet ja tulostimet].
Jos [Asetukset]-näyttö tulee esiin, katso edellä olevasta menettelystä, miten näyttö avataan kohdasta [Asetukset].
(2) Napsauta asetettavaa laitetta tulostinluettelossa hiiren kakkospainikkeella → valitse esiin tulevasta valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
2. Tuo esiin Tulostimen ominaisuudet -näytössä [Lisäasetukset]-välilehti → poista käytöstä [Ota käyttöön tulostuksen lisäominaisuudet].
Mobiiliosoitteisto saattaa näkyä Messaging API ‑osoitekirjassa, mutta sitä ei voi käyttää. Tähän osoitekirjaan tallennettuja yhteystietoja ei näytetä, koska niillä ei ole faksitietoja.
Valitse [Tallenna lähetetyn faksin tiedot ja kuva], niin lähetetty kuva tallentuu vain tähän ajuriin. Lähetetty kuva ja lähetystulokset eivät välttämättä ole samat kuin laitteessa. Voit tarkistaa lähetetyn faksin lähetystulokset laitteen tiedonsiirtolokeista.
Laitteen mukaan ajurista faksilla lähetettyjä töitä ei välttämättä kirjata PS-tulostuspalvelimen lokiin. Lisäksi NetWaren kautta lähetettyjen töiden lokitiedot eivät välttämättä kirjaudu oikein.
Tiedonsiirtotilan, jonka valitset käyttäessäsi IP-faksia, on oltava yhteensopiva laitteen tiedonsiirtoympäristön kanssa. Jos et valitse oikeaa tiedonsiirtotilaa, seurauksena on virheellisiä lähetyksiä ja lähetysvirheitä.
Kun viet Canon-osoitekirja-tiedostoja (*.abk), voit määrittää merkkikoodin. Kun tuot Canon-osoitekirja-tiedostoja (*.abk), eräät tulostinmallit eivät pysty tuomaan Canon-osoitekirja-tiedostoa (*.abk), ellei tuotavan tiedoston merkkikoodi vastaa laitteen tukemaa merkkikoodia.
Jos määritetään merkkejä, joita laitteen nimessä käytettävä kieli ei tue, ajuri ei välttämättä toimi normaalisti. Voit tarkistaa käytettävän kielen jommastakummasta seuraavista sijainneista.
Aloitusvalikossa [Asetukset] > [Aika ja kieli] > [Kieli ja alue] > [Kieli] (tai [Aika ja kieli] > [Kieli]/[Alue ja kieli])
Windowsissa [Ohjauspaneeli] > [Alue ja kieli]
Kun lähetetään laitteeseen, joka ei tue tarkkuutta 400 x 400 dpi, tässä ajurissa valitulla [Erittäin hieno] -asetuksella, lähetystä ei voi suorittaa ja laitteen ohjauspaneelissa näytetään virhe. Suorita tällöin lähetys uudelleen käyttämällä laitteen tukemaa tarkkuutta.
Kun tuodaan laitteesta vietyä osoitekirjaa, merkkejä, joita ajuri ei tue, ei välttämättä lueta oikein.
Seuraavia osoitekirjoja ei voi käyttää versiota ajuriversioiden kanssa, jotka ovat vanhempia kuin 8.70:
Osoitekirjat, jotka on vastikään luotu versiossa 8.70 tai sitä uudemmissa ajureissa.
Osoitekirjat, jotka on luotu vanhemmissa versioissa ja tuotu versioon 8.70 tai sitä uudempiin ajureihin.
Voit kuitenkin käyttää osoitekirjoja, jotka on viety tiedostoihin versiota 8.70 vanhemmissa ajuriversioissa.
Tällä ajurilla lähetettyjä kuvia ja luotuja profiileja ei voi käyttää faksiajurin version 9.xx tai sitä vanhempien kanssa.
Tämä ajuri ei tue osoitekirjan muokkaamista verkossa. Muokkaaminen on mahdollista ympäristössä, johon on asennettu sekä tämä ajuri että faksiajurin versio 10.10 tai vanhempi, mutta muutoksia ei voi tallentaa.
Faksiajurin vanhemmasta versiosta vietyjä CSV-muotoisia osoitekirjatiedostoja ei välttämättä voi tuoda tämän ajurin versioon 10.20 tai uudempaan kielen mukaan.
Jos näin tapahtuu, vie ne Canon-osoitekirja-tiedostoina (*.abk) ja tuo ne sitten tähän ajuriin.
Jos syötät faksinumeroksi enemmän kuin 40 yksitavuista numeerista merkkiä käyttäessäsi Koreaan, Yhdysvaltoihin tai Kanadaan tarkoitettua laitetta, laitteessa tapahtuu virhe eikä faksin lähettäminen onnistu.
Laiteasetuksia koskevat rajoitukset
Jos tämän ajurin kanssa käytetään laitekohtaisia toimintoja, sinun täytyy hakea laitetiedot kohdasta [Laitteen asetukset] -välilehti > [Hae laitetiedot], jotta voit asettaa asennetut ajuriin. Jos laitetietoja ei voi hakea USB-yhteyden tms. takia, aseta asennetut vaihtoehdot manuaalisesti [Laitteen asetukset] ‑välilehdessä.
Varo asettamasta ajuriin toimintoja, joita laite ei voi käyttää, sillä se voi aiheuttaa virhelähetyksiä ja lähetysvirheitä.
Jos määrität lähettäjän tulostinmallilla, jossa ei ole lähettäjän määritystoimintoa, et voi käyttää tätä toimintoa.
Jos valitset faksipiirin, joka ei ole yhteensopiva käyttämäsi tulostimen mallin kanssa, ja valitset faksilinjan, joka ei vastaa lähetyksissä käytettävää oletuslinjaa, on mahdollista, että faksi lähetetään toisen linjan kautta.
Jos yrität lähettää asetuksilla, jotka eivät aliosoitteen todennustilan, osaston tunnuksen todennustilan ja IP-faksin tiedonsiirtotilan osalta vastaa käyttämääsi tulostinmallia, lähettäminen ei onnistu.
Jos määrität lähetysajan tulostinmallilla, jossa ei ole lähetysaikatoimintoa, et voi käyttää tätä toimintoa.
Jos määrität aliosoitetoiminnon tulostinmallilla, jossa ei ole aliosoitetoimintoa, et voi käyttää tätä toimintoa.
Jos määrität [Määritä kerralla määritettävissä olevien kohteiden määräksi 2 000] -toiminnon ja yrität lähettää tulostinmallilla, joka ei tue tätä toimintoa, seurauksena on tiedonsiirtovirhe tai lähetysvirhe.
Jos asetat Osastotunnusten hallinnan tai Käyttäjien todennuksen sellaiselle tulostinmallille, jossa ei ole Osastotunnusten hallinnan tai Käyttäjien todennuksen toimintoa, kyseistä toimintoa ei voi käyttää.
Jos määritetään [Käytä Unicodea (UTF-8) kommunikointiin laitteen kanssa] -toiminto ja yritetään lähettää tulostinmallilla, joka ei tue Unicode (UTF-8) -tiedonsiirtoa, vastaanottajan tietoja yms. ei näytetä oikein.

Copyright Canon Inc. 1999