Windows 7/8.1/10 -käyttöjärjestelmän ScanGear - versio 11.3
Tässä LUEMINUT-tiedostossa on lisätietoja skanneriajurin käytöstä Microsoft Windowsissa.
On tavallista, että jotkin ohjelmisto- ja laitteistotuotteita koskevat tiedot ovat saatavilla vasta, kun tuotteen ohjekirja on jo tuotettu. Tämän tulostinajurin viimeisimmät tiedot ovat tässä LUEMINUT-tiedostossa. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä paikalliseen Canon-yhtiöön.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Muut tässä esitetyt tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä.
SISÄLTÖ
Yleiskatsaus
Järjestelmävaatimukset
Varoituksia ja käyttörajoituksia
TWAIN Toolkitin vastuuvapauslauseke ja rajoitukset
Yleiskatsaus
ScanGearin avulla voit skannata asiakirjoja tietokoneestasi.
Järjestelmävaatimukset
Lisätietoja käyttöympäristöstä on julkaisussa Readme_MD_fi-FI.hta.
Varoituksia ja käyttörajoituksia
Varmista, että tietokoneessa on riittävästi levytilaa käytettävissä, kun skannaat suuria asiakirjoja korkealla tarkkuudella. Esimerkiksi koko sivun väriasiakirjan skannaaminen 600 dpi:n tarkkuudella edellyttää, että tietokoneessa on 300 megatavua vapaata levytilaa.
Käytä samanaikaisesti vain yhtä sovellusta, joka on linkitettynä aktiivisesti ScanGeariin. Avaa samanaikaisesti vain yksi sovellus, joka on linkitettynä aktiivisesti ScanGeariin. Avaa ScanGear ainoastaan kerran, kun noudat kuvan samassa sovelluksessa.
Kun skannaat suuria kuvia korkealla tarkkuudella, tilanneilmaisin saattaa pysähtyä 0 prosentin kohdalle tai tietokone saattaa lopettaa vastaamasta tiedoston koon ja käytössä olevien sovellusten rajoitusten mukaan. Jos näin tapahtuu, peruuta toiminto (esimerkiksi napsauttamalla tilanneilmaisimen peruutuspainiketta) ja lisää käytettävissä olevan näennäismuistin määrää. Skannaa kuva sitten uudelleen.
Ongelma voi ratketa myös, jos valitset pienemmän alueen matalammalla tarkkuudella. Voit myös skannata kuvan MF Scan Utilityllä ja tuoda tiedoston sitten sovellukseesi.
TWAIN-tietolähde ei ehkä aina avaudu oikein, kun järjestelmätiedosto on NTFS-muodossa. TWAIN-moduulia ei voi kirjoittaa winnt-hakemistoon suojaussyistä.
Sulje ScanGearin pääikkuna aina ennen pääsovellusohjelman lopettamista.
Jotkin tietokoneet ja kannettavat tietokoneet eivät ehkä käynnisty oikein uudelleen valmiustilasta, kun tulostin on liitettynä. Jos näin tapahtuu, käynnistä tietokone uudelleen.
Et voi ehkä painaa laitteen [Aloita]-näppäintä ajurin asentamisen jälkeen. Jos näin tapahtuu, käynnistä tietokone uudelleen.
Kun esikatselet kuvaa tai skannaat kuvan, jossa on verrattain yhtenäinen tausta, automaattinen sävytoiminto saattaa muuttaa kuvan värejä. Jos näin tapahtuu, nollaa automaattinen sävytystoiminto.
Jotkin sovellukset saattavat sulkea ScanGearin automaattisesti skannauksen jälkeen.
Jotkin sovellukset saattavat piilottaa TWAIN-käyttöliittymän. Tutustu tällöin sovellusohjelman käyttöoppaaseen ja selvitä millä asetusten muutoksilla TWAIN-käyttöliittymän saa näkyviin.
Kuvia ei ehkä tuoda oikein Corel WordPerfect 10:stä. Jos näin tapahtuu, lisää käytettävissä olevan näennäismuistin määrää ja skannaa kuva sitten uudelleen. Tämä ratkaisee ongelman.
Jotkin tietokoneskannausta tukevat sovellukset eivät ehkä pysty suorittamaan asiakirjojen toistuvaa skannausta ADF:n kautta. Skannaa tällöin asiakirjat lasin avulla.
Seuraavat sovellukset eivät tue useita sivuja sisältävien asiakirjojen skannausta:
"Paint" Windows 7/8.1/10 -käyttöjärjestelmässä
Kun skannaat asiakirjan näillä sovelluksilla, skannaa jokainen sivu erikseen.
Jos syöttölaitteeseen asetetaan useita asiakirjoja, ilmenee seuraavia ongelmia. Aseta syöttölaitteeseen yksi asiakirja kerrallaan.
Asiakirjan toista sivua ja sitä seuraavia sivuja ei skannata.
Näyttöön tulee viesti <Peruutettu.>, kun kaikki asiakirjat on skannattu.
Seuraavaa skannausta ei voi tehdä.
Windows 7/8.1/10: Kun ajuri käynnistetään asiakirjan skannausta varten WIA 1.0 -sovelluksesta (esimerkiksi "Paint"), seuraavat toiminnot aiheuttavat virheen:
(1) Vaihtoehdon [Taso] valitseminen [Paperilähde] -kohdassa
(2) Vaihtoehdon [Säädä skannatun kuvan laatua] napsauttaminen
(3) [Tarkkuus]-asetuksen määrittäminen arvoon 600 dpi ja vaihtoehdon [OK] napsauttaminen sen jälkeen
(4) Vaihtoehdon [Asiakirjan syöttäminen] valitseminen [Paperilähde] -kohdassa
(5) Tarkkuuden muuttaminen napsauttamalla vaihtoehtoa [Skannaa] tai [Säädä skannatun kuvan laatua]
Valitse tällöin jokin muu asetus kuin [Mukautetut asetukset] kerran ja skannaa sitten asiakirja tai muuta tarkkuutta.
Kun liität tietokoneen tulostimeen sekä USB:n että verkon kautta, asenna ajuri jommallakummalla seuraavista tavoista:
Jos käytössäsi on käyttäjän ohjelmiston ja käyttöoppaat sisältävä CD-levy (tai DVD-levy)
Asenna USB- ja verkkoyhteyden ajurit [Ohjelmien ja oppaiden asennus] -näytössä.
Jos olet ladannut ajurin Canonin verkkosivustosta
Suorita [Setup.exe] USB- ja verkkoyhteyden ajurien asentamista varten.
Jos käytät USB-yhteyttä ja viimeistelet MF Scan Utilityn asennuksen yhdistämättä laitetta ja tietokonetta toisiinsa USB-kaapelilla, näkyviin saattaa tulla sovelluksen valintanäyttö, kun skannaat laitteesta. Voit estää näytön tulemisen näkyviin määrittämällä sovelluksen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
(1) Asenna MF Scan Utility.
Jatka vaiheeseen 2, jos MF Scan Utility on jo asennettu tietokoneeseen tai jos MF Scan Utility ei ole yhteensopiva tietokoneen kanssa.
(2) Yhdistä laite ja tietokone USB-kaapelilla ja kytke sitten laitteeseen virta.
(3) Kirjaudu sisään tietokoneeseen järjestelmänvalvojan tilillä.
(4) Valitse [Ohjauspaneeli] ja [Näytä laitteet ja tulostimet].
(5) Napsauta laitteesi kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Skannausominaisuudet].
(6)Napsauta [Tapahtuma] -välilehteä, valitse [Käynnistä ohjelma] ja valitse sitten [MF Scan Utility].
Jos sinulla on käyttämäsi laitteen kanssa yhteensopivia sovelluksia, voit määrittää jonkin muun sovelluksen kuin MF Scan Utilityn ja käyttää sitä.
Käyttämästäsi ympäristöstä ja asetuksista riippuen skannatuissa kuvissa voi ilmetä rosoisuutta. Voit vähentää rosoisuutta aktivoimalla [Käytä rasteroinnin poistoa] [Mukautettu tila] -välilehdestä.
Jos USB-yhteysympäristöä käytettäessä USB-kaapeli irtoaa skannauksen aikana, skannausta ei ehkä voi suorittaa, kun USB-kaapeli kytketään uudelleen. Käynnistä tällaisessa tapauksessa tietokone uudelleen.
TWAIN Toolkitin vastuuvapauslauseke ja rajoitukset
TWAIN Toolkit toimitetaan sellaisenaan. TWAIN Toolkitin kehittäjät ja jakelijat kiistävät nimenomaisesti kaikki oletetut, nimenomaisesti mainitut tai lakimääräiset takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaamattomuudesta ja tuotteen sopivuudesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen.
TWAIN Toolkitin kehittäjät tai jakelijat eivät vastaa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat TWAIN Toolkitin kopioimisesta, muuttamisesta, jakelemisesta tai muusta käytöstä.

Copyright CANON INC. 2005