برنامج تشغيل الطابعة Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 الإصدار 2.90 لنظام Microsoft Windows
قبل استخدام هذا البرنامج، يرجى التأكد من قراءة اتفاقية ترخيص برنامج CANON المعروضة أثناء التثبيت. يمكنك أيضا عرض اتفاقية ترخيص برنامج CANON ‏(EULAar-SA.rtf) المخزنة في المجلد [misc] في CD-ROM الملحق أو في مجلد المشغل الذي تم تحميله.
يحوي هذا الملف معلومات إضافية لمساعدتك على تثبيت واستعمال برنامج تشغيل الطابعة هذا بواسطة Microsoft Windows.
كما هو الحال مع منتجات معظم البرمجيات والمعدات، يتم توفير بعض المعلومات بعد تطوير الدليل. يتم توفير المعلومات المحدثة بشأن برنامج التشغيل الطابعة هذا في هذا الملف. إذا احتجت لمساعدة إضافية، يرجى الاتصال بشركة Canon المحلية.
المحتويات
نظرة عامة
متطلبات النظام
تثبيت برنامج التشغيل
ضبط إعدادات الطباعة من برنامج التشغيل
الرجوع إلى المساعدة
التحذيرات والحدود والقيود عند التثبيت
التحذيرات والحدود والقيود عند الطباعة
التحذيرات والقيود عند استخدام وظيفة معالج الطباعة
القيود المفروضة على موديلات طابعة معينة
نظرة عامة
يمكنك هذا المشغل من طباعة مستندات من تطبيقات Windows. ويدعم أيضًا الوظائف التالية.
- Canon Driver Configuration Tool
يمكنك تغيير الإعدادات الافتراضية في المصنع للمشغل لإنشاء مجموعات مشغل مخصص باستعمال Canon Driver Configuration Tool. للحصول على معلومات مفصلة حول هذا الجهاز، راجع دليل مستخدم Canon Driver Configuration Tool.
عند إنشاء مجموعة برنامج تشغيل مخصص على أساس برنامج التشغيل هذا، استخدم الإصدار 4.20 أو إصدارًا أحدث من Canon Driver Configuration Tool.
متطلبات النظام
يمكن استخدام المشغل هذا مع بيئات النظام التالية.
أنظمة التشغيل
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
بالنسبة لبيئات الكمبيوتر على أساس الخادم:
أنظمة التشغيل في بيئة خادم:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
مكونات الخادم:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)‎
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
أنظمة التشغيل لخادم تجميع:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
كمبيوتر
كمبيوتر يعمل بأي من برامج أنظمة التشغيل السابقة الذكر بشكل صحيح
لكن بنية ARM غير مدعومة.
تثبيت برنامج التشغيل
نوصي باستخدام مثبت التشغيل لتحديث أو إضافة مشغل. يمكنك أيضا تحديث أو إضافة مشغل من معالج إضافة طابعة لـ Windows.
للاطلاع على التفاصيل حول إجراء التثبيت، راجع دليل التثبيت من موقع مدخل Canon (https://oip.manual.canon/)‎.
للاطلاع على التحذيرات المتعلقة بالتثبيت، راجع "التحذيرات والحدود والقيود عند التثبيت".
ضبط إعدادات الطباعة من برنامج التشغيل
لضبط إعدادات الطباعة باستخدام مشغل، اتبع الإجراء التالي.
لتغيير الإعدادات الافتراضية
اعرض شاشة إعدادات الطباعة واضبط إعدادات برنامج التشغيل الافتراضية باتّباع أحد الإجراءات أدناه.
إذا تم العرض من [الإعدادات] في القائمة "ابدأ"
1. فاعرض [والأجهزة Bluetooth] (أو [أجهزة]).
2. في [الطابعات & الماسحات الضوئية]، اعرض شاشة الإدارة للجهاز المراد ضبطه.
لعرض شاشة الإدارة، انقر فوق الجهاز أو انقر فوق [‏‏إدارة] للجهاز المقابل.
3. انقر فوق [تفضيلات الطباعة] للجهاز المراد ضبطه.
إذا تم العرض من [لوحة التحكم] بنظام Windows
1. فقم بعرض [الأجهزة والطابعات].
إذا تم عرض شاشة [الإعدادات]، فراجع الإجراء أعلاه لعرض الشاشة من [الإعدادات].
2. من قائمة الطابعة، انقر بالزر الأيمن للماوس على الجهاز الذي ستقوم بضبطه ← اختر [تفضيلات الطباعة] من القائمة المعروضة.
للضبط عند الطباعة
1. اختر قائمة الطباعة من التطبيق.
2. في شاشة الطباعة المعروضة، اختر الجهاز الذي تستخدمه ← انقر على [تفضيلات].
وفقًا للتطبيق، فإن [تفضيلات] قد يكون اسمها "خصائص الطابعة" أو "خصائص".
الرجوع إلى المساعدة
لفهم استخدام الأدلة على الإنترنت بشكل أفضل، تستخدم شركة CANON INC. أدوات تحليل الويب التي توفرها Google Analytics. ولا يتم الحصول على معلومات تعريف الهوية الخاصة بعملائنا من خلال استخدام Google Analytics. راجع ما يلي للحصول على التفاصيل.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/‎
للحصول على معلومات حول منع استخدام البيانات بواسطة Google Analytics، راجع ما يلي.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
التحذيرات والحدود والقيود عند التثبيت
إذا قمت بتغيير امتيازات المستخدم للكمبيوتر الذي تستخدمه وتشغيل المثبت، قد لا تتم عملية التثبيت بشكل صحيح. في هذه الحالة، قم بتسجيل الدخول كـ Administrator ثم أعد محاولة التثبيت.
إذا كنت تستخدم برنامج التشغيل هذا في بيئة كمبيوتر تستند إلى الخادم، فاستخدم نظام تشغيل يدعم برنامج التشغيل على جهاز الكمبيوتر العميل.
عند تثبيت برنامج تشغيل على كمبيوتر خادم مزود بطابعة SMB (شبكة NetBIOS) تُستخدَم كطابعة مشتركة محددة، استخدم معالج إضافة طابعة لتثبيتها كطابعة شبكة.
في البيئات التي تم فيها تثبيت Server Core على نظام التشغيل Windows Server، لا يمكنك استخدام مثبّت برنامج التشغيل هذا. استخدم وظيفة التثبيت بنظام التشغيل لتثبيت برنامج التشغيل.
إذا قمت بتثبيت المشغل هذا بواسطة المثبت مع الإعدادات الافتراضية، فسوف يتم تحديث جميع مشغلات الطابعة Generic Plus المثبتة بالفعل إلى أحدث إصدارات. لإضافة الإصدار الأحدث من مشغل بدون تحديث المشغلات المثبتة بالفعل، قم بذلك وفقًا لأحد الإجراءات التالية.
في شاشة التحقق من [قائمة الطابعات الخاصة بتثبيت برامج التشغيل] التي يتم عرضها خلال التثبيت، اختر الأجهزة التي لا تريد تحديثها وقم بإزالتها من [تحديد الطابعات المراد تحديثها]، وتابع مع التثبيت.
حدد ملف inf مع وظيفة إضافة طابعة لـ Windows.
عند تثبيت إصدار مشغل أقدم من المشغل المثبَّت بالفعل، إذا تم عرض مربع حوار يسأل عما إذا كنت تريد استخدام الملفات الحالية، فاسمح باستخدامها.
إذا تم تضمين حروف مزدوجة البايت في اسم الجهاز في بيئة نظام تشغيل باللغة الإنجليزية، فلا يمكنك استرداد حالة الجهاز من الورقة [إعدادات الجهاز] > [استرداد معلومات حالة الجهاز]. إذا حدث ذلك، فغيّر الاسم بآخر لا يتضمن حروفًا مزدوجة البايت.
إذا كنت تستخدم طابعة مشتركة في بيئة خادم الطابعة (Point and Print)، من الضروري تثبيت Canon Driver Information Assist Service في كمبيوتر الخادم لاستخدام وظيفة الحصول على معلومات الجهاز.
وكذلك، إذا جار بتستخدم Microsoft BiDi Communication بدلاً من Canon Driver Information Assist Service، فيمكنك التحول بينهما في [تفاصيل] > [إعدادات أخرى] في الورقة [إعدادات الجهاز].
وفقا لبيئة الاستخدام، قد تصبح الأسماء في [ملف تعريف] وأحجام الورق المخصصة غامضة. إذا حدث هذا قم بتحميل حزمة اللغة المناسبة.
لا يمكن تثبيت البرامج الإضافية التي تُباع بشكل منفصل في برنامج التشغيل هذا.
التحذيرات والحدود والقيود عند الطباعة
إذا قمت بطباعة مستند عدد صفحاته فردي كمستند على وجهين من تطبيق، قد يدرج هذا التطبيق صفحة بيضاء تلقائيا حتى يصبح عدد الصفحات زوجيا. إذا حدث هذا، يتم حساب الصفحة البيضاء المدرجة بواسطة التطبيق مثل الصفحة المطبوعة.
لاستخدام هذه الطابعة، يجب عليك ضبط نوع الطابعة التي تستخدمها أولا ثم الخيارات المثبتة في الطابعة في الورقة [إعدادات الجهاز] في مربع الحوار في خصائص الطابعة. إذا اخترت وظائف غير متوفرة في برنامج تشغيل الطابعة بالنسبة للطابعة التي تستخدمها، قد يسبب ذلك نتائج طباعة غير مرغوبة.
إذا قمت بضبط مصدر ورق غير مثبت في الطابعة، سوف يتم توفير الورق من مصدر الورق ذي الأولوية في الطابعة.
إذا لم يتوافق مصدر الورق الذي حددته مع حجم الورق، سوف يحدث خلل.
إذا قمت بتحديد الطباعة على وجهين لطابعة لا تدعم الطباعة على وجهين، سوف تتم طباعة المستند على وجه واحد للورق.
إذا قمت بتحديد التدبيس لطابعة لا تدعم التدبيس، سوف تتم طباعة مستند على نحو غير مدبس.
إذا قمت بتحديد تجليد الكتيبات لطابعة لا تدعم تجليد الكتيبات، سوف تتم طباعة مستند بدون تجليد الكتيبات.
إذا اخترت [أسلوب الإخراج] > [تخزين] عند الطباعة من طابعة لا تدعم تخزين علب البريد، سوف تتم طباعة المستند بشكل عادي. إذا تم عرض خلل على شاشة اللوحة اللمسية للطابعة وانقطع اتصال الطابعة، سوف تتم طباعة المستند عندما تكون الطابعة موصولة مجددا.
إذا قمت بتحديد إدارة معرّف القسم لطابعة لا تملك إدارة معرّف القسم، سوف يحدث خلل.
وفقا لمجموعة خيارات الطابعة التي تستخدمها، قد لا يتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الخيارات المثبتة في الورقة [إعدادات الجهاز] > [استرداد معلومات حالة الجهاز]. لاستخدام الخيارات التي لم يتم التعرف عليها، قم بضبطها يدويا في الورقة [إعدادات الجهاز].
إذا تم تعيين الوظائف التي لا يدعمها برنامج التشغيل هذا في لوحة التحكم بالجهاز الذي تستخدمه، يتم تمكين الوظائف التي تم تعيينها في لوحة التحكم بالجهاز عند الطباعة.
اعتمادًا على الجهاز الذي تستخدمه، يمكن استرداد أنواع وأحجام الورق التي لا يمكن توفيرها والمعلومات المتعلقة بالوظائف غير القابلة للاستخدام من خلال الورقة [إعدادات الجهاز] > [استرداد معلومات حالة الجهاز].
أحجام الورق المخصصة التي يمكن تعيينها للوظائف في الورقة [إعدادات الجهاز] > [إعدادات الإنهاء] (2 الطباعة على وجهين، التدبيس، الخ) تختلف بين الطابعات. للمزيد من التفاصيل، قم بالرجوع إلى الدليل المرفق مع الطابعة.
عند استخدام جهاز متصل عبر USB أو WSD، قد لا تتمكن من استخدام وظيفة الحصول على معلومات الجهاز ووظيفة إدارة معرف القسم ووظيفة توثيق المستخدم.
إذا كنت تقوم بطباعة خطوط مائلة دقيقة، فقد لا تتم طباعتها بشكل صحيح (لن تظهر على الصفحة أو قد تظهر كما لو كانت منفصلة).
عند الطباعة من متصفح Internet Explorer وظهور تحذير يؤكد استخدام Canon PageComposer، اسمح للإجراء بالاستمرار ومتابعة الطباعة. إذا كنت لا ترغب في ظهور مربع حوار تحذيري في كل مرة تقوم بالطباعة، فمكّن [عدم إظهار التحذير لهذا البرنامج مرة أخرى]، واسمح للإجراء بالاستمرار.
إذا كنت تستخدم Server Core في نظام التشغيل Windows Server، فلن تتوفر بعض إعدادات الطباعة في البيئة المحلية أو بيئة Windows Remote Desktop.
إذا نقرت على [استرداد معلومات حالة الجهاز] في الورقة [إعدادات الجهاز]، فسيتم الحصول على معلومات تهيئة هذا الجهاز ويتم ضبط الكثير من الإعدادات في الورقة [إعدادات الجهاز] تلقائيًا. ولكن يجب ضبط [إعدادات مصدر الورق] في الورقة [إعدادات الجهاز] وبعض الإعدادات في مربع الحوار [إعدادات تفصيلية] يدويًا.
البنود التي يمكن ضبطها في شاشة إعدادات الطباعة لبرنامج التشغيل تتغير وفقًا للإعدادات في الورقة [إعدادات الجهاز]. إذا قمت بتخصيص برنامج التشغيل باستخدام Canon Driver Configuration Tool، فقم بضبط كل ورقة في شاشة إعدادات الطباعة بعد ضبط الورقة [إعدادات الجهاز].
عند تحديد [تلقائي: ألوان/أبيض وأسود] لـ [وضع الألوان] في الورقة [الإعدادات الأساسية]/[الجودة]، يمكن اعتبار الصفحات بالأبيض والأسود كصفحات ملونة، اعتمادًا على البيانات أو التطبيق أو إعدادات برنامج التشغيل. إذا كنت تريد طباعة مستند كمهمة بالأبيض والأسود، فحدد [أبيض وأسود] لـ [وضع الألوان].
إذا قمت بتحديد الطباعة بالالوان لطابعة بالأبيض والأسود، سوف يتم إخراج المستند بالأبيض والأسود، ولكن قد تتدهور نوعية الطباعة والطباعة قد تستغرق بعض الوقت.
يمكن تسجيل أحجام ورق مخصصة في شاشة إعدادات الطباعة التي يعرضها "لتغيير الإعدادات الافتراضية". بعد تسجيل الدخول بامتيازات Administrator، سجّل حجم الورق المخصص من [إعداد الصفحة] > [حجم ورق مخصص] في شاشة إعدادات الطباعة.
هناك حالات يختلف فيها نطاق أحجام الورق المخصص الذي يمكن تحديدها باستخدام برنامج التشغيل وأحجام الورق التي يمكن للطابعة طباعتها. للحصول على معلومات حول أحجام الورق المخصص التي يمكن طباعتها، قم بالرجوع إلى الدليل المرفق مع الطابعة.
إذا كان حجم الورق الذي تم تحميله في مصدر الورق يختلف عن حجم الورق الافتراضي، فقد يتم عرض رسالة خطأ على لوحة التحكم بالجهاز تشير إلى عدم وجود ورق. إذا حدث هذا، فقم باسترداد معلومات حالة الجهاز أو حدد ملف تعريف التهيئة الذي يطابق الجهاز في برنامج التشغيل.
إذا ألغيت المهمة من التخزين المؤقت أثناء الطباعة عبر USB، فقد لا تتمكن من الطباعة عبر الشبكة. حتى تتمكن من الطباعة من الشبكة، ألغ مهمة الطباعة من لوحة التحكم بالجهاز.
إذا لم تتوافق لغة العرض لبرنامج التشغيل والجهاز، فقد لا يتم عرض اسم المهمة أو اسم المستخدم أو اسم البيانات المخزنة وما إلى ذلك بشكل صحيح على الجهاز.
قد لا تتم الطباعة بشكل صحيح إذا تم ضبط كل مما يلي.
الورقة [إعدادات الجهاز] > [تفاصيل] > الورقة [الإنهاء] > [ترتيب : حسب الجهاز] > [إيقاف]
[الإنهاء] > [ترتيب]
إذا تم تخزين مهمة طباعة آمنة في الجهاز، فقد لا تتم طباعة مهام الطباعة الأخرى. إذا كنت لا تزال غير قادر على طباعة مهام الطباعة الأخرى بعد إخراج مهمة الطباعة الآمنة، فأعد طباعتها من الكمبيوتر.
إذا حددت نسختين أو أكثر لطباعتها، فقد تحدث الظواهر التالية.
إذا حددت [أسلوب الإخراج] > [الطباعة الآمنة]، فسوف تتم طباعة نسخة واحدة في كل مرة تقوم فيها بإدخال [رمز PIN].
إذا حددت [أسلوب الإخراج] > [تخزين]، سوف يتم حفظ عدد النسخ المراد طباعتها ومهمة الطباعة المحددة على الجهاز وسيكون عدد النسخ لكل منها هو نسخة واحدة.
في هذه الحالة، إذا قمت بضبط أي مما يلي، فسوف يتم إجراء الطباعة بشكل صحيح.
[التخزين المؤقت على المضيف] > [معطّل]
[إخراج PS من التطبيق] > [إيقاف]
إذا كنت تستخدم هذا المنتج في اليابان، يتم تطبيق القيود التالية.
إذا تم تعيين [الدرج 2] لمصدر الورق الخاص بوحدة تغذية الأظرف في الورقة [إعدادات الجهاز]، فلا يمكن تلقيم الأحجام التالية من الأظرف بشكل صحيح.
[Envelope Monarch]/[Envelope No. 10 (COM10)]/[Envelope DL]/[Envelope C5]/[Envelope B5]
حتى إذا تم تحديد [2/3 فتحات]/[2/4 فتحات]/[4 فتحات: السويدية] في الورقة [إعدادات الجهاز] > [إعدادات الإنهاء] > [الثقب]، فلن يتم عمل فتحات الثقب في [3 فتحات] أو [4 فتحات: السويدية] لأن الجهاز لا يدعمها.
عند تحديد [Tab Paper] في [الورق المراد إدراجه] وتحديد [الدرج 2] في [مصدر الورق] في مربع الحوار [إعدادات إدراج الورق] الخاص بالورقة [مصدر الورق]، لن يتم إخراج ورق علامة التبويب بشكل صحيح من الجهاز الذي لا يدعم هذا المزيج من الإعدادات.
وفقا للطابعة التي تستخدمها، قد تستغرق الطباعة وقتا أطول في الحالات التالية.
إذا قمت بتحديد اتجاه الصورة الشخصية عند الطباعة من مصدر ورق بحجم A4 (منظر طبيعي).
إذا قمت بتحديد اتجاه منظر طبيعي عند الطباعة من مصدر ورق بحجم A4R (صورة شخصية).
إذا قمت بتحديد اتجاه منظر طبيعي من ورق A3.
في مثل هذه الحالات، إذا قمت بضبط [معالجة برنامج التشغيل لتدوير البيانات] في الورقة [إعدادات الجهاز] بالشكل المناسب > الورقة [تفاصيل] > [مصدر الورق]، فقد تتمكن من تحسين سرعة الطباعة.
قم بضبط [وظيفة : الطي + التشذيب في إعداد : غرزة التجليد] يدويا إذا كان لديك علبة إخراج تدعم الوظيفة.
قم بضبط [الإزاحة عند تحديد التدبيس] يدويا إذا كان لديك علبة إخراج تدعم الوظيفة.
قم بضبط [وظيفة [تحديد عدد النُسخ المطلوب تكديسها]] يدويا إذا كنت تستخدم مكدس.
إذا غيّرت اسم الجهاز، فسيتم حذف بعض إعدادات ملف التعريف المسجلة في برنامج التشغيل (ملفات التعريف المضافة من خصائص المستند). إذا كنت تريد حفظ ملفات التعريف، فقبل تغيير اسم الجهاز، احفظ إعدادات ملف التعريف كملف وقم باستيراد الملف المحفوظ بعد تغيير اسم الجهاز.
لبرنامج التشغيل UFR II/LIPSLX
ويختلف الأمر باختلاف الجهاز الذي تستخدمه، فقد لا تكون نتيجة الطباعة صحيحة إذا كانت الورقة ذات الحجم الطويل قد تم ضبطها لتكون الحجم المخصص للورقة وكان اتجاه الطباعة مضبوطا ليكون أفقيًا. في هذه الحالة، يتعين عليك معرفة معلومات الجهاز أو اختيار الورقة [إعدادات الجهاز] > [تفاصيل] > الورقة [إعداد الصفحة] > [تدوير البيانات عند طباعة الورق الطويل] > [تشغيل].
لبرنامج التشغيل PCL6
ويختلف الأمر باختلاف الجهاز الذي تستخدمه، فقد لا تكون نتيجة الطباعة صحيحة إذا كانت الورقة ذات الحجم الطويل قد تم ضبطها لتكون الحجم المخصص للورقة وكان اتجاه الطباعة مضبوطا ليكون أفقيًا. في هذه الحالة، يتعين عليك معرفة معلومات الجهاز أو اختيار الورقة [إعدادات الجهاز] > [تفاصيل] > الورقة [إعداد الصفحة] > [تدوير البيانات عند طباعة الورق الطويل] > [تشغيل].
عند إنشاء نموذج تراكب على كمبيوتر واحد، لا يمكنك تحديد كمبيوتر آخر في الشبكة كمكان حفظ ملف النموذج الجديد.
حتى إذا قمت بتفعيل وظيفة أولوية السرعة في [معالجة الضغط لنقل البيانات]، فإن الطباعة قد تستغرق وقتاً أطول من الذي تستغرقه عندما يتم تفعيل وظيفة أولوية الصورة وذلك اعتماداً على البيئة التي تستخدمها وبيانات الطباعة.
لا يمكن طباعة بعض الخطوط TrueType بشكل صحيح. إذا حدث هذا، يجب عليك إبطال الإعداد [استخدام خطوط الطابعة] في مربع الحوار [إعدادات متقدمة] لضمان أنه تم تحميل كل الخطوط مع المستند عوضًا عن استخدام الخطوط الموجودة في الطابعة فقط. يتم عرض مربع الحوار [إعدادات متقدمة] بالنقر على الزر [إعدادات متقدمة] في الصفحة [الجودة].
لن تتم طباعة النص الذي تم تدويره بشكل صحيح بواسطة بعض التطبيقات عند ضبط [وضع TrueType] على [تنزيل كـ TrueType] أو [تنزيل كصورة بت] في مربع الحوار [إعدادات متقدمة]. يتم عرض مربع الحوار [إعدادات متقدمة] بالنقر على الزر [إعدادات متقدمة] في الصفحة [الجودة].
عند استخدام وظيفة التجعيد، قد توجد حالات حيث لا يتم فيها تجعيد الورق أو يتم تجعيد الورق باتجاه غير الاتجاه الذي ترغب فيه.
لبرنامج التشغيل PS3
PostScript لا يدعم ROP ‏(Raster Operation). وبالتالي، ربما لا يتم إجراء الطباعة بشكل صحيح إذا تم تحديد معالجة ROP من التطبيق.
عند الطباعة من Illustrator CS، يتم عرض رسالة تظهر أن ملف PPD الذي حددته غير صالح. وبالرغم من ذلك، النقر فوق [موافق] في مربع الرسالة يجعل الطباعة تتواصل.
بعض التطبيقات تقوم بإرسال أمر PostScript إلى الطابعة مباشرة عند استخدام برنامج تشغيل طابعة PostScript. بالنسبة لهذه التطبيقات، قد لا تكون الوظائف التالية متاحة.
من الورقة [الإعدادات الأساسية]/[إعداد الصفحة]: [تخطيط الصفحة] و [ضبط الحجم يدويًا]
من الورقة [إعداد الصفحة]: [علامة مائية]
من الورقة [الإعدادات الأساسية]/[الإنهاء]: [ترتيب] و [تدبيس + ترتيب] (بالنسبة لطابعات لم يتم تثبيت قرص صلب اختياري فيها)
من الورقة [مصدر الورق]: [تحديد الورق]
من الورقة [الجودة]: [طباعة كصورة سالبة] و [طباعة كصورة معكوسة]
*** يمكنك استخدام الوظائف أعلاه عند ضبط الإعداد [إخراج PS من التطبيق] في الورقة [إعدادات الجهاز] على [إيقاف].
التحذيرات والقيود عند استخدام وظيفة معالج الطباعة
لاستخدام وظيفة معالج الطباعة، تكوين [إجراء المعالجة باستخدام معالج الطباعة] في الورقة [إعدادات الجهاز] > [تفاصيل] > الورقة [إعدادات أخرى]. ومع ذلك، عادة لا يلزم استخدام وظيفة معالج الطباعة.
عند تمكين وظيفة معالج الطباعة، قم بتنفيذ الإجراء التالي للتحقق من تعيين اسم معالج الطباعة على "CnXP0PP". إذا لم يتم تعيينه على "CnXP0PP"، فقد تحدث قيود على بعض الوظائف.
1. حدد الجهاز المراد ضبطه في قائمة الطابعات بنظام Windows ← اعرض شاشة خصائص الطابعة.
إذا تم العرض من [الإعدادات] في القائمة "ابدأ"
(1) فاعرض [والأجهزة Bluetooth] (أو [أجهزة]).
(2) في [الطابعات & الماسحات الضوئية]، اعرض شاشة الإدارة للجهاز المراد ضبطه.
لعرض شاشة الإدارة، انقر فوق الجهاز أو انقر فوق [‏‏إدارة] للجهاز المقابل.
(3) انقر فوق [خصائص الطابعة] للجهاز المراد ضبطه.
إذا تم العرض من [لوحة التحكم]
(1) فقم بعرض [الأجهزة والطابعات].
إذا تم عرض شاشة [الإعدادات]، فراجع الإجراء أعلاه لعرض الشاشة من [الإعدادات].
(2) من قائمة الطابعة، انقر بالزر الأيمن للماوس على الجهاز الذي ستقوم بضبطه ← اختر [خصائص الطابعة] من القائمة المعروضة.
2. في شاشة خصائص الطابعة، قم بعرض الورقة [خيارات متقدمة] ← انقر على [معالج الطباعة].
3. في مربع الحوار المعروض، قم بالتحقق من معالج الطباعة المحدد.
تنطبق القيود التالية،عند تمكين وظيفة معالج الطباعة.
من الضروري ضبط المعلومات المطلوبة قبل الطباعة، عند استخدام الوظائف التالية.
[الطباعة الآمنة]/[إدارة معرف الأقسام]/[مصادقة المستخدم]
يتعذر عليك استخدام الوظيفة [تحرير ومعاينة].
قد تختلف عدد الصفحات المعروضة على شاشة نظام التشغيل لعرض المهام والعدد الفعلي للصفحات التي يتم طباعتها.
يتعذر عليك تحديد ملف نموذج على المضيف،عند استخدام طباعة التراكب.
إذا لم يتم ضبط المعلومات المطلوبة قبل الطباعة، فربما يتم إلغاء مهمة الطباعة عند تنفيذ الطباعة.
عند إجراء طباعة كتيب باستخدام غرزة التجليد، لن يتم إجراء الطباعة بشكل صحيح إذا تم تجاوز عدد الصفحات التي يمكن للجهاز تجليدها بأسلوب غرزة التجليد. راجع دليل الجهاز مُقدّمًا لضبط عدد الأوراق التي يمكن تجليدها بأسلوب غرزة التجليد.
القيود المفروضة على موديلات طابعة معينة
إذا كنت تستخدم iR-ADV C2020/2030 بدون محرك القرص الصلب الاختياري أو iR-ADV C2020L/2030L، لا يمكنك استخدام الوظائف التالية:
[الطباعة الآمنة]
[ترويج الطباعة]
عند حفظ بيانات الطباعة في صندوق الوارد في بعض الطابعات من سلسلة iR، لن يتم عرض إعداد أسلوب الطباعة (الطباعة على وجه واحد / الطباعة على الوجهين)، إعداد مصدر الورق، وبعض مخططات الصفحة وإعدادات التدريج، الخ بشكل صحيح على لوحة التحكم للطابعة. ومع ذلك، سيتم تنفيذ الطباعة كمجموعة.
في بعض الطابعات من سلسلة iR، إذا لم يمكن إجراء التدبيس في موضع التدبيس المحدد سوف يتم إخراج المستند بدون تدبيس.
في بعض الطابعات من سلسلة iR، إذا قمت بتحديد موضع التدبيس في لوحة التحكم للطابعة لبيانات طباعة مشهد طبيعي المحفوظة في صندوق الوارد، يمكن تدبيس موضع مختلف إلى الاتجاه العمودي الفعلي لنتيجة الطباعة.
عند حفظ بيانات الطباعة في صندوق الوارد في بعض الطابعات من سلسلة iR، قد لا يتم عرض عدد النسخ التي ستتم طباعتها بشكل صحيح على لوحة التحكم للطابعة إذا اخترت [إيقاف] لـ [الإنهاء]. عند حفظ بيانات في صندوق الوارد، قم باختيار إعداد آخر غير [إيقاف] لـ [الإنهاء].
إذا كنت تستخدم imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, يمكن استخدام [تدوير] فقط عند اختيار الورقة [إعدادات الجهاز] > [تفاصيل] > الورقة [الإنهاء] > [ترتيب : حسب الجهاز] > [تشغيل].
إذا كنت تستخدم imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F، يتم دعم الأوراق الطويلة من حجم الورق المخصص ووظيفة الطباعة الآمنة للجهاز بواسطة إصدار الوظيفة 2.0 أو أحدث.
إذا كنت تستخدم iR-ADV C2020/2030 أو C2020i/2030i أو C2020L/2030L أو C2025، تنطبق القيود التالية عند ضبط [الدقة] على [‎1200 dpi‎] في مربع الحوار [إعدادات متقدمة] للورقة [الجودة]:
يمكنك فقط ضبط [موضع التدبيس] على الجهة الطويلة من الورقة A4.
لا يمكنك استخدام الإعدادات [تدوير] و [الطباعة بأحجام/اتجاهات ورق مختلط] في الورقة [الإنهاء].
اعتمادا على إصدار وظيفة الطابعة التي تستخدمها، قد لا تكون قادرا على استخدام الإعداد [ترقيم مجموعة النسخ] في مربع الحوار [إعدادات متقدمة] للورقة [الإنهاء].
إذا كنت تستخدم imageRUNNER ADVANCE C350F، فإنه لن يمكنك استخدام [وظيفة : تدوير].
إذا كنت تستخدم imageRUNNER ADVANCE C351، تأكد من ضبط [العلبة/الدرج الاختياري] في مربع الحوار [مصدر الورق] للورقة [إعدادات الجهاز] إلى [3 أدراج].
إذا استخدمت imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 في اليابان، تكون الوظيفة التي تسمح لك باختيار [تعليق] من [أسلوب الإخراج] عند الطباعة غير مدعومة.
إذا كنت تستخدم imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 حين تكون وحدة إنهاء التدبيس F1 أو وحدة إنهاء الكتيبات F1 الاختيارية مثبتة، لا يمكن إخراج أحجام البطاقة البريدية أو الورق المخصص (بطول 148.0 مم إلى 181.9 مم).
قم بضبط [عناصر الإعداد التي تكون قيد التمكين في إعدادات التشذيب للورق 13×19] يدويا إذا كنت تستخدم imagePRESS C6010/C6011 أو imagePRESS C7010VP/C7011VP.
في بعض الطابعات من سلسلة imagePRESS، إذا قمت بتعيين التجليد اقتصادي : بدون تدبيس لموضع غير معين، فسوف تتم طباعة المستند بدون التجليد اقتصادي : بدون تدبيس.
إذا تم ضبط [ملف تعريف التكوين] إلى [التكوين الأساسي] أو [التكوين الأساسي : متوافق]، فقد يحدث ما يلي عند الطباعة باستخدام طابعة Canon LBP.
قد تتم طباعة مهام الطباعة بدون مصادقة [رمز PIN] وذلك حتى إذا قمت بضبط [الطباعة الآمنة].
قد يتم عرض أسماء مهام الطباعة وأسماء المستخدمين كـ "--" على لوحة التحكم للطابعة.

جميع أسماء العلامات التجارية وأسماء المنتجات التي تظهر في هذا المستند هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنيين.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ترخيص MIT ‏(MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
يُسمح بموجب هذا الترخيص لأي شخص يحصل على نسخة من هذا البرنامج وملفات الوثائق المرتبطة به (المشار إليها لاحقًا باسم "البرنامج")، بالاستفادة من البرنامج مجانًا وبدون أي قيود، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – حقوق الاستخدام أو النسخ أو التعديل أو الدمج أو النشر أو التوزيع أو منح تراخيص من الباطن أو بيع نُسخ من البرنامج أو جميع ما سبق، مع السماح لغيره ممن يحصلون على البرنامج بفعل ذلك وفقًا للشروط التالية:
تضمين إشعار حقوق الطبع والنشر السابق وإشعار هذا التصريح في جميع نُسخ البرنامج أو الأجزاء الجوهرية منه.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016