Canon Generic FAX-driver versjon 10.57 for Microsoft Windows
Før du bruker denne programvare, sørg for å lese LISENSAVTALE FOR CANON PROGRAMVARE som vises under installasjon. Du kan også vise LISENSAVTALE FOR CANON PROGRAMVARE (EULAnb-NO.rtf) lagret i [misc] i den medfølgende CD-ROM eller nedlastet drivermappe.
Denne Viktig-filen inneholder tilleggsinformasjon som skal hjelpe deg med å installere og bruke faksdriverprogramvaren med Microsoft Windows.
I likhet med de fleste programvare- og maskinvareprodukter har noe informasjon blitt gjort tilgjengelig etter at håndboken er utviklet. Oppdatert informasjon om denne driverprogramvaren presenteres i denne Viktig-filen. Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte en lokal Canon-forhandler.
Alle merke- og produktnavn i dette dokumentet er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive eiere.
All other trademarks are the property of their respective owners.
INNHOLD
Oversikt
Systemkrav
Installere driveren
Konfigurere innstillingene for faksoverføring fra driveren
Slå opp i Hjelp
Tilgjengelig antall mål
Advarsler og begrensninger under installasjon
Advarsler og begrensninger og restriksjoner ved sending av faks
Begrensninger for enhetsinnstillinger
Oversikt
Denne faksdriveren lar deg sende en faks fra ethvert Windows-program til en ekstern faksmaskin hvis maskinen din har et ekstra fakskort.
Systemkrav
Denne driveren kan brukes i følgende systemmiljøer.
Operativsystem
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Med serverbasert databehandlingsmiljø
Kompatibel Windows Terminal Server (Service)
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Kompatibel programvare
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2109/2112/2203(LTSR)/2206
VMware vSphere 6.7/7.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Operativsystemer for en klyngeserver
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Datamaskin
Hvilken som helst datamaskin som kjører de ovenfornevnte operativsystemene på riktig måte.
ARM-arkitektur støttes imidlertid ikke.
Installere driveren
Vi anbefaler at du bruker installasjonsprogrammet til å oppdatere eller legge til en driver. Du kan også oppdatere eller legge til en driver fra veiviseren for Legg til skriver i Windows.
Detaljert informasjon om installasjonsprosedyren finnes i installasjonveiledningen på Canons nettstedsportal (https://oip.manual.canon/).
Forsiktighetsregler som gjelder installasjon finnes i "Advarsler og begrensninger under installasjon".
Konfigurere innstillingene for faksoverføring fra driveren
Følg fremgangsmåten nedenfor når du vil konfigurere innstillingene for faksoverføring fra driveren.
Endre standardinnstillinger
Vis skjermbildet for faksoverføring og konfigurer standardinnstillingene for driveren, ved å følge én av fremgangsmåtene nedenfor.
Hvis du viser innstillingene fra [Innstillinger] på Start-menyen
1. Vis [Bluetooth og enheter] (eller [Enheter]).
2. I [Skrivere og skannere] vises skjermbildet for håndtering av enheten som skal stilles inn.
Når du vil vise skjermbildet for håndtering av enheten, kan du klikke på enheten eller på [Administrer] for den tilhørende enheten.
3. Klikk på [Utskriftsinnstillinger] for enheten som skal stilles inn.
Hvis du viser innstillingene fra [Kontrollpanel] i Windows
1. Vis [Enheter og skrivere].
Hvis skjermbildet [Innstillinger] vises, se fremgangsmåten ovenfor, når du vil vise skjermbildet fra [Innstillinger].
2. Fra listen over skrivere høyreklikker du på enheten som skal stilles inn → velg [Utskriftsinnstillinger] fra menyen som vises.
Sette opp ved sending av faks
1. Velg utskriftsmenyen i applikasjonen.
2. Velg den enheten du bruker på skjermbildet for utskrift → klikk på [Innstillinger].
Avhengig av hvilken applikasjon du bruker, kan [Innstillinger] hete "Skriveregenskaper" eller "Egenskaper".
Slå opp i Hjelp
For å bedre kunne forstå bruken av bruksanvisninger på Internett, bruker CANON INC. analyseverktøy for Internett som leveres av Google Analytics. Ingen personlig identifiserbar informasjon om kundene våre hentes inn gjennom Google Analytics. Se følgende for detaljer.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
For informasjon om å forebygge bruk av data av Google Analytics, kan du se følgende.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Tilgjengelig antall mål
Antall mål du kan sende til samtidig varierer i forhold til følgende innstillinger.
(1) Når [Fastsett antall mål som kan angis samtidig, til 2000] er valgt:
Hvis [Forsidevedlegg] er [Ingen]: 2000
Hvis [Forsidevedlegg] er [Forskjellig forside for hvert mål]: 100
Hvis [Forsidevedlegg] er [Samme forside for alle mål]: 2000
(2) Når [Fastsett antall mål som kan angis samtidig, til 2000] ikke er valgt:
Hvis [Forsidevedlegg] er [Ingen]: 500
Hvis [Forsidevedlegg] er [Forskjellig forside for hvert mål]: 100
Hvis [Forsidevedlegg] er [Samme forside for alle mål]: 500
MERK
Når det gjelder grupper, er antall mål ovenfor antallet personlige mål som er registrert i gruppen.
Det spesifiserte antallet mål (blant de ovennevnte) sendes separert til flere jobber. De kan derfor vises som separate faksoverføringsfiler i logglisten over utskriftsjobber osv.
Det er en grense for antall faksjobbmål som kan beholdes i enheten. I noen skrivermodeller kan de siste jobbene slettes etter at en faksjobb er sendt hvis antall mål overskrider grensen. Hvis målene som overskrider gruppens grense registreres, må du forvisse deg om at faksen ikke sendes kontinuerlig til flere gruppemål.
Advarsler og begrensninger under installasjon
Hvis du endrer brukerrettighetene for datamaskinene du bruker, og kjører installasjonsprogrammet, kan det hende at installasjonen ikke kjøres riktig. I så fall må du logge på som Administrator, og kjøre installasjonen på nytt.
Hvis det vises en melding som ber deg starte datamaskinen på nytt når du bruker installeringsprogrammet, må du starte datamaskinen på nytt. Hvis du ikke starter datamaskinen på nytt, er det ikke sikkert at eksisterende drivere virker som de skal.
Det kan hende at driveren ikke fungerer korrekt uten at riktig region er stilt inn før driveren installeres. Regionen kan stilles inn på ett av følgende steder.
[Innstillinger] > [Tid og språk] > [Språk og område] > [Område] (eller [Tid og språk] > [Område]/[Område og språk]) i startmenyen
[Kontrollpanel] > [Område] (eller [Område og språk]) i Windows
Når du installerer en driver på en serverdatamaskin med en SMB (NetBIOS nettverk)-skriver som brukes som angitt, som delt skriver, bruker du veiviseren Legg til skriver når du vil installere den som nettverksskriver.
Hvis du bruker skriverens automatiske opprettingsmekanisme i et Citrix XenApp-miljø, er det ikke sikkert at du kan installere denne driveren korrekt ved hjelp av installeringsprogrammet. I så fall starter du datamaskinen med XenApp Server på nytt og sjekker skriverlisten i Windows. Hvis skriveren ikke vises, må du installere driveren på nytt på datamaskinen med XenApp Server ved hjelp av veiviseren Legg til skriver.
Deretter kobler du fra alle klientskrivere fra ICA-øktene før du starter installasjonsprogrammet for å installere denne driveren, ved bruk av ICA Client Printer Configuration-verktøyet. Etter at driveren er installert, starter du ICA Client Printer Configuration-verktøyet på nytt og kobler til skriverne igjen.
For operativsystemet Windows Server som er installert med Server Core, gjelder følgende begrensninger for bruk av denne driveren.
Du kan ikke installere driveren med installeringsprogrammet. Bruk installeringsalternativene i Windows.
Noen faksalternativer er ikke tilgjengelige under lokale miljøer eller ved bruk av miljøet Eksternt skrivebord i Windows.
Kun enheter som støttes av versjon 9.00 eller tidligere for faksdriveren, lar denne driveren bli installert via USB.
Denne driveren kan eksistere sammen med versjon 9.xx eller tidligere for faksdriveren. Den kan imidlertid ikke installeres ved å oppdatere versjon 9.xx eller tidligere for faksdriveren.
Hvis SNMP ikke er valgt på enheten, er det ikke sikkert at du er i stand til å installere driveren ved å bruke [Standard].
Avhengig av navnet på enheten som er valgt fra selve enheten, er det ikke sikkert at navnet vises korrekt når det søkes etter under [Standard] installasjonen.
Advarsler og begrensninger og restriksjoner ved sending av faks
Hvis du sender med et annet papirformat enn A4, kan du kanskje ikke sende med det spesifiserte papirformatet. Dette avhenger av programmet. Hvis dette skjer, reduserer du forstørringen av de originale dataene, angir A4 og sender faksen på nytt.
Adresselisten virker kanskje ikke riktig hvis antall mål i adresseboken er mange. Dette avhenger av programmet.
Hvis doble anførselstegn eller CSV-skilletegn er inkludert i noen av elementene (f.eks. navn og faksnumre) som er lagret i en CSV-fil, importeres kanskje ikke adressene som er lagret i filen på riktig måte.
Hvis doble anførselstegn er inkludert i noen av elementene (f.eks. navn og faksnumre) som er lagret i en ABK-fil (*.abk), importeres kanskje ikke adressene som er lagret i filen på riktig måte til adresseboken.
Ikke angi mer enn én for kopialternativet i programmet, siden faksen kan bli sendt mer enn én gang i noen programmer når kopialternativet er angitt i programmet.
I et 64-bit-miljø kan ikke adresseboken brukes med visse programmer. Hvis du bruker et program som ikke kan benytte adresseboken, konverterer du adresseboken til en CSV-fil. Deretter importerer du CSV-filen til driveren som en adressebok.
Passordet som stilles inn på arket [Spesiell] > [Sikkerhetsinnstillinger] > [Beskytt med passord ved eksport av adresseliste] er påkrevet for å kunne eksportere adresselisten. Hvis du ikke kjenner passordet, må du opprette adresselisten på nytt for å kunne eksportere den. Du kan fremdeles utføre andre handlinger enn å eksportere (se gjennom, redigere, slette, osv.) uten passordet.
Hvis du bruker mekanismen for automatisk opprettelse av skriver i et Citrix XenApp-miljø, er det ikke sikkert at du kan bruke en av funksjonene Avdelings-ID-styring eller Hent enhetsinformasjon.
I så fall, kan du bruke den universelle skriverdriveren (UPD) eller velge en standard TCP/IP-port som IP-adressene for en enhet du faktisk sender til, er stilt inn for.
Skjermbildet for innstillinger for sending av faks vil kanskje ikke kunne vise i et Citrix-miljø. I så fall kan du prøve på nytt etter at du har utført prosedyren nedenfor.
1. Viser skjermbildet for skriveregenskaper i Windows fra enheten som skal brukes.
Hvis du viser innstillingene fra [Innstillinger] på Start-menyen
(1) Vis [Bluetooth og enheter] (eller [Enheter]).
(2) I [Skrivere og skannere] vises skjermbildet for håndtering av enheten som skal stilles inn.
Når du vil vise skjermbildet for håndtering av enheten, kan du klikke på enheten eller på [Administrer] for den tilhørende enheten.
(3) Klikk på [Skriveregenskaper] for enheten som skal stilles inn.
Hvis du viser fra [Kontrollpanel]
(1) Vis [Enheter og skrivere].
Hvis skjermbildet [Innstillinger] vises, se fremgangsmåten ovenfor, når du vil vise skjermbildet fra [Innstillinger].
(2) Fra listen over skrivere høyreklikker du på enheten som skal stilles inn → velg [Skriveregenskaper] fra menyen som vises.
2. På skjermbildet for skriveregenskaper, viser du arket [Avansert] → deaktiver [Aktiver avanserte utskriftsfunksjoner].
Det kan hende at "Mobiladressebok" viser i adresseboken Messaging API, men ikke kan brukes. Kontaktene i adresseboken som er registrert i denne adresseboken viser ikke fordi de ikke har informasjon om faks.
Velg [Lagre informasjon og bilde for sendt faks], og det sendte bildet lagres bare på denne driveren. Det sendte bildet og sendt-resultatene vil kanskje ikke være de samme som dem på enheten. For å kontrollere sendt-resultatene til en sendt faks kontrollerer du kommunikasjonsloggene på maskinen din.
Avhengig av enheten blir jobber som sendes via faks fra driveren muligens ikke bemerket i loggen til PS-utskriftsserveren. Den loggførte informasjonen blir i tillegg muligens ikke bemerket på riktig måte for jobber som sendes via NetWare.
Kommunikasjonsmodusen du velger når du bruker IP-faks, skal stemme med kommunikasjonsmiljøet til enheten. Hvis du ikke velger passende kommunikasjonsmetode, vil det oppstå feil under overføring og sending.
Når du eksporterer Canon-adressebok-filer (*.abk), kan du spesifisere tegnkoden. Når du importerer Canon-adressebok-filer (*.abk), finnes det enkelte skrivermodeller som ikke kan importere en Canon-adressebok-fil (*.abk) uten at tegnkoden i den importerte filen stemmer overens med en tegnkode som støttes av enheten.
Hvis du spesifiserer tegn som ikke støttes av språket som brukes i enhetens navn, kan det hende at driveren ikke fungerer normalt. Du kan sjekke hvilket språk som brukes på ett av følgende steder.
[Innstillinger] > [Tid og språk] > [Språk og område] > [Språk] (eller [Tid og språk] > [Språk]/[Område og språk]) i startmenyen
[Kontrollpanel] > [Område og språk] i Windows
Når du sender til en enhet som ikke støtter 400 x 400 dpi-oppløsning med [Ultrafin] stilt inn i denne driveren, er sending ikke mulig og det vises en feil på betjeningspanelet på enheten. I så fall, kan du sende på nytt med en oppløsning som støttes av enheten.
Når du importerer en adressebok som er eksportert fra en enhet, kan det hende at tegn som ikke støttes av driveren, leses korrekt.
Du kan ikke bruke følgende adressebøker med driverversjoner tidligere enn versjon 8.70:
Adressebøker som nylig er opprettet i drivere med versjon 8.70 eller senere.
Adressebøker som ble opprettet i eldre versjoner og importert til drivere med versjon 8.70 eller senere.
Du kan likevel bruke adressebøker som er eksportert til filer i driverversjoner eldre enn versjon 8.70.
Sendte bilder og profiler som er opprettet med denne driveren kan ikke brukes med faksdrivere med versjon 9.xx eller tidligere.
Denne driveren støtter ikke redigering av en adressebok på nettverket. Registrering kan utføres i et miljø der denne driveren og faksdriveren med versjon 10.10 eller eksisterer sammen, men endringene kan ikke lagres.
Adressebokfiler i CSV-format eksportert fra en eldre versjon av faksdriveren vil kanskje ikke kunne importeres til versjon 10.20 eller senere for denne driveren, avhengig av språk.
I så fall kan du eksportere dem som Canon-adressebok-filer (*.abk), og deretter importere dem til denne driveren.
Hvis du bruker en enhet laget for Korea, USA eller Canada og angir et faksnummer med mer enn 40 enkeltbytetall, oppstår det en feil i enheten slik at faksen ikke sendes.
Begrensninger for enhetsinnstillinger
Hvis du bruker enhetsavhengige funksjoner med denne driveren, må du hente enhetsinformasjonen fra arket [Enhetsinnstillinger] > [Hent enhetsinformasjon] hvis du vil angi de installerte alternativene til driveren. Hvis du ikke kan hente inn enhetsinformasjonen fordi du er tilkoblet via USB, osv., kan du angi de installerte alternativene manuelt på arket [Enhetsinnstillinger].
Pass på at du ikke angir funksjoner som enheten ikke kan bruke i driveren, da dette kan føre til feilsendt overføring og overføringsfeil.
Hvis du angir en sender med en skrivermodell som ikke har den spesifikke senderfunksjonen, vil du ikke kunne bruke denne funksjonen.
Hvis du velger et fakskort som ikke er kompatibelt med skrivermodellen du bruker og velger en linje som ikke stemmer med en linje som er gyldig å sende fra, er det mulig at faksen sendes via en annen linje.
Hvis du forsøker å sende med innstillinger som ikke stemmer overens med skrivermodellen du bruker for deladresse-autentiseringsmodus, autentiseringsmodusen Administrasjon av avdelings-ID og IP-faks-kommunikasjonsmodus, vil du ikke kunne sende.
Hvis du angir sendetidspunktet med en skrivermodell som ikke har sendetidspunktfunksjonen, kan du ikke bruke denne funksjonen.
Hvis du angir deladressefunksjonen med en skrivermodell som ikke har deladressefunksjonen, kan du ikke bruke denne funksjonen.
Hvis du spesifiserer funksjonen [Fastsett antall mål som kan angis samtidig, til 2000] og forsøker å sende med en skrivermodell som ikke støtter denne funksjonen, oppstår en kommunikasjons- eller overføringsfeil.
Hvis du velger administrasjon av avdelings-ID eller brukerautentisering med en skrivermodell som ikke har funksjonen administrasjon av avdelings-ID eller funksjonen brukerautentisering, kan du ikke bruke denne funksjonen.
Hvis du stiller inn funksjonen [Bruk Unicode (UTF-8) for kommunikasjon med enheten] og prøver å sende med en skrivermodell som ikke støtter Unicode (UTF-8)-kommunikasjon, vil mottakerinformasjon, osv. ikke bli vist på korrekt måte.

Copyright Canon Inc. 1999