Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 skriverdriver versjon 2.90 for Microsoft Windows
Les LISENSAVTALE FOR CANON PROGRAMVARE som vises under installasjon før du bruker programvaren. Du kan også se LISENSAVTALE FOR CANON PROGRAMVARE (EULAnb-NO.rtf) lagret i mappen [misc] i den medfølgende CD-ROM eller nedlastet drivermappe.
Denne filen inneholder ekstrainformasjon for å hjelpe deg installere og bruke denne skrivedriveren med Microsoft Windows.
I likhet med de fleste programvare- og maskinvareprodukter har noe informasjon blitt gjort tilgjengelig etter at håndboken ble utviklet. Oppdatert informasjon om denne skriverdriveren presenteres i denne filen. Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte en lokal Canon-forhandler.
INNHOLD
Oversikt
Systemkrav
Installere driveren
Konfigurere du utskriftsinnstillingene fra driveren
Slå opp i Hjelp
Advarsler og begrensninger under installasjon
Advarsler og begrensninger under utskrift
Forsiktighetsregler og restriksjoner ved bruk av funksjonen utskriftsprosessor
Begrensninger for spesifikke skrivermodeller
Oversikt
Med denne skriverdriveren kan du skrive ut dokumenter fra Windows-programmer. Den støtter også følgende funksjoner.
- Canon Driver Configuration Tool
Du kan endre standardinnstillingene fra fabrikk for driveren, hvis du vil opprette tilpassede driversett ved bruk av Canon Driver Configuration Tool. Detaljert informasjon om dette verktøyet finnes i bruksanvisningen for Canon Driver Configuration Tool.
Når du oppretter et tilpasset driversett basert på denne driveren, bruk versjon 4.20 eller nyere for Canon Driver Configuration Tool.
Systemkrav
Denne driveren kan brukes i følgende systemmiljøer.
Operativsystemer
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
For serverbaserte databehandlingsmiljø:
Operativsystemer i et servermiljø:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Serverkomponenter:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Operativsystemer for en klyngeserver:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Datamaskin
En datamaskin som kjører ett av operativsystemene nevnt ovenfor ordentlig
ARM-arkitektur støttes imidlertid ikke.
Installere driveren
Vi anbefaler at du bruker installasjonsprogrammet til å oppdatere eller legge til en driver. Du kan også oppdatere eller legge til en driver fra veiviseren for Legg til skriver i Windows.
Detaljert informasjon om installasjonsprosedyren finnes i installasjonveiledningen på Canons nettstedsportal (https://oip.manual.canon/).
Forsiktighetsregler som gjelder installasjon finnes i "Advarsler og begrensninger under installasjon".
Konfigurere du utskriftsinnstillingene fra driveren
Følg fremgangsmåten nedenfor når du vil konfigurere utskriftsinnstillingene fra driveren.
Endre standardinnstillinger
Vis skjermbildet for utskriftsinnstillinger når du vil konfigurere standardinnstillinger for driveren, ved å følge én av fremgangsmåtene nedenfor.
Hvis du viser innstillingene fra [Innstillinger] på Start-menyen
1. Vis [Bluetooth og enheter] (eller [Enheter]).
2. Vis skjermbildet for håndtering av enheten som skal stilles inn i [Skrivere og skannere].
Når du vil vise skjermbildet for håndtering av enheten, kan du klikke på enheten eller på [Administrer] for den tilhørende enheten.
3. Klikk på [Utskriftsinnstillinger] for enheten som skal stilles inn.
Hvis du viser fra [Kontrollpanel] i Windows
1. Vis [Enheter og skrivere].
Hvis skjermbildet [Innstillinger] vises, se fremgangsmåten ovenfor, når du vil vise skjermbildet fra [Innstillinger].
2. Fra listen over skrivere høyreklikker du på enheten som skal stilles inn → velg [Utskriftsinnstillinger] fra menyen som vises.
Stille inn under utskrift
1. Velg utskriftsmenyen i applikasjonen.
2. Velg den enheten du bruker på skjermbildet for utskrift → klikk på [Innstillinger].
Avhengig av hvilken applikasjon du bruker, kan [Innstillinger] hete "Skriveregenskaper" eller "Egenskaper".
Slå opp i Hjelp
For å bedre kunne forstå bruken av bruksanvisninger på Internett, bruker CANON INC. analyseverktøy for Internett som leveres av Google Analytics. Ingen personlig identifiserbar informasjon om kundene våre hentes inn gjennom Google Analytics. Se følgende for detaljer.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
For informasjon om å forebygge bruk av data av Google Analytics, kan du se følgende.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Advarsler og begrensninger under installasjon
Hvis du endrer brukerrettighetene for datamaskinene du bruker, og kjører installasjonsprogrammet, kan det hende at installasjonen ikke kjøres riktig. I så fall må du logge på som Administrator, og kjøre installasjonen på nytt.
Hvis du bruker denne driveren i et server-basert datamiljø, må du bruke et operativsystem som støtter driveren på klientdatamaskinen.
Når du installerer en driver på en server-PC med en SMB (NetBIOS nettverk)-skriver som brukes som angitt, som delt skriver, bruker du veiviseren Legg til skriver når du vil installere den som nettverksskriver.
I miljøer der Server Core er installert på et Windows Server-operativsystem, kan du ikke bruke dette installasjonsprogrammet for driveren. Bruk operativsystemets installasjonfunksjon for å installere skriverdriveren.
Hvis du installerer denne driveren med standardinnstillinger ved å bruke installasjonsprogrammet, vil alle skriverdrivere som allerede er installert for Generic Plus bli oppdatert til sin nyeste versjon. Når du vil legge til den nyeste versjonen av driveren uten å oppdatere drivere som allerede er installert, kan du gjøre dette ved å følge én av følgende fremgangsmåter.
På skjermbildet for kontroll av [Skriverliste for driverinstallasjon] som vises under installasjonen, velger og fjerner du de enhetene som du ikke vil oppdatere fra [Velg skrivere som skal oppdateres], og fortsetter så med installasjonen.
Angi en inf-fil med funksjonen Legg til skriver i Windows.
Når du installerer en eldre versjon av driveren enn den som allerede er installert, kan det hende at en dialogboks som spør om du vil bruke gjeldende filer, vises. Du skal da tillate bruk av disse filene.
Hvis enhetens navn omfatter dobbeltbyte-tegn under et engelsk operativsystemmiljø, får du ikke hentet enhetens status fra [Enhetsinnstillinger]-fanen > [Hent enhetsstatusinformasjon]. Hvis dette skjer, må du bytte navnet til et som ikke inneholder dobbeltbyte-tegn.
Hvis du bruker en delt skriver i en skriverserver (Pek og skriv ut), må du installere Canon Driver Information Assist Service i server-PCen for å bruke funksjonen for å hente enhetsinformasjon.
Hvis du bruker Microsoft BiDi Communication i stedet for Canon Driver Information Assist Service, kan du veksle mellom dem i [Detaljer] > [Andre innstillinger] i [Enhetsinnstillinger]-arket.
Avhengig av miljøet du brukes, kan navnene i [Profil] og egendefinerte papirstørrelse være uforståelige. Hvis dette skjer, må du installere korrekt språkpakke.
Tilleggsprogramvare som selges separat kan ikke installeres på denne driveren.
Advarsler og begrensninger under utskrift
Hvis du skriver ut et dokument som består av et ulikt antall sider, som et dobbeltsidig dokument fra et program, kan programmet automatisk sette inn en tom side for å få antall sider til å bli et partall. Når dette skjer, blir den blanke siden som settes inn av programmet, talt opp på samme måte som en utskrevet side.
For å bruke denne skriveren må du først angi hvilken type skriver du bruker og alternativene installert i skriveren i [Enhetsinnstillinger]-arket i dialogboksen for skriveregenskaper. Hvis du velger funksjoner i skriveren som ikke er tilgjengelige for den skriveren du brukeren, vil dette kunne medføre uønskede skriverresultater.
Hvis du angir en papirkilde som ikke er installert på skriveren, vil papir hentes fra skriverens prioriterte papirkilde.
Hvis papirkilden du har angitt og papirstørrelsen ikke stemmer overens, vil en feil inntreffe.
Hvis du angir dobbeltsidig utskrift for en skriver som ikke støtter dobbeltsidig utskrift, vil dokumentet bli skrevet ut på én side av papiret.
Hvis du angir stifting for en skriver som ikke støtter stifting, vil dokumentet skrives ut uten stifting.
Hvis du angir ryggstifting for en skriver som ikke støtter ryggstifting, vil dokumentet skrives ut uten ryggstifting.
Hvis du velger [Utskriftsmetode] > [Lagre] når du skriver ut fra en skriver som ikke støtter postbokslagring, vil dokumentet skrives ut som normalt. Hvis det vises en feil på berøringspanelskjermen på skriveren og skriveren blir frakoblet, skrives dokumentet ut når skriveren kobles til igjen.
Hvis du angir administrasjon av avdelings-ID når du skriver ut med en skriver som ikke har en funksjon for administrasjon av avdelings-ID, vil det oppstå en feil.
Avhengig av kombinasjonen av valg på skriveren du bruker, kan det hende skriveren ikke gjenkjenner de installerte alternativene i [Enhetsinnstillinger]-fanen > [Hent enhetsstatusinformasjon]. For å kunne bruke alternativene som ikke ble gjenkjent, må du angi dem manuelt i [Enhetsinnstillinger]-fanen.
Hvis funksjoner som ikke støttes av denne driveren stilles inn på betjeningspanelet på enheten du bruker, aktiveres funksjonene som er stilt inn på enhetens betjeningspanel ved utskrift.
Avhengig av enheten du bruker, kan det være at papirtyper og papirstørrelser som ikke er tilgjengelige og informasjon om funksjoner som kan brukes, kan hentes fra [Enhetsinnstillinger]-fanen > [Hent enhetsstatusinformasjon].
Egendefinerte papirstørrelser som kan angis for funksjonene i [Enhetsinnstillinger]-fanen > [Etterbehandlingsinnstillinger] (dobbeltsidig utskrift, stifting osv.) varierer fra skriver til skriver. Se håndboken som leveres med skriveren for mer informasjon.
Når enheten er koblet til via USB eller WSD, kan du ikke bruke funksjonen for innhenting av enhetsinformasjon, avdelings-ID-styring og brukerautentisering.
Hvis du skriver ut diagonale fine linjer er det ikke sikkert slike linjer skrives ut korrekt ( de skrives ikke på siden eller de ser ødelagte ut).
Hvis du skriver ut fra Internet Explorer og en advarsel som bekrefter bruk av Canon PageComposer vises, må du la prosedyren fortsette og gå videre med utskrift. Hvis du ikke vil at en dialogboks skal vise med advarsler hver gang du skriver, kan du aktivere [Ikke vis advarselen for dette programmet på nytt] og la prosedyren fortsette.
Hvis du bruker Server Core i et Windows Server-operativsystem, er enkelte utskriftsinnstillinger ikke tilgjengelige under et lokalt miljø eller Windows Remote Desktop-miljø.
Hvis du klikker på [Hent enhetsstatusinformasjon] på fanen [Enhetsinnstillinger], hentes konfigurasjoninformasjonen for enheten inn, og mange andre innstillinger på fanen [Enhetsinnstillinger] konfigureres automatisk. [Papirkildeinnstillinger] på fanen [Enhetsinnstillinger] og enkelte av innstillingene i dialogboksen [Detaljerte innstillinger] må imidlertid stilles inn manuelt.
Elementene som kan angis på skjermbildet for utskriftsinnstillinger avhenger av innstillingene på [Enhetsinnstillinger]-arket. Hvis du endrer driveren ved hjelp av Canon Driver Configuration Tool, kan du stille inn hvert ark på skjermbildet for utskriftsinnstillinger etter at du har stilt inn [Enhetsinnstillinger]-arket.
Når du velger [Automatisk [farger/svart-hvitt]] til [Fargemodus] på fanen [Grunninnstillinger]/[Kvalitet], kan svart-/hvitt-sider bli regnet som fargesider, avhengig av dataene, programmet eller driverinnstillingene. Hvis du vil skrive ut et dokument som en svart-/hvitt-jobb, velger du [Svart-hvitt] som [Fargemodus].
Hvis du angir fargeutskrift for en sort/hvitt-skriver, vil dokumentet skrives ut i sort og hvitt, men utskriftskvaliteten blir kanskje forringet og utskriften kan ta litt tid.
Egendefinerte papirstørrelser kan registreres på skjermbildet for utskriftsinnstillinger som vises i "Endre standardinnstillinger". Etter at du har logget på med Administrator-rettigheter, registreres egendefinert papirformat fra [Sideoppsett] > [Egendefinert papirstørrelse] på skjermbildet for utskriftsinnstillinger.
Det finnes tilfeller hvor utvalget innen egendefinerte papirstørrelser som kan spesifiseres i driveren og de som kan skrives ut av skriveren, avviker. For informasjon om egendefinerte papirstørrelser som kan skrives ut, se skriverens dokumentasjon.
Hvis papirformatet som er lagt i papirkilden ikke er lik standard papirformat, kan en feilmelding som viser at det er tomt for papir bli vist på betjeningspanelet for enheten. Hvis dette skjer, innhenter du informasjon om enhetens status eller velger en konfigurasjonsprofil som stemmer overens med enheten i driveren.
Hvis du avbryter en jobb fra utskriftskøen mens du skriver ut via en USB-forbindelse, kan det hende at du ikke kan skrive ut over et nettverk. For å kunne skrive ut over et nettverk, må du avbryte utskriftsjobben fra betjeningspanelet på enheten.
Hvis vist språk for driveren og enheten ikke stemmer overens, kan det hende at jobbnavnet, brukernavnet eller lagret datanavn ikke vises korrekt på enheten.
Det kan hende at det ikke skrives ut korrekt hvis begge av følgende er stilt inn.
[Enhetsinnstillinger]-arket > [Detaljer] > [Etterbehandling]-arket > [Sorter [Av skriveren]] > [Av]
[Etterbehandling] > [Sorter]
Hvis en sikker utskriftsjobb er lagret på enheten, kan det hende at andre jobber ikke skrives ut. Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut de andre utskriftsjobbene etter at du har sendt den sikre utskriftsjobben, må du skrive dem ut fra datamaskinen.
Hvis du angir at to eller flere kopier skal skrives ut, kan følgende fenomen oppstå.
Hvis du angir [Utskriftsmetode] > [Sikker utskrift], vil én kopi bli skrevet ut hver gang du skriver inn [PIN-kode].
Hvis du angir [Utskriftsmetode] > [Lagre], vil antallet kopier som skal skrives ut og utskriftsjobben som er spesifisert på enheten, vil bli lagret og antallet kopier vil være én for hver.
I så fall, vil utskriften bli utført korrekt hvis du stiller inn en av følgende.
[Spooling på vertsmaskin] > [Deaktivert]
[PS-utskrift fra program] > [Av]
Hvis du bruker dette produktet i Japan, gjelder følgende restriksjoner.
Hvis [Skuff 2] er stilt inn som papirkilde for konvoluttmateren på fanen [Enhetsinnstillinger], kan ikke følgende størrelser konvolutter bli korrekt matet.
[Konvolutt Monarch]/[Konvolutt nr. 10 (COM10)]/[Konvolutt DL]/[Konvolutt C5]/[Konvolutt B5]
Selv om [2/3 hull]/[2/4 hull]/[4 hull [svensk]] er valgt på fanen [Enhetsinnstillinger] > [Etterbehandlingsinnstillinger] > [Hullstansing], vil ikke hullene for [3 hull] eller [4 hull [svensk]] bli laget, da de ikke støttes av enheten.
Når du velger [Fanepapir] som [Ark for innsetting] og velger [Skuff 2] som [Papirkilde] i [Innstillinger for innsettingsark]-dialogboksen for [Papirkilde], vil fanepapiret ikke bli korrekt utsendt fra en enhet som ikke støtter denne kombinasjonen av innstillinger.
Avhengig av skriveren du bruker, kan utskrift ta lenger tid enn vanlig i følgende tilfeller.
Hvis du angir stående retning når du skriver ut fra en A4-papirkilde (liggende).
Hvis du angir liggende retning når du skriver ut fra en A4R-papirkilde (stående).
Hvis du angir liggende retning for A3-papir.
I så fall, hvis du korrekt stiller inn [Driverbehandling for rotering av data] i [Enhetsinnstillinger]-arket > [Detaljer] > [Papirkilde]-arket, kan det hende at du vil kunne forbedre utskriftshastigheten.
Angi [[Fold + beskjær]-funksjon for [Innstilling for Ryggstift]] manuelt hvis du har en sluttbehandler som støtter funksjonen.
Angi [Forskyvning når stifting er angitt] manuelt hvis du har en sluttbehandler som støtter funksjonen.
Angi [[Angi Antall kopier i bunke]-funksjon] manuelt hvis du bruker et magasin.
Hvis du endrer navnet på enheten, vil enkelte profilinnstillinger i driveren (profiler som er lagt til fra dokumentegenskaper) bli slettet. Hvis du vil lagre profilene før du endrer navnet på enheten, kan du lagre profilinnstillingene som en fil, og importere den lagrede filen etter at du har endret navn på enheten.
For driveren UFR II/LIPSLX
Avhengig av enheten du bruker, kan det hende at utskriftsresultatet blir feil hvis langt papir er stilt inn som egendefinert papirformat og utskriftsretningen er stilt inn til liggende format. I så fall, må du innhente enhetsinformasjonen eller stille inn [Enhetsinnstillinger]-ark > [Detaljer] > [Sideoppsett]-ark > [Roter data ved utskrift på langt papir] > [På].
For driveren PCL6
Avhengig av enheten du bruker, kan det hende at utskriftsresultatet blir feil hvis langt papir er stilt inn som egendefinert papirformat og utskriftsretningen er stilt inn til liggende format. I så fall, må du innhente enhetsinformasjonen eller stille inn [Enhetsinnstillinger]-ark > [Detaljer] > [Sideoppsett]-ark > [Roter data ved utskrift på langt papir] > [På].
Når du oppretter et overleggsskjema på én datamaskin, kan du ikke spesifisere en annen datamaskin i nettverket som plassering for lagring av den nye skjemafilen.
Selv om du aktiverer funksjonen hurtigutskrift i [Komprimeringsbehandling for dataoverføring], kan det hende at utskriften tar enda lengre tid når funksjonen for bildeprioritet er aktivert, avhengig av miljøet du bruker og utskriftsdataene.
Visse TrueType-skrifter blir kanskje ikke skrevet ut riktig. Hvis dette skjer, bør du deaktivere innstillingen [Bruk skriverskrifter] i dialogboksen [Avanserte innstillinger] for å sikre at alle skrifter lastes ned sammen med dokumentet, i stedet for å bruke bare de skriftene som ligger i skriveren. Dialogboksen [Avanserte innstillinger] vises hvis du klikker på knappen [Avanserte innstillinger] på [Kvalitet]-arket.
Rotert tekst blir ikke skrevet ut riktig fra enkelte applikasjoner når [TrueType-modus] er satt på [Last ned som TrueType] eller [Last ned som punktgrafikk] i dialogboksen [Avanserte innstillinger]. Dialogboksen [Avanserte innstillinger] vises ved å klikke på knappen [Avanserte innstillinger] i arket [Kvalitet].
Når du bruker brettefunksjonen, kan det forekomme tilfeller hvor papiret ikke er brettet eller er brettet i en annen retning enn den du ønsket.
For driveren PS3
PostScript støtter ikke ROP (Raster Operation). Det kan derfor hende at utskriften ikke utføres korrekt hvis ROP-behandling er angitt fra programmet.
Ved utskrift fra Illustrator CS, vises det en melding om at PPD-filen du har angitt, er ugyldig. Hvis du klikker på [OK] i meldingsboksen, fortsetter imidlertid utskriften.
Enkelte programmer sender PostScript-kommandoen direkte til skriveren når du bruker PostScript-skriverdriveren. For disse programmene kan det hende funksjonene nedenfor ikke blir tilgjengelige.
Fra [Grunninnstillinger]/[Sideoppsett]-arket: [Sideoppsett], [Manuell skalering]
Fra [Sideoppsett]-arket: [Vannmerke]
Fra arket [Grunninnstillinger]/[Etterbehandling]: [Sorter], [Stifte og sorter] (for skrivere der det ikke er installert en ekstra harddisk)
Fra [Papirkilde]-arket: [Papirvalg]
Fra [Kvalitet]-arket: [Skriv ut som negativt bilde], [Skriv ut speilvendt]
*** Du kan bruke funksjonene ovenfor når innstillingen [PS-utskrift fra program] på [Enhetsinnstillinger]-arket er satt til [Av].
Forsiktighetsregler og restriksjoner ved bruk av funksjonen utskriftsprosessor
For å bruke utskriftsprosessorfunksjonen aktiver [Utfør behandling med utskriftsprosessor] i [Enhetsinnstillinger]-arket > [Detaljer] > [Andre innstillinger]-arket. Men normalt er det ikke nødvendig å bruke utskriftsprosessorfunksjonen.
Ved aktivering av utskiftsprosessorfunksjonen, gjennomfør følgende prosedyrer for å sjekke at navnet på utskriftsprosessoren er satt til "CnXP0PP". Hvis den ikke er satt til "CnXP0PP", kan restriksjoner på enkelte funksjoner oppstå.
1. Velg enheten som skal stilles inn i skriverlisten i Windows → vis skjermbildet for skriveregenskaper.
Hvis du viser innstillingene fra [Innstillinger] på Start-menyen
(1) Vis [Bluetooth og enheter] (eller [Enheter]).
(2) Vis skjermbildet for håndtering av enheten som skal stilles inn i [Skrivere og skannere].
Når du vil vise skjermbildet for håndtering av enheten, kan du klikke på enheten eller på [Administrer] for den tilhørende enheten.
(3) Klikk på [Skriveregenskaper] for enheten som skal stilles inn.
Hvis du viser fra [Kontrollpanel]
(1) Vis [Enheter og skrivere].
Hvis skjermbildet [Innstillinger] vises, se fremgangsmåten ovenfor, når du vil vise skjermbildet fra [Innstillinger].
(2) Fra listen over skrivere høyreklikker du på enheten som skal stilles inn → velg [Skriveregenskaper] fra menyen som vises.
2. På skjermbildet for utskriftsinnstillinger viser du [Avansert]-arket → klikk på [Utskriftsprosessor].
3. Velg den valgte utskriftsprosessoren i den viste dialogboksen.
Når utskriftsprosessorfunksjonen er aktivert, gjelder følgende begrensinger.
Når følgende funksjoner brukes, er det nødvendig å angi nødvendig informasjon før utskrift.
[Sikker utskrift]/[Administrasjon av avdelings-ID]/[Brukerautentisering]
Du kan ikke bruke funksjonen [Rediger og forhåndsvis].
Antall sider som vises i operativsystemets skjerm for visning av jobber og det faktiske antallet sider som skrives ut kan variere.
Ved bruk av overleggsutskrift, kan du velge en skjemafilen på verten.
Hvis den nødvendige informasjonen ikke er angitt før utskriften, kan utskriftsjobben bli avbrutt når utskriften kjøres.
Når du kjører hefteutskrift med ryggstifting, vil utskriften ikke bli utført korrekt hvis antallet sider som kan stiftes av enheten overskrides. Se håndboken for enheten på forhånd, når du vil stille inn antall sider som kan stiftes i ryggen.
Begrensninger for spesifikke skrivermodeller
Hvis du bruker iR-ADV C2020/2030 uten tilleggsharddisken, eller iR-ADV C2020L/2030L, kan du ikke bruke følgende funksjoner:
[Sikker utskrift]
[Prioriter utskrift]
Når du lagrer utskriftsdata i en innboks i enkelte skrivere i iR-serien, vil ikke utskriftstilinnstillinger (enkeltsidig/tosidig utskrift), papirkildeinnstillinger og enkelte innstillinger for sideoppsett- og skalering osv. bli vist korrekt på skriverens kontrollpanel. Utskriften vil imidlertid bli utført som angitt.
Hvis stifting ikke kan utføres på den angitte stifteposisjonen i dokumentet, vil dokumentet i enkelte skrivere i iR-serien, bli skrevet ut uten stifting.
Hvis du angir stifteposisjonen for liggende utskriftsdata lagret i en innboks fra kontrollpanelet til skriveren i enkelte skrivere iR-serien, kan det hende at en annen posisjon blir stiftet til den faktiske loddrette retningen på utskriften.
Ved lagring av utskriftsdata i en innboks på noen skrivere i iR-serien, kan det hende at det innstilte antallet eksemplarer ikke vises korrekt på skriverens kontrollpanel hvis du velger [Av] for [Etterbehandling]. Ved lagring av data i en innboks, må du velge en annen innstilling enn [Av] for [Etterbehandling].
Hvis du bruker imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, kan [Roter] kun brukes når du velger [Enhetsinnstillinger]-fanen > [Detaljer] > [Etterbehandling]-fanen > [Sorter [Av skriveren]] > [På].
Hvis du bruker imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, langt papir av egendefinert papirstørrelse og den sikre utskriftsfunksjonen på enheten er støttet av funksjonsversjonen 2.0 eller nyere.
Hvis du bruker iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L, eller C2025, gjelder følgende restriksjoner når du setter [Oppløsning] til [1200 ppt] i dialogboksen [Avanserte innstillinger] på [Kvalitet]-arket:
Du kan bare angi [Stifteposisjon] på den lange siden på A4-ark.
Du kan ikke bruke innstillingene [Roter] og [Skriv ut med blandede papirstørrelser/papirretninger] på [Etterbehandling]-arket.
Avhengig av funksjonsversjonen til skriveren du bruker, er det ikke sikkert at du kan bruke innstillingen [Nummerering av kopisett] i dialogboksen [Avanserte innstillinger] fra [Etterbehandling]-arket.
Hvis du bruker imageRUNNER ADVANCE C350F, kan du ikke bruke [[Roter]-funksjon].
Hvis du bruker imageRUNNER ADVANCE C351, pass på å angi [Tilleggsskuff/-kassett] i [Papirkilde]-dialogboksen på [Enhetsinnstillinger]-fanen til [Skuff x 3].
Hvis du bruker imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 i Japan, støttes ikke funksjonen for å tillate deg å velge [Hold] fra [Utskriftsmetode] under utskrift.
Hvis du bruker imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 med den egne Siftesluttbehandler-F1 eller Heftesluttbehandler-F1 koblet til, kan du ikke sende ut postkort eller egendefinerte papirstørrelser, (med en vekt på 148,0 til 181,9 mm).
Angi [Aktivert innstillinger for Beskjæringsinnstillinger med 13x19-papir] manuelt hvis du bruker imagePRESS C6010/C6011 eller imagePRESS C7010VP/C7011VP.
For enkelte skrivere i serien imagePRESS, vil dokumentet bli skrevet ut uten Øko (stiftefri) innbinding hvis du har angitt Øko (stiftefri) innbinding for en ikke-spesifiserbar plassering.
Hvis [Konfig.profil] er angitt til [Grunnkonfigurasjon] eller [Grunnkonfigurasjon (kompatibel)], kan følgende oppstå ved utskrift med en Canon LBP-skriver.
Utskriftsjobber kan skrives ut uten godkjenning med [PIN-kode], selv om du stiller inn [Sikker utskrift].
Utskriftsjobber og brukernavn kan bli vist som "--" på enhetens kontrollpanel.

Alle merke- og produktnavn i dette dokumentet er registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive eiere.
All other trademarks are the property of their respective owners.
MIT-lisensen (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Kostnadfri tillatelse er herved innvilget til alle som skaffer seg dette programmet og de tilhørende dokumentasjonsfilene ("programvaren"), for å bruke programvaren uten restriksjoner, inkludert uten begrensninger, rettigheten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensering og/eller salg av kopier av programvaren, og å tillate personer programvaren er tildelt i å gjøre det samme, underlagt følgende betingelser:
Merknaden om kopirett ovenfor og denne merknaden om tillatelse, må vedlegges alle kopier og etterfølgende deler av programvaren.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016