מנהל ההתקן של מדפסת Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 גרסה 2.90 עבור Microsoft Windows
לפני שימוש בתוכנה, יש לוודא שקראת את הסכם רישיון התוכנה של Canon המוצג במהלך ההתקנה. באפשרותך גם לצפות ב-הסכם רישיון התוכנה של Canon (EULAhe-IL.rtf) השמור בתיקיית [misc] ב-CD-ROM המצורף או בתיקיית מנהל ההתקן להורדה.
קובץ זה מכיל מידע נוסף שיסייע לך להתקין ולהשתמש במנהל ההתקן של המדפסת בעזרת Microsoft Windows.
כמו רוב מוצרי התוכנה והחומרה, מידע מסוים נעשה זמין לאחר הכנת המדריך. מידע מעודכן לגבין מנהל ההתקן של מדפסת זו מצורף בקובץ זה. במידה והנך זקוק לעזרה נוספת, יש לפנות לחברת ה-Canon המקומית שלך.
תוכן
סקירה כללית
דרישות מערכת
התקנת מנהל ההתקן
קביעת תצורת הגדרות מדפסת מתוך מנהל ההתקן
שימוש בתפריט עזרה
אזהרות, הגבלות ומגבלות בזמן התקנה
אזהרות, הגבלות ומגבלות בזמן הדפסה
אזהרות ומגבלות בזמן שימוש בפונקציית מעבד הדפסה
מגבלות של דגמי מדפסת מסוימים
סקירה כללית
מנהל התקן זה מאפשר לך להדפיס מסמכים ישירות מיישומי Windows. הוא גם תומך בפונקציות הבאות.
- Canon Driver Configuration Tool
באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל של היצרן של מנהל ההתקן כדי ליצור הגדרות מנהל התקן מותאמות אישית בעזרת Canon Driver Configuration Tool. למידע מפורט על שימוש זה, יש לעיין במדריך למשתמש, תחת Canon Driver Configuration Tool.
ביצירת הגדרות מנהל התקן מותאם אישית המבוסס על מנהל התקן זה, יש להשתמש בגרסה 4.20 או מאוחרת יותר מתוך Canon Driver Configuration Tool.
דרישות מערכת
ניתן להשתמש במנהל התקן זה עם סביבות ההפעלה הבאות.
מערכות הפעלה
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
עבור סביבות ממוחשבות מבוססות-שרת:
מערכות הפעלה בסביבת שרת:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
רכיבי שרת:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
מערכות הפעלה עבור אשכול מחשבים:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
מחשב
מחשב הפועל בצורה תקינה על כל אחת ממערכות ההפעלה הנ"ל
עם זאת, מעבדי ARM אינם נתמכים.
התקנת מנהל ההתקן
אנו ממליצים להשתמש במתקין כדי לעדכן או להוסיף מנהל התקן. באפשרותך גם לעדכן או להוסיף מנהל התקן דרך אשף הוספת מדפסת של Windows.
לפרטים לגבי תהליך ההתקנה, יש לעיין במדריך ההתקנה באתר Canon (https://oip.manual.canon/).
עבור אזהרות הנוגעות להתקנה, יש לעיין ב-"אזהרות, הגבלות ומגבלות בזמן התקנה".
קביעת תצורת הגדרות מדפסת מתוך מנהל ההתקן
כדי לקבוע תצורת הגדרות מדפסת באמצעות מנהל ההתקן, יש לבצע את ההליך הבא.
שינוי הגדרות ברירת מחדל
יש להציג את מסך הגדרות המדפסת ולהגדיר את הגדרות ברירת המחדל של מנהל ההתקן על פי התהליך הבא.
במידה ומקור התצוגה ב-[הגדרות] בתפריט התחלה
1. תצוגה [והתקנים Bluetooth] (או [מכשירים]).
2. ב [מדפסות וסורקים], הצג את מסך הניהול עבור ההגדרה של ההתקן.
כדי להציג את מסך הניהול לחץ על ההתקן או לחץ על [‏‏נהל] עבור ההתקן המתאים.
3. לחץ [מאפייני הדפסה] כדי שההתקן יוגדר.
אם מוצג מתוך [לוח הבקרה] Windows
1. תצוגת [‏‏התקנים ומדפסות].
אם המסך [הגדרות] מוצג, עיין בהליך שלמעלה להצגת המסך מ- [הגדרות].
2. מתוך רשימת המדפסות, יש ללחוץ על המכשיר להגדרה בעזרת הלחצן הימני בעכבר ← יש לבחור [מאפייני הדפסה] בתפריט המוצג.
הגדרה בזמן הדפסה
1. יש לבחור בתפריט ההדפסה של האפליקציה.
2. במסך ההדפסה המוצג, יש לבחור במכשיר בו הנך משתמש ← יש ללחוץ על [העדפות].
בהתאם לאפליקציה, ייתכן ו-[העדפות] ייקראו "מאפייני מדפסת" או "מאפיינים."
שימוש בתפריט עזרה
להבנה טובה יותר לגבי השימוש במדריכים המקוונים, CANON INC. עושה שימוש בכלי ניתוח רשת המסופקים על ידי Google Analytics. שום מידע אישי מזהה לגבי לקוחותינו אינו נאסף תחת השימוש ב-Google Analytics. לפרטים, יש לעיין בהמשך.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/‎
עבור מידע לגבי מניעת השימוש במידע על ידי Google Analytics יש לעיין בהמשך.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
אזהרות, הגבלות ומגבלות בזמן התקנה
במידה ותשנה את הרשאות המשתמש של המחשב בו הנך משתמש ותפעיל את המתקין, ההתקנה עלולה להתבצע בצורה לא תקינה. במקרה כזה, יש להתחבר כ-Administrator, ולהתקין מחדש.
בעת שימוש במנהל ההתקן בסביבת מחשוב מבוססת שרת, יש להשתמש במערכת ההפעלה שתומכת במנהל ההתקן על מחשב הלקוח.
בעת התקנת מנהל התקן על מחשב PC בשרת עם מדפסת SMB (רשתNetBIOS) המשמשת כמדפסת משותפת ספציפית, יש להשתמש באשף הוספת מדפסת כדי להתקין אותה כמדפסת רשת.
בסביבות בהן מותקנת Server Core על מערכת הפעלה של Windows Server, אין באפשרותך להשתמש במנהל התקן זה. יש להשתמש בפונקציית ההתקנה של מערכת ההפעלה כדי להתקין את מנהל ההתקן.
במידה ואתה מתקין את מנהל ההתקן בעזרת המתקין עם הגדרות ברירת המחדל, כל מנהלי ההתקן מסוג Generic Plus אשר מותכברקנים כבר יעודכנו לגרסותיהם המעודכנות ביותר. כדי להוסיף את הגרסה החדשה ביותר של מנהל התקן מבלי לעדכן מנהלי התקן שכבר מותקנים, יש לעשות זאת בהתאם לאחד מהתהליכים הבאים.
במסך לבדיקת [רשימת מדפסות לשם התקנת מנהל ההתקן] המוצג במהלך ההתקנה, יש לבחור ולהסיר את המכשירים שאינך רוצה לעדכן מתוך [יש לבחור מדפסות לצורך עדכון], ולהמשיך עם ההתקנה.
יש לציין קובץ מסוג inf בפונקציית הוספת המדפסת של Windows.
בעת התקנת גרסה ישנה יותר של מנהל התקן המותקן כבר, במידה ומוצגת תיבת דו-שיח ששואלת האם ברצונך להשתמש בקבצים הנוכחיים, יש לאפשר שימוש בהם.
במידה וכלולים תווים בעלי ביט-כפול בשם המכשיר בסביבת מערכת הפעלה באנגלית, לא תוכל להשיג את סטטוס המכשיר מגליון [הגדרות התקן] > [אחזר פרטים על מצב ההתקן]. במידה וזה קורה, יש לשנות את השם כך שלא יכיל תווים בעלי ביט כפול.
במידה והנך משתמש במדפסת משותפת בסביבת שרת הדפסה (Point and Print), יש צורך להתקין את Canon Driver Information Assist Service במחשב השרת על מנת להשתמש בפונקציית השגת מידע על המכשיר.
בנוסף, במידה והנך משתמש ב-Microsoft BiDi Communication במקום ב-Canon Driver Information Assist Service, באפשרותך להחליף ביניהם ב-[פרטים] > [הגדרות אחרות] בגליון [הגדרות התקן].
בהתאם לסביבה בה אתה משתמש, ייתכן כי שמות ב-[פרופיל] הגדרת ממדי נייר לא ייקלטו. במידה וזה קורה, יש להתקין את חבילת השפה המתאימה.
לא ניתן להתקין במנהל התקן זה תכנות תוספת (Add-in) הנמכרות בנפרד.
אזהרות, הגבלות ומגבלות בזמן הדפסה
במידה ואתה מדפיס מסמך בעל מספר עמודים לא-זוגי כמסמך דו-צדדי מאפליקציה, האפליקציה עשויה להוסיף באופן אוטומטי עמוד ריק כדי להגיע למספר עמודים זוגי. כאשר זה קורה, העמוד הריק שהוכנס על ידי האפליקציה נספר בדיוק כמו עמוד מודפס.
כדי להשתמש במדפסת זו, עליך קודם להגדיר את סוג המדפסת בה הנך משתמש ואת האפשרויות המותקנות במדפסת בגליון [הגדרות התקן] בתיבת השיח של מאפייני מדפסת. במידה ותבחר פונקציות במנהל ההתקן של המדפסת שאינן זמינות למדפסת בה הנך משתמש, הדבר עלול לגרום לתוצאות הדפסה לא רצויות.
במידה והגדרת מקור הזנת נייר שאינו מותקן במדפסת, הנייר יסופק ממקור הזנת הנייר המועדף של המדפסת.
אם מקור הזנת הנייר שציינת וגודל הנייר אינם תואמים, תתרחש שגיאה.
אם הגדרת הדפסה דו-צדדית עבור מדפסת שאינה תומכת בהדפסה דו-צדדית, המסמך יודפס על צד אחד של הנייר.
אם הגדרת הידוק עבור מדפסת שאינה תומכת בהידוק, המסמך יודפס ללא הידוק.
אם בחרת כריכת סיכות עבור מדפסת שאינה תומכת בכריכת סיכות, המסמך יודפס ללא כריכת סיכות.
אם תבחר [שיטת פלט] > [אחסון] בזמן הדפסה במדפסת שאינה תומכת בשמירת תיבות דואר, המסמך יודפס כרגיל. במידה ומוצגת שגיאה על תצוגת לוח המגע של המדפסת והמדפסת מתנתקת, המסמך יודפס כאשר המדפסת תשוב למצב מחובר.
אם הגדרת ניהול מזהי מחלקות עבור מדפסת אשר חסרת ניהול מזהי מחלקות, תתרחש שגיאה.
בהתאם לשילוב האפשרויות של המדפסת בה הנך משתמש, ייתכן ומנהל ההתקן של המדפסת לא יזהה את האפשרויות המותקנות בגליון [הגדרות התקן] > [אחזר פרטים על מצב ההתקן]. בכדי להשתמש באפשרויות הלא מזוהות, יש להגדירן ידנית בגליון [הגדרות התקן].
במידה ופונקציות שאינן נתמכות על ידי מנהל התקן זה מוגדרות בלוח הבקרה של המכשיר בו הנך משתמש, הגדרת הפונקציות בלוח הבקרה של המכשיר זמינות בזמן הדפסה.
בהתאם למכשיר בו הנך משתמש, ייתכן ויהיה ניתן לאחזר נתונים לגבי פונקציות לא שמישות וסוגי נייר וגדלי נייר שלא ניתן לספק בגליון [הגדרות התקן] > [אחזר פרטים על מצב ההתקן].
גודל נייר מותאם אישית שניתן להגדיר עבור הפונקציות בגליון [הגדרות התקן] > [הגדרות גימור] (הדפסה דו-צדדית, הידוק, וכו') משתנה בין מדפסות. לפרטים, יש לעיין במדריך המצורף למדפסת.
כאשר מכשיר מחובר באמצעות USB או WSD, ייתכן ולא תוכל להשתמש בפונקציית השגת מידע על המכשיר, בפונקציית ניהול מזהי מחלקות ובפונקציית אימות משתמש.
במידה והנך מדפיס בקווים אלכסוניים דקים, ייתכן וקווים אלו לא יודפסו כמו שצריך (לא יופיעו על העמוד או ייתכן וייראו קטועים).
כאשר מוצגת אזהרה המאשרת את השימוש ב-Canon PageComposer בזמן הדפסה מ-Internet Explorer, יש לאפשר לתהליך להמשיך ולהתקדם עם ההדפסה. אם אין ברצונך שתיבת הדו-שיח תוצג בכל פעם שאתה מדפיס, יש לסמן [אל תציג את האזהרה עבור תוכנית זו שוב], ולאפשר לתהליך להמשיך.
אם הנך משתמש ב-Server Core במערכת הפעלה של Windows Server, חלק מהגדרות ההדפסה לא יהיו זמינות תחת סביבה מקומית או סביבת שולחן עבודה מרוחק של Windows.
אם תלחץ על [אחזר פרטים על מצב ההתקן] בגליון [הגדרות התקן], יושג מידע על תצורת ההגדרות של המכשיר ורבות מההגדרות בגליון [הגדרות התקן] יוגדרו באופן אוטומטי. עם זאת, את [הגדרות מקור הנייר] בגליון [הגדרות התקן] וחלק מההגדרות בתיבת הדו-שיח [הגדרות מפורטות] יש להגדיר באופן ידני.
הפריטים שניתן להגדיר במסך הגדרות ההדפסה של מנהל ההתקן משתנים בהתאם להגדרות בגליון [הגדרות התקן]. במידה והתאמת אישית את מנהל ההתקן בעזרת Canon Driver Configuration Tool, יש להגדיר כל גליון במסך הגדרות ההדפסה לאחר הגדרת גליון [הגדרות התקן].
כאשר הנך בוחר [אוטו' [צבע/שחור-לבן]] עבור [מצב צבעוני] בגליון [הגדרות בסיסיות]/[איכות], ייתכן ועמודים בשחור-לבן ייספרו כעמודים במצב צבעוני, בהתאם לנתונים, אפליקציה או הגדרות מנהל ההתקן. במידה וברצונך להדפיס מסמך בצבעי שחור-לבן, יש לבחור [שחור-לבן] עבור [מצב צבעוני].
במידה והנך בוחר הדפסה צבעונית למדפסת שחור-לבן, המסמך יודפס בשחור-לבן, אך איכות ההדפסה עלולה להיפגע וההדפסה עלולה לקחת זמן מה.
ניתן להזין גדלי נייר מותאמים אישית במסך הגדרות ההדפסה המוצג ב-"שינוי הגדרות ברירת מחדל". לאחר התחברות עם הרשאות Administrator, יש להזין גודל נייר מותאם אישית ב-[הגדרת דף] > [גודל נייר מותאם אישית] במסך הגדרות הדפסה.
ישנם מקרים בהם טווח גודל נייר מותאם אישית שניתן לציין בעזרת מנהל ההתקן יהיה שונה מגדלי הנייר שהמדפסת יכולה להדפיס שים. למידע על גדלי נייר מותאמים אישית שניתן להדפיס, יש לעיין במדריך המצורך למדפסת.
במידה וגודל הנייר שהוכנס למזין הנייר שונה מגודל נייר ברירת המחדל, ייתכן ותופיע הודעת שגיאה על לוח הבקרה של המכשיר המעידה כי אין נייר. במידה וזה מתרחש, יש לאחזר פרטים על מצב המכשיר או לבחור פרופילי תצורה התואמים למכשיר במנהל ההתקן.
במידה והנך מבטל משימה מהמאגר (spooler) בזמן הדפסה דרך חיבור USB, ייתכן ולא יהיה באפשרותך להדפיס דרך הרשת. על מנת שתוכל להדפיס מהרשת, יש לבטל את משימת ההדפסה מלוח הבקרה של המכשיר.
במידה ושפת התצוגה של מנהל ההתקן ושל המכשיר לא תואמות, שם המשימה, שם המשתמש, או שם המידע השמור, ודומיהם לא יוצגו כהלכה על גבי המכשיר.
ייתכן והדפסה לא תבוצע כהלכה אם אם נקבעו שתי ההגדרות הבאות.
גליון [הגדרות התקן] > [פרטים] > גיליון [גימור] > [איסוף [בצד ההתקן]] > [כבוי]
[גימור] > [איסוף]
במידה ומשימת הדפסה מאובטחת שמורה על המכשיר, ייתכן ומשימות הדפסה אחרות לא יודפסו. במידה ועדיין אינך יכול להדפיס את משימות ההדפסה האחרות לאחר הדפסת משימת ההדפסה המאובטחת, יש לשלוח אותן להדפסה מחדש מהמחשב.
במידה והנך בוחר להדפיס שני עותקים או יותר, התופעה הבאה עלולה להתרחש.
במידה והנך מציין [שיטת פלט] > [הדפסה מאובטחת], עותק אחד עשוי להיות מודפס עבור כל פעם שהזנת [PIN].
במידה והנך מציין [שיטת פלט] > [אחסון], מספר העותקים להדפסה ומשימת ההדפסה שנבחרה במכשיר יישמרו ומספר העותקים לכל אחד יהיה אחד.
במקרה כזה, אם תגדיר כל אחד מהבאים, ההדפסה תתבצע כראוי.
[הדפסה ברקע בצד המארח] > [מושבת]
[פלט PS מהיישום] > [כבוי]
במידה והנך משתמש במוצר זה ביפן, חלות ההגבלות הבאות.
במידה ו-[מגירה 2] מוגדרת כמקור נייר עבור מזין המעטפות בגליון [הגדרות התקן], לא יתאפשר להזין כראוי את גדלי המעטפות הבאים.
[מעטפה מונרך]/[מעטפה מס' 10 (COM10)]/[מעטפה DL]/[מעטפה C5]/[מעטפה B5]
גם במידה ו-[2/3 נקבים]/[2/4 נקבים]/[4 נקבים [שוודית]] נבחרה בגליון [הגדרות התקן] > [הגדרות גימור] > [ניקוב], הנקבים של [3 נקבים] או [4 נקבים [שוודית]] לא יוכנו, כיוון שהם אינם נתמכים על ידי מכשיר זה.
כשאתה בוחר [נייר כרטיסייה] עבור [גיליונות המיועדים להוספה] ובוחר את [מגירה 2] בתור [מקור הנייר] בתיבת הדו-שיח [הגדרות הוספת גיליונות] של גליון [מקור הנייר], נייר הכרטיסיה לא יודפס כראוי ממכשיר שלא תומך בשילוב הגדרות זה.
בהתאם למדפסת בה הנך משתמש, במקרים הבאים הדפסות עשויות לקחת יותר זמן מהרגיל.
אם בחרת במסמך מכוון לאורך בזמן הדפסה ממקור נייר A4 (לרוחב).
אם בחרת במסמך מכוון לרוחב בזמן הדפסה ממקור נייר A4R (לאורך).
אם בחרת מסמך מכוון לרוחב עבור נייר A3.
במקרים כאלו, אם תגדיר בהתאם את [עיבוד מנהל ההתקן לצורך סיבוב נתונים] בגליון [הגדרות התקן] > גליון [פרטים] > [מקור הנייר], ייתכן ותוכל לשפר את מהירות ההדפסה.
יש להגדיר את [פונקציית [קיפול + חיתוך] של [הגדרת כריכת סיכות]] באופן ידני במידה ויש ברשותך יחידת גימור התומכת בפונקציה.
יש להגדיר את [הסט לאחר ציון ההידוק] באופן ידני במידה ויש ברשותך יחידת גימור התומכת בפונקציה.
יש להגדיר את [פונקציית [ציון מספר העותקים להערמה]] במידה ואתה משתמש מערם.
במידה והנך משנה את שם המכשיר, חלק מהגדרות הפרופיל שנרשמו במנהל ההתקן (פרופילים שנוספו מתוך מאפייני מסמך) יימחקו. אם ברצונך לשמור את הפרופילים, לפני שינוי שם המכשיר, יש לשמור את הגדרות הפרופילים כקובץ, ולייבא את הקובץ שנשמר לאחר שינוי שם המכשיר.
עבור מנהל ההתקן של UFR II/LIPSLX
בהתאם למכשיר בו הנך משתמש, ייתכנו בעיות בתוצאות ההדפסה במידה ונייר בגודל ארוך מוגדר בתור גודל נייר מותאם אישית וכיוון ההדפסה מוגדר לרוחב. במקרה כזה, יש להשיג את נתוני המכשיר או להגדיר בגליון [הגדרות התקן] > [פרטים] > גליון [הגדרת דף] > [סובב את הנתונים בעת הדפסה על נייר ארוך] > [מופעל].
עבור מנהל ההתקן של PCL6
בהתאם למכשיר בו הנך משתמש, ייתכנו בעיות בתוצאות ההדפסה במידה ונייר בגודל ארוך מוגדר בתור גודל נייר מותאם אישית וכיוון ההדפסה מוגדר לרוחב. במקרה כזה, יש להשיג את נתוני המכשיר או להגדיר בגליון [הגדרות התקן] > [פרטים] > גליון [הגדרת דף] > [סובב את הנתונים בעת הדפסה על נייר ארוך] > [מופעל].
בזמן יצירת תצורת שכבת-על על מחשב אחד, אין באפשרותך לבחור מחשב אחר ברשת כמיקום לשמירת קובץ התצורה החדש.
גם במידה ואפשרת את פונקציית תעדוף המהירות ב-[עיבוד דחיסה עבור העברת נתונים], בהתאם לסביבה בה הנך משתמש ונתוני ההדפסה, ההדפסה עלולה לקחת יותר זמן מאשר כשפונקציית תעדוף התמונה מופעלת.
ייתכן וגופני TrueType מסוימים לא יודפסו כראוי. במידה וכך קורה, יש לבטל את הגדרת [השתמש בגופני המדפסת] בתיבת הדו-שיח [הגדרות מתקדמות] כדי לוודא שכל הגופנים הורדו יחד עם המסמך, מאשר להשתמש באלו ששמורים במדפסת. תיבת הדו-שיח [הגדרות מתקדמות] תוצג על ידי לחיצה על כפתור [הגדרות מתקדמות] בגליון [איכות].
טקסט ששונה כיוונו לא יודפס כראוי באפליקציות מסוימות כאשר [מצב TrueType] מוגדר כ-[הורד כ-TrueType] או [הורד כתמונת סיביות] בתיבת הדו-שיח [הגדרות מתקדמות]. תיבת הדו-שיח [הגדרות מתקדמות] תוצג על ידי לחיצה על כפתור [הגדרות מתקדמות] בגליון [איכות].
בזמן שימוש בפונקציית הקימוט, ייתכן ויהיו מקרים בהם הנייר לא יקומט או יקומט בכיוון שונה מכיוון הקימוט לו התכוונת.
עבור מנהל ההתקן של PS3
PostScript אינו תומך ב-ROP (Raster Operation). על כן, במידה ועיבוד ROP נבחר דרך האפליקציה ההדפסה עלולה להשתבש.
בזמן הדפסה מתוך Illustrator CS, תוצג הודעה המציגה כי קובץ PPD שבחרת אינו תקף. עם זאת, לחיצה על [אישור] בתיבת ההודעה תמשיך את ההדפסה.
אפליקציות מסוימות שולחות את פקודת PostScript ישירות למדפסת בזמן שימוש ב-PostScript של מנהל ההתקן של המדפסת. עבור אפליקציות אלו, הפונקציות הבאות עלולות לא להיות זמינות.
מתוך גליון [הגדרות בסיסיות]/[הגדרת דף]: [פריסת דף], [שינוי קנה מידה ידני]
מתוך גליון [הגדרת דף]: [סימן מים]
מתוך גליון [הגדרות בסיסיות]/[גימור]: [איסוף], [הידוק + איסוף] (עבור מדפסות ללא דיסק קשיח אופציונלי מותקן)
מתוך גליון [מקור הנייר]: [בחירת נייר]
מתוך גליון [איכות]: [הדפסה כתמונת תשליל], [הדפסה כתמונת מראה]
*** באפשרותך להשתמש בפונקציות הנ"ל כאשר הגדרת [פלט PS מהיישום] בגליון [הגדרות התקן] מוגדרת כ-[כבוי].
אזהרות ומגבלות בזמן שימוש בפונקציית מעבד הדפסה
כדי להשתמש בפונקציית מעבד הדפסה, יש להפעיל את [בצע עיבוד עם מעבד הדפסה] בגליון [הגדרות התקן] > [פרטים] > גליון [הגדרות אחרות]. עם זאת, אין זה הכרחי להשתמש בפונקציית מעבד הדפסה.
בזמן הפעלת פונקציית מעבד הדפסה, יש לבצע את התהליכים הבאים כדי לבדוק כי השם של מעבד ההדפסה מוגדר בתור "CnXP0PP". במידה ואינו מוגדר בתור "CnXP0PP", ייתכן ויחולו מספר הגבלות על פונקציות מסוימות.
1. יש לבחור את המכשיר שיוגדר ברשימת המדפסות של Windows ← הצגת מאפייני מדפסת על המסך.
במידה ומקור התצוגה ב-[הגדרות] בתפריט התחלה
(1) תצוגה [והתקנים Bluetooth] (או [מכשירים]).
(2) ב [מדפסות וסורקים], הצג את מסך הניהול עבור ההגדרה של ההתקן.
כדי להציג את מסך הניהול לחץ על ההתקן או לחץ על [‏‏נהל] עבור ההתקן המתאים.
(3) לחץ [מאפייני מדפסת] כדי שההתקן יוגדר.
במידה ומקור התצוגה ב-[לוח הבקרה]
(1) תצוגת [‏‏התקנים ומדפסות].
אם המסך [הגדרות] מוצג, עיין בהליך שלמעלה להצגת המסך מ- [הגדרות].
(2) מתוך רשימת המדפסות, יש ללחוץ על המכשיר להגדרה בעזרת הלחצן הימני בעכבר ← יש לבחור [מאפייני מדפסת] בתפריט המוצג.
2. במסך מאפייני מדפסת, הצג את גליון [מתקדם] ← לחץ על [מעבד הדפסה].
3. בתיבת הדו-שיח שתוצג, יש לבחור את מעבד ההדפסה שנבחר.
כשפונקציית מעבד ההדפסה מופעלת, ההגבלות הבאות יחולו.
כאשר הפונקציות הבאות בשימוש, זה הכרחי להגדיר את המידע הדרוש לפני הדפסה.
[הדפסה מאובטחת]/[ניהול מזהי מחלקות]/[אימות משתמש]
אין באפשרותך להשתמש בפונקציית [עריכה ותצוגה מקדימה].
מספר העמודים שיוצגו על מסך מערכת ההפעלה לתצוגת משימות ומספר העמודים שמודפסים בפועל עשויים להיות שונים.
בזמן הדפסת שכבת-על, אין אפשרות לבחור קובץ טופס בצד המארח.
במידה והמידע הדרוש אינו מוגדר לפני תחילת ההדפסה, משימת ההדפסה עלולה להתבטל כשההדפסה תתחיל.
בזמן הדפסת חוברת עם כריכת סיכות, ההדפסה לא תתבצע כראוי אם מספר העמודים שניתן לכרוך בסיכות על ידי המכשיר חרגו מהכמות המרבית. יש לעיין במדריך של המכשיר מראש כדי להגדיר את מספר העמודים שניתן לכרוך בסיכות.
מגבלות של דגמי מדפסת מסוימים
אם הנך משתמש ב-iR-ADV C2020/2030 ללא מנהל התקן הדיסק הקשיח האופציונלי או ה-iR-ADV C2020L/2030L, אין באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות:
[הדפסה מאובטחת]
[קידום הדפסה]
בזמן שמירת נתוני הדפסה בתיבת דואר של כמה מסדרת מדפסות iR, הגדרת סגנון ההדפסה (הדפסה חד-צדדית/הדפסה דו-צדדית) וכו' לא יוצגו כראוי על לוח הבקרה של המדפסת. עם זאת, ההדפסה תצא לפועל כפי שהוגדרה.
בחלק מהמדפסות בסדרת iR, במידה ולא ניתן לבצע הידוק במיקום ההידוק שצוין המסמך יודפס ללא הידוק.
בחלק מסדרת המדפסות iR, אם בחרת בלוח הבקרה של המדפסת את שמירת נתוני מיקום ההידוק להדפסה לרוחב בתיבת הדואר, מיקום אחר עלול להיות מהודק בכיוון המאונך בפועל של תוצאת ההדפסה.
בזמן שמירת נתוני הדפסה בתיבת דואר בחלק ממדפסות סדרת ה-iR, המספר המוגדר של עותקים עלול להיות מוצג באופן שגוי על גבי לוח הבקרה של המדפסת אם תבחר [כבוי] עבור [גימור]. בזמן שמירת נתונים בתיבת הדואר, יש לבחור כל הגדרה פרט ל-[כבוי] עבור [גימור].
במידה והנך משתמש ב-imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, ניתן להשתמש באפשרות [סובב] רק בזמן בחירת גליון[הגדרות התקן] > [פרטים] > גליון [גימור] > [איסוף [בצד ההתקן]] > [מופעל].
במידה והנך משתמש ב-imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, סוגי נייר ארוך של פונקציית גודל נייר מותאם אישית ושל פונקציית הדפסה מאובטחת של המכשיר נתמכות על ידי גרסת פונקציה 2.0 ומעלה.
במידה והנך משתמש ב-iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L, או C2025, ההגבלות הבאות יחולו כשתגדיר [רזולוציה] ל-[‎1200 dpi] בתיבת הדו-שיח [הגדרות מתקדמות] של גליון [איכות]:
באפשרותך להגדיר את [מיקום ההידוק] לצד הארוך של גליון A4 בלבד.
אין באפשרותך להשתמש בהגדרות [סובב] ו-[הדפסה עם גדלי נייר/כיוונים מעורבים] בגליון [גימור].
בהתאם לגרסת הפונקציה של המדפסת בה הנך משתמש, ייתכן ולא תוכל להשתמש בהגדרת [מיספור סדרת צילום] בתיבת הדו-שיח [הגדרות מתקדמות] של גליון [גימור].
במידה והנך משתמש ב-imageRUNNER ADVANCE C350F, לא תוכל להשתמש ב[פונקציית [סובב]].
במידה והנך משתמש ב-imageRUNNER ADVANCE C351, יש לוודא הגדרת [מגירה/יחידת הזנה אופציונלית] בתיבת הדו-שיח [מקור הנייר] של גליון [הגדרות התקן] ל-[מגירה x ‏3].
במידה והנך משתמש ב-imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 ביפן, הפונקציה המאפשרת לך לבחור ב-[השהיה] מתוך [שיטת פלט] בזמן הדפסה אינה נתמכת.
במידה והנך משתמש ב-imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 עם יחידת גימור סיכות-F1 האופציונלית או יחידת גימור חוברות-F1 המצורפת, אין באפשרותך להדפיס גלויות או גודל נייר מותאם אישית (עם גובה של 148.0 עד 181.9 מ"מ).
יש להגדיר [פריטי ההגדרה הזמינים עבור הגדרות חיתוך עם נייר 13x19] באופן ידני אם אתה משתמש ב-imagePRESS C6010/C6011 או imagePRESS C7010VP/C7011VP.
בחלק מהמדפסות מסדרת imagePRESS, אם בחרת מצב הידוק אקו (ללא סיכה) עבור מיקום לא מוגדר, המסמך יודפס ללא הידוק אקו (ללא סיכה).
אם [פרופיל תצורה] מוגדר ל-[תצורה בסיסית] או [תצורה בסיסית (תואמת)], ייתכן ויחולו הדברים הבאים בזמן הדפסה בעזרת מדפסת LBP של Canon.
ניתן להדפיס משימות הדפסה ללא אימות [PIN] גם אם הגדרת [הדפסה מאובטחת].
ניתן להציג משימות הדפסה ושמות משתמש בתור "--" על גבי לוח הבקרה של המכשיר.

כל שמות המותגים ושמות המוצרים המופיעים במסמך זה הנם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.
All other trademarks are the property of their respective owners.
הרישיון של MIT ‏(MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
ניתנת בזאת הרשאה, ללא תשלום, לכל אדם המשיג עותק של תוכנה זו וקובצי תיעוד הקשורים ("התוכנה"), לעסוק בתוכנה ללא הגבלה, לרבות ללא הגבלה זכויות השימוש, העתקה, שינוי, מיזוג, לפרסם, להפיץ, לתת רישיון משנה ו/או למכור עותקים של התוכנה, ולהתיר לאנשים להם התוכנה מסופקת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:
הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו יכללו בכל העותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016