Driver della stampante Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 Versione 2.90 per Microsoft Windows
Prima di utilizzare questo software, leggere attentamente il CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI SOFTWARE CANON visualizzato durante l'installazione. In alternativa, è possibile visualizzare il CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI SOFTWARE CANON (EULAit-IT.rtf) archiviato nella cartella [misc] sul CD-ROM allegato o nella cartella del driver scaricato.
Questo file contiene ulteriori informazioni, utili per installare e utilizzare questo driver della stampante con Microsoft Windows.
Analogamente a molti prodotti software e hardware, alcune informazioni sono disponibili solo dopo la stampa della documentazione. Le informazioni aggiornate relative a questo driver della stampante vengono fornite in questo file. Per ulteriore assistenza, contattare la sede locale Canon.
SOMMARIO
Descrizione generale
Requisiti del sistema
Installazione del driver
Configurazione delle impostazioni della stampante dal driver
Fare riferimento alla Guida
Avvertenze e limitazioni in fase di installazione
Avvertenze e limitazioni in fase di stampa
Precauzioni e limitazioni per l'utilizzo della funzione Processore di stampa
Limitazioni per specifici modelli di stampante
Descrizione generale
Questo driver consente di stampare documenti dalle applicazioni Windows. Supporta inoltre le seguenti funzioni.
- Access Management System
- Stampa protetta crittografata
- Canon Driver Configuration Tool
È possibile modificare le impostazioni predefinite del driver per creare impostazioni driver personalizzate utilizzando il Canon Driver Configuration Tool. Per informazioni dettagliate su questa utility, consultare la guida per l'utente per ilCanon Driver Configuration Tool.
Per creare un'impostazione driver personalizzata basata su questo driver, utilizzare la versione 4.20 o successiva di Canon Driver Configuration Tool.
Requisiti del sistema
È possibile utilizzare questo driver con i seguenti ambienti di sistema.
Sistemi operativi
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Per ambienti informatici basati su server:
Sistemi operativi in un ambiente server:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Componenti server:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Sistemi operativi per un server di clustering:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Computer
Un computer sul quale viene eseguito correttamente uno dei software dei sistemi operativi indicati
Tuttavia, l’architettura ARM non è supportata.
Installazione del driver
È consigliabile utilizzare il programma di installazione per aggiornare o aggiungere un driver. È possibile anche aggiornare o aggiungere un driver da Installazione guidata stampante di Windows.
Per informazioni sulla procedura di installazione, consultare la guida di installazione sul portale Canon (https://oip.manual.canon/).
Per le precauzioni relative all'installazione, consultare "Avvertenze e limitazioni in fase di installazione".
Configurazione delle impostazioni della stampante dal driver
Per configurare le impostazioni di stampa utilizzando il driver, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Modificare le impostazioni predefinite
Visualizzare la schermata delle impostazioni di stampa e configurare le impostazioni predefinite del driver attenendosi a una delle seguenti procedure.
Se si visualizza da [Impostazioni] nel menu Start
1. Visualizzare [Bluetooth e dispositivi] (o [Dispositivi]).
2. In [Stampanti e scanner], visualizzare la schermata di gestione per la periferica da gestire.
Per visualizzare la schermata di gestione, fare clic sulla periferica o su [Gestisci] per la periferica corrispondente.
3. Fare clic su [Preferenze stampa] per la periferica da gestire.
Se si visualizza dal [Pannello di controllo] di Windows
1. Visualizzare [Dispositivi e stampanti].
Se viene visualizzata la schermata [Impostazioni], fare riferimento alla procedura sopra descritta per la visualizzazione della schermata da [Impostazioni].
2. Dall'elenco delle stampanti, fare clic con il tasto destro del mouse sulla periferica da impostare → selezionare [Preferenze stampa] dal menu visualizzato.
Impostare durante la stampa
1. Selezionare il menu di stampa dell'applicazione.
2. Nella schermata di stampa visualizzata, selezionare la periferica in uso → fare clic su [Preferenze].
In base all'applicazione, l'opzione [Preferenze] potrebbe essere denominata "Proprietà stampante" o "Proprietà".
Fare riferimento alla Guida
Per esaminare le modalità di utilizzo dei manuali online, CANON INC. si avvale di strumenti di analisi forniti da Google Analytics. L'utilizzo di Google Analytics non prevede l'acquisizione di alcuna informazione in grado di identificare personalmente gli utenti. Per ulteriori informazioni, vedere quanto segue.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Per ulteriori informazioni su come evitare che i propri dati vengano utilizzati da Google Analytics, vedere quanto segue.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Avvertenze e limitazioni in fase di installazione
Se si modificano i privilegi dell'utente del computer in uso e si esegue il programma di installazione, è possibile che l'installazione non venga completata correttamente. In tal caso, accedere come Administrator, quindi riprovare a effettuare l'installazione.
Se si utilizza questo driver in un ambiente basato su server, utilizzare un sistema operativo che supporta il driver sul computer client.
Quando si installa un driver su un PC server con una stampante SMB (rete NetBIOS) utilizzata come stampante condivisa specificata, utilizzare l'Installazione guidata stampante per installarla come stampante di rete.
Negli ambienti in cui Server Core è installato in un sistema operativoWindows Server, non è possibile utilizzare questo programma di installazione del driver della stampante. Utilizzare la funzione di installazione del sistema operativo per installare il driver.
Se si installa questo driver utilizzando il programma di installazione con le impostazioni predefinite, tutti i driver Generic Plus già installati saranno aggiornati alla versione più recente. Per aggiungere la versione più recente di un driver senza aggiornare i driver installati, fare riferimento ad una delle seguenti procedure.
Nella schermata di controllo [Elenco stampanti per l'installazione del driver] visualizzata durante l'installazione, selezionare e rimuovere le periferiche che non si desidera aggiornare da [Seleziona stampanti da aggiornare], quindi procedere con l'installazione.
Specificare un file inf con la funzione di aggiunta delle stampanti di Windows.
Quando si installa un driver di una versione precedente rispetto al driver già installato, se viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera utilizzare i file correnti, consentirne l'utilizzo.
Se il nome della periferica in un ambiente del sistema operativo in lingua inglese include caratteri DBCS, non è possibile recuperare lo stato della periferica dalla scheda [Impostazioni periferica] > [Recupera informazioni sullo stato della periferica]. In questo caso, utilizzare un nome che non contenga caratteri DBCS.
Se si utilizza una stampante condivisa nell'ambiente del server di stampa (Seleziona e stampa), è necessario installare Canon Driver Information Assist Service nel computer server per poter utilizzare la funzione di acquisizione delle informazioni sulla periferica.
Inoltre, se si sta utilizzando Microsoft BiDi Communication invece di Canon Driver Information Assist Service, è possibile passare da una modalità all'altra in [Dettagli] > [Altre impostazioni] nella scheda [Impostazioni periferica].
A seconda dell'ambiente utilizzato, i nomi in [Profilo] e quelli dei formati carta personalizzati potrebbero essere incomprensibili. In tal caso installare il pacchetto lingua appropriato.
Non è possibile installare in questo driver un software aggiuntivo venduto separatamente.
Avvertenze e limitazioni in fase di stampa
Se si stampa un documento con un numero dispari di pagine, come un documento fronte/retro, l'applicazione da cui si stampa il documento potrebbe automaticamente inserire una pagina bianca per far diventare pari il numero di pagine. In tal caso, la pagina bianca aggiunta è considerata come una pagina stampata.
Per utilizzare questa stampante, è necessario prima impostare il tipo di stampante in uso e le opzioni installate nella stampante nella scheda [Impostazioni periferica] della finestra di dialogo delle proprietà della stampante. Se si selezionano funzioni del driver della stampante non disponibili per la stampante in uso, i risultati di stampa potrebbero differire da quelli desiderati.
Se si imposta una fonte di alimentazione non installata nella stampante, la carta verrà alimentata dalla fonte di alimentazione prioritaria della stampante.
Se la fonte di alimentazione specificata non corrisponde al formato carta, si verificherà un errore.
Se si specifica Stampa fronte/retro per una stampante che non la supporta, il documento verrà stampato su un solo lato del foglio.
Se si specifica la pinzatura per una stampante che non la supporta, il documento non verrà pinzato.
Se si specifica la pinzatura a sella per una stampante che non la supporta, il documento verrà stampato senza che venga eseguita la pinzatura a sella.
Se si seleziona [Metodo di stampa] > [Memorizza] quando si esegue la stampa da una stampante che non supporta la funzione di memorizzazione in mail box, il documento verrà stampato normalmente. Se viene visualizzato un errore sul pannello digitale della stampante ed essa passa allo stato offline, il documento verrà stampato quando la stampante sarà di nuovo online.
Se si specifica la gestione degli ID reparto per una stampante che non dispone di tale funzione, si verificherà un errore.
A seconda della combinazione di opzioni della stampante in suo, il driver della stampante potrebbe non riconoscere le opzioni installate nella scheda [Impostazioni periferica] > [Recupera informazioni sullo stato della periferica]. Per utilizzare le opzioni non riconosciute, impostarle manualmente nella scheda [Impostazioni periferica].
Se nel pannello di controllo della periferica in uso vengono impostate delle funzioni non supportate da questo driver, le funzioni impostate sul pannello di controllo della periferica verranno abilitate al momento della stampa.
A seconda della periferica utilizzata, è possibile recuperare i tipi e i formati carta che non possono essere forniti e le informazioni sulle funzioni inutilizzabili dalla scheda [Impostazioni periferica] > [Recupera informazioni sullo stato della periferica].
I formati carta che possono essere impostati per le funzioni nella scheda [Impostazioni periferica] > [Impostazioni di finitura] (stampa fronte/retro, pinzatura, ecc.) variano a seconda del modello di stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale fornito con la stampante.
Quando una periferica è connessa mediante USB/WSD, non è possibile utilizzare le funzioni di acquisizione delle informazioni sulla periferica, Gestione ID reparto e Autenticazione utente.
Se si stampano linee sottili diagonali, queste potrebbero non essere stampate correttamente (le linee non compaiono sulla pagina o sembrano interrotte).
Se si stampa da Internet Explorer e si visualizza un avviso che conferma l'utilizzo di Canon PageComposer, consentire la procedura e procedere con la stampa. Se non si desidera visualizzare una finestra di dialogo di avviso a ogni stampa, abilitare [Non mostrare più questo avviso per questo programma] e consentire la procedura.
Se si utilizza Server Core in un sistema operativo Windows Server, alcune impostazioni di stampa non sono disponibili in ambiente locale o in ambiente desktop remoto di Windows.
Se si fa clic su [Recupera informazioni sullo stato della periferica] nella scheda [Impostazioni periferica], vengono acquisite le informazioni sulla configurazione della periferica e numerose delle impostazioni nella scheda [Impostazioni periferica] vengono configurate automaticamente. Tuttavia, le [Impostazioni alimentazione carta] nella scheda [Impostazioni periferica] e alcune delle impostazioni nella finestra di dialogo [Impostazioni dettagliate] devono essere impostate manualmente.
Le voci che è possibile impostare nella schermata delle impostazioni di stampa del driver dipendono dalle impostazioni configurate nella scheda [Impostazioni periferica]. Se si personalizza il driver utilizzando il Canon Driver Configuration Tool, impostare ciascuna scheda nella schermata delle impostazioni di stampa dopo aver impostato la scheda [Impostazioni periferica].
Se si seleziona [Auto [Colore/B/N]] per [Modalità colore] nella scheda [Impostazioni di base]/[Qualità], a seconda dei dati, dell'applicazione o delle impostazioni del driver, le pagine in bianco e nero possono essere considerate come pagine a colori. Se si desidera stampare un documento come lavoro in bianco e nero, selezionare [Bianco e Nero] per [Modalità colore].
Se si specifica la stampa a colori in una stampante in bianco e nero, il documento verrà stampato in bianco e nero, ma la qualità potrebbe non essere buona e l'esecuzione della stampa potrebbe richiedere del tempo.
I formati di carta personalizzati possono essere registrati nella schermata delle impostazioni di stampa visualizzata in "Modificare le impostazioni predefinite". Dopo aver effettuato l'accesso con privilegi di Administrator, registrare il formato carta personalizzato da [Impostazione pagina] > [Formato carta personalizzato] nella schermata delle impostazioni di stampa.
Vi sono casi in cui l'intervallo dei formati carta personalizzati che è possibile specificare utilizzando il driver e i formati carta dei quali la stampante può eseguire la stampa differiscono. Per informazioni sui formati carta personalizzati che si possono stampare, consultare il manuale fornito con la stampante.
Se il formato della carta caricata nella fonte di alimentazione carta è diverso dal formato carta predefinito, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore sul pannello di controllo della periferica che indica che non è presente carta. In tal caso, recuperare le informazioni sullo stato della periferica o selezionare un profilo di configurazione che corrisponda alla periferica nel driver.
Se si elimina un lavoro dallo spooler quando si stampa mediante una connessione USB, potrebbe non essere possibile stampare mediante una rete. Per poter stampare mediante la rete, annullare il lavoro di stampa dal pannello di controllo della periferica.
Se la lingua di visualizzazione del driver e della periferica non corrispondono, il nome del lavoro, il nome utente, il nome dei dati memorizzati, ecc. potrebbero non essere visualizzati correttamente sulla periferica.
La stampa potrebbe non essere eseguita correttamente se sono impostate entrambe le seguenti opzioni.
scheda [Impostazioni periferica] > [Dettagli] > scheda [Finitura] > [Fascicolazione [Dalla periferica]] > [Disattivato]
[Finitura] > [Fascicolazione]
Se si memorizza un lavoro di stampa protetta nella periferica, potrebbe non essere possibile stampare altri lavori. Se non è ancora possibile stampare gli altri lavori dopo l'uscita dei lavori di stampa protetta, ristamparli dal computer.
Se si specificano due o più copie da stampare, potrebbero verificarsi i seguenti fenomeni.
Se si specifica [Metodo di stampa] > [Stampa protetta], una copia verrà stampata ogni volta che si inserisce il [PIN].
Se si specifica [Metodo di stampa] > [Memorizza], il numero delle copie da stampare e il lavoro di stampa specificati nella periferica verranno salvati e il numero di copie per ognuno sarà uno.
In questo caso, se si imposta almeno una delle seguenti opzioni, la stampa verrà eseguita correttamente.
[Spooling sull'host] > [Disabilitato]
[Stampa PS da applicazione] > [Disattivato]
Se il prodotto viene utilizzato in Giappone, si applicano le seguenti restrizioni.
Se [Cassetto 2] è impostato come fonte di alimentazione carta dell'alimentatore buste nella scheda [Impostazioni periferica], non è possibile alimentare correttamente i seguenti formati di buste.
[Busta Monarch]/[Busta N. 10 (COM10)]/[Busta DL]/[Busta C5]/[Busta B5]
Anche se si seleziona [2/3 fori]/[2/4 fori]/[4 fori [svedese]] nella scheda [Impostazioni periferica] > [Impostazioni di finitura] > [Foratura], i fori [3 fori] o [4 fori [svedese]] non verranno creati non essendo supportati dalla periferica.
Se si seleziona [Fogli per rubrica] per [Fogli da inserire] e si seleziona [Cassetto 2] per [Alimentazione carta] nella finestra di dialogo [Impostazioni inserimento fogli] della scheda [Alimentazione carta], i fogli rubrica non verranno stampati correttamente da una periferica che non supporta questa combinazione di impostazioni.
A seconda della stampante utilizzata, la stampa potrebbe richiedere più tempo del normale nei seguenti casi.
Se si specifica l'orientamento verticale quando si stampa da una fonte di alimentazione A4 (orizzontale).
Se si specifica l'orientamento orizzontale quando si stampa da una fonte di alimentazione A4R (verticale).
Se si specifica l'orientamento orizzontale per carta A3.
In questi casi, se si imposta correttamente [Elaborazione driver per la rotazione dei dati] nella scheda [Impostazioni periferica] > [Dettagli] > scheda [Alimentazione carta], sarà possibile migliorare la velocità di stampa.
Impostare [Funzione [Piegatura + ritaglio] di [Impostazione di pinzatura a sella]] manualmente se si dispone di un finisher che supporta la funzione.
Impostare [Scostamento con pinzatura specificata] manualmente se si dispone di un finisher che supporta la funzione.
Impostare [Funzione [Specifica il numero di copie da impilare]] manualmente se si utilizza un fascicolatore.
Se si modifica il nome della periferica, alcune impostazioni del profilo registrate nel driver (profili aggiunti dalle proprietà documento) verranno eliminate. Se si desidera salvare i profili, prima di modificare il nome della periferica, salvare le impostazioni del profilo come file e importare il file salvato dopo aver modificato il nome della periferica.
Per il driver UFR II/LIPSLX
A seconda della periferica in uso, il risultato di stampa potrebbe essere errato se la carta di formato lungo è impostata come formato carta personalizzato e l'orientamento di stampa è impostato sull'orientamento orizzontale. In questo caso, acquisire informazioni sulla periferica o impostare la scheda [Impostazioni periferica] > [Dettagli] > scheda [Impostazione pagina] > [Rotazione dati durante la stampa su carta lunga] > [Attivato].
Per il driver PCL6
A seconda della periferica in uso, il risultato di stampa potrebbe essere errato se la carta di formato lungo è impostata come formato carta personalizzato e l'orientamento di stampa è impostato sull'orientamento orizzontale. In questo caso, acquisire informazioni sulla periferica o impostare la scheda [Impostazioni periferica] > [Dettagli] > scheda [Impostazione pagina] > [Rotazione dati durante la stampa su carta lunga] > [Attivato].
Se si deve creare una macro di overlay in un computer, non è possibile specificare un altro computer nella rete come posizione in cui salvare la nuova macro.
Anche se si attiva la funzione di priorità della velocità in [Elaborazione compressione per trasferimento dati], a seconda dell'ambiente in uso e dei dati di stampa, la stampa potrebbe richiedere più tempo rispetto a quando è stata abilitata la funzione di priorità immagine.
Alcuni font TrueType potrebbero non essere stampati correttamente. In tal caso, disattivare l'impostazione [Usa font stampante] nella finestra di dialogo [Impostazioni avanzate] per assicurarsi che insieme al documento vengano scaricati tutti i font, anziché utilizzare solo quelli presenti nella stampante. Per visualizzare la finestra di dialogo [Impostazioni avanzate], fare clic sul pulsante [Impostazioni avanzate] nella scheda [Qualità].
Il testo ruotato potrebbe non essere stampato correttamente in alcune applicazioni se [Modalità TrueType] è impostato su [Scarica come TrueType] o su [Scarica come immagine bitmap] nella finestra di dialogo [Impostazioni avanzate]. La finestra di dialogo [Impostazioni avanzate] viene visualizzata facendo clic sul pulsante [Impostazioni avanzate] nella scheda [Qualità].
Quando si utilizza la funzione di cordonatura, potrebbero verificarsi casi in cui la carata non viene cordonata o viene cordonata in una direzione diversa da quella desiderata.
Per il driver PS3
PostScript non supporta ROP (Raster Operation). Pertanto, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente se l'elaborazione ROP viene specificata dall'applicazione.
Quando si stampa da Illustrator CS, viene visualizzato un messaggio indicante che il file PPD selezionato non è valido. Tuttavia, facendo clic su [OK] nella finestra di messaggio, la stampa continua.
Alcune applicazioni inviano il comando PostScript alla stampante direttamente quando si utilizza il driver della stampante PostScript. Per queste applicazioni, le seguenti funzioni potrebbero non essere disponibili.
Dalla scheda [Impostazioni di base]/[Impostazione pagina] [Layout di pagina], [Proporzioni manuali]
Dalla scheda [Impostazione pagina]: [Filigrana]
Dalla scheda [Impostazioni di base]/[Finitura]: [Fascicolazione], [Pinzatura + fascicolazione] (Per stampanti senza hard disk opzionale installato)
Dalla scheda [Alimentazione carta]: [Selezione carta]
Dalla scheda [Qualità]: [Stampa come immagine negativa], [Stampa immagine speculare]
*** È possibile utilizzare le funzioni sopra indicate quando l'impostazione [Stampa PS da applicazione] nella scheda [Impostazioni periferica] è impostata su [Disattivato].
Precauzioni e limitazioni per l'utilizzo della funzione Processore di stampa
Per utilizzare la funzione di processore di stampa, abilitare [Esegui elaborazione con Processore di stampa] nella scheda [Impostazioni periferica] > scheda [Dettagli] > [Altre impostazioni]. Tuttavia, normalmente non è necessario utilizzare la funzione di processore di stampa.
Quando si abilita la funzione di processore di stampa, attenersi alla seguente procedura per verificare che il nome del processore di stampa sia impostato su "CnXP0PP". Se non è impostato su "CnXP0PP", potrebbero essere applicate delle limitazioni ad alcune funzioni.
1. Selezionare la periferica da impostare nell'elenco delle stampanti di Windows → visualizzare la schermata delle proprietà della stampante.
Se si visualizza da [Impostazioni] nel menu Start
(1) Visualizzare [Bluetooth e dispositivi] (o [Dispositivi]).
(2) In [Stampanti e scanner], visualizzare la schermata di gestione per la periferica da gestire.
Per visualizzare la schermata di gestione, fare clic sulla periferica o su [Gestisci] per la periferica corrispondente.
(3) Fare clic su [Proprietà stampante] per la periferica da gestire.
Se si visualizza dal [Pannello di controllo]
(1) Visualizzare [Dispositivi e stampanti].
Se viene visualizzata la schermata [Impostazioni], fare riferimento alla procedura sopra descritta per la visualizzazione della schermata da [Impostazioni].
(2) Dall'elenco delle stampanti, fare clic con il tasto destro del mouse sulla periferica da impostare → selezionare [Proprietà stampante] dal menu visualizzato.
2. Nella schermata delle proprietà stampante, visualizzare la scheda [Avanzate] → fare clic su [Processore di stampa].
3. Nella finestra di dialogo visualizzata, verificare il processore di stampa selezionato.
Se la funzione di processore di stampa è abilitata, si applicano le seguenti restrizioni.
Quando sono in uso le seguenti funzioni, è necessario impostare le informazioni richieste prima di eseguire la stampa.
[Stampa protetta]/[Gestione ID reparto]/[Autenticazione utente]/[Stampa protetta crittografata]/[Access Management System]
Non è possibile utilizzare la funzione [Modifica e Anteprima] .
Il numero di pagine visualizzate nella schermata del sistema operativo per la visualizzazione dei lavori e del numero effettivo di pagine in stampa può variare.
Quando si utilizza la stampa overlay, è possibile selezionare una macro nell'host.
Se le informazioni richieste non vengono impostate prima della stampa, il lavoro potrebbe essere annullato quando viene eseguita la stampa.
Quando si esegue la stampa di opuscoli con pinzatura a sella, la stampa non verrà eseguita correttamente se viene superato il numero di pagine che è possibile pinzare a sella dalla periferica. Prima di procedere, fare riferimento al manuale della periferica per impostare un numero di pagine con cui è possibile eseguire la pinzatura a sella.
Limitazioni per specifici modelli di stampante
Se si sta utilizzando iR-ADV C2020/2030 senza il disco rigido opzionale oppure il modello iR-ADV C2020L/2030L, non è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
[Stampa protetta]
[Promuovi stampa]
Quando si salvano i dati di stampa in una inbox in alcune stampanti serie iR, l'impostazione dello stile di stampa (stampa su un unico foglio/stampa fronte/retro), l'impostazione dell'alimentazione carta, alcune impostazioni relative alle proporzioni e al layout della pagina, ecc. non verranno visualizzate correttamente sul pannello di controllo della stampante. La stampa verrà tuttavia eseguita come serie.
In alcune stampanti serie iR, se non è possibile eseguire la pinzatura nella posizione di pinzatura specificata il documento viene stampato senza essere pinzato.
In alcune stampanti serie iR, se si specifica la posizione di pinzatura nel pannello di controllo della stampante per i dati di stampa orizzontali salvati in un inbox, il documento potrebbe essere pinzato in punti diversi rispetto all'orientamento verticale effettivo del risultato di stampa.
Quando si salvano i dati di stampa in una inbox e si seleziona [Disattivato] per [Finitura], il numero impostato di copie potrebbe non essere visualizzato correttamente sul pannello di controllo di alcune stampanti della serie iR. Quando si salvano i dati in una inbox, selezionare un'impostazione diversa da [Disattivato] per [Finitura].
Se si utilizza imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, è possibile utilizzare [Rotazione] solo se si seleziona la scheda [Impostazioni periferica] > [Dettagli] > scheda [Finitura] > [Fascicolazione [Dalla periferica]] > [Attivato].
Se si utilizza imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, i fogli lunghi con formato carta personalizzato e la funzione stampa protetta della periferica sono supportati dalla versione della funzione 2.0 o superiore.
Se si utilizza iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L o C2025, si applicano le limitazioni seguenti quando si imposta l'opzione [Risoluzione] su [1200 dpi] nella finestra di dialogo [Impostazioni avanzate] della scheda [Qualità]:
È possibile impostare la [Posizione di pinzatura] solo per il lato lungo di un foglio A4.
Non è possibile utilizzare le impostazioni [Rotazione] e [Stampa con formati/orientamenti misti] nella scheda [Finitura].
A seconda della versione della funzione del driver utilizzato, potrebbe non essere possibile utilizzare l'impostazione [Numerazione serie di copie] nella finestra di dialogo [Impostazioni avanzate] della scheda [Finitura].
Se si utilizza imageRUNNER ADVANCE C350F, non è possibile utilizzare [Funzione [Rotazione]].
Se si utilizza imageRUNNER ADVANCE C351, accertarsi di impostare [Cassetto opzionale] nella finestra di dialogo [Alimentazione carta] della scheda [Impostazioni periferica] su [Cassetto x 3].
Se si utilizza imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 in Giappone, la funzione che permette di selezionare [Mantieni] da [Metodo di stampa] durante la stampa non è supportata.
Se si utilizza il modello imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105, non è possibile stampare cartoline o formati carta personalizzati (con altezza compresa da 148,0 a 181,9 mm) se sono collegati i prodotti opzionali Staple Finisher-F1 o Booklet Finisher-F1.
Impostare [Elementi abilitati per impostazioni ritaglio con carta 13x19] manualmente se si utilizza imagePRESS C6010/C6011 o imagePRESS C7010VP/C7011VP.
In alcune stampanti serie imagePRESS, se è stata specificata la rilegatura Eco (senza punti) per una posizione non specificabile, il documento verrà stampato senza la rilegatura Eco (senza punti).
Se [Profilo config.] è impostato su [Configurazione di base] o [Configurazione di base (compatibile)], può verificarsi quanto segue durante la stampa con una stampante Canon LBP.
I lavori di stampa possono essere stampati senza autenticazione [PIN] anche se è stato impostato [Stampa protetta].
Il nome del lavoro di stampa e il nome utente potrebbero essere visualizzati come "--" sul pannello di controllo della periferica.

Tutti i nomi di prodotti e di marchi indicati in questo documento sono marchi registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Licenza MIT (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Con il presente si concede a chiunque ottenga una copia di questo software e dei file di documentazione associati (il "Software"), l'autorizzazione a usare gratuitamente il Software senza alcuna restrizione, compresi, senza alcuna limitazione, i diritti di usare, copiare, modificare, unire, pubblicare, distribuire, concedere in sublicenza e/o vendere copie del Software, nonché di permettere ai soggetti cui il Software viene fornito di fare altrettanto, alle seguenti condizioni:
L'avviso di copyright indicato sopra e questo avviso di autorizzazione devono essere inclusi in ogni copia o parte sostanziale del Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016