適用 Microsoft Windows 的 Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 印表機驅動程式 2.90 版
使用本軟體前，請詳閱安裝期間顯示的 佳能軟體授權合約。您也可以在隨附 CD-ROM 的 [misc] 資料夾或在已下載的驅動程式資料夾中查看 佳能軟體授權合約（EULAzh-TW.rtf）。
本檔案包含補充資訊，可協助您以 Microsoft Windows 安裝及使用此印表機驅動程式。
對於大多數軟硬體產品，某些資訊是在手冊完成之後才公開使用。因此，在這個 README 檔案中提供了有關此印表機驅動程式的更新資訊。如果您需要更多協助，請與當地 Canon 公司聯絡。
目錄
概論
系統需求
安裝驅動程式
從驅動程式進行列印設定
參閱說明
安裝時的注意事項和限制
列印時的注意事項和限制
使用列印處理器功能時的注意事項和限制
特定印表機機型的限制
概論
本驅動程式可供您從 Windows 應用程式列印文件。這也支援下列功能。
- Access Management System
- 加密安全列印
- Canon Driver Configuration Tool
您可以使用 Canon Driver Configuration Tool 來變更驅動程式的原廠預設設定，藉以建立自訂驅動程式集。關於此公用程式的詳細資訊，請參閱Canon Driver Configuration Tool 的使用者指南 。
依據本驅動程式建立自訂驅動程式集時，請使用 4.20 或更新版本的 Canon Driver Configuration Tool。
系統需求
本驅動程式可用於以下系統環境。
作業系統
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
對於伺服器架構運算環境：
伺服器環境中的作業系統：
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
伺服器元件：
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
叢集伺服器的作業系統：
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
電腦
任何可正常執行上文提及作業系統軟體的電腦
但是不支援 ARM 架構。
安裝驅動程式
建議您使用安裝程式更新或新增驅動程式。您也可以從 Windows 的「新增印表機精靈」更新或新增驅動程式。
如需安裝程序的詳細資訊，請參閱 Canon 入口網站的安裝指南 (https://oip.manual.canon/)。
關於安裝的注意事項，請參閱「安裝時的注意事項和限制」。
從驅動程式進行列印設定
若要使用驅動程式進行列印設定，請依照以下程序進行。
若要變更預設設定
顯示列印設定畫面，然後依照下列其中一個程序指定驅動程式的預設設定。
如果透過開始功能表中的 [設定] 顯示
1. 顯示 [藍牙與裝置] (或 [裝置])。
2. 在 [印表機與掃描器] 中，對於要設定的裝置顯示管理畫面。
若要顯示管理畫面，按一下裝置或相應裝置的 [管理]。
3. 對於要設定的裝置按一下 [列印喜好設定]。
如果從 Windows 的 [控制台] 顯示
1. 顯示 [裝置和印表機]。
如果顯示 [設定] 畫面，請參閱上述從 [設定] 中顯示畫面的程序。
2. 從印表機清單中，以滑鼠右鍵按一下要設定的裝置 → 從顯示的功能表中選取 [列印喜好設定]。
若要在列印時進行設定
1. 選取應用程式的列印功能表。
2. 在顯示的列印畫面中，選取正在使用的裝置 → 按一下 [喜好設定]。
根據應用程式的不同，[喜好設定] 的名稱可能會是「印表機內容」或「內容」。
參閱說明
為了幫助您更充分瞭解如何使用線上手冊，CANON INC. 採用 Google Analytics (分析) 提供的網頁分析工具。使用 Google Analytics (分析) 並無法取得有關我們客戶的任何個人識別資訊。請參閱下列網頁瞭解詳細資訊。
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
如需避免 Google Analytics (分析) 使用資料的詳細資訊，請參閱下列網頁。
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
安裝時的注意事項和限制
如果您變更所使用電腦的使用者權限並執行安裝程式，安裝可能無法正確執行。在此情況下，請以系統Administrator身分登入，然後重新嘗試進行安裝。
如果在伺服器架構運算環境中使用本驅動程式，請在用戶端電腦上使用支援驅動程式的作業系統。
將驅動程式安裝在伺服器 PC，並且將 SMB (NetBIOS 網路) 印表機作為指定的共用印表機時，請使用「新增印表機精靈」將其安裝為網路印表機。
在安裝 Server Core 的 Windows Server 作業系統環境中，您無法使用此驅動程式安裝程式。請使用作業系統的安裝功能來安裝印表機驅動程式。
如果使用安裝程式的預設設定安裝本驅動程式，所有已經安裝的 Generic Plus 驅動程式都會更新為最新版。若要新增最新版驅動程式，而不更新已安裝的驅動程式，請按照下列其中一個程序進行。
在檢查安裝時顯示的 [驅動程式安裝的印表機清單] 所用的畫面中，從 [選取要更新的印表機] 中選取並移除不要更新的裝置，然後繼續安裝。
使用 Windows 的新增印表機功能指定 inf 檔案。
當安裝的驅動程式版本比原本已經安裝的驅動程式版本更舊時，如果顯示一個對話方塊詢問您是否要使用目前的檔案，請選擇使用目前的檔案。
在英文作業系統環境中，如果裝置名稱包含全形字元，則您無法從 [裝置設定] 頁 > [獲取裝置狀態資訊] 擷取裝置狀態。如果發生此情形，請將此名稱變更為不含全形字元的名稱。
如果您正在列印伺服器（指向並列印）環境中使用共用印表機，則必須在伺服器電腦中安裝 Canon Driver Information Assist Service，以使用擷取裝置資訊功能。
另外，如果您使用 Microsoft BiDi Communication 而非 Canon Driver Information Assist Service，您可以在 [裝置設定] 頁的 [詳細設定] > [其他設定] 中進行切換。
根據您使用的環境，[設定檔] 與自訂紙張尺寸的名稱可能無法辨識。如果發生此情形，請安裝適當的語言套件。
增益集軟體需另購，無法安裝到本驅動程式。
列印時的注意事項和限制
如果您從應用程式中將奇數頁數的文件列印為雙面文件，則應用程式可能會自動插入空白頁以將頁數增加為偶數。發生這種情形時，應用程式插入的空白頁將以列印頁的計數方式來計算。
若要使用本印表機，您必須先在印表機屬性對話方塊的 [裝置設定] 頁中，設定所使用印表機的類型與印表機中安裝的選項。如果在印表機驅動程式中選擇了無法用於目前印表機的功能，可能導致非預期的列印結果。
如果您設定印表機未安裝的紙張來源，將會從印表機的優先紙張來源供應紙張。
如果您指定的紙張來源不符合紙張尺寸，將會發生錯誤。
如果在不支援雙面列印的印表機指定雙面列印，文件將會列印在紙張的一面。
如果您在不支援裝訂的印表機中指定裝訂，文件將在無裝訂的情況下列印出。
如果您在不支援騎馬釘的印表機中指定騎馬釘，文件將在不使用騎馬釘的情況下列印出。
當從不支援信箱儲存的印表機進行列印時，如果選取 [輸出方法] > [儲存]，文件將會正常列印。如果印表機的觸控面板螢幕上顯示錯誤且印表機離線，則會在印表機恢復連線時列印文件。
如果在不具備部門 ID 管理的印表機指定部門 ID 管理，將會發生錯誤。
根據所使用印表機的選項組合，印表機驅動程式可能無法辨識 [裝置設定] 頁 > [獲取裝置狀態資訊] 中的已安裝選項。若要使用未辨識的選項，請在 [裝置設定] 頁中手動進行設定。
如果在使用的裝置控制面板上設定本驅動程式不支援的功能，則列印時會啟用在裝置控制面板上設定的功能。
根據您使用的裝置，可透過 [裝置設定] 頁 > [獲取裝置狀態資訊] 擷取無法提供的紙張類型及紙張尺寸和無法使用的功能資訊。
在 [裝置設定] 頁 > [完稿設定] 的各項功能（雙面列印、裝訂等）中可設定的自訂紙張尺寸，視印表機而有不同。如需詳細資訊，請參閱印表機隨附的手冊。
透過 USB 或 WSD 連接裝置時，您可能無法使用取得裝置資訊功能、部門 ID 管理功能和使用者驗證功能。
如果您列印細對角線，此類線條可能無法正確列印 (未出現在頁面上，或顯得斷斷續續不連貫)。
從 Internet Explorer 列印並顯示確認使用Canon PageComposer 的警告時，請繼續列印的程序。如果不希望在每次列印時都顯示警告對話方塊，請啟用 [別再顯示這個程式的警告]，然後繼續列印的程序。
如果在 Windows Server 作業系統中使用Server Core，可能無法在本機環境或 Windows 遠端桌面環境中使用某些列印選項。
如果按一下 [裝置設定] 頁中的 [獲取裝置狀態資訊]，則會擷取裝置的組態資訊，並自動設定 [裝置設定] 頁中的許多設定。然而，[裝置設定] 頁中的 [紙張來源設定] 及 [詳細設定] 對話方塊中的部分設定必須手動設定。
在驅動程式的列印設定畫面中可以設定的項目，視 [裝置設定] 頁中的設定而定。如果您使用 Canon Driver Configuration Tool 自訂驅動程式，請先設定 [裝置設定] 頁，然後在列印設定畫面中設定每頁。
在 [基本設定]/[品質] 頁上將 [色彩模式] 選擇為 [自動 [彩色/黑白]] 時，根據資料、應用程式或驅動程式設定，黑白頁可能會被計數為彩色頁。如果您想要以黑白工作列印文件，請在 [色彩模式] 中選擇 [黑白]。
如果在黑白印表機指定彩色列印，文件將以黑白輸出，不過列印品質可能變差，且列印可能需要更長的時間。
在「若要變更預設設定」中所顯示的列印設定畫面中，可以註冊自訂紙張尺寸。使用 Administrator 權限登入之後，在列印設定畫面的 [頁面設定] > [自訂紙張尺寸] 中註冊自訂紙張尺寸。
有時可使用印表機指定的自訂紙張尺寸範圍可能不同於印表機可列印的紙張尺寸。如需可列印的自訂紙張尺寸的詳細資訊，請參閱印表機隨附的手冊。
如果在紙張來源中添加的紙張尺寸與預設紙張尺寸不同，裝置的控制台可能會顯示錯誤訊息，表示無任何紙張。如果發生這種情況，請擷取裝置狀態資訊，或者在驅動程式中選擇符合裝置的組態設定檔。
如果在透過 USB 連線列印時從多工緩衝處理器取消工作，可能無法透過網路列印。為了能透過網路列印，請從裝置的控制面板取消列印工作。
如果驅動程式的顯示語言和裝置不相符，工作名稱、使用者名稱或已儲存資料名稱等，無法在驅動程式中正確顯示。
如果同時設定下列兩項，則可能無法正確執行列印。
[裝置設定] 頁 > [詳細設定] > [完稿] 頁 > [分頁 [透過裝置]] > [關]
[完稿] > [分頁]
如果安全列印工作儲存在裝置中，可能無法列印其他列印工作。如果您仍無法列印其他列印工作，請在輸出安全列印工作之後從電腦重新列印。
如果指定要列印兩份或以上，可能會出現下列現象。
如果指定 [輸出方法] > [安全列印]，則每次輸入 [PIN] 時將列印一份。
如果指定 [輸出方法] > [儲存]，將儲存在裝置上指定的列印份數和列印作業，而且每次的份數將為 1。
在這種情況下，如果您設定下列任何一項，將正確執行列印。
[在主機多工緩衝處理] > [停用]
[從應用程式 PS 輸出] > [關]
如果您是在日本使用本產品，則適用於以下限制。
如果 [紙匣2] 在 [裝置設定] 頁中設定為信封送稿機的紙張來源，則無法正確送入下列尺寸的信封。
[Envelope Monarch]/[Envelope No. 10 (COM10)]/[Envelope DL]/[Envelope C5]/[Envelope B5]
即使 [2/3 孔]/[2/4 孔]/[4 孔 [瑞典式]] 已在 [裝置設定] 頁 > [完稿設定] > [打孔] 中選取，也無法製作 [3 孔] 或 [4 孔 [瑞典式]] 的活頁孔，因為裝置並不支援。
在 [紙張來源] 頁 [插頁設定] 對話方塊中選擇 [標籤紙] 作為 [插入的頁]，並選擇 [紙匣2] 作為 [紙張來源] 時，因為裝置不支援此設定組合，裝置將不會正確輸出標籤紙。
根據所使用的印表機，下列情況的列印時間可能比一般情況來得久。
從 A4（橫向）紙張來源列印時指定直向。
從 A4R（直向）紙張來源列印時指定橫向。
對 A3 紙張指定橫向。
在此情況下，如果在 [裝置設定] 頁 > [詳細設定] > [紙張來源] 頁中適當設定 [資料旋轉的驅動程式處理]，也許可以改善列印速度。
手動設定 [[騎馬釘設定] 的 [折疊 + 裁紙] 功能] 前，您必須擁有支援該功能的裝訂分頁機。
手動設定 [指定裝訂時的偏移] 前，您必須擁有支援該功能的裝訂分頁機。
如果您使用堆疊器，請手動設定 [[指定堆疊份數] 功能]。
如果您變更裝置名稱，在驅動程式中註冊的部分設定檔設定 (透過文件內容新增的設定檔) 將會被刪除。如果想要儲存設定檔，在變更裝置名稱之前，請將設定檔設定儲存為檔案，然後在變更裝置名稱之後匯入儲存的檔案。
對於 UFR II/LIPSLX 驅動程式
端視您使用的裝置而定，如果將長型紙張設定為自訂紙張尺寸，而且將列印方向設定為水平方向，則列印結果可能不正確。在此情況下，請取得裝置資訊或設定 [裝置設定] 頁 > [詳細設定] > [頁面設定] 頁 > [長尺寸紙張列印時旋轉資料] > [開]。
對於 PCL6 驅動程式
端視您使用的裝置而定，如果將長型紙張設定為自訂紙張尺寸，而且將列印方向設定為水平方向，則列印結果可能不正確。在此情況下，請取得裝置資訊或設定 [裝置設定] 頁 > [詳細設定] > [頁面設定] 頁 > [長尺寸紙張列印時旋轉資料] > [開]。
在一台電腦上建立重疊格式檔案時，無法指定網路上其他電腦為儲存新格式檔案的位置。
端視您使用的環境和列印資料而定，即使您在 [轉送資料的壓縮處理] 中啟用速度優先功能，列印所需的時間也可能比啟用影像優先時列印的時間長。
某些 TrueType 字型無法正確列印。若發生此情形，應停用 [進階設定] 對話方塊中的 [使用印表機字型] 設定，確保所有字型皆隨本文件下載，而不是僅使用印表機中存在的字型。按下 [品質] 頁中的 [進階設定] 按鈕，即可顯示 [進階設定] 對話方塊。
[進階設定] 對話方塊中的 [TrueType 模式] 設定為 [以 TrueType 下載] 或 [以點陣圖下載] 時，使用某些應用程式時無法正確列印旋轉的文字。按一下 [品質] 頁中的 [進階設定] 按鈕，會顯示 [進階設定] 對話方塊。
當您使用折痕功能時，有時可能發生紙張沒有折痕或折痕方向與您要的方向不同。
對於 PS3 驅動程式
PostScript 不支援 ROP (Raster Operation)。因此如果從應用程式指定進行 ROP 處理，可能無法正確執行列印。
從 Illustrator CS 進行列印時，會出現一個訊息，表示您指定的 PPD 檔案無效。但是，按一下訊息方塊中的 [確定] 還是可以繼續列印。
某些應用程式會在使用 PostScript 印表機驅動程式時，將 PostScript 指令直接傳送到印表機。對於這些應用程式，下列功能可能無法使用。
從 [基本設定]/[頁面設定] 頁：[版面配置]、[手動縮放]
從 [頁面設定] 頁：[水印]
在 [基本設定]/[完稿] 頁中：[分頁]、[裝訂 + 分頁] (適用於未安裝選用硬體的印表機)
從 [紙張來源] 頁：[紙張選擇]
從 [品質] 頁：[作為負片列印]、[作為鏡像列印]
*** 如果 [裝置設定] 頁中的 [從應用程式 PS 輸出] 設定為 [關]，您可以使用上述功能。
使用列印處理器功能時的注意事項和限制
若要使用列印處理器功能，請在[裝置設定] 頁 > [詳細設定] > [其他設定] 頁中啟用 [使用列印處理器執行處理]。但通常無須使用列印處理器功能。
啟用列印處理器功能時，請執行下列程序，檢查列印處理器的名稱是否設為「CnXP0PP」。如果沒有設為「CnXP0PP」，部份功能可能受限。
1. 在 Windows 印表機清單中選擇要設定的裝置 → 顯示印表機內容畫面。
如果透過開始功能表中的 [設定] 顯示
(1) 顯示 [藍牙與裝置] (或 [裝置])。
(2) 在 [印表機與掃描器] 中，對於要設定的裝置顯示管理畫面。
若要顯示管理畫面，按一下裝置或相應裝置的 [管理]。
(3) 對於要設定的裝置按一下 [印表機內容]。
如果從 [控制台] 顯示
(1) 顯示 [裝置和印表機]。
如果顯示 [設定] 畫面，請參閱上述從 [設定] 中顯示畫面的程序。
(2) 從印表機清單中，以滑鼠右鍵按一下要設定的裝置 → 從顯示的功能表中選取 [印表機內容]。
2. 在印表機內容畫面中顯示 [進階] 頁 → 按一下 [列印處理器]。
3. 在顯示的對話方塊中檢查選取的列印處理器。
如果啟用了列印處理器功能，則適用於以下限制。
使用下列功能時，必須在列印前設定所需的資訊。
[安全列印]/[部門 ID 管理]/[使用者驗證]/[加密安全列印]/[Access Management System]
您可以使用 [編輯及預覽] 功能。
作業系統作業顯示畫面中顯示的頁數與實際列印的頁數可能不同。
使用重疊列印時，您無法在主機上選擇格式檔案。
如果在列印前沒有設定所需的資訊，在執行列印時可能會取消列印工作。
進行有騎馬釘的手冊列印時，如果頁數超過裝置可以進行騎馬釘裝訂的限制，將無法進行正確列印。請事先參考裝置手冊以設定可以進行騎馬釘裝訂的頁數。
特定印表機機型的限制
如果您使用的是沒有安裝選購硬碟的 iR-ADV C2020/2030 或 iR-ADV C2020L/2030L，則無法使用下列功能：
[安全列印]
[優先列印]
在某些 iR 系列印表機的收件匣中儲存列印資料時，列印樣式（單面列印/雙面列印）設定、紙張來源設定及某些版面配置及縮放設定等將無法正確顯示在印表機的控制面板上。不過，列印將會依原先設定正常執行。
在某些 iR 系列印表機中，如果無法在指定裝訂位置執行裝訂，則會在不裝訂的情況下輸出文件。
在某些 iR 系列印表機中，如果您從印表機的控制面板指定收件匣中已儲存之橫向列印資料的裝訂位置，則不同的位置可能裝訂至列印結果的實際垂直方向。
在部份 iR 系列印表機的收件匣中儲存列印資料時，如果您對於 [完稿] 選取 [關]，印表機的控制台可能無法正確顯示設定的份數。在收件匣中儲存資料時，請對 [完稿] 選取 [關] 以外的設定。
如果您使用 imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F，則只能在選取 [裝置設定] 頁 > [詳細設定] > [完稿] 頁 > [分頁 [透過裝置]] > [開] 時使用 [旋轉]。
如果您使用 imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F，功能版本 2.0 或更新版本支援自訂紙張尺寸的長尺寸紙張及裝置的安全列印功能。
如果您使用的是 iR-ADV C2020/2030、C2020i/2030i、C2020L/2030L 或 C2025，則當您在 [品質] 頁的 [進階設定] 對話方塊中，將 [解析度] 設定為 [1200 dpi] 時，具有下列限制：
您僅可將 [裝訂位置] 設定為 A4 紙張的長邊。
您無法使用 [完稿] 頁的 [旋轉] 和 [使用混合的紙張尺寸/方向列印] 設定。
根據您使用的印表機功能版本，您可能無法使用 [完稿] 頁中 [進階設定] 對話方塊的 [副本集編號] 設定。
若您使用 imageRUNNER ADVANCE C350F，則無法使用 [[旋轉] 功能]。
如果您使用 imageRUNNER ADVANCE C351，務必在 [裝置設定] 頁的 [紙張來源] 對話方塊中將 [選用紙匣] 設為 [紙匣x3]。
如果在日本使用 imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055，則不支援在列印時從 [輸出方法] 中選取 [保留] 的功能。
如果使用安裝了選購「裝訂分頁機-F1」或「製冊裝訂分頁機-F1」的 imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105，您無法輸出明信片或自訂紙張尺寸 (高度 148.0 到 181.9 公釐)。
如果您使用 imagePRESS C6010/C6011 或 imagePRESS C7010VP/C7011VP，請手動設定 [為 13x19 紙張指定裁紙設定時啟用的設定項目]。
在某些 imagePRESS 系列印表機中,如果對於無法指定的位置指定不使用裝訂針進行裝訂,則會在不進行不使用裝訂針裝訂的情況下列印文件。
如果 [配置設定檔] 設定為 [基本組態] 或 [基本組態 (相容)]，則使用 Canon LBP 印表機列印時可能會出現下列情況。
即使您設定了 [安全列印]，也可以在不進行 [PIN] 驗證的情況下列印作業。
列印工作名稱和使用者名稱可能會在印表機的控制台上顯示為「--」。

本文件中出現的所有品牌名稱及產品名稱分別是其所有者的註冊商標或商標。
All other trademarks are the property of their respective owners.
MIT 授權 (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
特此免費授予獲得本軟體和相關文件檔案 (「軟體」) 副本的任何人可以無限制處理軟體的權限，包括但不限於使用、複製、修改、合併、發佈、散佈、再授權和/或出售軟體副本的權利，並允許獲得軟體的人行使此類權利，但須滿足下列條件：
上述版權聲明和本授權聲明應該包含在本軟體的全部副本或重要部分中。
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016