Microsoft Windows용 Canon Generic FAX Driver 버전 10.57
이 소프트웨어를 사용하기 전에 설치 동안 표시되는 캐논 소프트웨어 사용권 계약서를 읽어야 합니다. 또한 동봉된 misc 또는 다운로드한 드라이버 폴더의 [CD-ROM] 폴더에 저장된 캐논 소프트웨어 사용권 계약서(EULAko-KR.rtf)를 확인할 수 있습니다.
이 README 파일에는 Microsoft Windows에서의 팩스 드라이버 설치 및 사용에 관한 추가 정보가 포함되어 있습니다.
대부분의 소프트웨어 및 하드웨어 제품들과 마찬가지로 일부 정보는 설명서가 작성된 이후에 사용 가능하게 됩니다. 이 README 파일에는 본 드라이버 소프트웨어에 대해 업데이트된 정보가 제공되어 있습니다. 추가 지원이 필요하면 현지 Canon 지사에 문의하십시오.
이 문서에 표시되는 모든 브랜드 및 제품 이름은 각 소유주의 등록 상표 또는 상표입니다.
All other trademarks are the property of their respective owners.
목차
개요
시스템 요구 사항
드라이버 설치
드라이버에서 팩스 전송 설정 구성
도움말 참조
지정할 수 있는 수신인 수
설치 시 주의, 한계 및 제한 사항
팩스 전송 시 주의, 한계 및 제한 사항
디바이스 설정 관련 제한 사항
개요
팩스기에 선택적 팩스 보드가 포함된 경우 이 팩스 드라이버는 모든 Windows 응용 프로그램에서 다른 팩스기에 팩스를 보낼 수 있습니다.
시스템 요구 사항
이 드라이버는 다음 시스템 환경에서 사용할 수 있습니다.
운영 체제 소프트웨어
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
서버 기반 컴퓨팅 환경
호환성 있는 Windows Terminal Server(서비스)
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
호환성 있는 소프트웨어
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2109/2112/2203(LTSR)/2206
VMware vSphere 6.7/7.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
클러스터링 서버의 운영 체제
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
컴퓨터
위의 운영 체제 소프트웨어가 제대로 실행되는 모든 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.
하지만 ARM 아키텍처는 지원되지 않습니다.
드라이버 설치
설치 프로그램을 사용하여 드라이버를 업데이트하거나 추가하는 것이 좋습니다. Windows의 프린터 추가 마법사에서도 드라이버를 업데이트하거나 추가할 수 있습니다.
설치 절차에 대한 자세한 내용은 Canon 포털 사이트의 설치 설명서를 참조하십시오(https://oip.manual.canon/).
설치에 관한 주의 사항은 "설치 시 주의, 한계 및 제한 사항"을 참조하십시오.
드라이버에서 팩스 전송 설정 구성
드라이버를 사용하여 팩스 전송 설정을 구성하려면 아래 절차를 따르십시오.
기본값 설정 변경
팩스 전송 설정 화면을 표시하고 아래 절차 중 하나에 따라 드라이버의 기본값 설정을 구성하십시오.
시작 메뉴의 [설정]에서 표시할 경우
1. [Bluetooth 및 장치](또는 [장치])를 표시합니다.
2. [프린터 및 스캐너]에서, 설정할 장치에 대한 관리 화면을 표시합니다.
관리 화면을 표시하려면, 장치를 클릭하거나 해당 장치에서 [관리]를 클릭합니다.
3. 설정할 장치에 대한 [인쇄 기본 설정]을 클릭합니다.
Windows의 [제어판]에서 표시할 경우
1. [장치 및 프린터]를 표시합니다.
[설정] 화면이 표시되는 경우, [설정]에서 화면을 표시하는 위의 절차를 참조하십시오.
2. 프린터 목록에서 설정할 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 → 표시된 메뉴에서 [인쇄 기본 설정]을 선택합니다.
팩스 전송 시 설정
1. 응용 프로그램의 인쇄 메뉴를 선택합니다.
2. 표시된 인쇄 화면에서 사용 중인 디바이스를 선택 → [기본 설정]을 클릭합니다.
응용 프로그램에 따라 [기본 설정]은 "프린터 속성" 또는 "속성"일 수 있습니다.
도움말 참조
온라인 설명서의 이해를 돕기 위해 CANON INC.는 Google Analytics가 제공하는 분석 툴을 사용합니다. Google Analytics는 개인 식별 정보를 수집하지 않습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Google Analytics로 인한 데이터 사용 방지를 위한 정보는 다음을 참조하십시오.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
지정할 수 있는 수신인 수
한 번에 전송할 수 있는 수신인 수는 다음 설정에 따라 달라집니다.
(1) [한 번에 지정할 수 있는 수신인 수를 2000으로 설정]을 선택한 경우:
[표지 첨부]가 [없음]인 경우: 2,000명
[표지 첨부]가 [각 수신인에게 다른 표지 첨부]인 경우: 100명
[표지 첨부]가 [모든 수신인에게 같은 표지 첨부]인 경우: 2,000명
(2) [한 번에 지정할 수 있는 수신인 수를 2000으로 설정]을 선택 취소한 경우:
[표지 첨부]가 [없음]인 경우: 500명
[표지 첨부]가 [각 수신인에게 다른 표지 첨부]인 경우: 100명
[표지 첨부]가 [모든 수신인에게 같은 표지 첨부]인 경우: 500명
참고
그룹의 경우, 위의 수신인 수는 그룹에 등록된 개인 수신인의 수에 해당합니다.
지정한 수의 수신인에게 전송할 때는 여러 작업으로 분리하여 전송이 수행됩니다. 따라서 작업 인쇄 로그 목록 등에서 개별 팩스 전송 파일로 표시될 수 있습니다.
디바이스에 저장할 수 있는 팩스 작업 수신인 수는 제한되어 있습니다. 일부 프린터 모델에서는 팩스 작업을 전송한 후 수신인 수가 한도를 초과할 경우 마지막 전송 작업을 삭제할 수 있습니다. 그룹 한도를 초과하여 수신인을 등록한 경우 팩스가 여러 그룹 수신인에게 연속해서 전송되지 않도록 주의하십시오.
설치 시 주의, 한계 및 제한 사항
사용 중인 컴퓨터의 사용자 권한을 변경하고 설치 프로그램을 실행하면 설치가 올바르게 수행되지 않을 수 있습니다. 이 경우 Administrator로 로그인한 다음 설치를 다시 시도하십시오.
설치 프로그램을 사용할 때 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 표시되면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 기존 드라이버가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
드라이버를 설치하기 전에 올바른 지역을 설정하지 않으면 드라이버가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 다음 위치 중 하나에서 지역을 설정할 수 있습니다.
시작 메뉴의 [설정] > [시간 및 언어] > [언어 및 지역] > [지역](또는 [시간 및 언어] > [지역]/[지역 및 언어])
Windows의 [제어판] > [지역](또는 [국가 및 언어])
공유 디바이스로 사용되는 SMB(NetBIOS 네트워크) 프린터가 지정된 서버 컴퓨터에 드라이버를 설치하는 경우, 프린터 추가 마법사를 사용하여 프린터를 네트워크 프린터로 설치하십시오.
Citrix XenApp 환경에서 프린터 자동 생성 메커니즘을 사용하는 경우 설치 프로그램을 사용하여 이 드라이버를 올바르게 설치하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 XenApp Server 컴퓨터를 다시 시작하고 Windows의 프린터 목록을 확인하십시오. 프린터가 표시되지 않으면 프린터 추가 마법사를 사용하여 XenApp Server에 드라이버를 다시 설치하십시오.
그런 다음, 설치 프로그램을 시작하여 이 드라이버를 설치하기 전에 ICA Client Printer Configuration 유틸리티를 사용하여 모든 클라이언트 프린터를 모든 ICA 세션에서 분리합니다. 드라이버를 설치한 후 ICA Client Printer Configuration 유틸리티를 다시 시작하고 프린터를 다시 연결합니다.
Server Core 옵션을 사용하여 설치된 Windows Server 운영 체제의 경우, 이 드라이버 사용에 다음과 같은 제한이 있습니다.
설치 프로그램을 사용하여 드라이버를 설치할 수 없습니다. Windows 설치 옵션을 사용하십시오.
로컬 환경 또는 Windows 원격 데스크톱 환경에서 일부 팩스 옵션을 사용할 수 없습니다.
버전 9.00 이하의 팩스 드라이버가 지원하는 디바이스에서만 USB를 통해 이 드라이버를 설치할 수 있습니다.
이 드라이버는 버전 9.xx 이하의 팩스 드라이버와 공존할 수 있습니다. 하지만 버전 9.xx 이하의 팩스 드라이버를 업데이트하여 이 드라이버를 설치할 수 없습니다.
SNMP가 디바이스에 설정되지 않은 경우, [표준]을 사용하여 드라이버를 설치할 수 없을 수도 있습니다.
디바이스 자체에서 설정된 디바이스 이름에 따라 [표준] 설치 중에 검색될 때 이름이 정확하게 표시되지 않을 수도 있습니다.
팩스 전송 시 주의, 한계 및 제한 사항
A4 이외의 용지 크기를 사용하여 전송하는 경우, 응용 프로그램에 따라 지정한 용지 크기로 전송하지 못할 수 있습니다. 이런 경우에는 원본 데이터의 확대를 줄이고 A4를 지정한 다음 팩스를 다시 전송하십시오.
응용 프로그램에 따라 주소록 목록의 수신인 수가 많은 경우 이 방법이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
큰 따옴표 또는 CSV 분리자가 CSV 파일에 저장된 항목(예: 이름 및 팩스 번호) 중에 포함된 경우, 파일에 저장된 주소를 올바르게 주소록으로 가져올 수 없습니다.
큰 따옴표가 ABK 파일(*.abk)에 저장된 항목(예: 이름 및 팩스 번호) 중에 포함된 경우, 파일에 저장된 주소를 올바르게 주소록으로 가져올 수 없습니다.
응용 프로그램에서 인쇄 매수를 지정하는 경우 일부 응용 프로그램에서는 팩스가 두 번 이상 전송될 수 있으므로 응용 프로그램에서 인쇄 매수 옵션을 두 번 이상 지정하지 마십시오.
64비트 환경에서 주소록을 특정 응용 프로그램과 함께 사용할 수 없습니다. 주소록을 활용할 수 없는 응용 프로그램을 사용하는 경우, 주소록을 CSV 파일로 전환한 다음 CSV 파일을 드라이버에 주소록으로 가져오십시오.
주소록을 내보내려면 [기타] 시트 > [보안 설정] > [주소 목록을 내보낼 때 암호로 보호]에서 설정한 비밀번호가 필요합니다. 비밀번호를 모르는 경우, 주소록을 내보내려면 주소록을 다시 생성해야 합니다. 비밀번호가 없더라도 내보내기 이외의 다른 작업(찾아보기, 추가, 편집, 삭제 등)은 계속 수행할 수 있습니다.
Citrix XenApp 환경에서 프린터 자동 생성 메커니즘을 사용하는 경우, 부서 ID 관리 기능 또는 디바이스 정보 가져오기 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
이러한 경우 유니버설 프린터 드라이버(UPD)를 사용하거나, 실제로 출력하는 디바이스의 IP 주소가 설정된 표준 TCP/IP 포트를 선택하십시오.
Citrix 환경에서 팩스 전송 설정 화면이 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 아래 절차를 수행한 후 다시 시도하십시오.
1. 사용할 디바이스에서 Windows 프린터 속성 화면을 표시합니다.
시작 메뉴의 [설정]에서 표시할 경우
(1) [Bluetooth 및 장치](또는 [장치])를 표시합니다.
(2) [프린터 및 스캐너]에서, 설정할 장치에 대한 관리 화면을 표시합니다.
관리 화면을 표시하려면, 장치를 클릭하거나 해당 장치에서 [관리]를 클릭합니다.
(3) 설정할 장치에 대한 [프린터 속성]을 클릭합니다.
[제어판]에서 표시할 경우
(1) [장치 및 프린터]를 표시합니다.
[설정] 화면이 표시되는 경우, [설정]에서 화면을 표시하는 위의 절차를 참조하십시오.
(2) 프린터 목록에서 설정할 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 → 표시된 메뉴에서 [프린터 속성]을 선택합니다.
2. 프린터 속성 화면에서 [고급] 시트 표시 → [고급 인쇄 기능 설정]을 비활성화합니다.
"모바일 주소록"을 Messaging API 주소록에 표시할 수 있지만, 사용할 수 없습니다. 이 주소록에 등록된 주소록 연락처에 팩스 정보가 없기 때문에 연락처가 표시되지 않습니다.
[팩스 전송 정보 및 이미지 저장]을 선택하면 전송 이미지가 이 드라이버에만 저장됩니다. 전송 이미지와 전송 결과는 디바이스에 있는 것과 같지 않을 수 있습니다. 전송 팩스의 전송 결과를 확인하려면 디바이스에서 통신 로그를 확인하십시오.
디바이스에 따라 드라이버에서 전송한 작업이 PS 인쇄 서버 로그에 기록되지 않을 수 있습니다. 또한 NetWare를 통해 전송한 작업의 경우 로그 정보가 올바르지 않은 것으로 기록될 수 있습니다.
IP-Fax를 사용할 때 선택한 통신 모드는 장치의 통신 환경에 일치해야 합니다. 적절한 통신 모드를 선택하지 않으면 잘못된 전송이나 전송 오류가 발생할 수 있습니다.
캐논 주소록 파일(*.abk)을 내보낼 때 문자 코드를 지정할 수 있습니다. 일부 프린터 모델에서는 캐논 주소록 파일(*.abk)을 가져올 때, 가져온 파일의 문자 코드가 디바이스에서 지원하는 문자 코드와 일치하지 않으면 캐논 주소록 파일(*.abk)을 가져올 수 없습니다.
디바이스 이름에 사용된 언어에서 지원되지 않는 문자를 지정하면 드라이버가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 다음 위치 중 하나에서 사용된 언어를 확인할 수 있습니다.
시작 메뉴의 [설정] > [시간 및 언어] > [언어 및 지역] > [언어](또는 [시간 및 언어] > [언어]/[지역 및 언어])
Windows의 [제어판] > [국가 및 언어]
400 x 400 dpi 해상도를 지원하지 않는 장치로 전송할 때 이 드라이버에서 [매우 가늘게]로 설정하면, 전송이 되지 않고 장치 제어판에 오류로 표시됩니다. 이런 경우에는 해당 장치에서 지원하는 해상도로 설정해서 다시 전송해야 합니다.
디바이스에서 내보낸 주소록을 가져올 때, 드라이버에서 지원하지 않는 문자가 제대로 읽히지 않을 수 있습니다.
버전 8.70 이하의 드라이버를 사용할 경우 다음 주소록을 사용할 수 없습니다.
버전 8.70 이상의 드라이버에서 새로 생성한 주소록을 사용할 수 없습니다.
이전 버전의 드라이버에서 생성하고 버전 8.70 이상의 드라이버에 가져온 주소록을 사용할 수 없습니다.
그러나 버전 8.70 이하의 드라이버 버전에서 파일로 내보낸 주소록은 사용할 수 있습니다.
이 드라이버에서 생성한 전송 이미지와 프로파일은 버전 9.xx 이하의 팩스 드라이버에서 사용할 수 없습니다.
이 드라이버는 네트워크에서 주소록을 편집하는 기능을 지원하지 않습니다. 이 드라이버와 버전 10.10 이하의 팩스 드라이버가 공존하는 환경에서는 편집이 가능하지만 변경 사항을 저장할 수 없습니다.
언어에 따라, 이전 버전의 팩스 드라이버에서 내보낸 CSV 형식의 주소록 파일을 버전 10.20 이상의 이 드라이버로 가져오지 못할 수 있습니다.
이러한 경우, 주소록을 캐논 주소록 파일(*.abk)로 내보낸 다음, 이 드라이버로 가져오십시오.
한국, 미국 또는 캐나다 용 장치를 사용하고 있는 경우, 팩스 번호에 40개 이상의 싱글바이트 숫자를 입력하면 장치에 오류가 발생하여 팩스가 전송되지 않을 수 있습니다.
디바이스 설정 관련 제한 사항
이 드라이버로 디바이스별 기능을 사용하는 경우, 설치된 옵션을 드라이버에 설정하려면 [디바이스 설정] 시트 > [디바이스 정보 가져오기]에서 디바이스 정보를 가져와야 합니다. USB 등을 통해 연결되어 디바이스 정보를 가져올 수 없는 경우 [디바이스 설정] 시트에서 설치된 옵션을 수동으로 설정하십시오.
드라이버에서 디바이스가 사용할 수 없는 기능을 설정하지 마십시오. 잘못된 전송 및 전송 오류가 발생할 수 있습니다.
발신인 지정 기능이 없는 프린터 모델에서는 발신인을 설정하더라도 이 기능을 사용하지 못합니다.
사용 중인 프린터 모델과 호환되지 않는 팩스 보드를 선택하고 전송할 올바른 라인과 일치하지 않는 라인을 선택하면 팩스가 다른 라인을 통해 전송될 가능성이 있습니다.
사용 중인 프린터 모델과 일치하지 않는 부 주소 인증 모드, 부서 ID 관리 인증 모드 및 IP 팩스 통신 모드 설정으로 전송하려고 하면 전송하지 못합니다.
전송 시간 기능이 없는 프린터 모델에서는 전송 시간을 지정하더라도 이 기능을 사용하지 못합니다.
부 주소 기능이 없는 프린터 모델에서는 부 주소 기능을 지정하더라도 이 기능을 사용하지 못합니다.
[한 번에 지정할 수 있는 수신인 수를 2000으로 설정] 기능을 지정하고 이 기능을 지원하지 않는 프린터 모델에서 전송하려고 하면 통신 오류 또는 전송 오류가 발생합니다.
부서 ID 관리 또는 사용자 인증 기능이 없는 프린터 모델로 부서 ID 관리 또는 사용자 인증을 설정한 경우, 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
[디바이스와의 통신에 유니코드(UTF-8) 사용] 기능을 지정하고 유니코드(UTF-8) 통신을 지원하지 않는 프린터 모델에서 전송하려고 하면, 대상 정보 등이 올바르게 표시되지 않습니다.

Copyright Canon Inc. 1999