Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 -tulostinajuri versio 2.90 Microsoft Windowsia varten
Lue ennen tämän ohjelmiston käyttöä asennuksen aikana näkyvä CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Voit myös katsoa CANON-OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (EULAfi-FI.rtf), jota säilytetään mukana tulevan [misc]:in CD-ROM-kansiossa tai ladatussa ajurikansiossa.
Tämä tiedosto sisältää lisätietoja, joiden avulla voit asentaa tämän tulostinohjaimen ja käyttää sitä Microsoft Windowsissa.
On tavallista, että jotkin ohjelmisto- ja laitteistotuotteita koskevat tiedot ovat saatavilla vasta kun tuotteen ohjekirja on jo laadittu. Tämän tulostinohjaimen viimeisimmät tiedot ovat tässä tiedostossa. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteys paikalliseen Canon-yhtiöön.
SISÄLTÖ
Yleiskatsaus
Järjestelmävaatimukset
Ajurin asentaminen
Tulostusasetusten määrittäminen ajurista
Ohjeen käyttäminen
Asennukseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia
Tulostamiseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia
Tulostuksen käsittelytoiminnon käyttöä koskevia varoituksia ja rajoituksia
Tulostinmallien rajoitukset
Yleiskatsaus
Tämän ajurin avulla voit tulostaa asiakirjoja Windows-sovelluksista. Lisäksi se tukee seuraavia toimintoja.
- Canon Driver Configuration Tool
Voit muuttaa ajurin oletusasetuksia ja luoda omia ajuriryhmiä Canon Driver Configuration Tool -ohjelman avulla. Lisätietoja tästä apuohjelmasta on Canon Driver Configuration Tool -ohjelman käyttöoppaassa.
Kun luot tähän ajuriin perustuvaa mukautettua ajurisarjaa, käytä Canon Driver Configuration Tool -työkalun versiota 4.20 tai uudempaa.
Järjestelmävaatimukset
Ajuria voidaan käyttää seuraavissa järjestelmäympäristöissä.
Käyttöjärjestelmät
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Palvelinpohjaiset tietokoneympäristöt:
Palvelinympäristön käyttöjärjestelmät:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Palvelimen osat:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Klusteripalvelimen käyttöjärjestelmät:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Tietokone
Mikä tahansa tietokone, jossa toimii jokin edellä mainituista käyttöjärjestelmistä
ARM-arkkitehtuuria ei kuitenkaan tueta.
Ajurin asentaminen
Suosittelemme, että käytät asennusohjelmaa ajurin päivittämiseen tai lisäämiseen. Voit päivittää tai lisätä ajurin myös käyttämällä Windowsin Ohjattu tulostimen asennus -toimintoa.
Lisätietoja asennuksesta saat Canonin portaalisivustolla olevasta asennusoppaasta (https://oip.manual.canon/).
Asennukseen liittyviä varoituksia on kohdassa "Asennukseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia".
Tulostusasetusten määrittäminen ajurista
Kun haluat määrittää tulostusasetukset ajuria käyttämällä, noudata seuraavia ohjeita.
Oletusasetusten muuttaminen
Tuo tulostusasetusnäyttö esiin ja määritä ajurin oletusasetukset noudattamalla jotain alla olevaa menettelyä.
Jos näytetään aloitusvalikon kohdasta [Asetukset]
1. Tuo esiin [Bluetooth ja laitteet] (tai [Laitteet]).
2. Tuo kohdassa [Tulostimet ja skannerit] esiin asetettavan laitteen hallintanäyttö.
Voit tuoda hallintanäytön esiin napsauttamalla laitetta tai napsauttamalla vastaavan laitteen kohtaa [Hallinta].
3. Napsauta asetettavan laitteen kohtaa [Tulostusasetukset].
Jos näytetään Windowsin kohdasta [Ohjauspaneeli]
1. Tuo esiin [Laitteet ja tulostimet].
Jos [Asetukset]-näyttö tulee esiin, katso edellä olevasta menettelystä, miten näyttö avataan kohdasta [Asetukset].
2. Napsauta asetettavaa laitetta tulostinluettelossa hiiren kakkospainikkeella → valitse esiin tulevasta valikosta [Tulostusasetukset].
Asettaminen tulostuksen aikana
1. Valitse sovelluksen tulostusvalikko.
2. Valitse käytettävä laite esiin tulevasta tulostusnäytöstä → napsauta [Määritykset].
Sovelluksen mukaan kohta [Määritykset] saattaa olla nimeltään Tulostimen ominaisuudet tai Ominaisuudet.
Ohjeen käyttäminen
CANON INC. käyttää Google Analyticsin tarjoamia verkkoanalytiikkatyökaluja tietojen keräämiseen verkossa olevien käyttöoppaiden käytöstä. Google Analytics ei kerää mitään asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja. Katso lisätietoja alta.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Lisätietoja Google Analyticsin tietojen käytön estämisestä on alla.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Asennukseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia
Jos muutat käyttämäsi tietokoneen käyttöoikeuksia ja suoritat asennusohjelman, asennus ei välttämättä onnistu oikein. Kirjaudu tällöin sisään Administrator-oikeuksilla ja yritä asennusta uudelleen.
Jos tätä ajuria käytetään palvelinpohjaisessa tietokoneympäristössä, käytä asiakastietokoneessa käyttöjärjestelmää, joka tukee ajuria.
Kun ajuri asennetaan palvelintietokoneeseen, jossa on jaettavaksi tulostimeksi määritetty SMB (NetBIOS-verkko) -tulostin, asenna se verkkotulostimeksi käyttämällä Ohjattu tulostimen asennus -toimintoa.
Tätä tulostinajurin asennusohjelmaa ei voi käyttää ympäristöissä, joissa Server Core on asennettu Windows Server -käyttöjärjestelmään. Asenna ajuri tässä tapauksessa käyttöjärjestelmän asennustoiminnolla.
Jos tämä ajuri asennetaan asennusohjelmaa käyttäen oletusasetuksilla, kaikki jo asennetut Generic Plus -ajurit päivitetään uusimpiin versioihin. Jos haluat lisätä uusimman ajuriversion päivittämättä jo asennettuja ajureita, tee se noudattamalla yhtä seuraavista menettelyistä.
Valitse ja poista asennuksen aikana näytettävän [Ajuriasennuksen tulostinluettelo] -tarkistusnäytön [Valitse päivitettävät tulostimet] -kohdasta laitteet, joita et halua päivittää, ja jatka asennusta.
Määritä inf-tiedosto Windowsin tulostimien lisäystoiminnossa.
Kun asennetaan jo asennettua ajuria vanhemman version ajuri ja esiin tulee valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko käyttää nykyisiä tiedostoja, salli niiden käyttö.
Jos laitteen nimessä on kaksitavuisia merkkejä englanninkielisessä käyttöjärjestelmäympäristössä, laitteen tilaa ei voi hakea kohdasta [Laitteen asetukset] -välilehti > [Hae laitteen tilatiedot]. Jos näin käy, vaihda nimi sellaiseksi, jossa ei ole kaksitavuisia merkkejä.
Jos käytät jaettua tulostinta tulostinpalvelinympäristössä (osoittamalla tulostaminen), Canon Driver Information Assist Service on asennettava palvelintietokoneelle, jotta laitetietojen hakutoimintoa voidaan käyttää.
Lisäksi jos käytössä on Microsoft BiDi Communication eikä Canon Driver Information Assist Service, voit vaihtaa niiden välillä [Laitteen asetukset] -välilehden kohdassa [Tiedot] > [Muut asetukset].
Käytetyn käyttöympäristön mukaan [Profiili]-kohdan nimet ja mukautettujen paperikokojen nimet voivat näkyä muodossa, jota ei voi lukea. Jos näin käy, asenna tarvittava kielipaketti.
Tähän ajuriin ei voi asentaa erikseen myytävää lisäohjelmistoa.
Tulostamiseen liittyviä varoituksia ja rajoituksia
Jos tulostat sovelluksesta kaksipuolisena asiakirjan, jossa on pariton määrä sivuja, sovellus saattaa automaattisesti lisätä tyhjän sivun, jotta sivuja on parillinen määrä. Tällöin sovelluksen lisäämä tyhjä sivu lasketaan samalla tavalla kuin tulostettu sivu.
Tulostimen käyttämiseksi pitää ensin asettaa käyttämäsi tulostimen tyyppi ja tulostimeen asennetut vaihtoehdot tulostimen ominaisuuksien valintaikkunan [Laitteen asetukset] -välilehdestä. Jos valitset tulostinajurin toimintoja, jotka eivät ei ole saatavissa käyttämääsi tulostimeen, voi seurata ei-toivottua tulostuslaatua.
Jos valitset paperilähteen, jota ei ole asennettu tulostimeen, paperi otetaan tulostimen ensisijaisesta paperilähteestä.
Jos määrittämäsi paperilähde ja paperikoko eivät vastaa toisiaan, aiheutuu virhe.
Jos määrität 2-puolisen tulostuksen tulostimelle, joka ei tue 2-puolista tulostusta, asiakirja tulostuu paperin yhdelle puolelle.
Jos määrität nidonnan tulostimelle, joka ei tue nidontaa, asiakirja tulostuu ilman nidontaa.
Jos määrität satulanidonnan tulostimelle, joka ei tue satulanidontaa, asiakirja tulostuu ilman satulanidontaa.
Jos valitset vaihtoehdon [Tulostustapa] > [Tallenna] tulostaessasi tulostimella, joka ei tue postilokerotallennusta, asiakirja tulostuu normaalisti. Jos tulostimen kosketuspaneelin näytössä näkyy virhe ja tulostin siirtyy offline-tilaan, asiakirja tulostuu, kun tulostin palaa online-tilaan.
Jos määrität asetuksen Osastotunnusten hallinta tulostaessasi tulostimella, jossa ei ole osastotunnusten hallinta -toimintoa, seurauksena on virhe.
Joitain käytettävän tulostimen vaihtoehtoyhdistelmiä käytettäessä tulostinohjain ei välttämättä tunnista asennettuja vaihtoehtoja kohdassa [Laitteen asetukset] -välilehti > [Hae laitteen tilatiedot]. Jotta tunnistamattomia vaihtoehtoja voidaan käyttää, ne on asetettava manuaalisesti [Laitteen asetukset] -välilehdessä.
Jos käytettävän laitteen ohjauspaneelissa asetetaan toimintoja, joita tämä ajuri ei tue, tulostettaessa käytetään laitteen ohjauspaneelissa asetettuja toimintoja.
Käytettävän laitteen mukaan paperityyppejä ja paperikokoja, joita ei voida toimittaa, ja tietoja toiminnoista, joita ei voida käyttää, voidaan hakea kohdasta [Laitteen asetukset] -välilehti > [Hae laitteen tilatiedot].
Mukautetut paperikoot, jotka voidaan asettaa [Laitteen asetukset] -välilehden [Viimeistelyasetukset]-kohdan toimintoja varten (esimerkiksi kaksipuolinen tulostus tai nidonta), vaihtelevat eri tulostinten välillä. Katso tarkemmat tiedot tulostimen mukana toimitetusta ohjekirjasta.
Kun laite on kytketty USB:n tai WSD:n kautta, et välttämättä voi käyttää laitetietojen hakutoimintoa, osastotunnusten hallintatoimintoa ja käyttäjien todennustoimintoa.
Jos tulostat diagonaalisia ohuita viivoja, ne eivät välttämättä tulostu oikein (ne eivät tulostu paperille tai viivoissa voi olla katkoja).
Kun tulostetaan Internet Explorerista ja Canon PageComposerin käytön vahvistusvaroitus tulee esiin, salli toimenpiteen jatkuminen ja jatka tulostamista. Jos et halua, että varoitusvalintaikkuna näytetään aina tulostettaessa, ota [Älä varoita tästä ohjelmasta jatkossa] käyttöön ja salli toimenpiteen jatkuminen.
Jos Windows Server -käyttöjärjestelmässä käytetään Server Corea, eräät tulostusasetukset eivät ole käytettävissä paikallisessa ympäristössä tai Windowsin etätyöpöytäympäristössä.
Jos napsautat [Laitteen asetukset] -välilehdessä vaihtoehtoa [Hae laitteen tilatiedot], laitteen kokoonpanotiedot haetaan ja useat [Laitteen asetukset] -välilehden asetuksista määritetään automaattisesti. [Laitteen asetukset] -välilehden [Paperilähdeasetukset] ja eräät [Lisäasetukset]-valintaikkunan asetukset on kuitenkin tehtävä manuaalisesti.
Kohteet, jotka voidaan määrittää ajurin tulosasetusnäytössä, vaihtelevat [Laitteen asetukset] -välilehden asetusten mukaan. Jos mukautat ohjaimen Canon Driver Configuration Tool -ohjelmiston avulla, määritä tulostusasetusnäytön kunkin välilehden asetukset sen jälkeen, kun olet määrittänyt [Laitteen asetukset] -välilehden.
Jos [Perusasetukset]/[Laatu]-välilehdessä valitaan [Väritila]-asetukseksi [Autom. [väri/mv]], mustavalkoiset sivut saatetaan laskea värisivuiksi tietojen, sovelluksen tai ajurin asetusten mukaan. Jos haluat tulostaa asiakirjan mustavalkoisena työnä, valitse [Väritila]-asetukseksi [Mustavalkoinen].
Jos määrität väritulostuksen mustavalkotulostimelle, asiakirja tulostuu mustavalkoisena, mutta tulostuslaatu voi heikentyä ja tulostus kestää jonkin aikaa.
Mukautettuja paperikokoja voidaan rekisteröidä tulostusasetusnäytössä, joka näytetään kohdassa Oletusasetusten muuttaminen. Kun olet kirjautunut Administrator-käyttöoikeuksilla, rekisteröi mukautettu paperikoko tulostusasetusnäytön kohdasta [Sivun määritykset] > [Mukautettu paperikoko].
Joissain tapauksissa ohjaimessa määritettävä mukautettujen paperikokojen vaihteluväli ja paperikoot, joita tulostin voi tulostaa, poikkeavat toisistaan. Lisätietoja tulostettavista mukautetuista paperiko'oista on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.
Jos paperilähteeseen lisätyn paperin koko on eri kuin oletuspaperikoko, laitteen ohjauspaneelissa saattaa näkyä virheilmoitus puuttuvasta paperista. Jos näin tapahtuu, nouda laitteen tilatiedot tai valitse ajurissa laitetta vastaava kokoonpanoprofiili.
Jos työ peruutetaan taustatulostuksesta, kun tulostetaan USB-yhteyden kautta, verkon kautta ei välttämättä voi tulossa. Jos haluat tulostaa verkosta, peruuta tulostustyö laitteen ohjauspaneelista.
Jos ajurin ja laitteen näyttökielet eivät ole samat, työn nimeä, käyttäjän nimeä, tallennettujen tietojen nimeä yms. eivät välttämättä näytetä oikein laitteessa.
Tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein, jos molemmat seuraavista on asetettu.
[Laitteen asetukset] -välilehti > [Tiedot] > [Viimeistely]-välilehti > [Lajittelu [Laitteittain]] > [Ei käytössä]
[Viimeistely] > [Lajittelu]
Jos laitteeseen on tallennettu turvatulostustyö, muita tulostustöitä ei välttämättä tulosteta. Jos muita tulostustöitä ei voi tulostaa edes turvatulostustyön tulostamisen jälkeen, tulosta ne uudelleen tietokoneesta.
Jos määritetään 2 tai useampi tulostettava kopio, seuraava ilmiö saattaa esiintyä.
Jos määritetään [Tulostustapa] > [Turvatulostus], yksi kopio tulostetaan aina, kun [PIN] syötetään.
Jos määritetään [Tulostustapa] > [Tallenna], tulostettavien kopioiden määrä ja laitteessa määritetty tulostustyö tallennetaan ja kummankin kopiomääräksi tulee yksi.
Tässä tapauksessa asettamalla jompikumpi seuraavista tulostus suoritetaan oikein.
[Spoolaus isäntäkoneessa] > [Ei käytössä]
[PS-tulostus sovellusohjelmasta] > [Ei käytössä]
Jos käytät tätä tuotetta Japanissa, sitä koskevat seuraavat rajoitukset.
Jos [Kasetti 2] on asetettu kirjekuorien syöttölaitteeksi [Laitteen asetukset] -välilehdessä, seuraavan kokoisia kirjekuoria ei voi syöttää oikein.
[Kirjekuori Monarch]/[Kirjekuori No. 10 (COM10)]/[Kirjekuori DL]/[Kirjekuori C5]/[Kirjekuori B5]
Vaikka [2/3 reikää]/[2/4 reikää]/[4 reikää [Ruotsi]] olisi valittu kohdassa [Laitteen asetukset] -välilehti > [Viimeistelyasetukset] > [Rei'itys], asetuksen [3 reikää] tai [4 reikää [Ruotsi]] reikiä ei tehdä, koska laite ei tue niitä.
Jos [Paperilähde]-välilehden [Välilehden asetukset] -valintaikkunassa valitaan [Indeksivälilehti] kohdassa [Lisättävät välilehdet] ja valitaan [Kasetti 2] kohdassa [Paperilähde], indeksivälilehteä ei tulosteta oikein laitteesta, joka ei tue tätä asetusyhdistelmää.
Käyttämäsi tulostimen mukaan tulostus saattaa kestää tavallista kauemmin seuraavissa tapauksissa:
Määrität pystysuuntaisen tulostuksen, kun tulostat A4 (vaaka) -paperilähteestä.
Määrität vaakasuuntaisen tulostuksen, kun tulostat A4 (pysty) -paperilähteestä.
Määrität vaakasuuntaisen tulostuksen A3-paperille.
Jos tällaisissa tapauksissa [Datan käännön ajurikäsittely] asetetaan oikein kohdassa [Laitteen asetukset] ‑välilehti > [Tiedot] > [Paperilähde]‑välilehti, tulostusnopeus saattaa parantua.
Aseta [[Satulanidonnan asetus] -kohdan [Taitto + Leikkaus] -toiminto] manuaalisesti, jos käytössä on viimeistelijä, joka tukee tätä toimintoa.
Aseta [Siirto, kun nidonta määritetty] manuaalisesti, jos käytössä on viimeistelijä, joka tukee tätä toimintoa.
Aseta [[Määritä pinottavien kopioiden määrä] -toiminto] manuaalisesti, jos käytössä on pinoaja.
Jos laitteen nimi vaihdetaan, eräät ajuriin rekisteröidyt profiiliasetukset (asiakirjan ominaisuuksista lisätyt profiilit) poistetaan. Jos haluat tallentaa profiilit ennen laitteen nimen vaihtamista, tallenna profiiliasetukset tiedostoon ja tuo tallennettu tiedosto laitteen nimen vaihtamisen jälkeen.
UFR II/LIPSLX-ajuria varten
Käytettävän laitteen mukaan tulostustulos saattaa olla virheellinen, jos pitkä paperi on asetettu mukautetuksi paperikooksi ja tulostussuunta on asetettu vaakasuunnaksi. Hanki tässä tapauksessa laitteen tiedot tai aseta [Laitteen asetukset] ‑välilehti > [Tiedot] > [Sivun määritykset] ‑välilehti > [Käännä data pitkälle paperille tulostettaessa] > [Käytössä].
PCL6-ajuria varten
Käytettävän laitteen mukaan tulostustulos saattaa olla virheellinen, jos pitkä paperi on asetettu mukautetuksi paperikooksi ja tulostussuunta on asetettu vaakasuunnaksi. Hanki tässä tapauksessa laitteen tiedot tai aseta [Laitteen asetukset] ‑välilehti > [Tiedot] > [Sivun määritykset] ‑välilehti > [Käännä data pitkälle paperille tulostettaessa] > [Käytössä].
Jos luot lomakepohjan yhdessä tietokoneessa, et voi määrittää uuden lomaketiedoston tallennuspaikaksi toista verkkoon liitettyä tietokonetta.
Vaikka nopeus etusijalla -toiminto otettaisiin käyttöön kohdassa [Pakkauskäsittely tiedonsiirtoa varten], käyttöympäristön ja tulostustietojen mukaan tulostus voi kestää vielä pidempään kuin silloin, kun kuva etusijalla ‑toiminto on käytössä.
Kaikki TrueType-kirjasimet eivät ehkä tulostu oikein. Jos näin tapahtuu, poista käytöstä [Käytä tulostimen kirjasinlajeja] -asetus [Laajennetut asetukset] -valintaikkunassa, jolloin kaikki kirjasimet ladataan asiakirjan mukana. Tällöin tulostin käyttää asiakirjan mukana ladattuja kirjasimia tulostimen omien kirjasinlajien sijaan. Avaa [Laajennetut asetukset] -valintaikkuna napsauttamalla [Laajennetut asetukset] -painiketta [Laatu]-välilehdessä.
Kierretty teksti ei tulostu oikein kaikissa sovelluksissa, jos [Laajennetut asetukset] -valintaikkunan [TrueType-tila]-asetukseksi on valittu [Lataa TrueType-muodossa] tai [Lataa bittikuvana]. Avaa [Laajennetut asetukset] -valintaikkuna napsauttamalla [Laajennetut asetukset] -painiketta [Laatu]-välilehdessä.
Taittotoimintoa käytettäessä paperi ei joissain tapauksissa välttämättä taitu tai se taittuu väärään suuntaan.
PS3-ajuria varten
PostScript ei tue ROP:tä (Raster Operation). Tästä syystä tulostusta ei välttämättä suoriteta oikein, jos sovelluksesta on määritetty ROP-käsittely.
Tulostettaessa Illustrator CS:stä näyttöön tulee ilmoitus siitä, että määritetty PPD-tiedosto ei kelpaa. Jos kuitenkin valitset ilmoituksessa [OK], tulostusta jatketaan.
Jotkin sovellukset lähettävät PostScript-komennon suoraan tulostimeen PostScript-tulostinajuria käytettäessä. Näissä sovelluksissa seuraavat toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.
[Perusasetukset]/[Sivun määritykset] -välilehti: [Sivun asettelu], [Manuaalinen skaalaus]
[Sivun määritykset] -välilehti: [Vesileima]
[Perusasetukset]/[Viimeistely] -välilehti: [Lajittelu], [Nidonta & Lajittelu] (tulostimet, joihin ei ole asennettu valinnaista kiintolevyä)
[Paperilähde]-välilehti: [Paperin valinta]
[Laatu]-välilehti: [Tulosta negatiivina], [Tulosta peilikuvana]
*** Voit käyttää yllä mainittuja toimintoja, kun [Laitteen asetukset] -välilehden [PS-tulostus sovellusohjelmasta] -asetuksen arvo on [Ei käytössä].
Tulostuksen käsittelytoiminnon käyttöä koskevia varoituksia ja rajoituksia
Jos haluat käyttää tulostuksen käsittelytoimintoa, ota [Suorita käsittely tulostussuorittimella] käyttöön [Laitteen asetukset] -välilehdessä > [Tiedot] > [Muut asetukset] -välilehti. Tulostuksen käsittelytoimintoa ei kuitenkaan yleensä tarvitse käyttää.
Kun tulostuksen käsittelytoiminto otetaan käyttöön, tarkista seuraavalla tavalla, että tulostuksen käsittelyn nimeksi on asetettu "CnXP0PP". Jos nimeksi ei ole asetettu "CnXP0PP", eräitä toimintoja saatetaan rajoittaa.
1. Valitse asetettava laite Windowsin tulostinluettelosta → tuo tulostimen ominaisuusnäyttö esiin.
Jos näytetään aloitusvalikon kohdasta [Asetukset]
(1) Tuo esiin [Bluetooth ja laitteet] (tai [Laitteet]).
(2) Tuo kohdassa [Tulostimet ja skannerit] esiin asetettavan laitteen hallintanäyttö.
Voit tuoda hallintanäytön esiin napsauttamalla laitetta tai napsauttamalla vastaavan laitteen kohtaa [Hallinta].
(3) Napsauta asetettavan laitteen kohtaa [Tulostimen ominaisuudet].
Jos näytetään kohdasta [Ohjauspaneeli]
(1) Tuo esiin [Laitteet ja tulostimet].
Jos [Asetukset]-näyttö tulee esiin, katso edellä olevasta menettelystä, miten näyttö avataan kohdasta [Asetukset].
(2) Napsauta asetettavaa laitetta tulostinluettelossa hiiren kakkospainikkeella → valitse esiin tulevasta valikosta [Tulostimen ominaisuudet].
2. Tuo esiin Tulostimen ominaisuudet -näytössä [Lisäasetukset]-välilehti → napsauta [Tulostuksen käsittely].
3. Tarkista valittu tulostussuoritin esiin tulevassa valintaikkunassa.
Kun tulostuksen käsittelytoiminto on käytössä, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.
Kun käytetään seuraavia toimintoja, tarvittavat tiedot täytyy asettaa ennen tulostamista.
[Turvatulostus]/[Osastotunnusten hallinta]/[Käyttäjien todennus]
[Muokkaa ja esikatsele] -toimintoa ei voi käyttää.
Käyttöjärjestelmän töiden näyttöruudussa näytettävä sivumäärä ja todellinen sivumäärä saattavat poiketa toisistaan.
Lomakepohjatulostusta käytettäessä lomaketiedostoa ei voi valita isäntälaitteessa.
Jos tarvittavia tietoja ei aseteta ennen tulostamista, tulostustyö saatetaan peruuttaa, kun tulostus suoritetaan.
Kun suoritetaan vihkotulostusta satulanidonnan kanssa, tulostusta ei suoriteta oikein, jos ylitetään sivumäärä, joka laitteella voidaan satulanitoa. Tutustu laitteen oppaaseen etukäteen ja aseta sivumäärä, joka voidaan satulanitoa.
Tulostinmallien rajoitukset
Jos käytössä on iR-ADV C2020/2030 ilman valinnaista kiintolevyä tai iR-ADV C2020L/2030L, seuraavia toimintoja ei voi käyttää:
[Turvatulostus]
[Ylennä tulostus]
Kun tulostustiedot tallennetaan postilokeroon joissakin iR-sarjan tulostimissa, tulostustyyli (yksi- tai kaksipuolinen tulostus), paperilähde ja jotkin sivun asettelun ja skaalauksen asetukset eivät näy oikein tulostimen ohjauspaneelissa. Tulostus tapahtuu kuitenkin määritetyllä tavalla.
Joissakin iR-sarjan tulostimissa asiakirja tulostetaan ilman nidontaa, jos nidontaa ei voi tehdä määritetyssä kohdassa.
Jos määrität tulostimen ohjauspaneelista niitin paika postilokeroon tallennettuja vaakasuuntaisia tulostustietoja, joissakin -sarjan tulostimissa nidonta voi tulla pystysuunnassa eri kohtaan todellisessa tulosteessa.
Kun eräissä iR-sarjan tulostimissa tallennetaan Saapuneet-kansion tulostustietoja, asetettu kopioiden määrä ei välttämättä näy oikein tulostimen ohjauspaneelissa, jos [Viimeistely]-asetukseksi on valittu [Ei käytössä]. Kun tallennetaan Saapuneet-kansion tietoja, valitse [Viimeistely]-asetukseksi muu kuin [Ei käytössä].
Jos käytät imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F -laitetta, [Kääntö]-toiminto on käytettävissä vain, kun valittuna on [Laitteen asetukset] -välilehti > [Tiedot] > [Viimeistely]-välilehti > [Lajittelu [Laitteittain]] > [Käytössä].
Jos käytössä on imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, mukautettujen paperikokojen pitkiä papereita ja laitteen turvatulostustoimintaa tukee 2.0-toimintoversio tai uudempi.
Jos käytössä on iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L tai C2025, ota seuraavat rajoitukset huomioon, kun valitset [Laatu]-välilehden [Laajennetut asetukset] -valintaikkunassa [Tarkkuus]-asetukseksi [1200 dpi]:
Voit määrittää [Niitin paikka] -asetukseksi vain A4-kokoisen arkin pitkän sivun.
[Viimeistely]-välilehdessä ei voi käyttää asetuksia [Kääntö] ja [Tulosta käyttäen sekapaperikokoja/-suuntia].
Kaikissa tulostimissa [Kopiosarjojen numerointi] -asetusta ei voi käyttää [Viimeistely]-välilehden [Laajennetut asetukset] -valintaikkunassa.
Jos käytät imageRUNNER ADVANCE C350F -laitetta, [[Kääntö]-toiminto] ei ole käytettävissä.
Jos käytät imageRUNNER ADVANCE C351 -laitetta, määritä [Laitteen asetukset] -välilehden [Paperilähde]-valintaikkunan [Valinnainen kasetti] -asetuksen arvoksi [Kasetti x 3].
Jos käytössä on imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 Japanissa, toimintoa, jolla voidaan valita [Pidossa] kohdasta [Tulostustapa] tulostuksen aikana, ei tueta.
Jos käytössä on imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105, johon on liitetty nitova viimeistelijä-F1 tai vihkoviimeistelijä-F1, et voi tulostaa postikortteja tai mukautettuja paperikokoja (joiden korkeus on 148,0–181,9 mm).
Aseta [Kohteiden asetus käytössä leikkausasetuksia varten 13x19-paperia käytettäessä] manuaalisesti, jos käytössä on imagePRESS C6010/C6011 tai imagePRESS C7010VP/C7011VP.
Jos joissakin imagePRESS-sarjan tulostimissa on määritetty Eko (Ei nidontaa) -sidonta määrittämättömälle kohdalle, asiakirja tulostetaan ilman Eko (Ei nidontaa) -sidontaa.
Jos [Kokoonpanoprofiili]-asetuksena on [Peruskokoonpano] tai [Peruskokoonpano (Yhteensopiva)], seuraavaa saattaa esiintyä tulostettaessa Canon LBP -tulostimella.
Tulostustyöt saatetaan tulostaa ilman [PIN]-todennusta, vaikka [Turvatulostus] olisi valittu.
Tulostustyöt ja käyttäjänimet voivat näkyä muodossa "--" laitteen ohjauspaneelissa.

Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
All other trademarks are the property of their respective owners.
MIT-käyttöoikeus (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Kaikille henkilöille, jotka hankkivat tämän ohjelmiston kopion ja siihen liittyvät ohjetiedostot (”Ohjelmisto”), myönnetään ilmainen Ohjelmiston käyttöoikeus, joka oikeuttaa tekemään Ohjelmiston välityksellä kauppaa rajoituksetta, mukaan lukien oikeus käyttää, kopioida, muokata ja jaella Ohjelmistoa, yhdistää ja julkaista Ohjelmisto, myöntää Ohjelmiston alikäyttöoikeus ja/tai myydä Ohjelmiston kopioita sekä sallia henkilöiden, joille Ohjelmisto on myyty tai joille on myönnetty Ohjelmiston alikäyttöoikeus, tehdä samoin, seuraavin ehdoin:
Edellä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä käyttöoikeushuomautus sisältyvät kaikkiin Ohjelmiston kopioihin ja merkittävimpiin osiin.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016