Druckertreiber Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 Version 2.90 für Microsoft Windows
Bevor Sie diese Software verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die LIZENZVEREINBARUNG ZUR CANON-SOFTWARE lesen, die während der Installation angezeigt wird. Sie können die LIZENZVEREINBARUNG ZUR CANON-SOFTWARE (EULAde-DE.rtf) außerdem noch in der Datei [misc] in der begleitenden CD-ROM oder im heruntergeladenen Treiberordner einsehen und lesen.
Diese Datei enthält zusätzliche Informationen, um Ihnen bei der Installation und Verwendung dieses Druckertreibers unter Microsoft Windows zu helfen.
Wie bei den meisten Software- und Hardwareprodukten stehen einige Informationen erst nach der Entwicklung des Handbuchs zur Verfügung. Aktualisierte Informationen zu diesem Druckerstreiber werden in dieser Datei zur Verfügung gestellt. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Canon-Unternehmen.
INHALT
Übersicht
Systemanforderungen
Installieren des Treibers
Konfigurieren der Druckeinstellungen über den Treiber
In Bezug auf die Hilfe
Warnungen und Beschränkungen bei der Installation
Warnungen und Beschränkungen beim Drucken
Vorsichtsmaßnahmen und Beschränkungen bei der Verwendung der Druckprozessorfunktion
Beschränkungen bei bestimmten Druckermodellen
Übersicht
Dieser Treiber ermöglicht es Ihnen, Dokumente aus einer Windows-Anwendung zu drucken. Er unterstützt ebenfalls die folgenden Funktionen.
- Access Management System
- Verschlüsselter geschützter Druck
- Canon Driver Configuration Tool
Mit dem Canon Driver Configuration Tool können Sie die werkseitigen Standardeinstellungen des Treibers ändern und so angepasste Treibersätze erstellen. Ausführliche Informationen zu diesem Dienstprogramm finden Sie im Anwenderhandbuch für das Canon Driver Configuration Tool.
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Treibersatz auf Grundlage dieses Treibers erstellen, verwenden Sie die Version 4.20 oder eine höhere Version des Canon Driver Configuration Tool.
Systemanforderungen
Dieser Treiber kann in den folgenden Systemumgebungen verwendet werden.
Betriebssysteme
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Für Server-basierte Computerumgebung:
Betriebssysteme in einer Serverumgebung:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Serverkomponenten:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Betriebssysteme für einen Cluster-Server:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Computer
Jeder Computer, auf dem die oben genannte Betriebssystem-Software ordnungsgemäß ausgeführt wird
Jedoch wird die ARM-Architektur nicht unterstützt.
Installieren des Treibers
Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des Installationsprogramms zum Aktualisieren oder Hinzufügen eines Treibers. Sie können einen Treiber auch über den Druckerinstallations-Assistent von Windows aktualisieren oder hinzufügen.
Weitere Einzelheiten zum Installationsverfahren finden Sie im Installationshandbuch auf der Canon Portalseite (https://oip.manual.canon/).
Entsprechende Warnhinweise in Bezug auf die Installation finden Sie unter "Warnungen und Beschränkungen bei der Installation".
Konfigurieren der Druckeinstellungen über den Treiber
Befolgen Sie das nachstehende Verfahren, um die Druckeinstellungen mithilfe des Treibers zu konfigurieren.
So ändern Sie die Standardeinstellungen
Öffnen Sie den Druckeinstellungsbildschirm, und konfigurieren Sie die Standardeinstellungen des Treibers, indem Sie eines der folgenden Verfahren befolgen.
Öffnen der Anzeige über [Einstellungen] im Startmenü
1. Öffnen Sie [Bluetooth und Geräte] (oder [Geräte]).
2. Öffnen Sie unter [Drucker & Scanner] den Verwaltungsbildschirm für das einzurichtende Gerät.
Um den Verwaltungsbildschirm zu öffnen, klicken Sie auf das Gerät oder auf [Verwalten] für das entsprechende Gerät.
3. Klicken Sie auf [Druckeinstellungen] für das einzurichtende Gerät.
Wenn die Anzeige über die [Systemsteuerung] von Windows geöffnet wird
1. Öffnen Sie [Geräte und Drucker].
Wenn der Bildschirm [Einstellungen] angezeigt wird, gehen Sie wie oben beschrieben vor, um den Bildschirm unter [Einstellungen] zu öffnen.
2. Rechtsklicken Sie in der Druckerliste auf das einzurichtende Gerät → wählen Sie [Druckeinstellungen] im angezeigten Menü.
So nehmen Sie die Einstellungen beim Drucken vor
1. Wählen Sie in der Anwendung das Druckmenü.
2. Wählen Sie im angezeigten Druckbildschirm das verwendete Gerät aus → klicken Sie auf [Einstellungen].
Je nach Anwendung werden [Einstellungen] möglicherweise als "Druckereigenschaften" oder "Eigenschaften" bezeichnet.
In Bezug auf die Hilfe
Zum besseren Verständnis der Verwendung von Onlinehandbüchern nutzt CANON INC. Internetanalysewerkzeuge von Google Analytics. Durch die Verwendung von Google Analytics werden keinerlei personenbezogene Daten unserer Kunden erworben. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Folgenden.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Informationen dazu, wie Sie die Verwendung von Daten durch Google Analytics verhindern können, siehe das Folgende.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Warnungen und Beschränkungen bei der Installation
Wenn Sie die Benutzerrechte des von Ihnen verwendeten Computers ändern und das Installationsprogramm starten, wird die Installation eventuell nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Melden Sie sich in diesem Fall als Administrator an und versuchen Sie die Installation erneut.
Wenn Sie diesen Treiber in einer serverbasierten Computer-Umgebung benutzen, verwenden Sie ein Betriebssystem, das den Treiber auf dem Clientcomputer unterstützt.
Wenn Sie einen Treiber auf einem Server-PC installieren, auf dem ein SMB-Drucker (NetBIOS-Netzwerk) als gemeinsam genutzter Drucker festgelegt ist, verwenden Sie den Druckerinstallations-Assistenten, um ihn als einen Netzwerkdrucker zu installieren.
In Umgebungen, in denen Server Core auf einem Windows Server-Betriebssystem installiert ist, können Sie dieses Treiberinstallationsprogramm nicht verwenden. Verwenden Sie die Installationsfunktion des Betriebssystems, um den Treiber zu installieren.
Wenn Sie mithilfe des Installationsprogramms diesen Treiber mit den Standardeinstellungen installieren, werden alle bereits installierten Generic Plus Treiber auf die neusten Versionen aktualisiert. Um den Treiber der neusten Version ohne Aktualisierung bereits installierter Treiber zu installieren, gehen Sie wie folgt vor.
Wählen und entfernen Sie in der Ansicht zur Überprüfung der während der Installation angezeigten [Druckerliste für Treiberinstallation] die Geräte, die Sie unter [Drucker für Aktualisierung auswählen] nicht aktualisieren möchten und fahren Sie mit der Installation fort.
Geben Sie eine inf-Datei mit der „Drucker hinzufügen“-Funktion von Windows an.
Wenn bei der Installation einer älteren Version des Treibers als der des bereits installierten Treibers ein Dialogfeld angezeigt wird, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die aktuellen Dateien verwenden möchten, lassen Sie die Verwendung dieser Dateien zu.
Wenn in einer englischen Betriebssystemumgebung Doppelbyte-Zeichen im Gerätenamen enthalten sind, können Sie den Gerätestatus nicht über die Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Informationen zum Gerätestatus abrufen] abfragen. Ändern Sie in diesem Fall den Namen auf einen Namen, der keine Doppelbyte-Zeichen enthält.
Wenn Sie einen gemeinsam genutzten Drucker in der Druckserver (Point-and-Print)-Umgebung verwenden, muss Canon Driver Information Assist Service auf dem Server- Computer installiert werden, damit die Funktion zum Abrufen der Geräteinformationen zur Verfügung steht.
Wenn Sie Microsoft BiDi Communication anstelle von Canon Driver Information Assist Service verwenden, können Sie auch unter [Details] > [Andere Einstellungen] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] zwischen diesen wechseln.
Je nach Umgebung sind die Namen unter [Profil] und die benutzerdefinierten Papierformate nicht lesbar. Installieren Sie in diesem Fall das entsprechende Sprachpaket.
Separat erhältliche Add-in-Software kann nicht auf diesen Treiber installiert werden.
Warnungen und Beschränkungen beim Drucken
Wenn Sie ein Dokument mit einer ungeraden Seitenanzahl als doppelseitiges Dokument aus einer Anwendung drucken, fügt die Anwendung eventuell automatisch eine leere Seite ein, um eine gerade Seitenanzahl zu erreichen. In diesem Fall wird die von der Anwendung eingefügte leere Seite genauso gezählt wie eine gedruckte Seite.
Zur Verwendung dieses Druckers müssen Sie zunächst den verwendeten Druckertyp und die im Drucker installierten Optionen auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] des Dialogfelds "Druckereigenschaften" einstellen. Wenn Sie Funktionen im Druckertreiber auswählen, die nicht für den verwendeten Drucker verfügbar sind, kann es zu unbeabsichtigten Druckergebnissen kommen.
Wenn Sie eine Papierzufuhr festlegen, die nicht am Drucker angebracht ist, wird das Papier von der Hauptpapierzufuhr des Druckers zugeführt.
Wenn die von Ihnen angegebene Papierzufuhr und das Papierformat nicht übereinstimmen, kommt es zu einem Fehler.
Wenn Sie doppelseitigen Druck für einen Drucker ausgewählt haben, der doppelseitigen Druck nicht unterstützt, wird das Dokument einseitig gedruckt.
Wenn Sie das Heften für einen Drucker ausgewählt haben, der das Heften nicht unterstützt, wird das Dokument ungeheftet gedruckt.
Wenn Sie die Sattelheftung für einen Drucker ausgewählt haben, der die Sattelheftung nicht unterstützt, wird das Dokument ohne Sattelheftung gedruckt.
Wenn Sie [Ausgabemethode] > [Speichern] auswählen und über einen Drucker drucken möchten, der die Mailboxspeicherung nicht unterstützt, wird das Dokument normal gedruckt. Wenn an der Bedienfeldanzeige des Druckers ein Fehler angezeigt wird und der Drucker in den Offline-Modus wechselt, wird das Dokument gedruckt, sobald der Drucker wieder in den Online-Modus wechselt.
Wenn Sie Verwaltung Abteilungs-ID für einen Drucker angeben, der keine Verwaltung Abteilungs-ID hat, kommt es zu einem Fehler.
Je nach Kombination der Optionen des von Ihnen verwendeten Druckers erkennt der Druckertreiber auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Informationen zum Gerätestatus abrufen] die installierten Optionen eventuell nicht. Um die nicht erkannten Optionen zu verwenden, stellen Sie diese manuell auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] ein.
Wenn über das Bedienfeld des verwendeten Geräts Funktionen eingerichtet sind, die von diesem Treiber nicht unterstützt werden, so werden beim Drucken die über das Bedienfeld des Geräts eingerichteten Funktionen aktiviert.
Abhängig vom verwendeten Gerät können nicht verfügbare Papiertypen und Papierformate sowie Informationen über nicht nutzbare Funktionen über die Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Informationen zum Gerätestatus abrufen] abgerufen werden.
Benutzerdefinierte Papierformate, die für die Funktionen auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Endverarbeitungseinstellungen] (doppelseitiger Druck, Heften usw.) eingestellt werden können, sind je nach Drucker unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch, das mit dem Drucker geliefert wird.
Wenn Sie ein Gerät über USB oder WSD verbinden, können Sie die Funktionen zum Abfragen der Geräteinformationen, zur Verwaltung per Abteilungs-ID und zur Benutzerauthentifizierung nicht verwenden.
Wenn Sie diagonale dünne Linien drucken, werden solche Linien möglicherweise nicht korrekt gedruckt (sie erscheinen nicht auf der Seite oder scheinen unterbrochen zu sein).
Wenn Sie beim Drucken aus dem Internet Explorer eine Warnung zur Bestätigung der Verwendung von Canon PageComposer erhalten, lassen Sie den Vorgang zu, und fahren Sie mit dem Drucken fort. Wenn Sie nicht möchten, dass bei jedem Druckvorgang ein Warndialogfeld angezeigt wird, aktivieren Sie [Warnung für dieses Programm nicht mehr anzeigen], und lassen Sie den Vorgang fortfahren.
Wenn Sie Server Core in einem Windows Server-Betriebssystem verwenden, sind einige Druckeinstellungen in einer lokalen Umgebung oder einer Windows Remote Desktop-Umgebung nicht verfügbar.
Wenn Sie auf [Informationen zum Gerätestatus abrufen] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] klicken, werden die Konfigurationsinformationen des Geräts erfasst und viele der Einstellungen auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] automatisch konfiguriert. Allerdings müssen die [Papierzufuhreinstellungen] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] und einige der Einstellungen im Dialogfeld [Detaillierte Einstellungen] manuell festgelegt werden.
Die im Druckeinstellungsbildschirm des Treibers einstellbaren Elemente ändern sich je nach den Einstellungen auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen]. Wenn Sie den Treiber mit dem Canon Driver Configuration Tool anpassen, stellen Sie jede Registerkarte im Druckeinstellungsbildschirm nach der Einstellung der Registerkarte [Geräteeinstellungen] ein.
Wenn Sie auf der Registerkarte [Grundeinstellungen]/[Qualität] für [Farbmodus] die Option [Auto [Farbe/S&W]] auswählen, werden Schwarzweißseiten je nach Daten, Anwendung oder Treibereinstellungen möglicherweise als Farbseiten gezählt. Wenn Sie ein Dokument als Schwarzweißauftrag drucken möchten, wählen Sie [Schwarzweiß] für [Farbmodus].
Wenn Sie den Farbdruck auf einem Schwarzweiß-Drucker ausgewählt haben, wird das Dokument in schwarzweiß gedruckt; die Druckqualität kann sich verschlechtern und der Druck dauert möglicherweise länger.
Benutzerdefinierte Papierformate können auf dem Druckeinstellungsbildschirm registriert werden, der unter "So ändern Sie die Standardeinstellungen" abgebildet ist. Nachdem Sie sich mit Administrator-Rechten angemeldet haben, registrieren Sie das benutzerdefinierte Papierformat unter [Seite einrichten] > [Benutzerdefiniertes Papierformat] auf dem Druckeinstellungsbildschirm.
Es gibt Fälle, in denen sich der Bereich der benutzerdefinierten Papierformate, die unter Verwendung des Treibers angegeben werden können, von den Papierformaten unterscheidet, die der Drucker drucken kann. Informationen zu benutzerdefinierten Papierformaten, die gedruckt werden können, finden Sie im Handbuch des Druckers.
Wenn das in die Papierzufuhr eingelegte Papierformat vom Standardpapierformat abweicht, wird auf dem Bedienfeld des Geräts möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass kein Papier vorhanden ist. Rufen Sie in diesem Fall die Gerätestatusinformationen ab, oder wählen Sie ein zum Gerät passendes Konfigurationsprofil im Treiber aus.
Wenn Sie beim Drucken über eine USB-Verbindung einen Auftrag in der Warteschlange abbrechen, können Sie möglicherweise anschließend nicht über ein Netzwerk drucken. Um über ein Netzwerk drucken zu können, brechen Sie den Druckauftrag über das Bedienfeld des Geräts ab.
Wenn die Anzeigesprache des Treibers und des Geräts nicht übereinstimmen, werden Auftragsname, Benutzername oder Name der gespeicherten Daten usw. möglicherweise nicht korrekt am Gerät angezeigt.
Der Druckvorgang wird möglicherweise nicht korrekt durchgeführt, wenn Sie beide der folgenden Einstellungen vorgenommen haben.
Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Details] > Registerkarte [Endverarbeitung] > [Sortieren [Nach Gerät]] > [Aus]
[Endverarbeitung] > [Sortieren]
Wenn ein geschützter Druckauftrag im Gerät gespeichert ist, werden andere Druckaufträge möglicherweise nicht gedruckt. Wenn Sie die anderen Druckaufträge nach der Ausgabe des geschützten Druckauftrags immer noch nicht drucken können, drucken Sie diese erneut über den Computer.
Wenn Sie zwei oder mehr zu druckende Kopien angeben, kann das folgende Phänomen auftreten.
Wenn Sie [Ausgabemethode] > [Geschützter Druck] angeben, wird jedes Mal, wenn Sie die [PIN] eingeben, eine Kopie gedruckt.
Wenn Sie [Ausgabemethode] > [Speichern] angeben, wird die Anzahl der zu druckenden Kopien und der am Gerät angegebene Druckauftrag gespeichert und die Anzahl der Kopien für jedes einzelne wird eins sein.
Wenn Sie in diesem Fall eine der folgenden Einstellungen festlegen, wird der Druckvorgang korrekt ausgeführt.
[Spoolen auf Host] > [Deaktiviert]
[PS-Ausgabe aus Anwendung] > [Aus]
Wenn Sie dieses Produkt in Japan verwenden, gelten die folgenden Beschränkungen.
Wenn [Kassette 2] als Papierzufuhr für Briefumschläge auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] festgelegt ist, können die folgenden Formate von Briefumschlägen nicht korrekt zugeführt werden.
[Briefumschlag Monarch]/[Briefumschlag Nr.10 (COM10)]/[Briefumschlag DL]/[Briefumschlag C5]/[Briefumschlag B5]
Auch wenn [2/3 Löcher]/[2/4 Löcher]/[4 Löcher [Schwedisch]] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Endverarbeitungseinstellungen] > [Lochereinheit] ausgewählt ist, wird die Lochung von [3 Löcher] oder [4 Löcher [Schwedisch]] nicht erstellt, da diese vom Gerät nicht unterstützt werden.
Wenn Sie auf der Registerkarte [Papierzufuhr] im Dialogfeld [Einstellungen für einzufügende Blätter] für [Einzufügende Blätter] die Option [Registerblätter] und für [Papierzufuhr] die Option [Kassette 2] auswählen, wird das Registerpapier von einem Gerät, das diese Kombination von Einstellungen nicht unterstützt, nicht korrekt ausgegeben.
Je nach Drucker kann das Drucken in folgenden Fällen länger als gewöhnlich dauern.
Sie haben beim Drucken über eine A4-Papierzufuhr (Querformat) das Hochformat ausgewählt.
Sie haben beim Drucken über eine A4R-Papierzufuhr (Hochformat) das Querformat ausgewählt.
Sie haben das Querformat bei A3-Papier ausgewählt.
In solchen Fällen können Sie möglicherweise die Druckgeschwindigkeit verbessern, wenn Sie die [Treiberverarbeitung für Datendrehung] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Details] > [Papierzufuhr] entsprechend einstellen.
Stellen Sie [Funktion [Falz + Beschnitt] von [Einstellung für Sattelheftung]] manuell ein, wenn Sie über einen Finisher verfügen, der die Funktion unterstützt.
Stellen Sie [Versatz, wenn Heften festgelegt ist] manuell ein, wenn Sie über einen Finisher verfügen, der die Funktion unterstützt.
Stellen Sie [Funktion [Anzahl der zu stapelnden Kopien angeben]] manuell ein, wenn Sie eine Stapelausgabe verwenden.
Wenn Sie den Namen des Geräts ändern, werden einige im Treiber registrierte Profileinstellungen (Profile, die über die Dokumenteigenschaften hinzugefügt wurden) gelöscht. Wenn Sie die Profile speichern möchten, speichern Sie die Profileinstellungen als Datei, bevor Sie den Namen des Geräts ändern, und importieren Sie die gespeicherte Datei, nachdem Sie den Namen des Geräts geändert haben.
Für den UFR II/LIPSLX Treiber
Je nach verwendetem Gerät kann das Druckergebnis fehlerhaft sein, wenn Papier im Langformat als benutzerdefiniertes Papierformat und Querformat als Druckausrichtung eingestellt sind. Rufen Sie in diesem Fall die Geräteinformationen ab, oder legen Sie Folgendes fest: Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Details] > Registerkarte [Seite einrichten] > [Daten beim Drucken auf Papier mit Überlänge drehen] > [Ein].
Für den PCL6 Treiber
Je nach verwendetem Gerät kann das Druckergebnis fehlerhaft sein, wenn Papier im Langformat als benutzerdefiniertes Papierformat und Querformat als Druckausrichtung eingestellt sind. Rufen Sie in diesem Fall die Geräteinformationen ab, oder legen Sie Folgendes fest: Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Details] > Registerkarte [Seite einrichten] > [Daten beim Drucken auf Papier mit Überlänge drehen] > [Ein].
Wenn Sie ein Overlay-Formular auf einem Computer erstellen, können Sie die Datei nicht auf einem anderen Computer im Netzwerk speichern.
Auch wenn Sie die Geschwindigkeitsprioritätsfunktion in der [Komprimierungsverarbeitung für Datenübertragung] aktivieren, kann das Drucken je nach der von Ihnen verwendeten Umgebung und den Druckdaten noch mehr Zeit in Anspruch nehmen als bei aktivierter Bildprioritätsfunktion.
Bestimmte TrueType-Schriftarten werden ggf. nicht korrekt gedruckt. Ist dies der Fall, müssen Sie die Einstellung [Drucker-Fonts verwenden] im Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen] deaktivieren, um sicherzustellen, dass anstatt der ausschließlichen Verwendung aller im Drucker abgelegten Schriftarten alle Schriftarten mit dem Dokument heruntergeladen werden. Das Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen] wird durch Anklicken der Schaltfläche [Erweiterte Einstellungen] auf der Registerkarte [Qualität] angezeigt.
Gedrehter Text wird in bestimmten Anwendungen nicht korrekt gedruckt, wenn [TrueType-Modus] auf [Als TrueType laden] oder [Als Bitmap laden] eingestellt ist (im Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen]). Das Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen] wird durch Anklicken der Schaltfläche [Erweiterte Einstellungen] auf der Registerkarte [Qualität] angezeigt.
Wenn Sie die Faltfunktion verwenden, kann es Fälle geben, in denen das Papier nicht oder in einer anderen Richtung als gewünscht gefaltet wird.
Für den PS3 Treiber
PostScript unterstützt kein ROP (Raster Operation). Daher wird der Druck möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, wenn die ROP-Verarbeitung von der Anwendung aus festgelegt wird.
Beim Drucken aus Illustrator CS wird eine Meldung angezeigt, die angibt, dass die von Ihnen angegebene PPD-Datei ungültig ist. Wenn Sie im Meldungsfeld jedoch auf [OK] klicken, wird der Druckvorgang fortgesetzt.
Einige Anwendungen senden den PostScript-Befehl direkt beim Verwenden des PostScript-Druckertreibers an den Drucker. Bei diesen Anwendungen sind die folgenden Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
Auf der Registerkarte [Grundeinstellungen]/[Seite einrichten]: [Seitenlayout], [Manuelle Skalierung]
Auf der Registerkarte [Seite einrichten]: [Wasserzeichen]
Auf der Registerkarte [Grundeinstellungen]/[Endverarbeitung]: [Sortieren], [Heften + Sortieren] (für Drucker, bei denen die optionale Festplatte nicht installiert ist)
Auf der Registerkarte [Papierzufuhr]: [Papierauswahl]
Auf der Registerkarte [Qualität]: [Als Negativbild drucken], [Als Spiegelbild drucken]
*** Sie können die oben genannten Funktionen verwenden, wenn die Einstellung [PS-Ausgabe aus Anwendung] der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Aus] festgelegt ist.
Vorsichtsmaßnahmen und Beschränkungen bei der Verwendung der Druckprozessorfunktion
Um die Druckprozessorfunktion zu verwenden, aktivieren Sie [Verarbeitung mit Druckprozessor ausführen] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Details] > [Andere Einstellungen]. Normalerweise ist es jedoch nicht erforderlich, die Druckprozessorfunktion zu verwenden.
Wenn Sie die Druckprozessorfunktion aktivieren, gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass der Name des Druckprozessors auf "CnXP0PP" eingestellt ist. Wenn er nicht auf "CnXP0PP" eingestellt ist, treten möglicherweise Einschränkungen für einige Funktionen auf.
1. Wählen Sie das einzustellende Gerät in der Windows-Druckerliste aus → öffnen Sie den Druckereigenschaften-Bildschirm.
Öffnen der Anzeige über [Einstellungen] im Startmenü
(1) Öffnen Sie [Bluetooth und Geräte] (oder [Geräte]).
(2) Öffnen Sie unter [Drucker & Scanner] den Verwaltungsbildschirm für das einzurichtende Gerät.
Um den Verwaltungsbildschirm zu öffnen, klicken Sie auf das Gerät oder auf [Verwalten] für das entsprechende Gerät.
(3) Klicken Sie auf [Druckereigenschaften] für das einzurichtende Gerät.
Öffnen der Anzeige über die [Systemsteuerung]
(1) Öffnen Sie [Geräte und Drucker].
Wenn der Bildschirm [Einstellungen] angezeigt wird, gehen Sie wie oben beschrieben vor, um den Bildschirm unter [Einstellungen] zu öffnen.
(2) Rechtsklicken Sie in der Druckerliste auf das einzurichtende Gerät → wählen Sie [Druckereigenschaften] im angezeigten Menü.
2. Öffnen Sie im Druckereigenschaften-Bildschirm die Registerkarte [Erweitert] → klicken Sie auf [Druckprozessor].
3. Überprüfen Sie im angezeigten Dialogfeld den ausgewählten Druckprozessor.
Wenn die Druckprozessorfunktion aktiviert ist, gelten folgende Einschränkungen.
Wenn folgende Funktionen verwendet werden, ist es notwendig, die erforderlichen Informationen vor dem Drucken einzustellen.
[Geschützter Druck]/[Verwaltung Abteilungs-ID]/[Benutzerauthentifizierung]/[Verschlüsselter geschützter Druck]/[Access Management System]
Sie können die Funktion [Bearbeitung und Vorschau] nicht verwenden.
Die Anzahl der Seiten, die auf dem Bildschirm des Betriebssystems für die Anzeige von Aufträgen angezeigt wird, und die tatsächliche Anzahl der zu druckenden Seiten stimmen möglicherweise nicht überein.
Beim Overlay-Druck können Sie keine Formulardatei auf dem Host auswählen.
Wenn die erforderlichen Informationen vor dem Druck nicht eingestellt werden, wird der Druckauftrag bei der Ausführung des Druckvorgangs möglicherweise abgebrochen.
Beim Broschürendruck mit Sattelheftung wird der Druck nicht korrekt ausgeführt, wenn die Anzahl der Seiten, die das Gerät mit Sattelheftung versehen kann, überschritten wird. Schlagen Sie im Voraus im Handbuch des Geräts nach, um die Anzahl der Seiten festzulegen, die mit Sattelheftung geheftet werden können.
Beschränkungen bei bestimmten Druckermodellen
Für das Modell iR-ADV C2020/2030 ohne optionales Festplattenlaufwerk und das Modell iR-ADV C2020L/2030L stehen folgende Funktionen nicht zur Verfügung:
[Geschützter Druck]
[Bevorzugter Druck]
Wenn Sie die Druckdaten in einer Mailbox bestimmter Drucker der iR-Serie speichern, werden die Einstellungen für das Druckformat (einseitiger Druck/doppelseitiger Druck), die Papierzufuhr, bestimmte Seitenlayouts, die Skalierung usw. am Bedienfeld des Druckers nicht richtig dargestellt. Der Druck erfolgt jedoch entsprechend den vorgenommenen Einstellungen.
Wenn bei einigen Druckern der iR-Serie die Heftung nicht an der angegebenen Heftposition vorgenommen werden kann, wird das Dokument ohne Heftung ausgegeben.
Wenn Sie bei einigen Druckern der iR-Serie am Bedienfeld des Druckers die Heftposition für Druckdaten im Querformat festlegen, die in einer Mailbox gespeichert sind, erfolgt das Heften möglicherweise an einer anderen Position als die tatsächliche vertikale Ausrichtung des gedruckten Dokuments.
Beim Speichern von Druckdaten in einer Mailbox wird bei einigen Druckern der iR-Serie die eingestellte Anzahl der Kopien nicht korrekt im Bedienfeld des Druckers angezeigt, wenn Sie [Aus] für [Endverarbeitung] auswählen. Wählen Sie beim Speichern von Daten in einer Mailbox eine andere Einstellung als [Aus] für [Endverarbeitung] aus.
Wenn Sie imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F verwenden, kann [Drehen] nur verwendet werden, wenn Sie Registerkarte [Geräteeinstellungen] > [Details] > Registerkarte [Endverarbeitung] > [Sortieren [Nach Gerät]] > [Ein] wählen.
Wenn Sie imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F verwenden, werden lange Papierformate der benutzerdefinierten Papiergröße und die Funktion zum geschützten Druck des Geräts von Version 2.0 oder höher der Funktion unterstützt.
Bei Verwendung von iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L oder C2025 gelten die folgenden Einschränkungen, wenn Sie [Auflösung] auf [1200 dpi] im Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen] auf der Registerkarte [Qualität] festlegen:
Sie können [Heftposition] nur für die lange Seite eines A4-Blattes festlegen.
Sie können die Einstellungen [Drehen] und [Mit gemischten Papierformaten/Ausrichtungen drucken] der Registerkarte [Endverarbeitung] nicht verwenden.
Je nachdem, welche Version der Funktion Sie verwenden, können Sie auf der Registerkarte [Endverarbeitung] im Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen] die Einstellung [Kopiensatz nummerieren] nicht verwenden.
Wenn Sie imageRUNNER ADVANCE C350F verwenden, können Sie [Funktion [Drehen]] nicht verwenden.
Wenn Sie imageRUNNER ADVANCE C351 verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie [Optionale Kassette] im Dialogfeld [Papierzufuhr] der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Kassette x 3] eingestellt haben.
Wenn Sie den imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 in Japan verwenden, wird die Funktion für die Auswahl von [Anhalten] unter [Ausgabemethode] beim Druckvorgang nicht unterstützt.
Wenn Sie den imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 mit dem optionalen Hefter-Finisher F1 oder Broschüren-Finisher F1 verwenden, können Sie keine Postkarten oder benutzerdefinierten Papierformate (mit einer Höhe von 148,0 bis 181,9 mm) bedrucken.
Stellen Sie [Aktivierte Einstellungselemente für Beschnitteinstellungen mit 13x19-Papier] manuell ein, wenn Sie imagePRESS C6010/C6011 oder imagePRESS C7010VP/C7011VP verwenden.
Wenn Sie bei einigen Druckern der imagePRESS-Serie die Eco (Heftfrei) Bindung für eine nicht geeignete Position festlegen, wird das Dokument ohne Eco (Heftfrei) Bindung ausgegeben.
Wenn Sie [Konfig.- Profil] auf [Grundkonfiguration] oder [Grundkonfiguration (Kompatibel)] festgelegt haben, kann beim Drucken mit einem Canon LBP Drucker das Folgende vorkommen.
Die Druckaufträge werden eventuell ohne [PIN] Authentisierung gedruckt, auch wenn Sie [Geschützter Druck] festgelegt haben.
Druckaufträge und Benutzernamen werden möglicherweise als "--" am Bedienfeld des Geräts angezeigt.

Alle Markennamen und Produktnamen, die in diesem Dokument erscheinen, sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Die MIT-Lizenz (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (die "Software") erhält, unentgeltlich die Erlaubnis erteilt, die Software uneingeschränkt zu nutzen, einschließlich und ohne Einschränkung der Rechte, Kopien der Software zu verwenden, zu kopieren, zu modifizieren, zusammenzuführen, zu veröffentlichen, zu verteilen, zu unterlizenzieren und/oder zu verkaufen, sowie Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, dies unter den folgenden Bedingungen zu gestatten:
Der obige Copyright-Hinweis und dieser Genehmigungshinweis müssen in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten sein.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016