Windows 7/8.1/10 ScanGear - Phiên bản 11.3
Tập tin README này chứa thông tin bổ sung để giúp bạn sử dụng phần mềm trình điều khiển máy quét với Microsoft Windows.
Giống như hầu hết các sản phẩm phần cứng và phần mềm, một số thông tin chỉ có sẵn sau khi phát hành sách hướng dẫn sử dụng. Các thông tin cập nhật liên quan đến phần mềm điều khiển này được cung cấp trong tập tin README. Nếu bạn cần thêm hỗ trợ, hãy liên hệ với công ty Canon tại khu vực của bạn.
Microsoft và Windows là các thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác.
Các tên sản phẩm và công ty khác đề cập đến ở đây có thể là các thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
NỘI DUNG
Tổng quan
Yêu cầu hệ thống
Chú ý, Hạn chế và Giới hạn
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Các hạn chế của TWAIN Toolkit
Tổng quan
ScanGear cho phép quét tài liệu từ máy tính của bạn.
Yêu cầu hệ thống
Để biết chi tiết về môi trường vận hành, vui lòng tham khảo "Readme_MD_vi-VN.hta".
Chú ý, Hạn chế và Giới hạn
Đảm bảo rằng có đủ dung lượng đĩa khi quét tài liệu lớn ở độ phân giải cao. Ví dụ, quét một trang tài liệu phủ đầy màu ở mức 600 dpi, yêu cầu tối thiểu phải có 300MB dung lượng đĩa còn trống.
Chỉ chạy một ứng dụng tại thời điểm kích hoạt liên kết với ScanGear. Không mở nhiều ứng dụng kích hoạt liên kết với ScanGear. Ngoài ra, không mở ScanGear nhiều lần để có được hình ảnh trong cùng ứng dụng.
Khi quét hình ảnh lớn với độ phân giải cao, thanh tiến trình có thể dừng lại ở mức 0% hoặc máy tính của bạn có thể ngừng đáp ứng xử lý, tùy thuộc vào kích cỡ của tập tin và những hạn chế của các ứng dụng đang được sử dụng. Nếu điều này xảy ra, hãy hủy tác vụ (ví dụ: nhấp vào nút hủy của thanh tiến trình), và sau đó làm tăng bộ nhớ ảo có sẵn và thực hiện quét một lần nữa.
Lựa chọn vùng nhỏ hơn ở độ phân giải thấp hơn cũng có thể giúp giải quyết vấn đề. Ngoài ra, bạn có thể quét hình ảnh từ MF Scan Utility và nhập tập tin kết quả vào ứng dụng của bạn.
Nguồn dữ liệu TWAIN đôi lúc có thể không mở đúng cách khi tập tin hệ thống có định dạng NTFS. Vì lý do bảo mật, mô-đun TWAIN không thể ghi được vào thư mục "winnt". Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Luôn đóng cửa sổ chính ScanGear trước khi bạn thoát chương trình ứng dụng cha.
Một số máy tính cá nhân nhất định (bao gồm laptop) có thể không khởi động lại được đúng cách từ chế độ chờ khi có kèm máy in. Nếu điều này xảy ra, hãy khởi động lại máy tính của bạn.
Bạn có thể không sử dụng được phím [Bắt Đầu] trên máy sau khi cài đặt trình điều khiển. Trong trường hợp này, hãy khởi động lại máy tính của bạn.
Khi bạn xem trước hoặc quét hình ảnh với nền đồng bộ tương đối, chức năng Auto Tone có thể thay đổi màu. Nếu điều này xảy ra, hãy cài đặt lại Auto Tone.
Vài ứng dụng có thể tự động đóng ScanGear sau khi quét.
Một số chương trình ứng dụng có thể làm ẩn giao diện người dùng (UI) TWAIN. Trong trường hợp này, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của lập trình ứng dụng để tìm ra những thay đổi cài đặt cần thiết để hiển thị giao diện người dùng (UI) TWAIN.
Hình ảnh nhập từ Corel WordPerfect 10 có thể không được nhập chính xác. Nếu điều này xảy ra, hãy tăng bộ nhớ ảo có sẵn và quét ảnh lại một lần nữa. Điều này sẽ giúp giải quyết vấn đề.
Vài ứng dụng hỗ trợ quét PC có thể không quét được liên tục các tài liệu khi sử dụng ADF. Trong trường hợp này, vui lòng sử dụng mặt kính để quét tài liệu.
Các ứng dụng sau đây không cho phép quét tài liệu nhiều trang.
Khi sử dụng "Vẽ" trên Windows 7/8.1/10
Khi quét tài liệu bằng cách sử dụng các ứng dụng này, vui lòng quét từng trang riêng lẻ.
Nếu trong bộ nạp có nhiều tài liệu, sẽ xuất hiện các vấn đề như liệt kê bên dưới. Vui lòng chỉ đặt một tài liệu trong bộ nạp.
Tờ thứ hai và các tờ tiếp theo của tài liệu sẽ không được quét.
Sau khi tất cả tài liệu được quét, <Đã hủy.> xuất hiện trên màn hình hiển thị.
Không thể thực hiện thao tác quét tiếp theo.
Đối với Windows 7/8.1/10, khi khởi động trình điều khiển từ các ứng dụng WIA 1.0 như "Vẽ" để quét tài liệu, các thao tác sau đây sẽ gây ra lỗi.
(1) Chọn [Quét hình phẳng] từ [Nguồn Nạp giấy]
(2) Nhấp vào [Điều chỉnh chất lượng hình ảnh đã quét]
(3) Cài đặt [Độ phân giải] thành 600 dpi, sau đó nhấp vào [OK]
(4) Chọn [Bộ cấp Tài liệu] từ [Nguồn Nạp giấy]
(5) Nhấp vào [Quét] hoặc nhấp vào [Điều chỉnh chất lượng hình ảnh đã quét] để thay đổi độ phân giải
Trong trường hợp này, chọn cài đặt khác ngoài [Thiết đặt Tuỳ chỉnh] một lần, sau đó quét tài liệu hoặc thay đổi độ phân giải.
Khi kết nối máy tính với máy in bằng USB và mạng, hãy đảm bảo rằng cài đặt trình điều khiển bằng một trong các phương pháp sau đây.
Nếu bạn có Phần mềm người dùng và CD-ROM (hoặc DVD-ROM) hướng dẫn.
Cài đặt trình điều khiển cho USB và kết nối mạng từ màn hình [Cài Đặt Chương Trình/Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm].
Nếu bạn tải xuống trình điều khiển từ trang web Canon.
Chạy [Setup.exe] để cài đặt trình điều khiển cho USB và kết nối mạng.
Nếu bạn đang sử dụng kết nối USB và hoàn tất cài đặt MF Scan Utility mà không kết nối thiết bị và máy tính bằng cáp USB, màn hình lựa chọn ứng dụng có thể hiển thị khi bạn quét từ thiết bị. Trong trường hợp như thế này, việc chỉ định ứng dụng theo quy trình dưới đây sẽ dừng màn hình đang được hiển thị.
(1) Cài đặt MF Scan Utility.
Tiếp tục đến bước (2) nếu MF Scan Utility đã được cài đặt trên máy tính của bạn, hoặc nếu MF Scan Utility không tương thích với máy tính của bạn.
(2) Kết nối thiết bị và máy tính bằng cáp USB → bật thiết bị.
(3) Đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản quản trị viên.
(4) Chọn [Xem thiết bị và máy in] từ [Panel Điều khiển].
(5) Nhấp chuột phải vào biểu tượng cho thiết bị của bạn → nhấp vào [Thuộc tính quét].
(6) Nhấp vào tab [Sự kiện] → chọn [Chạy chương trình này] → chọn [MF Scan Utility].
Nếu có các ứng dụng tương thích với thiết bị đang sử dụng, bạn có thể chỉ định và sử dụng ứng dụng khác ngoài MF Scan Utility.
Tùy thuộc vào môi trường và chế độ cài đặt bạn dùng, độ nhám có thể xuất hiện ở hình ảnh scan. Bạn có thể giảm độ nhám xuống bằng cách kích hoạt [Sử dụng Xóa tram] trong [Chế độ Nâng cao] tờ.
Khi sử dụng môi trường sử dụng kết nối USB, nếu cáp USB mất kết nối trong khi quét, việc quét có thể sẽ không vận hành khi cáo USB được kết nối lại. Trong trường hợp này, hãy khởi động lại máy tính của bạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Các hạn chế của TWAIN Toolkit
TWAIN Toolkit được phân phối nguyên gói. Nhà phát triển và nhà phân phối của TWAIN Toolkit từ chối tất cả các bảo đảm pháp luật dù là thể hiện công khai hoặc ẩn ý, nhưng không giới hạn, và các bảo đảm ẩn ý về khả năng bán hàng, không vi phạm các quyền của bên thứ ba và phù hợp với mục đích cụ thể.
Nhà phát triển hoặc nhà phân phối đều không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hoặc trách nhiệm liên đới, cho kết quả của việc sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc mục đích sử dụng khác của TWAIN Toolkit.

Copyright CANON INC. 2005