Windows 7/8.1/10 ScanGear - Versie 11.3
Dit it LEESMIJ-bestand bevat aanvullende informatie voor het gebruik van uw scannerstuurprogramma met Microsoft Windows.
Zoals bij de meeste software- en hardwareproducten wordt bepaalde informatie pas beschikbaar gesteld nadat de handleiding is voltooid. In dit LEESMIJ-bestand vindt u de bijgewerkte informatie met betrekking tot dit stuurprogramma. Voor verdere ondersteuning kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Canon-vestiging.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.
INHOUDSOPGAVE
Overzicht
Systeemvereisten
Waarschuwingen en beperkingen
Niet-aansprakelijkheidsverklaring en beperkingen voor de TWAIN-toolkit
Overzicht
Met ScanGear kunt u documenten scannen vanaf uw computer.
Systeemvereisten
Zie "Readme_MD_nl-NL.hta" voor meer informatie over de besturingsomgeving.
Waarschuwingen en beperkingen
Controleer dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is wanneer u grote documenten scant met een hoge resolutie. Als u bijvoorbeeld een kleurendocument van een volledige pagina scant met 600 dpi is hiervoor minstens 300 MB vrije schijfruimte nodig.
Voer slechts één toepassing tegelijk uit die actief gekoppeld is aan ScanGear. Open niet meer dan één toepassing die actief gekoppeld is aan ScanGear. Open ScanGear ook niet meer dan één keer voor het verkrijgen van een afbeelding in dezelfde toepassing.
Als u grote afbeeldingen scant met hoge resoluties, kan de voortgangsbalk stoppen bij 0 % of de computer reageert wellicht niet langer, afhankelijk van het formaat van het bestand en de beperkingen van de toepassing die wordt gebruikt. Als dit probleem optreedt, annuleert u de bewerking (bijvoorbeeld door op de knop Annuleren van de voortgangsbalk te klikken), breidt u het virtuele geheugen dat beschikbaar is, uit en voert u de scan nogmaals uit.
Als u een kleiner gedeelte selecteert met een lagere resolutie, wordt het probleem wellicht ook opgelost. U kunt de afbeelding ook scannen vanuit MF Scan Utility en het bestand importeren in uw toepassing.
De TWAIN-gegevensbron wordt mogelijk zo nu en dan niet juist geopend wanneer het systeembestand de indeling NTFS heeft. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk de TWAIN-module op te slaan in de map 'winnt'. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.
Sluit het hoofdvenster van ScanGear altijd voordat u het hoofdprogramma afsluit.
Bepaalde computers (waaronder laptops) worden wellicht niet goed opnieuw opgestart van de stand-by-stand als de printer is aangesloten. Start de computer opnieuw op, als dit zich voordoet.
U kunt wellicht de knop [Start] op het apparaat niet gebruiken nadat u het stuurprogramma hebt geïnstalleerd. Start in dat geval uw computer opnieuw op.
Als u een voorbeeld weergeeft van een afbeelding of een afbeelding scant met een achtergrond die grotendeels in één kleur is, kan de kleur worden gewijzigd door de functie Automatische tinten. Stel de functie Automatische tinten opnieuw in, als dit zich voordoet.
ScanGear wordt misschien automatisch afgesloten nadat een scan is uitgevoerd.
Sommige toepassingen verbergen misschien de TWAIN-gebruikersinterface. Raadpleeg in dat geval de gebruikershandleiding van het programma voor meer informatie over welke instelling gewijzigd moet worden om de TWAIN-gebruikersinterface weer te geven.
Afbeeldingen die zijn geïmporteerd uit Corel WordPerfect 10 worden wellicht niet goed geïmporteerd. Als dit zich voordoet, breidt u het beschikbare virtuele geheugen uit en scant u de afbeelding nogmaals. Dit zou het probleem moeten oplossen.
Sommige toepassingen die scannen via de pc ondersteunen, zijn misschien niet in staat om continu documenten te scannen via de ADF. Scan in dat geval documenten met behulp van de glasplaat.
In de volgende applicaties is het scannen van documenten van meerdere pagina's niet mogelijk.
Bij gebruik van "Paint" in Windows 7/8.1/10
Scan de pagina's één voor één wanneer u een document scant in deze applicaties.
Als u meerdere documenten in de invoer plaatst, doen zich de volgende problemen voor. Plaats niet meer dan één document in de invoer.
Het tweede vel en de daaropvolgende vellen van het document worden niet gescand.
Wanneer alle documenten zijn gescand, wordt <Geannuleerd.> op de display weergegeven.
De volgende scan kan niet worden uitgevoerd.
Bij Windows 7/8.1/10 kunnen de volgende handelingen een fout veroorzaken, als u voor het scannen van een document een stuurprogramma start vanuit WIA 1.0-toepassingen zoals "Paint".
(1) Selecteer in het [Papierinvoer:] de optie [Flatbed].
(2) Klik op [De kwaliteit van de gescande foto aanpassen]
(3) [Resolutie] instellen op 600 dpi, daarna klikken op [OK]
(4) Selecteer in het [Papierinvoer:] de optie [Documentinvoer].
(5) Klik op [Scannen] of klik op [De kwaliteit van de gescande foto aanpassen] om de resolutie aan te passen
Selecteer in dit geval één keer een andere instelling dan [Aangepaste instellingen] en scan vervolgens een document of wijzigt de resolutie.
Wanneer u een computer aansluit op de printer door middel van zowel USB als het netwerk is het belangrijk dat u de stuurprogramma's installeert volgens één van de volgende methoden.
Als u de User Software and Manuals CD-ROM (of DVD-ROM) hebt
Installeer beide stuurprogramma's voor USB- en netwerkaansluitingen van het [Installatie van softwareprogramma's/handleidingen]-scherm.
Als u het stuurprogramma hebt gedownload van de Canon-website
Voer [Setup.exe] uit en installeer beide stuurprogramma's voor de USB- en de netwerkaansluiting.
Als u een USB-verbinding gebruikt en tijdens de installatie van de MF Scan Utility het apparaat en de computer niet hebt verbonden met een USB-kabel, wordt mogelijk een scherm geopend waarin u uw toepassing moet selecteren wanneer u vanaf het apparaat scant. In een dergelijk geval verdwijnt het scherm wanneer u een toepassing opgeeft volgens de onderstaande procedure.
(1) Installeer de MF Scan Utility.
Ga verder naar stap (2) als de MF Scan Utility al op uw computer is geïnstalleerd, of als uw computer niet geschikt is voor de MF Scan Utility.
(2) Verbind het apparaat en de computer met een USB-kabel → schakel het apparaat in.
(3) Meld u aan bij de computer met een administratoraccount.
(4) Selecteer in het [Configuratiescherm] de optie [Apparaten en printers weergeven].
(5) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw apparaat → klik op [Scaneigenschappen].
(6) Klik op het tabblad [Gebeurtenis] → selecteer [Uitvoeren] → selecteer [MF Scan Utility].
Als u toepassingen heeft die compatibel zijn met het gebruikte apparaat, kunt u een andere toepassing opgeven en gebruiken dan de MF Scan Utility.
Afhankelijk van de omgeving en de instellingen die u gebruikt, kan er zich ruis voordoen bij gescande afbeeldingen. U kunt deze ruis verminderen door [Moiré-reductie gebruiken] te activeren in het tabblad [Geavanceerde modus].
Als bij gebruik van een USB-verbinding de USB-kabel losgekoppeld raakt, is het mogelijk dat de scan niet uitgevoerd wordt wanneer u de USB-kabel weer aansluit. In dat geval start u uw computer opnieuw op.
Niet-aansprakelijkheidsverklaring en beperkingen voor de TWAIN-toolkit
De TWAIN-toolkit wordt als zodanig geleverd. De ontwikkelaar en distributeurs van de TWAIN-toolkit wijzen alle impliciete, uitdrukkelijke of wettelijk vereiste garanties van de hand waaronder, zonder beperkingen, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-schending van rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel.
Noch de ontwerpers, noch de distributeurs zijn aansprakelijk voor schade, hetzij directe, indirecte, speciale, incidentele, of gevolgschade als gevolg van reproductie, aanpassing, distributie of ander gebruik van de TWAIN-toolkit.

Copyright CANON INC. 2005