Windows 7/8.1/10 ScanGear – 11.3-as verzió
Ez a README fájl kiegészítő információkat tartalmaz a lapolvasó-illesztőprogram Microsoft Windows rendszerben történő használatáról.
Mint a legtöbb szoftver- és hardvertermék esetében, most is csak a kézikönyv elkészítése után derült fény bizonyos információkra. A nyomtatóillesztővel kapcsolatos frissített adatok ebben a README fájlban találhatók. Ha további segítségre van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Canon vállalathoz.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A dokumentumban szereplő egyéb termék- és vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek.
TARTALOMJEGYZÉK
Áttekintés
Rendszerkövetelmények
Figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
A TWAIN eszközkészletre vonatkozó jogi nyilatkozatok és korlátozások
Áttekintés
A ScanGear lehetővé teszi dokumentumok beolvasását a számítógépről.
Rendszerkövetelmények
További információ az üzemeltetési környezetről: „Readme_MD_hu-HU.hta”.
Figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
Nagy méretű dokumentumok nagy felbontású beolvasásakor győződjön meg arról, hogy elegendő tárhely áll rendelkezésre. Egy egész oldalas színes dokumentum 600 dpi felbontású beolvasása például legalább 300 MB szabad lemezterületet igényel.
Egyszerre csak egy olyan alkalmazást futtasson, amely aktívan kapcsolódik a ScanGear alkalmazáshoz. Ne nyisson meg több olyan alkalmazást, amely aktívan kapcsolódik a ScanGearhez. Ezenkívül ne nyissa meg a ScanGeart többször, ha ugyanebben az alkalmazásban szeretne beolvasni egy képet.
Nagy méretű képek nagy felbontású beolvasásakor előfordulhat, hogy a folyamatjelző sáv megáll 0 %-nál, vagy a számítógép nem válaszol (a fájl méretétől és az éppen használt alkalmazásokra vonatkozó korlátozásoktól függően). Ebben az esetben szakítsa meg a műveletet (például a folyamatjelző sáv Mégse gombjára kattintva), majd növelje az elérhető virtuális memória mennyiségét, és indítsa el ismét a beolvasást.
Kisebb terület és alacsonyabb felbontás választásával szintén megoldható a probléma. A képet az MF Scan Utility segítségével is beolvashatja, majd importálhatja a fájlt az alkalmazásba.
Előfordulhat, hogy a TWAIN-adatforrás időnként nem megfelelően nyílik meg, ha a rendszerfájl formátuma NTFS. Biztonsági okokból a TWAIN-modul nem írható a „winnt” könyvtárba. A részletekért forduljon a rendszergazdához.
Mindig zárja be a ScanGear főablakát, mielőtt kilép a szülőalkalmazásból.
Előfordulhat, hogy egyes személyi számítógépek (beleértve egyes laptopokat is) nem tudnak megfelelően újraindulni a készenléti módból, ha a nyomtató csatlakoztatva van. Ebben az esetben indítsa újra a számítógépet.
Lehetséges, hogy az illesztőprogram telepítését követően nem használható a [Start] billentyű. Ha ezt tapasztalja, indítsa újra a számítógépet.
Ha viszonylag egységes háttérrel tekinti meg egy kép előnézetét vagy olvassa be a képet, előfordulhat, hogy az Auto Tone funkció módosítja a színeket. Ha ezt tapasztalja, állítsa alaphelyzetbe az Auto Tone funkciót.
Egyes alkalmazások a beolvasás után automatikusan bezárhatják a ScanGear alkalmazást.
Előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások elrejtik a TWAIN felhasználói felületét. Ebben az esetben az alkalmazásprogramozói kézikönyvben keresheti meg a TWAIN felhasználói felületének megjelenítéséhez szükséges beállításmódosításokat.
Előfordulhat, hogy a képek Corel WordPerfect 10 programból történő importálása nem sikerül megfelelően. Ebben az esetben növelje az elérhető virtuális memória mennyiségét, és olvassa be újra a képet, így megoldható a probléma.
Előfordulhat, hogy bizonyos, a PC-beolvasást támogató alkalmazások nem tudják folyamatosan beolvasni a dokumentumokat az automatikus lapadagoló használatával. Ebben az esetben használja az olvasóüveget a beolvasáshoz.
Az alábbi alkalmazások nem engedélyezik a többoldalas dokumentumok beolvasását.
A „Paint” használatakor Windows 7/8.1/10 rendszeren
Ha ezeknek az alkalmazásoknak a használatával olvas be dokumentumokat, minden oldalt külön kell beolvasnia.
Ha több dokumentumot helyez a lapadagolóba, az alábbi problémák jelentkeznek. Csak egy dokumentumot helyezzen a lapadagolóba.
A dokumentum második és azt követő oldalait nem olvassa be a készülék.
Az összes dokumentum beolvasása után a <Megszakítva.> felirat jelenik meg a kijelzőn.
A következő beolvasás nem hajtható végre.
Ha Windows 7/8.1/10 rendszerben valamely WIA 1.0 alkalmazásból, például a „Paint” programból indított illesztőprogrammal kíván beolvasni egy dokumentumot, az alábbi műveletek hibát okoznak.
(1) A [Síkágy] elem kiválasztása a [Papírforrás] beállításban
(2) A [Digitalizált kép minőségének beállítása] elemre történő kattintás
(3) A [Felbontás] beállítása 600 dpi értékre, majd az [OK] gombra történő kattintás
(4) A [Dokumentumadagoló] elem kiválasztása a [Papírforrás] beállításban
(5) A [Beolvasás] vagy a [Digitalizált kép minőségének beállítása] elem kiválasztása a felbontás módosításához
Ebben az esetben válasszon ki bármilyen beállítást az [Egyéni beállítások] értéken kívül, majd olvassa be a dokumentumot vagy módosítsa a felbontást.
Ha a számítógép és a nyomtató USB-n és hálózaton keresztül is csatlakozik, az illesztőprogramot mindenképpen az alábbi megoldások valamelyikével telepítse.
Ha rendelkezik a felhasználói szoftvert és a kézikönyveket tartalmazó CD-ROM-mal (vagy DVD-ROM-mal) rendelkezik
Telepítse mind az USB-, mind a hálózati kapcsolatok illesztőprogramját a [Szoftverek/kézikönyvek telepítése] képernyőről.
Ha az illesztőprogramot a Canon webhelyéről töltötte le
Futtassa a [Setup.exe] fájlt az USB- és a hálózati kapcsolatok illesztőprogramjának telepítéséhez.
Ha USB-kapcsolatot használ, és anélkül fejezi be az MF Scan Utility telepítését, hogy USB-kábellel csatlakoztatná az eszközt és a számítógépet, akkor megjelenhet egy alkalmazásválasztó képernyő, amikor beolvasást végez az eszközön. Ha ilyenkor a következő eljárással meghatároz egy alkalmazást, akkor a képernyő nem fog többé megjelenni.
(1) Telepítse az MF Scan Utility eszközt.
Ha az MF Scan Utility már telepítve van a számítógépén, vagy ha az nem kompatibilis a gépével, akkor kezdje a (2) lépéssel.
(2) Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez egy USB-kábellel → kapcsolja be az eszközt.
(3) Jelentkezzen be a számítógépre egy rendszergazdai fiókkal.
(4) Válassza ki a [Eszközök és nyomtatók megtekintése] elemet a [Vezérlőpult] területén.
(5) Kattintson a jobb gombbal az eszköz ikonjára → kattintson a [Beolvasás tulajdonságai] elemre.
(6) Kattintson az [Esemény] lapra → válassza ki a [A megadott program indítása] lehetőséget → válassza ki az [MF Scan Utility] elemet.
Ha vannak olyan alkalmazásai, amelyek kompatibilisek a használt eszközzel, akkor az MF Scan Utility-től eltérő alkalmazást is kiválaszthat és használhat.
A használati körülményektől és a beállításoktól függően a beolvasott képek szemcsések lehetnek. A szemcsésség mértékét úgy csökkentheti, ha aktiválja a [Rácshiba eltávolításának alkalmazása] beállítást a [Speciális mód] lapon.
Ha USB csatlakoztatási környezetben lapolvasás közben leoldódik az USB kábel, akkor előfordulhat, hogy az USB kábel visszakötését követően nem lehetséges a lapolvasás. Ilyen esetben indítsa újra a számítógépet.
A TWAIN eszközkészletre vonatkozó jogi nyilatkozatok és korlátozások
A TWAIN eszközkészlet terjesztése változatlan formában történik. A TWAIN eszközkészlet fejlesztője és forgalmazói kifejezetten elhárítanak minden vélelmezett, kifejezett vagy törvényes jótállást, korlátozás nélkül beleértve a vélelmezett értékesíthetőségre, a harmadik felek jogainak tiszteletben tartására és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállásokat is.
Sem a fejlesztők, sem a forgalmazók nem felelősek semmilyen, a TWAIN eszközkészlet sokszorosításából, módosításából, terjesztéséből vagy egyéb felhasználásából adódó közvetlen, közvetett, speciális, véletlen vagy következményként felmerülő kárért.

Copyright CANON INC. 2005