Trình Điều Khiển Máy In Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 Phiên bản 2.90 dành cho Microsoft Windows
Trước khi sử dụng phần mềm này, vui lòng đảm bảo đọc HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON hiển thị trong quá trình cài đặt. Bạn cũng có thể xem HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON (EULAvi-VN.rtf) được lưu trữ trong thư mục [misc] trong thư mục trình điều khiển đính kèm CD-ROM hoặc được tải xuống.
Tập tin này có thông tin bổ sung để giúp bạn cài đặt và sử dụng trình điều khiển máy in với Microsoft Windows.
Như đối với hầu hết các sản phẩm phần mềm và phần cứng, một số thông tin chỉ có được sau khi phát triển tài liệu hướng dẫn. Thông tin được cập nhật về trình điều khiển này nằm trong tập tin này. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ công ty Canon tại địa phương bạn.
NỘI DUNG
Tổng quan
Yêu cầu hệ thống
Cài đặt Trình điều khiển
Định Cấu Hình Cài Đặt In Từ Trình Điều Khiển
Tham khảo mục Trợ giúp
Chú ý, Hạn chế và Giới hạn khi cài đặt
Chú ý, Hạn chế và Giới hạn khi in
Chú ý và hạn chế khi sử dụng chức năng Bộ xử lý In
Hạn chế của các Model máy in cụ thể
Tổng quan
Trình điều khiển máy in này cho phép bạn in tài liệu từ ứng dụng Windows. Nó cũng hỗ trợ các chức năng sau đây.
- Canon Driver Configuration Tool
Bạn có thể thay đổi cài đặt mặc định từ nhà máy của trình điều khiển để tạo các bộ thiết lập trình điều khiển tùy chỉnh bằng Canon Driver Configuration Tool. Để biết thêm thông tin chi tiết về tiện ích này, tham khảo hướng dẫn người dùng cho Canon Driver Configuration Tool.
Khi tạo bộ thiết lập trình điều khiển tùy chỉnh dựa theo trình điều khiển này, hãy sử dụng phiên bản 4.20 trở lên cho Canon Driver Configuration Tool.
Yêu cầu hệ thống
Trình điều khiển này có thể được sử dụng trong môi trường hệ thống sau.
Hệ Điều Hành
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Đối với môi trường tính toán dựa trên máy chủ:
Các hệ điều hành trong môi trường máy chủ:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Các cấu phần máy chủ:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Các hệ điều hành cho máy chủ cụm:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Máy Tính
Máy tính chạy bất kỳ phần mềm hệ điều hành nào ở trên đúng cách
Tuy nhiên, kiến trúc ARM không được hỗ trợ.
Cài đặt Trình điều khiển
Chúng tôi khuyến cáo sử dụng trình cài đặt để cập nhật hoặc thêm trình điều khiển. Bạn cũng có thể cập nhật và thêm trình điều khiển từ Thuật sĩ Thêm Máy in của Windows.
Để biết thêm chi tiết về quy trình cài đặt, tham khảo hướng dẫn cài đặt trên trang cổng thông tin của Canon (https://oip.manual.canon/).
Đối với các chú ý liên quan đến cài đặt, tham khảo "Chú ý, Hạn chế và Giới hạn khi cài đặt".
Định Cấu Hình Cài Đặt In Từ Trình Điều Khiển
Để định cấu hình cài đặt in khi sử dụng trình điều khiển, làm theo quy trình dưới đây.
Thay đổi cài đặt mặc định
Hiển thị màn hình cài đặt in và thiết lập cấu hình cài đặt mặc định của trình điều khiển bằng cách làm theo một trong các quy trình dưới đây.
Nếu đang hiển thị từ [Cài đặt] trong menu Bắt đầu
1. Hiển thị [Bluetooth và thiết bị] (hoặc [Thiết bị]).
2. Trong [Máy in và máy quét], hiển thị màn hình quản lý thiết bị để thiết lập.
Để hiển thị màn hình quản lý, hãy nhấp vào thiết bị hoặc nhấp vào [Quản lý] cho thiết bị tương ứng.
3. Nhấp vào [Tùy chọn in] cho thiết bị cần thiết lập.
Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển] của Windows
1. Hiển thị [Thiết bị và Máy in].
Nếu màn hình [Cài đặt] được hiển thị, hãy tham khảo quy trình trên để hiển thị màn hình từ [Cài đặt].
2. Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Tùy chọn in] từ menu hiển thị.
Cài đặt Khi In
1. Chọn menu in của ứng dụng.
2. Trong màn hình in đã hiển thị, chọn thiết bị bạn đang sử dụng → nhấp vào [Sở thích].
Tùy theo ứng dụng, [Sở thích] có thế được gọi là "Thuộc tính Máy in" hoặc "Thuộc tính".
Tham khảo mục Trợ giúp
Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng trang web hướng dẫn sử dụng trực tuyến, CANON INC. sử dụng các công cụ phân tích web do Google Analytics cung cấp. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào về khách hàng của chúng tôi được lấy thông qua việc sử dụng Google Analytics. Xem chi tiết sau đây.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Để biết thông tin về cách chặn sử dụng dữ liệu của Google Analytics, hãy xem phần sau.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Chú ý, Hạn chế và Giới hạn khi cài đặt
Nếu bạn thay đổi quyền người dùng của máy tính mà bạn sử dụng và chạy trình cài đặt, cài đặt có thể được thực hiện không chính xác. Trong trường hợp này, hãy đăng nhập với tư cách Administrator, sau đó thử cài đặt lại.
Nếu bạn sử dụng trình điều khiển này trong máy chủ có môi trường máy tính, sử dụng một hệ điều hành hỗ trợ trình điều khiển trên máy khách.
Khi cài đặt trình điều khiển trên PC máy chủ có SMB (mạng NetBIOS) dưới dạng máy in dùng chung được chỉ định, sử dụng Thuật sĩ Thêm Máy in để cài đặt làm máy in mạng.
Trong môi trường có cài đặt Server Core vào hệ điều hành Windows Server, bạn không thể sử dụng trình cài đặt của trình điều khiển này. Hãy sử dụng chức năng cài đặt của hệ điều hành để cài đặt trình điều khiển.
Nếu bạn cài đặt trình điều khiển này bằng trình điều khiển cài đặt mặc định, tất cả trình điều khiển Generic Plus đã được cài đặt sẽ được cập nhật phiên bản mới nhất. Để thêm phiên bản mới nhất của trình điều khiển mà không cần cập nhật trình điều khiển đã cài, làm như vậy thì làm theo một trong các quy trình sau.
Trong màn hình dùng để kiểm tra [Danh Sách Máy In cho Cài Đặt Trình Điều Khiển] hiển thị trong quá trình cài đặt, chọn và xóa các thiết bị mà bạn không muốn cập nhật từ [Chọn Máy In để Cập Nhật], và tiến hành cài đặt.
Chỉ định tập tin inf có chức năng thêm máy in của Windows.
Khi cài đặt trình điều khiển phiên bản cũ hơn trình điều khiển đã được cài đặt, nếu hộp thoại hỏi bạn có muốn sử dụng các tệp hiện tại hay không được hiển thị, hãy cho phép sử dụng.
Nếu có ký tự hai byte trong tên thiết bị trong môi trường hệ điều hành bằng Tiếng Anh, bạn không thể truy xuất trạng thái thiết bị từ tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Truy Xuất Thông Tin Trạng Thái Thiết Bị]. Nếu việc này xảy ra, hãy thay đổi tên thành một tên không có ký tự hai byte.
Nếu bạn đang sử dụng máy in chia sẻ trong môi trường máy chủ in (Di chuột và In), bạn cần cài đặt Canon Driver Information Assist Service trong máy tính của máy chủ để sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị.
Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng Microsoft BiDi Communication thay cho Canon Driver Information Assist Service, bạn có thể chuyển đổi giữa [Chi tiết] > [Cài Đặt Khác] trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị].
Tùy thuộc vào môi trường bạn đang sử dụng, tên trong [Thông tin] và tên của cỡ giấy tùy chọn có thể khó hiểu. Nếu trường hợp này xảy ra, cài đặt góc ngôn ngữ phù hợp.
Phần mềm bổ sung được bán riêng không thể cài đặt cho trình điều khiển này.
Chú ý, Hạn chế và Giới hạn khi in
Nếu bạn in một tài liệu có số trang là một số lẻ thành tài liệu có hai mặt từ một ứng dụng, ứng dụng sẽ tự động chèn một trang trống để đưa số trang lên thành một số chẵn. Khi xảy ra điều này, trang trống được ứng dụng chèn vào được cộng vào như một trang được in ra.
Để sử dụng máy in này, đầu tiên bạn phải cài đặt loại máy in bạn đang sử dụng và các tùy chọn được cài đặt trong máy in trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] của hộp thoại đặc tính máy in. Nếu bạn chọn các chức năng trong trình điều khiển máy in không khả dụng cho máy in bạn đang sử dụng, nó có thể dẫn đến kết quả in không mon muốn.
Nếu bạn cài đặt một nguồn giấy không được cài đặt trong máy in, giấy sẽ được cung cấp từ nguồn giấy ưu tiên của máy in.
Nếu nguồn giấy bạn chỉ định và cỡ giấy không khớp, lỗi sẽ xuất hiện.
Nếu bạn chỉ định in 2 mặt cho một máy in không hỗ trợ in 2 mặt, tài liệu sẽ được in trên một mặt giấy.
Nếu bạn chỉ định chức năng dập ghim cho một máy in không hỗ trợ dập ghim, tài liệu sẽ được in và không được dập ghim.
Nếu bạn chỉ định chức năng đóng ghim gáy cho một máy in không hỗ trợ đóng ghim gáy, tài liệu sẽ được in và không được đóng ghim gáy.
Nếu bạn chọn [Phương Pháp Đầu Ra] > [Lưu] khi in từ một máy in không hỗ trợ lưu trữ hộp thư, tài liệu sẽ được in thông thường. Nếu lỗi xuất hiện trên màn hình cảm ứng của máy in và máy in ngoại tuyến, tài liệu được in khi máy in trở về trực tuyến.
Nếu bạn chỉ định quản lý ID phòng bạn cho máy in không có chức năng quản lý ID phòng ban, lỗi sẽ xuất hiện.
Tùy thuộc vào các tùy chọn của máy in bạn đang sử dụng, trình điều khiển máy in không thể nhận biết các tùy chọn đã cài đặt ở dòng [Cài Đặt Thiết Bị] > [Truy Xuất Thông Tin Trạng Thái Thiết Bị]. Để sử dụng các tùy chọn chưa được nhận biết, cài đặt chúng thủ công ở dòng [Cài Đặt Thiết Bị].
Nếu chức năng mà trình điều khiển này không được hỗ trợ được cài đặt trên bảng điều khiển của thiết bị bạn đang sử dụng, các chức năng được cài đặt trên bảng điều khiển của thiết bị sẽ được bật khi in.
Tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng, loại giấy và cỡ giấy không thể được cung cấp và thông tin về chức năng không thể sử dụng có thể được truy xuất bằng tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Truy Xuất Thông Tin Trạng Thái Thiết Bị].
Cỡ giấy tùy chọn có thẻ được cài đặt cho chức năng ở dòng [Cài Đặt Thiết Bị] > [Cài Đặt Hoàn Tất] (in 2 mặt, dập ghim v.v...) có thể khác nhau tùy vào máy in. Để biết thêm chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp cùng với máy in.
Khi kết nối thiết bị qua USB hoặc WSD, bạn có thể không được sử dụng chức năng lấy thông tin thiết bị, chức năng quản lý ID phòng ban, và chức năng xác thực người dùng.
Nếu bạn in các đường chéo, thì các đường như vậy có thể không được in chính xác (chúng không xuất hiện trên trang cần in hoặc có thể bị gãy khúc).
Khi in từ Internet Explorer và hiển thị cảnh báo xác nhận sử dụng Canon PageComposer, hãy để cho quy trình tiếp tục và tiếp tục in. Nếu bạn không muốn hộp thoại cảnh báo hiển thị mỗi lần bạn in, bật [Đừng hiện cảnh báo đối với chương trình này nữa] và cho phép quy trình tiếp tục.
Nếu bạn đang sử dụng Server Core trong hệ điều hành Windows Server, một số cài đặt in không khả dụng trong môi trường cục bộ hoặc môi trường Máy tính điều khiển từ xa Windows.
Nếu bạn nhấp vào [Truy Xuất Thông Tin Trạng Thái Thiết Bị] trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị], thông tin cấu hình của thiết bị sẽ được thu thập và nhiều cài đặt trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] sẽ được cấu hình tự động. Tuy nhiên, [Cài Đặt Nguồn Giấy] trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] và một số cài đặt trong hộp thoại [Cài Đặt Chi Tiết] phải được cài đặt thủ công.
Các mục có thể được cài đặt trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển sẽ thay đổi tùy vào cài đặt trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị]. Nếu bạn tùy chỉnh trình điều khiển bằng Canon Driver Configuration Tool, cài đặt từng tờ trong màn hình cài đặt in sau khi thiết đặt tờ[Cài Đặt Thiết Bị].
Khi bạn chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]] cho [Chế Độ Màu] trên tờ [Cài Đặt Cơ Bản]/[Chất lượng], các trang đen trắng có thể được tính là trang màu, tùy thuộc vào cài đặt dữ liệu, ứng dụng hoặc trình điều khiển. Nếu bạn muốn in tài liệu dưới dạng công việc in đen trắng, hãy chọn [Đen Trắng] cho [Chế Độ Màu].
Nếu bạn chỉ định in màu đối với máy in đen trắng, tài liệu sẽ được xuất ra dưới dạng đen trắng nhưng chất lượng in có thể giảm và việc in sẽ mất một lúc.
Có thể đăng ký cỡ giấy tùy chỉnh trên màn hình cài đặt in hiển thị trong "Thay đổi cài đặt mặc định". Sau khi đăng nhập bằng đặc quyền Administrator, hãy đăng ký cỡ giấy tùy chỉnh từ [Cài Đặt Trang] > [Cỡ Giấy Tùy Chọn] trong màn hình cài đặt in.
Có một số trường hợp mà phạm vi cỡ giấy tùy chọn có thể được chỉ định bằng trình điều khiển và cỡ giấy mà máy in có thể in khác nhau. Để biết thông tin về cỡ giấy tùy chọn có thể được in, tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp cùng với máy in.
Nếu cỡ giấy đã nạp trong nguồn giấy khác với cỡ giấy mặc định, một thông báo lỗi có thể được hiển thị trên bảng điều khiển của thiết bị chỉ báo rằng không có giấy. Nếu điều này xảy ra, hãy truy xuất thông tin trạng thái thiết bị hoặc chọn thông tin cấu hình phù hợp với thiết bị trong trình điều khiển.
Nếu bạn hủy lệnh từ bộ lưu đệm trong khi in thông qua kết nối USB, bạn có thể sẽ không thể in qua mạng. Để có thể in từ mạng, hãy hủy tác vụ in từ bảng điều khiển của thiết bị.
Nếu ngôn ngữ hiển thị của trình điều khiển và thiết bị không khớp, tên công việc, tên người dùng, hoặc tên dữ liệu được lưu, v.v... có thể không được hiển thị chính xác trên thiết bị.
Việc in có thể sẽ vận hành không chính xác nếu cài đặt cả hai mục sau.
Tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Chi tiết] > tờ [Hoàn tất] > [Chia bộ [Bởi Thiết Bị]] > [Tắt]
[Hoàn tất] > [Chia bộ]
Nếu một công việc in bảo mật được lưu trữ trong thiết bị, có thể công việc in khác không thể in. Nếu bạn vẫn không thể in các công việc in khác sau khi xuất ra công việc in bảo mật, hãy in lại từ máy tính.
Nếu bạn chỉ định hai hoặc nhiều bản sao cần in, các hiện tượng sau đây có thể xảy ra.
Nếu bạn chỉ định [Phương Pháp Đầu Ra] > [In An Toàn], máy sẽ in một bản cho mỗi lần bạn nhập [PIN].
Nếu bạn chỉ định [Phương Pháp Đầu Ra] > [Lưu], số lượng bản cần in và lệnh in được chỉ định trong thiết bị sẽ được lưu và số lượng bản sao cho mỗi bản sao sẽ là một.
Trong trường hợp này, nếu bạn cài đặt một trong các thao tác sau, việc in sẽ được thực hiện chính xác.
[Cuộn ở Máy Chủ] > [Tắt]
[Đầu Ra PS từ Ứng Dụng] > [Tắt]
Nếu sử dụng sản phẩm này tại Nhật Bản, bạn sẽ gặp phải các hạn chế như sau.
Nếu đặt [Ngăn 2] cho nguồn giấy của bộ nạp phong bì trên tờ [Cài Đặt Thiết Bị], các khổ phong bì sau đây không thể được nạp chính xác.
[Envelope Monarch]/[Envelope No. 10 (COM10)]/[Envelope DL]/[Envelope C5]/[Envelope B5]
Ngay cả khi chọn [2/3 Lỗ]/[2/4 Lỗ]/[4 Lỗ [Thụy Điển]] trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Cài Đặt Hoàn Tất] > [Bấm Lỗ], các lỗ đục của [3 Lỗ] hoặc [4 Lỗ [Thụy Điển]] sẽ không được tạo ra, vì chúng không được thiết bị hỗ trợ.
Khi bạn chọn [Giấy Nhãn] cho [Tờ để Chèn] và chọn [Ngăn 2] cho [Nguồn Giấy] trong hộp thoại [Cài Đặt Chèn Tờ] của tờ [Nguồn Giấy], giấy kẻ ô li sẽ không được in ra chính xác từ thiết bị không hỗ trợ tổ hợp cài đặt này.
Tùy thuộc vào máy in bạn đang sử dụng, việc in sẽ lâu hơn trong các trường hợp sau.
Nếu bạn chỉ định hướng theo chiều dọc khi in từ nguồn giấy A4 (chiều ngang).
Nếu bạn chỉ định hướng theo chiều ngang khi in từ nguồn giấy A4R (chiều dọc).
Nếu bạn chỉ định hướng theo chiều ngang khi in giấy A3.
Trong những trường hợp như vậy, nếu bạn cài đặt [Xử Lý Trình Điều Khiển để Xoay Dữ Liệu] phù hợp trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > tờ [Chi tiết] > tờ [Nguồn Giấy] , bạn có thể cải thiện được tốc độ in.
Cài đặt [Chức Năng [Gấp + Cắt Lề] của [Cài Đặt Đóng Ghim Gáy]] thủ công nếu bạn có một bộ hoàn tất hỗ trợ chức năng.
Cài đặt [Chia Lệch Khi Ghim Được Chỉ Định] thủ công nếu bạn có một bộ hoàn tất hỗ trợ chức năng.
Cài đặt [Chức Năng [Chỉ Định Số Lượng Bản Sao để Xếp Chồng]] thủ công nếu bạn đang sử dụng một bộ xếp chồng.
Nếu bạn thay đổi tên thiết bị, một số cài đặt thông tin được đăng ký trong trình điều khiển (thông tin được thêm từ thuộc tính tài liệu) sẽ bị xóa. Nếu bạn muốn lưu thông tin, trước khi thay đổi tên thiết bị, lưu cài đặt thông tin thành một tập tin và nhập tập tin đã lưu sau khi thay đổi tên thiết bị.
Đối với trình điều khiển UFR II/LIPSLX
Tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng, kết quả in có thể không chính xác nếu cài đặt giấy cỡ dài thành cỡ giấy tùy chỉnh và cài đặt hướng in theo hướng ngang. Trong trường hợp này, lấy thông tin thiết bị hoặc cài đặt tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Chi tiết] > tờ [Cài Đặt Trang] > [Xoay Dữ Liệu Khi In trên Giấy Dài] > [Bật].
Đối với trình điều khiển PCL6
Tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng, kết quả in có thể không chính xác nếu cài đặt giấy cỡ dài thành cỡ giấy tùy chỉnh và cài đặt hướng in theo hướng ngang. Trong trường hợp này, lấy thông tin thiết bị hoặc cài đặt tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Chi tiết] > tờ [Cài Đặt Trang] > [Xoay Dữ Liệu Khi In trên Giấy Dài] > [Bật].
Khi tạo ra một biểu mẫu in chồng trên một máy tính, bạn không thể chỉ định máy tính khác trên mạng làm vị trí lưu tập tin biểu mẫu mới.
Ngay cả khi bạn bật chức năng ưu tiên tốc độ trong [Xử Lý Nén để Truyền Dữ Liệu], phụ thuộc vào môi trường bạn đang sử dụng và dữ liệu in, việc in có thể mất nhiều thời gian hơn khi bật chức năng ưu tiên hình ảnh.
Phông chữ TrueType nhất định có thể không được in chính xác. Nếu điều này xảy ra, bạn nên tắt cài đặt [Sử Dụng Phông Chữ Máy In] trong hộp thoại [Cài Đặt Nâng Cao] để bảo đảm rằng tất cả phông chữ được tải xuống cùng với tài liệu, thay vì chỉ sử dụng những phông chữ có sẵn trong máy in. Hiển thị hộp thoại [Cài Đặt Nâng Cao] bằng cách nhấp vào nút [Cài Đặt Nâng Cao] trong tờ [Chất lượng].
Văn bản xoay sẽ không được in một cách chính xác với một số ứng dụng khi [Chế Độ TrueType] được đặt thành [Tải Xuống dưới dạng TrueType] hoặc [Tải Xuống dưới dạng Hình Bit] trong hộp thoại [Cài Đặt Nâng Cao]. Hộp thoại [Cài Đặt Nâng Cao] sẽ hiển thị khi bạn nhấp vào nút [Cài Đặt Nâng Cao] trong bảng [Chất lượng].
Khi bạn sử dụng chức năng gấp mép, có thể xuất hiện trường hợp giấy không được gấp mép hoặc gấp mép theo hướng khác hướng bạn dự định gấp mép.
Đối với trình điều khiển PS3
PostScript không hỗ trợ ROP (Raster Operation). Do đó, việc in có thể không được thực hiện chính xác nếu chỉ định xử lý ROP từ ứng dụng.
Khi in từ Illustrator CS, một thông báo sẽ được hiển thị cho thấy tập tin PPD bạn chỉ định là không hợp lệ. Tuy nhiên, tác vụ in sẽ tiếp tục nếu nhấp vào [OK] trong hộp thông báo.
Một số ứng dụng trực tiếp gửi lệnh PostScript đến máy in khi sử dụng trình điều khiển máy in PostScript. Đối với các ứng dụng này, các chức năng sau có thể không khả dụng.
Từ tờ [Cài Đặt Cơ Bản]/[Cài Đặt Trang]: [Bố Cục Trang], [Tỉ Lệ Thủ Công]
Từ bảng [Cài Đặt Trang]: [Hình mờ]
Từ tờ [Cài Đặt Cơ Bản]/[Hoàn tất]: [Chia bộ], [Ghim + Chia Bộ] (Dành cho máy in không cài đặt đĩa cứng tùy chọn)
Từ bảng [Nguồn Giấy]: [Chọn Giấy]
Từ bảng [Chất lượng]: [In dưới dạng Hình Âm Bản], [In dưới dạng Hình Phản Chiếu]
*** Bạn có thể sử dụng các chức năng trên khi cài đặt [Đầu Ra PS từ Ứng Dụng] trong bảng [Cài Đặt Thiết Bị] được đặt thành [Tắt].
Chú ý và hạn chế khi sử dụng chức năng Bộ xử lý In
Để sử dụng chức năng bộ xử lý in, bật [Thực Hiện Xử Lý với Bộ Xử Lý In] trong tờ [Cài Đặt Thiết Bị] > [Chi tiết] > tờ [Cài Đặt Khác]. Tuy nhiên, thông thường không cần thiết phải sử dụng chức năng bộ xử lý in.
Khi bật chức năng bộ xử lý in, hãy thực hiện quy trình sau để kiểm tra xem tên của bộ xử lý in có được đặt thành "CnXP0PP". Nếu không được đặt thành "CnXP0PP", có thể xảy ra các hạn chế đối với một số chức năng.
1. Chọn thiết bị cần cài đặt trong danh sách máy in Windows → hiển thị màn hình thuộc tính máy in.
Nếu đang hiển thị từ [Cài đặt] trong menu Bắt đầu
(1) Hiển thị [Bluetooth và thiết bị] (hoặc [Thiết bị]).
(2) Trong [Máy in và máy quét], hiển thị màn hình quản lý thiết bị để thiết lập.
Để hiển thị màn hình quản lý, hãy nhấp vào thiết bị hoặc nhấp vào [Quản lý] cho thiết bị tương ứng.
(3) Nhấp vào [Thuộc tính máy in] cho thiết bị cần thiết lập.
Nếu đang hiển thị từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in].
Nếu màn hình [Cài đặt] được hiển thị, hãy tham khảo quy trình trên để hiển thị màn hình từ [Cài đặt].
(2) Trong danh sách máy in, nhấp chuột phải vào thiết bị cần cài đặt → chọn [Thuộc tính Máy in] từ menu hiển thị.
2. Trong màn hình thuộc tính máy in, hiển thị tờ [Chuyên sâu] → nhấp vào [Bộ xử lý In].
3. Trong hộp thoại đã hiển thị, kiểm tra bộ xử lý in đã chọn.
Khi sử dụng chức năng bộ xử lý in này, các hạn chế sau đây sẽ được áp dụng.
Khi các chức năng sau đang được sử dụng, cần phải cài đặt thông tin cần thiết trước khi in.
[In An Toàn]/[Quản Lý ID Phòng Ban]/[Xác Thực Người Dùng]
Bạn không thể sử dụng chức năng [Sửa và Xem Trước].
Số lượng trang hiển thị trong màn hình của hệ điều hành dành cho việc hiển thị các công việc và số lượng trang thực tế được in có thể khác nhau.
Khi sử dụng in phủ, bạn không thể chọn tệp biểu mẫu trên máy chủ.
Nếu thông tin cần thiết không được đặt trước khi in, công việc in có thể bị hủy khi thực hiện in.
Khi thực hiện in dạng sách bằng đóng ghim gáy, việc in sẽ không được thực hiện chính xác nếu vượt quá số lượng trang có thể được thiết bị đóng ghim gáy. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị trước để đặt số trang có thể được đóng ghim gáy.
Hạn chế của các Model máy in cụ thể
Nếu bạn đang sử dụng iR-ADV C2020/2030 mà không có ổ đĩa cứng tùy chọn hoặc iR-ADV C2020L/2030L, bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng sau:
[In An Toàn]
[Tăng Cấp In]
Khi lưu dữ liệu in trong hộp thư của máy in dòng iR , cài đặt kiểu in (in một mặt/in hai mặt), cài đặt nguồn giấy và một số cài đặt bố cục trang và tỷ lệ v.v... sẽ không được hiển thị chính xác trên bảng điều khiển của máy in. Tuy nhiên, việc in sẽ được thực hiện như cài đặt.
Ở một số máy in dòng iR , nếu không thể ghim ở vị trí ghim được chỉ định, tài liệu sẽ được xuất và không được ghim.
Ở một số máy in dòng iR, nếu bạn chỉ định vị trí ghim từ bảng điều khiển của máy in cho dữ liệu in theo chiều ngang được lưu trong hộp thư, có thể ghim vào một vị trí khác theo chiều dọc của kết quả in.
Khi lưu dữ liệu in trong hộp thư đến trong một số máy in dòng iR, số bộ của các bản sao có thể không được hiển thị một cách chính xác trên bảng điều khiển của máy in nếu bạn chọn [Tắt] cho [Hoàn tất]. Khi lưu dữ liệu trong hộp thư đến, hãy chọn một cài đặt khác [Tắt] cho [Hoàn tất].
Nếu bạn đang sử dụng imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, [Xoay] chỉ có thể được cài đặt khi bạn chọn dòng [Cài Đặt Thiết Bị] > [Chi tiết] > dòng [Hoàn tất] > [Chia bộ [Bởi Thiết Bị]] > [Bật].
Nếu bạn đang sử dụng imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F, khổ giấy dài của khổ giấy tùy chỉnh và chức năng in an toàn của thiết bị được hỗ trợ bởi phiên bản chức năng 2.0 hoặc cao hơn.
Nếu bạn đang sử dụng iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L, hoặc C2025, bạn sẽ bị các hạn chế như sau khi bạn đặt [Độ phân giải] thành [1200 dpi] trong hộp thoại [Cài Đặt Nâng Cao] của bảng [Chất lượng]:
Bạn chỉ có thể đặt [Vị Trí Ghim] thành cạnh dài của tờ A4.
Bạn không thể sử dụng cài đặt [Xoay] và [In với Cỡ/Hướng Giấy Hỗn Hợp] trong bảng [Hoàn tất].
Tùy thuộc vào phiên bản chức năng của máy in bạn đang sử dụng, bạn có thể không sử dụng được cài đặt [Đánh Số Bộ Bản Sao] trong hộp thoại [Cài Đặt Nâng Cao] của bảng [Hoàn tất].
Nếu bạn đang sử dụng imageRUNNER ADVANCE C350F, bạn không thể sử dụng [Chức Năng [Xoay]].
Nếu bạn sử dụng imageRUNNER ADVANCE C351, đảm bảo cài đặt [Ngăn/Cassette Tùy Chọn] trong hộp thoại [Nguồn Giấy] của dòng [Cài Đặt Thiết Bị] thành [Ngăn x 3].
Nếu bạn sử dụng imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 tại Nhật Bản, chức năng này cho phép bạn chọn [Lưu trữ] từ [Phương Pháp Đầu Ra] khi việc in không được hỗ trợ.
Nếu bạn đang sử dụng imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 với Bộ Hoàn Tất Ghim-F1 hoặc Bộ Hoàn Tất Tập Sách-F1 tùy chọn được đính kèm, bạn không thể in ra bưu thiếp hoặc khổ giấy tùy chỉnh (với chiều dài từ 148,0 tới 181,9 mm).
Cài đặt [Mục Cài Đặt Đã Bật cho Cài Đặt Cắt Lề với Giấy 13x19] thủ công nếu bạn đang sử dụngimagePRESS C6010/C6011 hoặc imagePRESS C7010VP/C7011VP.
Ở một số máy in dòng imagePRESS , nếu bạn chỉ định đóng gáy bằng Chế độ Tiết Kiệm (Không Đóng Ghim) ở vị trí ghim không được chỉ định, tài liệu sẽ được in mà không đóng gáy bằng Chế độ Tiết Kiệm (Không Đóng Ghim).
Nếu đặt [Thông Tin Cấu Hình] thành [Cấu Hình Cơ Bản] hoặc [Cấu Hình Cơ Bản (Tương Thích)], những điều sau có thể xảy ra khi in bằng máy in Canon LBP.
Có thể in lệnh in mà không cần xác nhận [PIN] ngay cả khi bạn đã cài đặt [In An Toàn].
Lệnh in và tên người dùng có thể hiển thị dưới dạng "--" trên bảng điều khiển của thiết bị.

Tất cả tên thương hiệu và tên sản phẩm xuất hiện trên tài liệu này đều là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Giấy phép MIT (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để xử lý Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, công bố, phân phối, cấp phép phụ và/hoặc bán các bản sao của Phần mềm và cho phép những người được cung cấp Phần mềm làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau đây:
Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cấp phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần quan trọng của Phần mềm.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016