Windows 7/8.1/10 ScanGear - 버전 11.3
본 README 파일은 Microsoft Windows에서 스캐너 드라이버 소프트웨어를 사용할 때 도움이 되는 추가 정보를 포함하고 있습니다.
대부분의 소프트웨어 및 하드웨어 제품의 경우 일부 정보는 설명서를 만든 후에 확인할 수 있습니다. 이 드라이버 소프트웨어와 관련한 업데이트된 정보가 이 README 파일에 들어 있습니다. 추가 지원이 필요하면 해당 지역의 Canon 대리점에 문의하십시오.
Microsoft 및 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서의 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
여기에서 사용한 다른 제품과 회사 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.
목차
개요
시스템 요구 사항
주의, 한도 및 제한
TWAIN Toolkit 부인 및 제한
개요
ScanGear를 사용하면 컴퓨터에서 문서를 스캔할 수 있습니다.
시스템 요구 사항
작동 환경에 대한 상세한 내용은 "Readme_MD_ko-KR.hta를 참조하십시오".
주의, 한도 및 제한
고해상도로 큰 문서를 스캔할 때는 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오. 예를 들어, 전체 페이지가 컬러로 된 문서를 600dpi로 스캔하려면 최소 300MB의 여유 디스크 공간이 있어야 합니다.
현재 ScanGear에 연결되어 있는 응용 프로그램은 한 번에 하나씩 실행하십시오. ScanGear에 연결되어 있는 응용 프로그램을 두 개 이상 열지 마십시오. 또한 동일한 응용 프로그램에서 이미지를 얻기 위해 ScanGear를 두 번 이상 열지 마십시오.
큰 이미지를 고해상도로 스캔할 때는 파일 크기와 사용 중인 응용 프로그램의 제한에 따라 진행률 표시줄이 0%에서 멈추거나 컴퓨터가 응답하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 작업을 취소(예: 진행률 표시줄의 취소 버튼을 누름)한 다음, 사용할 수 있는 가상 메모리를 늘리고 다시 스캔하십시오.
낮은 해상도에서 더 작은 영역을 스캔하는 것으로 문제를 해결할 수도 있습니다. 또한 MF Scan Utility에서 이미지를 스캔하여 응용 프로그램에 스캔 파일을 가져올 수도 있습니다.
시스템 파일이 NTFS 형식이면 가끔 TWAIN 데이터 원본이 제대로 열리지 않을 수 있습니다. 보안상의 이유로, TWAIN 모듈은 "winnt" 디렉터리에 쓸 수 없습니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.
항상 ScanGear 기본 창을 먼저 닫은 다음 상위 응용 프로그램을 종료하십시오.
일부 PC(랩톱 포함)는 프린터를 연결하면 대기 모드에서 제대로 다시 시작되지 않습니다. 이런 경우 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
드라이버를 설치한 후에 기기에서 [시작] 키를 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 이런 경우 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
비교적 통일된 배경으로 이미지를 미리 보거나 스캔할 때 자동 색조 기능에 의해 컬러가 변경될 수 있습니다. 이런 경우 자동 색조를 다시 설정하십시오.
일부 응용 프로그램은 스캔한 후 자동으로 ScanGear를 닫습니다.
일부 응용 프로그램은 TWAIN 사용자 인터페이스를 숨기기도 합니다. 이런 경우 해당 응용 프로그램의 프로그래머 설명서를 참조하여 TWAIN 사용자 인터페이스 표시에 필요한 설정 변경 사항을 참조하십시오.
Corel WordPerfect 10에서 이미지를 제대로 가져올 수 없습니다. 이런 경우 사용할 수 있는 가상 메모리를 늘리고 이미지를 다시 스캔하십시오. 그러면 문제가 해결됩니다.
PC 스캔을 지원하는 일부 응용 프로그램이 ADF를 사용하여 문서를 계속 스캔할 수 없습니다. 이 경우에는 Platen Glass를 사용하여 문서를 스캔하십시오.
다음 애플리케이션에서는 복수 페이지인 문서의 스캔을 할 수 없습니다.
Windows 7/8.1/10의 "그림판"을 사용하는 경우
이들 애플리케이션을 사용해서 문서를 스캔하는 경우에는 각 페이지를 한 장씩 스캔해 주십시오.
용지 공급장치에 다수의 문서가 놓여져 있는 경우에는 다음과 같은 문제가 발생합니다. 용지 공급장치에는 하나의 문서만을 놓아 주십시오.
문서의 두 번째 및 이어지는 용지가 스캔되지 않습니다.
모든 문서가 스캔된 후에 <취소했습니다.>가 디스플레이에 표시됩니다.
그다음은 스캔을 실행할 수 없습니다.
Windows 7/8.1/10인 경우, "그림판"과 같은 WIA 1.0 애플리케이션으로부터 드라이버를 시작해서 문서를 스캔할 때에는 다음과 같은 조작이 에러를 유발합니다.
(1) [용지 공급]에서 [평판]을 선택하기
(2) [스캔하려는 사진의 품질 조정]을 클릭하기
(3) [해상도]를 600 dpi로 설정한 후 [확인]을 클릭하기
(4) [용지 공급]에서 [문서 공급 장치]를 선택하기
(5) [스캔] 또는 [스캔하려는 사진의 품질 조정]을 클릭해서 해상도 변경하기
이런 경우에는 [사용자 지정 설정] 이외의 설정을 한 번 선택한 후, 문서를 스캔하거나 해상도를 변경합니다.
USB 및 네트워크 모두로 프린터에 컴퓨터를 연결하는 경우에는 다음 방법 중의 하나를 이용해서 반드시 드라이버를 설치해 주십시오.
사용자 소프트웨어 및 설명서 CD-ROM(또는 DVD-ROM)을 소지한 경우
[소프트웨어 프로그램/설명서 설치] 화면으로부터 USB 및 네트워크 접속용 드라이버를 모두 설치해 주십시오.
Canon 웹사이트로부터 드라이버를 다운로드하는 경우
[Setup.exe]를 실행해서 USB 및 네트워크 접속용 드라이버를 모두 설치합니다.
USB 연결을 사용하고, USB 케이블로 장치와 컴퓨터를 연결하지 않고 MF Scan Utility 설치를 종료하면 장치에 스캔 시 어플리케이션 선택 화면이 나타날 수 있습니다. 이 경우 다음 절차에 따라 어플리케이션을 지정하면 화면이 더 이상 표시되지 않습니다.
(1) MF Scan Utility를 설치하십시오.
컴퓨터에 이미 MF Scan Utility가 설치되었거나, MF Scan Utility가 컴퓨터와 호환하지 않는 경우에는 (2) 단계로 가십시오.
(2) USB 케이블로 장치와 컴퓨터 연결 → 장치를 켭니다.
(3) 관리자 계정으로 컴퓨터에 로그온합니다.
(4) [제어판]에서 [장치 및 프린터 보기]를 선택합니다.
(5) 장치의 아이콘 오른쪽 클릭 → [스캔 속성]을 클릭합니다.
(6) [이벤트] 탭 클릭 → [이 프로그램 시작] 선택 → [MF Scan Utility]를 선택합니다.
사용 중인 장치와 호환되는 어플리케이션이 있으면 MF Scan Utility 이외의 어플리케이션을 지정하여 사용할 수 있습니다.
사용 중인 환경 및 설정에 따라 스캔한 이미지에 거칠기가 나타날 수 있습니다. [고급 모드] 시트에 [디스크린 사용]을 활성화하여 거칠기를 줄일 수 있습니다.
USB 연결 환경을 사용하여 스캔을 하는 도중에 USB 케이블이 끊어지면 다시 연결하더라도 작업이 수행되지 않을 수 있습니다. 이때 컴퓨터를 재시작하십시오.
TWAIN Toolkit 부인 및 제한
TWAIN Toolkit은 있는 그대로 배포됩니다. TWAIN Toolkit의 개발자와 배포자는 상업성의 묵시적 보증, 제3자의 권리 비침해 및 특정 목적에의 적합성을 포함하며 이에 제한되지 않는 모든 묵시적, 명시적, 법적인 보증을 명시적으로 부인합니다.
TWAIN Toolkit의 개발자와 배포자는 TWAIN Toolkit의 복제, 수정, 배포 또는 기타 사용으로 인한 직접, 간접, 우연적이거나 필연적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

Copyright CANON INC. 2005