Windows 7/8.1/10 ScanGear - Version 11.3
Ce fichier LISEZMOI contient des informations supplémentaires destinées à vous aider à utiliser votre pilote de scanner avec Microsoft Windows.
Comme pour la plupart des matériels et des logiciels, certaines informations ne sont disponibles qu'après l'élaboration de la documentation. Ce fichier LISEZMOI contient les informations les plus récentes sur ce pilote. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez votre revendeur Canon local.
Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Les autres noms de produits ou de sociétés peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.
SOMMAIRE
Présentation
Configuration minimum requise
Avertissements, limites et restrictions
Clause de non-responsabilité et restrictions de TWAIN Toolkit
Présentation
ScanGear vous permet de numériser des documents à partir de votre ordinateur.
Configuration minimum requise
Pour en savoir plus sur l'environnement de fonctionnement, consultez "Readme_MD_fr-FR.hta".
Avertissements, limites et restrictions
Assurez-vous que le disque dur dispose de suffisamment d'espace, notamment si vous numérisez des documents volumineux avec une résolution élevée. Par exemple, une page entière d'un document en couleurs à 600 ppp nécessite un minimum de 300 Mo d'espace libre lors de sa numérisation.
N'exécutez pas simultanément plusieurs applications utilisant ScanGear. N'ouvrez pas simultanément plusieurs applications utilisant ScanGear. Par ailleurs, lorsque vous effectuez plusieurs acquisitions d'images au sein d'une même application, n'ouvrez ScanGear qu'une seule fois.
Lorsque vous numérisez des images volumineuses avec une résolution élevée, la barre de progression peut s'arrêter à 0 %, ou votre ordinateur cesser de répondre, selon la taille du fichier et les limitations de l'application utilisée. Si tel est le cas, annulez l'action (en cliquant par exemple sur le bouton Annuler de la barre de progression), augmentez la mémoire virtuelle et recommencez la numérisation.
Une autre solution consiste à sélectionner une zone plus petite à une résolution moindre. Vous avez également la possibilité de numériser l'image à partir de MF Scan Utility et d'importer le fichier obtenu dans votre application.
La source de données TWAIN peut parfois ne pas s'ouvrir correctement lorsque le système de fichiers est au format NTFS. Pour des raisons de sécurité, le module TWAIN ne peut pas être inscrit dans le répertoire "winnt". Pour en savoir plus, contactez l'administrateur système.
Fermez systématiquement la fenêtre principale de ScanGear avant de fermer l'application parente.
Il peut arriver que des ordinateurs personnels (y compris des portables) ne redémarrent pas correctement en mode veille lorsque l'imprimante est connectée. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
Après avoir installé le pilote, il se peut que le bouton [Démarrer] ne fonctionne pas. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
Lorsque vous prévisualisez ou numérisez une image dont l'arrière-plan est relativement uniforme, la fonction de tonalité automatique peut modifier ses couleurs. Si tel est le cas, réinitialisez l'option de tonalité automatique.
Il arrive que certaines applications ferment ScanGear automatiquement après la numérisation.
Certains programmes masquent l'interface utilisateur TWAIN. Reportez-vous au manuel du programmeur de l'application pour connaître la procédure permettant d'afficher l'interface TWAIN.
Des erreurs peuvent se produire lors de l'importation d'images de Corel WordPerfect 10. Dans ce cas, augmentez la taille de la mémoire virtuelle et numérisez à nouveau l'image. Le problème devrait ainsi être résolu.
Certaines applications prenant en charge la numérisation PC peuvent être incapables de numériser des documents de manière continue à l'aide du CAD. Dans ce cas, vous devrez numériser à l'aide de la vitre d'exposition.
Les applications suivantes n'acceptent pas la numérisation de documents de plusieurs pages.
"Paint" sous Windows 7/8.1/10
Lorsque vous numérisez un document dans ces applications, numérisez chaque page séparément.
Si vous placez plusieurs documents dans le chargeur, les problèmes suivants surviennent. Ne placez qu'un seul document dans le chargeur.
Les pages numéros 2 et suivantes des documents ne sont pas numérisées.
Une fois tous les documents numérisés, la mention <Annulé.> apparaît sur l'affichage.
La numérisation suivante ne pourra pas avoir lieu.
Sous Windows 7/8.1/10, lorsque vous lancez un pilote depuis des applications WIA 1.0 telles que "Paint" pour numériser un document, les opérations suivantes provoquent des erreurs.
(1) Sélection de [Plateau] à partir de [Alimentation papier]
(2) Clic sur [Ajuster la qualité de la photo numérisée]
(3) Configuration de [Résolution] sur 600 ppp, puis clic sur [OK]
(4) Sélection de [Chargeur de documents] à partir de [Alimentation papier]
(5) Clic sur [Numériser] ou clic sur [Ajuster la qualité de la photo numérisée] pour modifier la résolution
Dans ce cas, choisissez un réglage autre que [Paramètres personnalisés], puis numérisez un document ou modifiez la résolution.
Lorsque vous connectez un ordinateur à l'imprimante à la fois via USB et par le réseau, veillez à installer le pilote à l'aide de l'une des méthodes suivantes.
Si vous disposez du CD User Software and Manuals CD-ROM (ou DVD-ROM)
Installez à la fois les pilotes USB et les pilotes réseau à partir de l'écran [Installation des programmes/manuels].
Si vous avez téléchargé le pilote depuis le site Web Canon
Exécutez [Setup.exe] pour installer les deux pilotes USB et réseau.
Si vous utilisez une connexion USB et que vous terminez l'installation de MF Scan Utility sans connecter l'appareil et l'ordinateur avec un câble USB, il est possible qu'un écran de sélection d'application s'affiche lorsque vous procédez à une numérisation à partir de l'appareil. Dans ce cas, indiquez une application en procédant comme suit pour que cet écran ne s'affiche plus.
(1) Installez MF Scan Utility.
Passez à l'étape (2) si MF Scan Utility est déjà installé sur votre ordinateur ou si MF Scan Utility n'est pas compatible avec votre ordinateur.
(2) Connectez l'appareil et l'ordinateur en utilisant un câble USB → allumez l'appareil.
(3) Connectez-vous à l'ordinateur avec un compte administrateur.
(4) Sélectionnez [Afficher les périphériques et imprimantes] à partir du [Panneau de configuration].
(5) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre appareil → cliquez sur [Propriétés de la numérisation].
(6) Cliquez sur l'onglet [Événement] → sélectionnez [Démarrer] → sélectionnez [MF Scan Utility].
Si certaines de vos applications sont compatibles avec l'appareil que vous utilisez, vous pouvez les indiquer et les utiliser à la place de MF Scan Utility.
Selon l'environnement et les réglages que vous utilisez, des aspérités peuvent apparaître dans les images scannées. Vous pouvez les réduire en activant [Activer la correction du grain] dans la feuille [Mode avancé].
Si vous utilisez une connexion USB et si le câble USB se débranche pendant la numérisation, il peut arriver que la numérisation ne puisse pas être exécutée après avoir rebranché le câble USB. Si tel est le cas, redémarrez l'ordinateur.
Clause de non-responsabilité et restrictions de TWAIN Toolkit
TWAIN Toolkit est fourni "en l'état". Les développeurs et les distributeurs de TWAIN Toolkit excluent toute responsabilité explicite, implicite ou légale, y compris, mais sans s'y limiter, les responsabilités implicites de commercialisation, de contrefaçon et d'adaptation à une utilisation particulière.
En aucun cas, les développeurs ou les distributeurs ne pourront être tenus pour responsables des dommages consécutifs, accessoires, spéciaux, directs ou indirects, résultant de la reproduction, de la modification, de la distribution ou de toute autre utilisation de TWAIN Toolkit.

Copyright CANON INC. 2005