Windows 7/8.1/10 ScanGear - 11.3 bertsioa
IRAKHAU fitxategi honek eskaner-kontrolatzailearen softwarea Microsoft Windows-ekin erabiltzen lagunduko dizun informazio gehigarria dakar.
Software eta hardware produktu gehienekin gertatzen den modura, zenbait informazio argitaratzen da eskuliburua diseinatu ostean. Kontrolatzaile honen softwareari buruzko informazio eguneratua IRAKHAU fitxategi honetan ematen da. Laguntza gehiago behar baduzu, jarri harremanetan tokiko Canon enpresarekin.
Microsoft eta Windows Microsoft Corporation enpresaren marka erregistratuak edo markak dira Ameriketako Estatu Batuetan eta/edo beste herrialde batzuetan.
Hemen aipaturiko beste produktu eta konpainia batzuen izenak beren jabeen markak izan litezke.
EDUKIAK
Ikuspegi orokorra
Sistema-eskakizunak
Abisuak, mugak eta murrizketak
TWAIN tresnen ezespena eta mugak
Ikuspegi orokorra
ScanGear aplikazioarekin zure ordenagailutik eskanea ditzakezu dokumentuak.
Sistema-eskakizunak
Sistema eragileen inguruneari buruzko xehetasunak ikusteko, ikusi "Readme_MD_eu-ES.hta".
Abisuak, mugak eta murrizketak
Bolumen handiko dokumentuak bereizmen handiarekin eskaneatzen dituzunean, egiaztatu diskoan behar adina leku duzula. Esaterako, koloretako orri bat 600 dpi bereizmenarekin eskaneatzeko, 300 MB libre izan behar dituzu diskoan.
ScanGear aplikazioari modu aktiboan lotuta dagoen aplikazio bakarra erabil daiteke aldiko. Ez ezazu ScanGear aplikazioari modu aktiboan lotuta dagoen aplikazio bat baino gehiago ireki aplikazio berean irudi bat lortzeko. Era berean, ez ezazu ireki ScanGear aplikazioa behin baino gehiagotan, aplikazio berean irudi bat lortzeko.
Irudi handiak bereizmen handiarekin eskaneatzen direnean, eta fitxategiaren tamainaren eta erabiltzen duzun aplikazioaren mugen arabera, baliteke aurrerapen-barra % 0an gelditzea edo ordenagailuak erantzuteari uztea. Hori gertatuz gero, utzi ekintza bertan behera (adibidez, egin klik aurrerapen-barrako bertan behera uzteko botoian), handitu erabilgarri dagoen memoria birtuala eta eskaneatu berriro.
Eremu txikiagoak eta bereizmen txikiagoa hautatuz gero, arazoa konpon daiteke. Bestela, irudia MF Scan Utility-ren bitartez eskaneatu eta lortutako fitxategia zure aplikaziora inporta dezakezu.
Sistemaren fitxategia NTFS formatuan dagoenean, baliteke TWAIN datu-iturburuak batzuetan behar bezala ez irekitzea. Segurtasun-arrazoiak direla-eta, TWAIN modulua ezin da "winnt" direktorioan idatzi. Informazio gehiago lortzeko, jar zaitez harremanetan sistemaren administratzailearekin.
Aplikazio nagusiaren programatik irten aurretik, itxi beti ScanGear-en leiho nagusia.
Inprimagailua konektatuta dutenean, ordenagailu pertsonal batzuk (eramangarriak barne) ez dira beti behar bezala berrabiarazten egonean modutik. Hala gertatuz gero, berrabiarazi ordenagailua.
Kontrolatzailea instalatu ostean, baliteke ordenagailuko [Start] tekla ezin erabiltzea. Kasu horretan, berrabiarazi ordenagailua.
Atzealde nahiko uniformea duen irudi bat aurreikusten edo eskaneatzen duzunean, Tonu automatikoa funtzioak koloreak alda ditzake. Kasu horretan, berrezarri Tonu automatikoa aukera.
Aplikazio batzuek ScanGear automatikoki ixten dute eskaneatu ondoren.
Aplikazio batzuen programek TWAIN interfazea ezkutuan izan dezakete. Kasu horretan, ikusi aplikazioaren programatzaile-eskuliburua, TWAIN erabiltzaile-interfazea bistaratzeko beharrezkoak diren ezarpenei buruz gehiago jakiteko.
Baliteke Corel WordPerfect 10 aplikaziotik inportatutako irudiak ongi ez inportatzea. Hala gertatuz gero, handitu erabilgarri dagoen memoria birtuala eta eskaneatu irudia berriro. Arazoak konpondu beharko luke horrela.
Baliteke PC Scanning-ekin bateragarriak diren zenbait aplikaziok ADF bitartez dokumentuak ezin eskaneatzea etengabe. Kasu horretan, eskaneatu dokumentuak beiran.
Aplikazio hauek ez dute onartzen orri ugariko dokumentuak eskaneatzea.
"Paint" Windows 7/8.1/10 sistema eragileekin erabiltzen denean
Dokumentua aplikazio horiekin eskaneatzen denean, eskaneatu orrialdeak banan-banan.
Elikagailuan dokumentu bat baino gehiago jartzen badira, arazo hauek gerta daitezke. Jarri dokumentu bakarra elikagailuan.
Dokumentuaren bigarren orria eta hurrengoak ez dira eskaneatuko.
Dokumentu guztiak eskaneatu ostean, <Canceled.> agertuko da pantailan.
Hurrengoa ez da eskaneatuko.
Windows 7/8.1/10 erabiltzen denean, WIA 1.0 aplikazioetatik kontrolagailua abiarazten denean, "Paint" esaterako, dokumentu bat eskaneatzeko, ekintza hauekin errore bat gerta daiteke.
(1) [Zapala] hautatzea [Paper-iturria] ataletik.
(2) [Doitu eskaneatutako argazkiaren kalitatea] aukera sakatzea.
(3) 600 dpi balioa ezartzea [Bereizmena] atalean eta, ondoren, [Ados] sakatzea
(4) [Dokumentu-elikagailua] hautatzea [Paper-iturria] ataletik.
(5) [Eskaneatu] edo [Doitu eskaneatutako argazkiaren kalitatea] sakatzea, bereizmena aldatzeko
Kasu horretan, hautatu [Ezarpen pertsonalizatuak] ez den ezarpena behin eta eskaneatu dokumentua edo aldatu bereizmena.
Ordenagailua inprimagailura konektatzen duzunean USB eta sare bitartez, ziurtatu kontrolatzailea metodo hauetako baten bidez instalatzen duzula.
Erabiltzailearen softwarea eta eskuliburuak CD-ROMa (edo DVD-ROMa) baduzu
Instalatu USBrako eta sare-konexioetarako bi kontrolatzaileak [Software-programen edo gidaliburuen konfigurazioa] pantailatik.
Kontrolatzailea Canon-en webgunetik deskargatu baduzu
Exekutatu [Setup.exe], USBrako eta sare-konexioetarako bi kontrolatzaileak instalatzeko.
USB konexio bat erabiltzen baduzu eta MF Scan Utility instalatu baduzu gailua eta ordenagailua USB kable batekin konektatu gabe, baliteke aplikazio baten hautapen-pantaila bat bistaratzea gailutik eskaneatzen saiatzean. Hori gertatzen bazaizu, hurrengo prozedurari jarraitu aplikazio bat zehazteko eta hautapen-pantailaren bistaratzea eteteko.
(1) Instalatu MF Scan Utility.
MF Scan Utility dagoeneko baduzu ordenagailuan instalatuta edo MF Scan Utility ez bada ordenagailuarekin bateragarria, joan (2) urratsera.
(2) Erabili USB kable bat gailua eta ordenagailua konektatzeko → aktibatu gailua.
(3) Erabili administratzaile-kontu bat ordenagailuan saioa hasteko.
(4) Hautatu [Ikusi gailuak eta inprimagailuak] [Kontrol-panela] ataletik.
(5) Egin klik eskuineko botoiarekin gailuaren ikonoan → sakatu [Eskaner-propietateak].
(6) Sakatu [Gertaera] fitxa → hautatu [Abiarazi programa hau] → hautatu [MF Scan Utility].
Erabiltzen duzun gailuarekin bateragarriak diren aplikaziorik baduzu, MF Scan Utility ez den beste aplikazio bat zehatz eta erabil dezakezu.
Erabiltzen dituzun ingurunearen eta ezarpenen arabera, baliteke lazguneak agertzea eskaneatutako irudietan. Lazgune horiek murrizteko, aktibatu [Erabili Pantailaren garbitasuna] aukera [Modu aurreratua] orrian.
USB konexio ingurune bat erabiltzean, eskaneatze eragiketan zehar USB kablea deskonektatuz gero, baliteke USB kablea berriz konektatzerakoan eskaneatzea ezin gauzatzea. Kasu horretan, berrabiarazi ordenagailua.
TWAIN tresnen ezespena eta mugak
TWAIN tresna-kita datorren bezala banatzen da. TWAIN tresna-kitaren garatzaileak eta banatzaileek espresuki ezesten dituzte berariazko edo estatutuzko berme guztiak, besteak beste, baina ez hauek bakarrik: merkataritzagarritasunari, hirugarrenen eskubideak ez-urratzeari eta xede zehatz bati egokitzearen berme inplizituak.
Ez garatzaileak ez banatzaileak, ez dira TWAIN tresna-kita erreproduzitzearen, aldatzearen, banatzearen edo bestelako erabilera baten ondoriozko kalteen erantzule izango, kalte horiek zuzenak, zeharkakoak, bereziak, bigarren mailakoak edo ondoriozkoak badira ere.

Copyright CANON INC. 2005