Windows 7/8.1/10 ScanGear - Versão 11.3
Este arquivo LEIAME contém informações complementares para o ajudar a usar o software do driver do scanner com o Microsoft Windows.
Assim como na maioria dos produtos de software e hardware, algumas informações são disponibilizadas depois do desenvolvimento do manual. Informações atualizadas sobre o software deste driver são fornecidas neste arquivo LEIAME. Se você requer mais assistência, entre em contato com sua empresa Canon local.
Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de produtos e empresas aqui contidos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
CONTEÚDO
Visão geral
Requisitos do sistema
Cuidados, limitações e restrições
Isenção de responsabilidade e limitações do TWAIN Toolkit
Visão geral
O ScanGear permite que se digitalize documentos do computador.
Requisitos do sistema
Para obter mais detalhes sobre o ambiente operacional, consulte "Readme_MD_pt.hta".
Cuidados, limitações e restrições
Certifique-se de que possui espaço disponível em disco ao digitalizar documentos grandes em alta resolução. Por exemplo, a digitalização de um documento colorido de página inteira a 600 dpi requer, no mínimo, 300 MB de espaço livre em disco.
Só execute um aplicativo que esteja vinculado ativamente ao ScanGear por vez. Não abra mais do que um aplicativo que esteja vinculado ativamente ao ScanGear. Além disso, não abra o ScanGear mais de uma vez para obter uma imagem no mesmo aplicativo.
Ao digitalizar imagens grandes em alta resolução, a barra de andamento pode parar em 0% ou o computador pode parar de responder, dependendo do tamanho do arquivo e das limitações do aplicativo sendo usado. Se isso acontecer, cancele a ação (por exemplo, clique no botão Cancelar da barra de andamento) e, em seguida, aumente a memória virtual disponível e faça a digitalização novamente.
Selecionar uma área menor a resoluções mais baixas também pode resolver o problema. Também é possível digitalizar a imagem por meio do MF Scan Utility e importar o arquivo resultante para o seu aplicativo.
A fonte de dados TWAIN pode não abrir corretamente de vez em quando, se o arquivo do sistema estiver no formato NTFS. Por questões de segurança, o módulo TWAIN não pode ser gravado no diretório "winnt". Para obter mais detalhes, consulte o administrador do sistema.
Feche sempre a janela principal do ScanGear antes de sair do programa pai do aplicativo.
Determinados computadores pessoais (incluindo laptops) podem não iniciar corretamente no modo de espera quando a impressora estiver anexada. Se isso acontecer, reinicie o computador.
Talvez não seja possível usar a tecla [Iniciar] do computador após a instalação do driver. Neste caso, reinicie o computador.
Ao visualizar ou digitalizar uma imagem com o segundo plano relativamente uniforme, a função Tom automático pode alterar a sua coloração. Se isso acontecer, reinicialize o Tom automático.
Alguns aplicativos fecham o ScanGear automaticamente após a digitalização.
Alguns aplicativos podem ocultar a interface de usuário TWAIN. Nesse caso, consulte o manual do programador do aplicativo para achar as alterações de configuração necessárias para mostrar a interface de usuário TWAIN.
Pode ser que as imagens importadas do Corel WordPerfect 10 não sejam importadas corretamente. Se isso acontecer, aumente a memória virtual disponível e digitalize a imagem novamente. Este procedimento deve solucionar o problema.
Alguns aplicativos que oferecem suporte a PC Scanning talvez não consigam digitalizar documentos de forma contínua usando o ADF. Nesse caso, digitalize os documentos usando o vidro de originais.
Os seguintes aplicativos não permitirão a digitalização de documentos com várias páginas:
Ao utilizar o "Paint" no Windows 7/8.1/10
Ao digitalizar um documento usando esses aplicativos, por favor, digitalize cada página individualmente.
Se forem colocados vários documentos no alimentador, ocorrerão os problemas a seguir. Coloque apenas um documento no alimentador.
Apenas o primeiro documento será digitalizado.
Depois que todos os documentos forem digitalizados, a mensagem <Cancelado.> aparece no visor.
A próxima digitalização não poderá ser feita.
Para o Windows 7/8.1/10, ao iniciar um driver a partir de aplicativos WIA 1.0 como o "Paint" para digitalizar um documento, as operações a seguir poderão causar um erro.
(1) Selecione [Mesa] de [Fonte de papel]
(2) Clique em [Ajuste a qualidade da imagem digitalizada]
(3) Configurar [Resolução] como 600 dpi, e depois clicar em [OK]
(4) Selecione [Alimentador do documento] de [Fonte de papel]
(5) Clicar em [Digitalizar] ou em [Ajuste a qualidade da imagem digitalizada] para alterar a resolução
Neste caso, selecione uma configuração diferente de [Configurações personalizadas] uma vez e então digitalize um documento ou altere a resolução.
Ao conectar um computador à impressora utilizando tanto USB como rede, lembre-se de instalar o driver utilizando um dos métodos a seguir.
Se você tiver o CD-ROM (ou DVD-ROM) dos Manuais e do Software do Usuário:
Instale os drivers para conexões USB e de rede a partir da tela [Instalação do programas de software/manuais].
Se você baixou o driver do site da Canon
Execute [Setup.exe] para instalar os drivers para conexões USB e de rede.
Se você estiver usando uma conexão USB e terminou de instalar o MF Scan Utility sem conectar o dispositivo e o computador com um cabo USB, uma tela de seleção do aplicativo poderá ser exibida quando você digitaliza a partir do dispositivo. Em um caso como este, especifique o aplicativo de acordo com o procedimento a seguir para fechar a tela que está sendo exibida.
(1) Instale o MF Scan Utility.
Prossiga com a Etapa (2) se o MF Scan Utility já estiver instalado no seu computador ou se o MF Scan Utility não for compatível com seu computador.
(2) Conecte o dispositivo e o computador com um cabo USB → ligue o dispositivo.
(3) Faça logon no computador com uma conta de administrador.
(4) Selecione [Exibir impressoras e dispositivos] de [Painel de Controle].
(5) Clique com o lado direito do mouse no seu aplicativo → clique em [Propriedades de digitalização].
(6) Clique na aba em [Evento] → selecione [Iniciar este programa] → selecione [MF Scan Utility].
Se você tiver aplicativos que são compatíveis com o dispositivo que você está usando, você pode especificar e usar um aplicativo que não seja o MF Scan Utility.
Dependendo do ambiente e das configurações que você usar, poderá haver irregularidades em imagens digitalizadas. Você pode reduzir as irregularidades ativando [Usar redução de efeito moiré] na folha [Modo Avançado].
Ao usar um ambiente de conexão USB, se o cabo USB ficar desconectado enquanto digitaliza, a digitalização poderánão ser executada quando o cabo USB for reconectado. Neste caso, reinicie o computador.
Isenção de responsabilidade e limitações do TWAIN Toolkit
O TWAIN Toolkit é distribuído no estado em que se encontra. O desenvolvedor e os distribuidores do TWAIN Toolkit se isentam expressamente de todas as garantias implícitas, expressas e legais, incluindo, sem limitação, as garantias implícitas de comercialização, não infração de direitos de terceiros e adequação para um determinado fim.
Nem os desenvolvedores nem os distribuidores serão responsáveis por danos, sejam diretos, indiretos, especiais, emergentes ou consequenciais, como resultado da reprodução, modificação, distribuição ou de outros usos do TWAIN Toolkit.

Copyright CANON INC. 2005