Windows 7/8.1/10 ScanGear – Version 11.3
Denne VIGTIGT-fil indeholder yderligere information for at hjælpe dig med at bruge din scannerdriversoftware sammen med Microsoft Windows.
Som med de fleste software- og hardwareprodukter bliver visse oplysninger tilgængelige, når manualen er udarbejdet. Opdaterede oplysninger vedrørende denne driversoftware findes i denne VIGTIGT-fil. Hvis du har brug for mere hjælp, kan du kontakte den lokale Canon-afdeling.
Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Andre produkter og virksomhedsnavne heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
INDHOLD
Oversigt
Systemkrav
Advarsler, begrænsninger og restriktioner
Ansvarsfraskrivelse og begrænsninger for TWAIN Toolkit
Oversigt
Med ScanGear kan du scanne dokumenter fra din computer.
Systemkrav
Hvis du vil have oplysninger om operativmiljøet, skal du se "Readme_MD_da-DK.hta".
Advarsler, begrænsninger og restriktioner
Sørg for, at du har tilstrækkelig med tilgængelig diskplads, når du scanner store dokumenter med høj opløsning. Eksempelvis kræver det minimum 300 MB ledig diskplads at scanne en fuld side i farver med 600 dpi.
Kør kun ét program ad gangen, som er aktivt knyttet til ScanGear. Åbn ikke mere end ét program, som er aktivt knyttet til ScanGear. Åbn heller ikke ScanGear mere end én gang for at hente et billede i det samme program.
Når du scanner store billeder med høj opløsning, stopper statuslinjen muligvis ved 0 %, eller computeren stopper muligvis med at svare, afhængigt af filens størrelse og begrænsningerne for de programmer, der bruges. Hvis det sker, skal du annullere handlingen (eksempelvis ved at klikke på annulleringsknappen for statuslinjen), og derefter skal du øge den tilgængelige virtuelle hukommelse og udføre scanningen igen.
Problemet kan muligvis også løses ved at vælge et mindre område ved en mindre opløsning. Du kan også scanne billedet fra MF Scan Utility og importere resultatfilen til dit program.
TWAIN-datakilden åbnes muligvis ikke korrekt fra tid til anden, når systemfilen er i NTFS-format. Af sikkerhedsmæssige årsager kan der ikke skrives til TWAIN-modulet i mappen "winnt". Kontakt din systemadministrator for at få mere detaljerede oplysninger.
Luk altid hovedvinduet i ScanGear, før du afslutter det overordnede program.
Visse pc'er (herunder bærbare computere) genstarter muligvis ikke korrekt fra standbytilstand, når printeren er tilsluttet. Hvis det sker, skal du genstarte computeren.
Du kan muligvis stadig ikke bruge tasten [Start] på maskinen, efter at du har installeret driveren. I så fald skal du genstarte computeren.
Når du får vist et eksempel på eller scanner et billede med en relativt ensartet baggrund, ændrer Automatisk tone-funktionen muligvis farve. Hvis det sker, skal du nulstille Automatisk tone.
Nogle programmer lukker muligvis ScanGear automatisk efter scanningen.
Nogle programmer skjuler muligvis TWAIN-brugergrænsefladen. I så fald skal du se programmets programmeringsmanuel for at finde ud af, hvilke indstillinger der skal ændres for at få vist TWAIN-brugergrænsefladen.
Billeder, der importeres fra Corel WordPerfect 10, importeres muligvis ikke korrekt. Hvis det sker, skal du øge den tilgængelige mængde virtuel hukommelse og scanne billedet igen. Dette burde løse problemet.
Nogle programmer, der understøtter pc-scanning, kan muligvis ikke scanne dokumenter kontinuerlig vha. ADF. I så fald skal du scanne dokumenter vha. glaspladen.
Følgende programmer tillader ikke scanning af dokumenter på flere sider.
Når du bruger "Paint" på Windows 7/8.1/10
Når du scanner et dokument med disse programmer, skal du scanne hver side enkeltvis.
Hvis du anbringer flere dokumenter i føderen, opstår følgende problemer. Anbring kun ét dokument i føderen.
Det andet og efterfølgende ark scannes ikke.
Når alle dokumenterne er scannet, vises <Annulleret.> på displayet.
Den næste scanning kan ikke udføres.
I Windows 7/8.1/10, når der startes en driver fra WIA 1.0-programmer såsom "Paint" for at scanne et dokument, medfører følgende handlinger en fejl.
(1) Hvis du vælger [Flatbed] fra [Papirkilde]
(2) Hvis du klikker på [Justere kvaliteten af det indscannede billede]
(3) Hvis du indstiller [Opløsning] til 600 dpi og derefter klikker på [OK]
(4) Hvis du vælger [Dokumentføder] fra [Papirkilde]
(5) Hvis du klikker på [Scan], eller hvis du klikker på [Justere kvaliteten af det indscannede billede] for at ændre opløsningen
I så fald skal du vælge en anden indstilling end [Brugerdefinerede indstillinger] én gang og derefter scanne et dokument eller ændre opløsningen.
Når du slutter en computer til printeren både via USB og netværk, skal du sørge for at installere driveren vha. en af følgende metoder.
Hvis du har en CD-ROM (eller DVD-ROM) med brugersoftwaren og manualerne
Installer begge drivere til USB- og netværksforbindelser fra skærmbilledet [Installation af softwareprogrammer/vejledninger].
Hvis du downloader driveren fra Canons websted
Udfør [Setup.exe] for at installere begge drivere til USB- og netværksforbindelse.
Hvis du bruger en USB-forbindelse og afslutter installationen af MF Scan Utility uden at forbinde enheden og computeren med et USB-kabel, vises der muligvis et skærmbillede, hvor du skal vælge et program, når du scanner fra enheden. I sådanne tilfælde kan du forhindre visningen af skærmbilledet ved at angive et program i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde.
(1) Installer MF Scan Utility.
Fortsæt til trin (2), hvis MF Scan Utility allerede er installeret på computeren, eller hvis MF Scan Utility ikke er kompatibelt med computeren.
(2) Slut printeren til computeren med et USB-kabel → tænd for enheden.
(3) Log på computeren med en administratorkonto.
(4) Vælg [Vis enheder og printere] fra [Kontrolpanel].
(5) Højreklik på ikonet for enheden → klik på [Egenskaber for scanning].
(6) Klik på fanen [Hændelse] → vælg [Kør dette program] → vælg [MF Scan Utility].
Hvis du har programmer, der er kompatible med den enhed, du bruger, kan du angive og bruge et andet program end MF Scan Utility.
Afhængigt af det miljø og de indstillinger, du bruger, kan der forekomme ruhed i de scannede billeder. Du kan reducere ruheden ved at aktivere [Brug derastrering] i arket [Avanceret tilstand].
Hvis USB-kablet tages ud under scanning i et miljø med USB-forbindelse, kan scanningen måske ikke udføres, når USB-kablet sættes i igen. Hvis dette er tilfældet, skal du genstarte computeren.
Ansvarsfraskrivelse og begrænsninger for TWAIN Toolkit
TWAIN Toolkit distribueres, som det er og forefindes. Udvikleren og distributørerne af TWAIN Toolkit fralægger sig enhver garanti, både udtrykkelige, stiltiende og lovbestemte, herunder uden begrænsning stiltiende garantier for salgbarhed, ikkekrænkelse af tredjeparters rettigheder samt egnethed til bestemte formål.
Hverken udviklerne eller distributørerne kan stilles til ansvar for skader, hverken direkte eller indirekte, særlige, hændelige eller følgemæssige, som udspringer af reproduktion, modifikation, distribution eller anden brug af TWAIN Toolkit.

Copyright CANON INC. 2005