Windows 7/8.1/10 ScanGear - verze 11.3
Tento soubor README obsahuje dodatečné informace, které vám pomohou s používáním softwaru ovladače tiskárny se systémem Microsoft Windows.
Jako u většiny softwarových a hardwarových produktů, některé informace jsou k dispozici až po sestavení příručky. V tomto souboru README jsou poskytnuty aktualizované informace týkající se tohoto softwaru ovladače. Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte místní zastoupení společnosti Canon.
Microsoft a Windows jsou buďto registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích.
Další názvy produktů a společností zde uvedené mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
OBSAH
Přehled
Systémové požadavky
Varování, omezení a restrikce
Vyloučení odpovědnosti a omezení pro TWAIN Toolkit
Přehled
ScanGear umožňuje skenování dokumentů z počítače.
Systémové požadavky
Podrobné informace o prostředí pro používání aplikace najdete v části „Readme_MD_cs-CZ.hta“.
Varování, omezení a restrikce
Při skenování velkých dokumentů ve vysokém rozlišení musíte mít k dispozici dostatečné místo na disku. Například skenování celostránkového barevného dokumentu při rozlišení 600 dpi vyžaduje minimálně 300 MB volného místa na disku.
V jednu chvíli mějte otevřenou pouze jednu aplikaci, která je aktivně propojená se softwarem ScanGear. Neotevírejte více než jednu aplikaci, která je aktivně propojená se softwarem ScanGear. K načtení obrázku do stejné aplikace také neotevírejte ScanGear více než jednou.
Při skenování velkých obrázků ve vysokém rozlišení se v závislosti na velikosti souboru a omezeních používané aplikace může ukazatel průběhu zastavit na 0 % nebo může přestat reagovat počítač. V takovém případě akci zrušte (například kliknutím na tlačítko Zrušit u ukazatele průběhu), zvyšte dostupnou virtuální paměť a proveďte skenování znovu.
Problém se dá také vyřešit výběrem menší oblasti v menším rozlišení. Obrázek také můžete naskenovat z aplikace MF Scan Utility a do aplikace naimportovat výsledný soubor.
Když je souborový systém ve formátu NTFS, zdroj dat TWAIN se občas nemusí otevřít správně. Modul TWAIN nelze z bezpečnostních důvodů zapsat do adresáře „winnt“. Podrobné informace získáte od svého správce systému.
Hlavní okno softwaru ScanGear vždycky zavírejte před ukončením nadřazené aplikace.
Některé osobní počítače (včetně notebooků), pokud k nim je připojená tiskárna, se nemusí správně restartovat z pohotovostního režimu. V takovém případě restartujte počítač.
Po instalaci ovladače nemusí být možné v zařízení používat klíč [Začátek]. V takovém případě restartujte počítač.
Při zobrazování náhledu nebo skenování obrázku s relativně stejnoměrným pozadím může funkce Automatický odstín změnit barevnost. V takovém případě resetujte funkci Automatický odstín.
Některé aplikace mohou software ScanGear po skenování automaticky zavřít.
Uživatelské rozhraní TWAIN může být v některých aplikacích skryté. V takovém případě nahlédněte do příručky programátora aplikace a vyhledejte potřebné změny nastavení potřebné k zobrazení uživatelského rozhraní TWAIN.
Obrázky importované z aplikace Corel WordPerfect 10 se nemusí naimportovat správně. V takovém případě zvyšte dostupnou virtuální paměť a naskenujte obrázek znovu. Tím by se měl problém vyřešit.
Některé aplikace podporující skenování do počítače nemusí umět nepřetržité skenování prostřednictvím automatického podavače. V takovém případě skenujte dokumenty prostřednictvím plochého skeneru.
Následující aplikace neumožňují skenování vícestránkových dokumentů.
Při používání aplikace Malování ve Windows 7/8.1/10
Při skenování dokumentu pomocí těchto aplikací skenujte jednotlivé stránky jednotlivě.
Když do podavače založíte více dokumentů, vyskytnou se následující problémy. Založte do podavače pouze jeden dokument.
Následné listy dokumentu nebudou naskenovány.
Po naskenování všech dokumentů se na displeji zobrazí <Zrušeno.>.
Následné skenování nebude provedeno.
Když se v případě Windows 7/8.1/10 z aplikací WIA 1.0, jako například Malování, spustí ovladač kvůli naskenování dokumentu, způsobí následující operace chybu.
(1) V okně [Zdroj papíru] vyberte [Stolní skener]
(2) Klikněte na tlačítko [Úprava kvality skenovaného obrázku]
(3) Nastavení volby [Rozlišení] na 600 dpi a následné kliknutí na tlačítko [OK]
(4) V okně [Zdroj papíru] vyberte [Podavač dokumentů]
(5) Kliknutí na tlačítko [Skenovat] nebo kliknutí na tlačítko [Úprava kvality skenovaného obrázku] pro změnu rozlišení
V takovém případě vyberte jednou jiné nastavení než [Vlastní nastavení] a poté naskenujte dokument nebo změňte rozlišení.
Když propojujete počítač s tiskárnou prostřednictvím USB i sítě, musíte ovladač nainstalovat jedním z následujících způsobů.
Pokud máte CD-ROM (nebo DVD-ROM) s uživatelským softwarem a příručkami
Z obrazovky [Instalace softwarových programů / příruček] nainstalujte ovladače pro USB i síťové připojení.
Pokud jste si stáhli ovladač z webu společnosti Canon
Příkazem [Setup.exe] nainstalujte oba ovladače pro USB a síťové připojení.
Pokud používáte USB připojení a nainstalujete aplikaci MF Scan Utility, aniž byste propojili zařízení a počítač USB kabelem, může se při skenování ze zařízení zobrazit obrazovka výběru aplikace. V takovém případě ukončíte zobrazování této obrazovky určením aplikace následujícím postupem.
(1) Nainstalujte aplikaci MF Scan Utility.
Pokud už je aplikace MF Scan Utility v počítači nainstalovaná nebo pokud není aplikace MF Scan Utility kompatibilní s vaším počítačem, přejděte na krok 2.
(2) Propojte tiskárnu a počítač USB kabelem → zapněte zařízení.
(3) Přihlaste se k počítači s účtem správce.
(4) V okně [Ovládací panely] vyberte [Zobrazit zařízení a tiskárny].
(5) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu vašeho zařízení → klikněte na tlačítko [Vlastnosti skenování].
(6) Klikněte na kartu [Událost] → vyberte možnost [Spustit následující program] → vyberte možnost [MF Scan Utility].
Pokud máte aplikace kompatibilní s vámi používaným zařízením, můžete určit a používat jinou aplikaci než MF Scan Utility.
V závislosti na prostředí a na použitém nastavení se u skenovaných obrázků může objevit hrubost. Tu je možno redukovat aktivací [Použít funkci Descreen] na kartě [Rozšířený režim].
Pokud používáte prostředí připojení USB a při skenování dojde k odpojení kabelu USB, je možné, že skenování se po opětném připojení kabelu USB neprovede. V takovém případě restartujte počítač.
Vyloučení odpovědnosti a omezení pro TWAIN Toolkit
TWAIN Toolkit je distribuován tak jak je. Vývojář a distributoři sady TWAIN Toolkit výslovně odmítají veškeré předpokládané, výslovně uvedené nebo zákonem stanovené záruky, včetně například předpokládaných záruk prodejnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti pro konkrétní účel.
Vývojáři ani distributoři nenesou odpovědnost za žádné škody, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, v důsledku reprodukování, úprav, distribuce nebo jiného použití sady TWAIN Toolkit.

Copyright CANON INC. 2005