Windows 7/8.1/10 ScanGear - wersja 11.3
Niniejszy plik README zawiera dodatkowe informacje mające pomóc przy korzystaniu ze sterowników skanera dla systemów Microsoft Windows.
Jak w przypadku wielu programów i urządzeń, niektóre informacje są dostępne dopiero po przygotowaniu podręcznika. Zaktualizowane informacje dotyczące tego oprogramowania sterownika zamieszczono w niniejszym pliku README. Aby uzyskać dodatkową pomoc, należy skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy Canon.
Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym podręczniku mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.
SPIS TREŚCI
Przegląd
Wymagania systemowe
Ostrzeżenia, ograniczenia i zastrzeżenia
Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenia dotyczące Zestawu narzędzi TWAIN
Przegląd
Oprogramowanie ScanGear umożliwia skanowanie dokumentów z komputera.
Wymagania systemowe
Szczegółowe informacje dotyczące środowiska pracy można znaleźć w pliku „Readme_MD_pl-PL.hta”.
Ostrzeżenia, ograniczenia i zastrzeżenia
Należy upewnić się, że na dysku jest wystarczająca ilość miejsca podczas skanowania dużych dokumentów z wysoką rozdzielczością. Na przykład, jeśli skanowany jest całostronicowy dokument w kolorze i z rozdzielczością 600 dpi, wymagane jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca na dysku.
W danym czasie może być uruchomiona tylko jedna aplikacja mająca aktywne połączenie z programem ScanGear. Nie należy otwierać więcej niż jednej aplikacji mającej aktywne połączenie z programem ScanGear. Ponadto nie należy otwierać programu ScanGear więcej niż raz, aby uzyskać obraz w tej samej aplikacji.
Podczas skanowania dużych obrazów z wysoką rozdzielczością pasek postępu może się zatrzymać na wartości 0% lub komputer może przestać odpowiadać w zależności od rozmiaru pliku i ograniczeń, jakim podlega używana aplikacja. W takim przypadku anuluj daną czynność (na przykład klikając przycisk anulowania na pasku postępu), a następnie zwiększ ilość dostępnej pamięci wirtualnej i zeskanuj obraz ponownie.
Problem może również rozwiązać wybór mniejszego obszaru i mniejszej rozdzielczości. Ponadto można zeskanować obraz za pomocą programu MF Scan Utility, a plik wynikowy zaimportować do właściwej aplikacji.
Źródło danych TWAIN może czasami być otwierane nieprawidłowo, gdy jest używany system plików NTFS. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno zapisywać modułu TWAIN do katalogu „winnt”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy się skontaktować z administratorem systemu.
Zawsze należy zamykać okno główne programu ScanGear przed zamknięciem aplikacji, z której został on wywołany.
Niektóre komputery osobiste (w tym przenośne) mogą nieprawidłowo wychodzić z trybu wstrzymania, gdy drukarka jest podłączona. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.
Po zainstalowaniu sterownika może nie być możliwe użycie przycisku [Start] na urządzeniu. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.
Podczas wyświetlania podglądu lub skanowania obrazu o względnie jednolitym tle użycie funkcji Automatyczne tonowanie może spowodować zmianę kolorów obrazu. W takim przypadku należy zresetować funkcję Automatyczne tonowanie.
Niektóre aplikacje mogą automatycznie zamykać program ScanGear po zakończeniu skanowania.
Niektóre aplikacje mogą ukrywać interfejs użytkownika TWAIN. W takim przypadku należy określić, korzystając z podręcznika programisty aplikacji, jakie zmiany w ustawieniach trzeba wprowadzić, aby interfejs użytkownika TWAIN był wyświetlany.
Obrazy z programu Corel WordPerfect 10 mogą zostać zaimportowane nieprawidłowo. W takim przypadku należy zwiększyć ilość dostępnej pamięci wirtualnej i ponownie zeskanować obraz. Powinno rozwiązać to problem.
Niektóre aplikacje umożliwiające skanowanie z poziomu komputera mogą nie obsługiwać ciągłego skanowania dokumentów przy użyciu automatycznego podajnika. W takiej sytuacji należy skanować dokumenty przy użyciu płyty szklanej.
Następujące aplikacje nie pozwalają na skanowanie dokumentów wielostronicowych.
Aplikacja „Paint” w systemach Windows 7/8.1/10
W przypadku korzystania z tych aplikacji należy zeskanować każdą stronę osobno.
Jeżeli w podajniku zostało umieszczonych kilka dokumentów, wystąpi opisany problem. Należy umieścić w podajniku tylko jeden dokument.
Drugi i kolejne arkusze dokumentu nie zostaną zeskanowane.
Po zeskanowaniu wszystkich dokumentów na wyświetlaczu pojawi się komunikat <Anulow.>.
Nie można wykonać kolejnego skanowania.
Jeśli w systemach Windows 7/8.1/10 w celu zeskanowania dokumentu sterownik zostanie uruchomiony z aplikacji obsługującej format WIA 1.0, na przykład aplikacji „Paint”, następujące działania spowodują wystąpienie błędu:
(1) Wybór opcji [Skaner płaski] w menu [Źródło papieru].
(2) Kliknięcie przycisku [Dopasować jakość skanowanego obrazu]
(3) Wybranie w opcji [Rozdzielczość] wartości 600 dpi, a następnie kliknięcie przycisku [OK]
(4) Wybór opcji [Podajnik dokumentów] w menu [Źródło papieru].
(5) Kliknięcie przycisku [Skanuj] lub kliknięcie przycisku [Dopasować jakość skanowanego obrazu] w celu zmiany rozdzielczości
W takim przypadku należy raz wybrać ustawienie inne niż [Ustawienia niestandardowe], a następnie zeskanować dokument lub zmienić rozdzielczość.
Jeśli komputer jest podłączony do drukarki przez połączenie USB oraz przez sieć, należy zainstalować sterownik, korzystając z jednej z poniższych metod.
Dysk User Software and Manuals CD-ROM (lub DVD-ROM)
Zainstaluj sterowniki dla połączenia USB oraz połączenia sieciowego z poziomu ekranu [Instalacja programów/podręczników].
Jeżeli sterownik został pobrany z witryny internetowej firmy Canon
Uruchom program [Setup.exe] i zainstaluj sterowniki dla połączeń przez USB oraz przez sieć.
Jeśli używane jest połączenie USB i program MF Scan Utility zainstalowano bez podłączenia urządzenia do komputera kablem USB, podczas skanowania z urządzenia może być wyświetlany ekran wyboru aplikacji. W takim przypadku wybranie aplikacji w sposób przedstawiony poniżej spowoduje, że ten ekran przestanie być wyświetlany.
(1) Zainstaluj program MF Scan Utility.
Przejdź do kroku (2), jeśli program MF Scan Utility został już zainstalowany na komputerze lub jeśli nie jest zgodny z używanym komputerem.
(2) Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB, a następnie włącz urządzenie.
(3) Zaloguj się na komputerze na konto administratora.
(4) Wybierz pozycję [Wyświetl urządzenia i drukarki] w [Panel sterowania].
(5) Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, a następnie kliknij opcję [Właściwości skanowania].
(6) Kliknij kartę [Zdarzenie] i wybierz opcję [Uruchom ten program], a następnie wybierz pozycję [MF Scan Utility].
Jeśli masz aplikacje zgodne z używanym urządzeniem, możesz wybrać aplikację inną niż MF Scan Utility i używać jej.
W zależności od używanego środowiska i ustawień, skanowanym obrazom może brakować gładkości. Gładkość można zwiększyć używając opcji [Użyj opcji Derasteryzacja] na karcie [Tryb zaawansowany].
Jeśli do połączenia używany jest kabel USB i podczas skanowania nastąpi jego odłączenie, może się zdarzyć, że po ponownym podłączeniu kabla nie będzie możliwe dalsze skanowanie. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.
Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenia dotyczące Zestawu narzędzi TWAIN
Zestaw narzędzi TWAIN jest dostarczany w stanie "tak jak jest". Producent i dystrybutorzy Zestawu narzędzi TWAIN Toolkit w sposób wyraźny wykluczają wszystkie wyraźne, dorozumiane lub ustawowe gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
Ani twórcy ani dystrybutorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wtórne, wynikowe, specjalne lub przypadkowe, wynikające z reprodukcji, modyfikacji dystrybucji lub innego korzystania z Zestawu narzędzi TWAIN.

Copyright CANON INC. 2005