Windows 7/8.1/10 ScanGear - เวอร์ชัน 11.3
ไฟล์ README นี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการใช้งานซอฟต์แวร์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์บน Microsoft Windows
เนื่องด้วยข้อมูลบางรายการของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จะพร้อมใช้งานหลังจากการปรับปรุงคู่มือ ข้อมูลอัพเดตที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์นี้จะมีให้ในไฟล์ README นี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัท Canon ในพื้นที่ของคุณ
Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่ปรากฏในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ
รายละเอียด
ภาพรวม
ข้อกำหนดของระบบ
ข้อควรระวังและข้อจำกัดต่างๆ
คำจำกัดสิทธิ์ในการรับผิดชอบและข้อจำกัดของ TWAIN Toolkit
ภาพรวม
ScanGear ช่วยให้คุณสแกนเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้
ข้อกำหนดของระบบ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน กรุณาดูที่ "Readme_MD_th-TH.hta"
ข้อควรระวังและข้อจำกัดต่างๆ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอเมื่อสแกนเอกสารขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูง เช่น การสแกนเอกสารสีเต็มหน้าที่ความละเอียด 600 dpi ต้องใช้พื้นที่ว่างอย่างน้อย 300 MB
เปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานเชื่อมต่อกับ ScanGear เพียงครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น อย่าเปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานเชื่อมต่อกับ ScanGear มากกว่าหนึ่งรายการ และอย่าเปิด ScanGear มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเรียกดูภาพจากแอพพลิเคชั่นเดียวกัน
เมื่อสแกนภาพขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูง แถบแสดงสถานะการทำงานอาจหยุดอยู่ที่ 0% หรือคอมพิวเตอร์อาจไม่ตอบสนองการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์และข้อจำกัดของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ หากเกิดเหตุการณ์นี้ให้ยกเลิกการทำงาน (เช่น คลิกที่ปุ่ม "ยกเลิก" ที่แถบแสดงสถานะการทำงาน) จากนั้นให้เพิ่มหน่วยความจำเสมือนและสแกนอีกครั้งหนึ่ง
การเลือกพื้นที่ให้เล็กลงและใช้ความละเอียดต่ำลงมาอาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนภาพจาก MF Scan Utility และนำเข้าไฟล์ที่ได้เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นของคุณ
ในบางครั้งแหล่งข้อมูล TWAIN อาจเปิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้องเมื่อไฟล์ของระบบอยู่ในรูปแบบ NTFS โดยจะไม่สามารถเขียนโมดูล TWAIN ลงในโฟลเดอร์ "winnt" ได้เพื่อความปลอดภัย สอบถามรายละเอียดได้จากผู้ดูแลระบบ
ปิดหน้าต่างหลักของ ScanGear ก่อนออกจากแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานร่วมกัน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบางชนิด (รวมถึงคอมพิวเตอร์แบบพกพา) อาจรีสตาร์ตจากโหมดสแตนด์บายอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ หากเกิดกรณีนี้ กรุณารีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณอาจไม่สามารถใช้งานปุ่ม [เริ่ม] ที่เครื่องได้หลังจากติดตั้งไดรเวอร์ ในกรณีนี้ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
เมื่อดูภาพตัวอย่างหรือสแกนภาพที่กลืนไปกับพื้นหลัง ฟังก์ชันปรับสีอัตโนมัติอาจเปลี่ยนสีภาพให้ หากเกิดกรณีนี้ ให้รีเซ็ตฟังก์ชันปรับสีอัตโนมัติ
แอพพลิเคชั่นบางรายการอาจปิด ScanGear โดยอัตโนมัติหลังการสแกน
แอพพลิเคชั่นบางรายการอาจซ่อนอินเตอร์เฟสผู้ใช้ของ TWAIN ในกรณีนี้ให้ดูที่คู่มือของแอพพลิเคชั่นเพื่อหาว่าต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใดเพื่อให้อินเตอร์เฟสผู้ใช้ของ TWAIN แสดง
ภาพที่นำเข้ามาจาก Corel WordPerfect 10 อาจไม่ได้ถูกนำเข้าข้อมูลอย่างถูกต้อง หากเกิดกรณีนี้ให้เพิ่มหน่วยความจำเสมือนและสแกนภาพอีกครั้งจะช่วยแก้ปัญหาได้
แอพพลิเคชั่นที่รองรับการสแกนจาก PC บางรายการอาจไม่สามารถสแกนเอกสารต่อเนื่องได้โดยใช้ ADF ในกรณีนี้ กรุณาสแกนเอกสารโดยใช้กระจกสแกน
แอพพลิเคชั่นต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้สแกนเอกสารหลายหน้าได้
เมื่อใช้ "ระบายสี" กับ Windows 7/8.1/10
เมื่อสแกนเอกสารโดยใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ กรุณาสแกนเอกสารทีละหน้า
ถ้าใส่เอกสารหลายแผ่นไว้ในถาดป้อนกระดาษ จะเกิดปัญหาต่อไปนี้ ให้ใส่เอกสารเพียงแผ่นเดียวลงในถาดป้อนกระดาษ
เอกสารแผ่นที่สองและแผ่นถัดไปจะไม่ถูกสแกน
หลังจากสแกนเอกสารครบทุกแผ่น <ถูกยกเลิก> จะปรากฏในหน้าจอ
จะไม่สามารถสแกนได้ในครั้งถัดไป
สำหรับ Windows 7/8.1/10 เมื่อเปิดไดรเวอร์จากแอพพลิเคชั่น WIA 1.0 เช่น "ระบายสี" เพื่อสแกนเอกสาร การใช้งานขั้นตอนต่อไปนี้จะเกิดความผิดพลาด
(1) การเลือก [แบบระนาบ] จาก [แหล่งกระดาษ]
(2) การคลิก [ปรับคุณภาพของรูปภาพที่สแกน]
(3) การตั้งค่า [ความละเอียด] ไปที่ 600 dpi แล้วคลิก [ตกลง]
(4) การเลือก [ตัวป้อนเอกสาร] จาก [แหล่งกระดาษ]
(5) การคลิก [สแกน] หรือคลิก [ปรับคุณภาพของรูปภาพที่สแกน] เพื่อปรับความละเอียด
ในกรณีนี้ให้เลือกการตั้งค่าใดๆ ที่ไม่ใช่ [การตั้งค่าแบบกำหนดเอง] แล้วจึงสแกนเอกสารหรือปรับความละเอียด
เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์โดยใช้ทั้ง USB และเครือข่าย ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์โดยเชื่อมต่อด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น
ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์แนะนำการใช้งานและ CD-ROM (หรือ DVD-ROM) คู่มือการใช้งาน
ให้ติดตั้งไดรเวอร์ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB และเครือข่ายจากหน้าจอ [การตั้งค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์/คู่มือผู้ใช้]
ถ้าคุณดาวน์โหลดไดรเวอร์จากเว็บไซต์ Canon
เปิด [Setup.exe] เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB และเครือข่าย
หากคุณเลือกใช้งานการเชื่อมต่อด้วยสาย USB แต่คุณติดตั้ง MF Scan Utility เสร็จสิ้นโดยไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB หน้าจอเลือกแอพพลิเคชั่นอาจปรากฏเมื่อคุณสแกนจากอุปกรณ์นั้น ในกรณีนี้การระบุแอพพลิเคชั่นตามขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้หน้าจอดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้นอีก
(1) ติดตั้ง MF Scan Utility
ข้ามไปยังขั้นตอนที่ (2) ถ้าคุณได้ติดตั้ง MF Scan Utility ลงในคอมพิวเตอร์แล้ว หรือถ้า MF Scan Utility ไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้
(2) เชื่อมต่ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB → เปิดอุปกรณ์
(3) ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ
(4) เลือก [ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์] จาก [แผงควบคุม]
(5) คลิกขวาที่ไอคอนอุปกรณ์ของคุณ → คลิก [สแกนคุณสมบัติ]
(6) คลิกแท็บ [เหตุการณ์] → เลือก [เริ่มโปรแกรมนี้] → เลือก [MF Scan Utility]
หากคุณมีแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานกับอุปกรณ์ที่กำลังใช้อยู่ได้ คุณสามารถระบุและใช้งานแอพพลิเคชั่นอื่นๆ นอกเหนือจาก MF Scan Utility ได้
ภาพที่ได้จากการสแกนอาจหยาบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการตั้งค่าที่ใช้ คุณสามารถลดความหยาบได้โดยเปิดใช้งาน [ใช้ Descreen] ในหน้า [โหมดขั้นสูง]
เมื่อใช้สภาพแวดล้อมการเชื่อมต่อ USB หากไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB ขณะสแกน อาจไม่สามารถทำการสแกนได้เมื่อเชื่อมต่อสาย USB อีกครั้ง ในกรณีนี้ ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
คำจำกัดสิทธิ์ในการรับผิดชอบและข้อจำกัดของ TWAIN Toolkit
TWAIN Toolkit จะเผยแพร่ "ตามสภาพจริง" ผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่าย TWAIN Toolkit ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยปริยาย โดยแจ้งชัด หรือตามกฎหมาย โดยรวมถึงและไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายในส่วนของผลประโยชน์ทางการค้า การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่ายจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม ในกรณีพิเศษ โดยไม่เจตนา หรือเป็นผลต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการคัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ TWAIN Toolkit หรือการใช้งานในลักษณะอื่นๆ

Copyright CANON INC. 2005