Canon Generic Plus UFR II/LIPSLX/PCL6/PS3 nyomtatóillesztő 2.90-s verzió Microsoft Windows rendszerhez
A szoftver használata előtt mindenképpen olvassa el a telepítés során megjelenő CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS megállapodást. A [misc] mappában tárolt CANON SZOFTVERLICENC-MEGÁLLAPODÁS (EULAhu-HU.rtf) a mellékelt CD-ROM-on vagy a letöltött illesztőprogram mappájában is megtekinthető.
Ez a fájl kiegészítő információkat tartalmaz a nyomtató illesztőprogram Microsoft Windows környezetben történő telepítéséhez és használatához.
Mint a legtöbb szoftver- és hardvertermék esetében, úgy most is előfordulhat, hogy néhány információ a kézikönyv elkészülte után válik elérhetővé. Ebben a fájlban találja a nyomtató illesztőprogramjára vonatkozó legfrissebb információkat. Ha további segítségre lenne szüksége, akkor forduljon a helyi Canon vállalathoz.
TARTALOMJEGYZÉK
Áttekintés
Rendszerkövetelmények
Az illesztőprogram telepítése
Nyomtatási beállítások konfigurálása az illesztőprogramból
A Súgó használata
A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
A nyomtatásra vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
A nyomtatásfeldolgozó funkció használatára vonatkozó figyelmeztetések és korlátozások
Az egyes nyomtatótípusok korlátozásai
Áttekintés
Ezzel az illesztőprogrammal Windows-alkalmazásokból végezhet nyomtatást. A program a következő funkciókat is támogatja.
- Canon Driver Configuration Tool
A Canon Driver Configuration Tool használatával egyéni illesztőprogram-készleteket hozhat létre a nyomtató gyári alapértelmezéseinek módosítása révén. Erről a segédprogramról a Canon Driver Configuration Tool felhasználói kézikönyvében található további tájékoztatás.
Ezen az illesztőprogramon alapuló egyéni illesztőprogram-készlet létrehozásakor használja a Canon Driver Configuration Tool 4.20-es vagy újabb verzióját.
Rendszerkövetelmények
Az illesztőprogram a következő rendszerkörnyezetekben használható.
Operációs rendszerek
Microsoft Windows 10/11
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Kiszolgálóalapú számítógépes környezetek esetében:
Operációs rendszerek kiszolgálókörnyezetben:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Kiszolgáló-összetevők:
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2203(LTSR)/2206/2209/2212
VMware vSphere 6.7/7.0/8.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
Operációs rendszerek fürtkiszolgálókhoz:
Microsoft Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Számítógép
Minden olyan számítógép, amelyen a fenti operációs rendszerek valamelyike megfelelően
Az ARM architektúra azonban nem támogatott.
Az illesztőprogram telepítése
Javasoljuk, hogy illesztőprogram hozzáadásához vagy frissítéséhez használja a telepítőt. A Windows Nyomtató hozzáadása varázslójával is hozzáadhatja vagy frissítheti az illesztőprogramot.
A telepítési eljárásról részletes információk a Canon portáloldalon található telepítési útmutatóból kaphatók (https://oip.manual.canon/).
A telepítésre vonatkozó figyelmeztetésekről lásd „A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések”.
Nyomtatási beállítások konfigurálása az illesztőprogramból
A nyomatási beállítások illesztőprogramból való konfigurálásához a következők szerint kell eljárni.
Az alapértelmezett beállítások módosításához
Jelenítse meg a nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyőt, majd az alábbi eljárások egyikét követve konfigurálja az illesztőprogram alapértelmezett beállításait.
Megjelenítés a Start menü [Gépház] menüpontjából
1. Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy [Eszközök]) lehetőséget.
2. A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét.
Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.
3. Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtatási beállítások] elemére.
Megjelenítés a Windows [Vezérlőpult] eleméből
1. Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] lehetőséget.
Ha a(z) [Gépház] képernyő jelenik meg, tekintse át a fenti eljárást a képernyőnek [Gépház] keresztüli megjelenítéséhez.
2. A nyomtatók listáján jobb egérgombbal kattintson a beállítani kívánt eszközre → a megjelenített menüben válassza a [Nyomtatási beállítások] lehetőséget.
Beállítás nyomtatás közben
1. Válassza ki az alkalmazás nyomtatás menüjét.
2. A megjelenített nyomtatási képernyőn válassza ki az aktuálisan használt készüléket → kattintson a [Beállítások] lehetőségre.
Az adott alkalmazástól függően a [Beállítások] elnevezése lehet „Nyomtató tulajdonságai” vagy „Tulajdonságok” is.
A Súgó használata
Az online útmutatók használatának jobb megismerése érdekében a CANON INC. a Google Analytics webelemző eszközeit használja. A Google Analytics használatával nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas információkat az ügyfelekről. A részleteket lásd az alábbiakban.
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
Az adatok Google Analytics általi felhasználásának megakadályozásával kapcsolatos információkért tájékozódjon az alábbiakban.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A telepítésre vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
Ha megváltoztatja a számítógép ön által alkalmazott felhasználói jogosultságait és újrafuttatja a telepítőprogramot, akkor előfordulhat, hogy a telepítés nem megfelelően megy végbe. Ebben az esetben jelentkezzen be Administrator szerepben, majd próbálkozzon újra a telepítéssel.
Ha ezt az illesztőprogramot kiszolgálóalapú számítógépes környezetben használja, a kliensszámítógépre telepített illesztőprogramot támogató operációs rendszert használjon.
Ha olyan kiszolgálóra telepít nyomtatóillesztőt, amely SMB (NetBIOS hálózaton lévő) nyomtatót használ megosztott nyomtatóként, a Nyomtató hozzáadása varázsló használatával telepítse a nyomtatót hálózati nyomtatóként.
Ha a Server Core telepítve van a Windows Server operációs rendszerben, akkor az illesztőprogram telepítője nem használható. Az illesztőprogram ekkor az operációs rendszer telepítési funkciójával telepíthető.
Ha a telepítő használatával, az alapértelmezett beállításokkal telepíti az illesztőprogramot, akkor a már telepített összes Generic Plus illesztőprogram a legújabb verzióra fog frissülni. Ha a már telepített illesztőprogramok frissítése nélkül szeretné hozzáadni a legújabb verziójú illesztőprogramot, akkor ez a következő eljárások egyike szerint végezhető el.
A telepítéskor megjelenő [Nyomtatólista az illesztőprogram telepítéséhez] jelölőképernyőn válasszak i és távolítsa el azokat az eszközöket, amelyeket nem kíván frissíteni a [Válassza ki a frissítendő nyomtatókat], listáról, majd folytassa a telepítést.
A Windows Nyomtató hozzáadása funkciójával jelöljön ki egy inf fájlt.
Ha a telepített illesztőprogramnál régebbi verziószámú illesztőprogramot telepít, a rendszer egy párbeszédablakban rákérdezhet arra, hogy az aktuális fájlokat kívánja-e használni – ez esetben engedélyezze használatukat.
Ha angol nyelvű operációs rendszerben használ kétbájtos karaktereket az eszköz nevében, akkor az eszköz állapota nem kérhető le az [Eszközbeállítások] lap > [Eszközállapot-adatok lekérése] lehetőségénél. Ez esetben változtassa meg az eszköz nevét úgy, hogy az ne tartalmazzon kétbájtos karaktereket.
Ha megosztott nyomtatót használ a nyomtatókiszolgálói (Gyorsnyomtatás) környezetben, az eszközinformációk lekérése funkció használata érdekében a kiszolgáló számítógépen telepítenie kell a Canon Driver Information Assist Service szolgáltatást.
Hasonlóan, ha Microsoft BiDi Communication rendszert használ a Canon Driver Information Assist Service helyett, az alábbi útvonalon válthat a két lehetőség között: [Részletek] > [Egyéb beállítások], az [Eszközbeállítások] lapon.
A használt környezettől függően a [Profil] pontban található nevek és egyéni papírméretek olvashatatlanok lehetnek. Ez esetben telepítse a megfelelő nyelvi csomagot.
Külön megvásárolható bővítmények erre az illesztőprogramra nem telepíthetők.
A nyomtatásra vonatkozó figyelmeztetések, korlátozások és megkötések
Egyes alkalmazások a kétoldalasként kinyomtatott, páratlan számú oldalból álló dokumentumokat üres oldal automatikus beillesztésével egészítik ki páros oldalszámúra. Ilyenkor az oldalak száma a többi kinyomtatott oldallal azonos módon magába foglalja az alkalmazás által beillesztett üres oldalt is.
A nyomtató használatához először be kell állítania a használt nyomtató típusát és a nyomtató telepített beállításait a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel [Eszközbeállítások] lapján. Ha olyan funkciókat választ ki a nyomtató-illesztőprogramban, amelyek a használt nyomtatóhoz nem érhetőek el, az nem kívánt nyomtatási eredményre vezethet.
Ha olyan papírforrást ad meg, amely nincs telepítve a nyomtatón, akkor a nyomtató elsődleges papírforrása adagolja a papírt.
Ha a megadott papírforrás és papírméret nem egyezik, hiba történik.
Ha kétoldalas nyomtatást állít be egy olyan nyomtatón, amely nem támogatja ezt a funkciót, akkor a nyomtató csak a papír egyik oldalára nyomtatja a dokumentumot.
Ha tűzést állít be egy olyan nyomtatón, amely nem támogatja ezt a funkciót, akkor a nyomtató tűzés nélkül nyomtatja ki a dokumentumot.
Ha összefűzést állít be egy olyan nyomtatón, amely nem támogatja ezt a funkciót, akkor nyomtató összefűzés nélkül nyomtatja ki a dokumentumot.
Ha olyan nyomtatóval nyomtat, amely nem támogatja a postafiók tárolását, és a [Kimeneti mód] > [Tárolás] lehetőséget választja, akkor a nyomtató a szokásos módon nyomtatja ki a dokumentumot Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató érintőpaneljén, és a nyomtató kapcsolat nélküli állapotba kerül, a nyomtató akkor nyomtatja ki a dokumentumot, amikor újra online állapotban lesz.
Ha a részlegazonosító kezelését állítja be egy olyan nyomtatón, amely nem rendelkezik a részlegazonosító kezelése funkcióval, akkor hiba történik.
A nyomtatója által használt opciók kombinációjától függően előfordulhat, hogy az illesztőprogram nem ismeri fel a telepített opciókat az [Eszközbeállítások] lap > [Eszközállapot-adatok lekérése] lehetőségénél. Ha használni szeretné a fel nem ismert opciókat, akkor állítsa be azokat manuálisan az [Eszközbeállítások] lapon.
Ha olyan funkciókat állít be az eszköz kezelőpaneljén, amelyeket az illesztőprogram nem támogat, az eszköz kezelőpaneljén megadott beállítások használhatók nyomtatáshoz.
A használt eszköztől függően a nem adagolható papírtípusok és papírméretek, valamint a nem engedélyezett funkciókra vonatkozó információk az [Eszközbeállítások] lap > [Eszközállapot-adatok lekérése] pontjában tekinthetők meg.
Az egyéni papírméretek nyomtatóként eltérőek lehetnek. Ezeket az [Eszközbeállítások] lap > [Befejező művelet beállításai] (kétoldalas nyomtatás, tűzés stb.) menüpontokban állíthatja be. A részletekért lásd a nyomtatóhoz mellékelt kézikönyvet.
Ha az eszköz USB-n vagy WSD-n keresztül csatlakozik, akkor előfordulhat, hogy az eszközinformációk beszerzési funkciója, a részlegazonosító kezelési funkciója, valamint a felhasználói hitelesítés funkciója nem használható.
Vékony, átlós vonalak nyomtatásakor előfordulhat, hogy a vonalak nem lesznek megfelelően nyomtatva (nem jelennek meg a lapon vagy megtörtnek látszanak).
Amikor Internet Explorer böngészőből nyomtat, és megjelenik egy, a Canon PageComposer használatának megerősítését kérő figyelmeztető üzenet, engedélyezze a nyomtatási művelet folytatását. Ha nem szeretné, hogy minden nyomtatáskor megjelenjen ez a figyelmeztető párbeszédablak, jelölje be a [Ne jelenjen meg többé figyelmeztetés ehhez a programhoz] jelölőnégyzetet, majd engedélyezze a művelet folytatását.
Amennyiben Server Core telepítést alkalmaz Windows Server operációs rendszerben, egyes nyomtatási beállítások nem érhetők el helyi vagy Windows távoli asztal környezetben.
Ha rákattint az [Eszközbeállítások] lap [Eszközállapot-adatok lekérése] lehetőségére, azzal lekérdezi az eszköz konfigurációs adatait és automatikusan konfigurálja a beállítások nagy részét az [Eszközbeállítások] lapon. A [Papírforrás beállításai]-t viszont manuálisan kell beállítania az [Eszközbeállítások] lapon, ahogyan a [Részletes beállítások] párbeszédablak néhány beállítását is.
Az illesztőprogram nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyőjén beállítható elemek az [Eszközbeállítások] lapon megadott beállításoktól függenek. Ha a Canon Driver Configuration Tool segítségével szabja testre az illesztőprogramot, akkor a nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyő egyes lapjainak beállításait az [Eszközbeállítások] lap beállításai után adja meg.
Az adatoktól, az alkalmazástól és az illesztőprogram beállításaitól függően előfordulhat, hogy a fekete-fehér oldalakat színesnek minősíti a rendszer, amikor az [Alapbeállítások]/[Minőség] lap [Színmód] pontjában az [Automatikus [Színes/ff]] lehetőséget választja. Ha fekete-fehér feladatként szeretne kinyomtatni egy dokumentumot, válassza a [Színmód] menüpont [Fekete-fehér] elemét.
Ha színes nyomtatást állít be egy fekete-fehér nyomtatón, a dokumentum nyomtatása fekete-fehérben történik, de a minőség gyengébb lehet, és a nyomtatás hosszabb időt vehet igénybe.
Egyéni papírméret regisztrálására a nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyőn van lehetőség, a „Az alapértelmezett beállítások módosításához” részben leírtak szerint. Jelentkezzen be Administrator jogosultságokkal, és regisztrálja az egyéni papírméretet a nyomtatási beállításokat tartalmazó képernyő [Oldalbeállítás] > [Egyéni papírméret] pontjában.
Vannak esetek, amelyeknél az illesztőpragrammal meghatározható egyéni papírméretek választéka és a nyomtató által nyomtatható papírméretek eltérőek lehetnek. A nyomtatható egyéni papírméretekre vonatkozó információkért olvassa el a nyomtatóhoz mellékelt kézikönyvet.
Amennyiben a papírforrásba az alapértelmezett papírmérettől eltérő méretű papírt helyeztek, az eszköz kezelőpaneljén papírhiányt jelző hibaüzenet jelenhet meg. Ez esetben kérje le az eszközállapot-adatokat, vagy válasszon az eszközzel kompatibilis konfigurációs profilt az illesztőprogramban.
Ha USB-kapcsolaton keresztüli nyomtatás során töröl egy feladatot a számítógép nyomtatási sorából, lehet, hogy hálózaton keresztül nem fog tudni nyomtatni. Ha hálózatról szeretne nyomtatni, az eszköz kezelőpaneljéről törölje a nyomtatási feladatot.
Amennyiben különbözik az illesztőprogram és az eszköz megjelenítési nyelve, az eszköz esetleg nem tudja megfelelően megjeleníteni például a feladat nevét, a felhasználónevet vagy a tárolt adatok nevét.
Ha a következők mindegyike be van állítva, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatás nem történik meg előírásszerűen.
[Eszközbeállítások] lap > [Részletek] > [Befejező művelet] lap > [Gyűjtés [Az eszközzel]] > [Ki]
[Befejező művelet] > [Gyűjtés]
Amikor az eszközön egy védett nyomtatási feladatot tárol, előfordulhat, hogy a többi feladat kinyomtatása nem történik meg. Ha a védett nyomtatási feladat kinyomtatása után sem tudja kinyomtatni a többi nyomtatási feladatot, ismételje meg a nyomtatást a számítógépről.
Ha két vagy több nyomtatandó példányt adnak meg, akkor a következő jelenségek léphetnek fel.
Ha a [Kimeneti mód] > [Védett nyomtatás] opciót állítja be, akkor egy-egy másolat kerül nyomtatásra a [PIN] minden megadásakor.
Ha a [Kimeneti mód] > [Tárolás] opciót állítja be, akkor a nyomtatandó példányok száma, valamint az eszközön megadott nyomtatási feladat mentésre kerül, és a példányszám mindegyikez egy lesz.
Ilyen esetben állítson be csak egyet a következők közül, és a nyomtatás előírásszerű lesz.
[Sorba állítás a gazdagépen] > [Letiltva]
[PS kimenet az alkalmazásból] > [Ki]
A termék, Japánban való használata esetén a következő korlátozások érvényesek.
Amennyiben az [Eszközbeállítások] lapon a [2. fiók] lehetőséget állítja be a borítékadagoló papírforrásaként, az alábbi méretű borítékokat nem tudja megfelelően beadagolni a rendszer.
[Monarch boríték]/[10-es sz. boríték (COM10)]/[DL boríték]/[C5 boríték]/[B5 boríték]
Ha az [Eszközbeállítások] lap > [Befejező művelet beállításai] > [Lyukasztás] pontjában kiválasztja a [2/3 lyuk]/[2/4 lyuk]/[4 lyuk [svéd]] beállítások egyikét, nem történik meg a [3 lyuk] vagy a [4 lyuk [svéd]] beállításnak megfelelő lyukasztás, mivel ezeket a beállításokat nem támogatja az eszköz.
Amennyiben a [Beszúrandó lapok] pontban a [Fülespapír] beállítást választja, miközben a [Papírforrás] lap [Lapbeszúrási beállítások] párbeszédablakában a [Papírforrás] beállítása a [2. fiók], a fülespapír nem nyomtatható megfelelően olyan eszközről, amely nem támogatja ezt a beállításkominációt.
A használt nyomtató típusától függően az alábbi esetekben a nyomtatás a szokottnál több időt vehet igénybe.
Ha álló tájolást ad meg, amikor A4-es (fekvő tájolású) papírforrásból nyomtat.
Ha fekvő tájolást ad meg, amikor A4R-es (álló tájolású) papírforrásból nyomtat.
Ha fekvő tájolást ad meg egy A3-as papírhoz.
Ebben az esetben végezze el a következő beállítást: [Nyomtatóillesztőprogram-feldolgozás az adatforgatáshoz] a [Eszközbeállítások] lapon > [Részletek] > [Papírforrás] lapon. Ezzel javíthat a nyomtatási sebességen.
Állítsa be manuálisan az [[Összefűzés beállítása] [Hajtás és vágás] funkciója] funkciót, ha rendelkezik olyan befejező funkcióval, amely támogatja ezt.
Állítsa be manuálisan az [Eltolás, ha tűzés van megadva] funkciót, ha rendelkezik olyan befejező funkcióval, amely támogatja ezt.
Ha asztagrakót használ, akkor állítsa be manuálisan a [[Adja meg a másolatok számát a kötegeléshez] funkció] funkciót.
Ha módosítja az eszköz nevét, törlődik az illesztőprogramban regisztrált profilbeállítások egy része (a dokumentum tulajdonságaiból hozzáadott profilok). Ha el szeretné menteni ezeket a profilokat, az eszköz nevének módosítása előtt mentse fájlként a profilbeállításokat, majd az eszköz nevének módosítása után importálja a mentett fájlt.
Az UFR II/LIPSLX illesztőprogramhoz
A használt eszköztől függően a nyomtatás eredménye helytelen lehet, ha hosszú méretű papír van beállítva egyedi papírméretként, és a nyomtatás tájolása fekvő. Ebben az esetben szerezze be az eszköz adatait, vagy végezze el a következő beállítást: [Eszközbeállítások] lap > [Részletek] > [Oldalbeállítás] lap > [Adatok elforgatása hosszú papírra nyomtatáskor] > [Be].
A PCL6 illesztőprogramhoz
A használt eszköztől függően a nyomtatás eredménye helytelen lehet, ha hosszú méretű papír van beállítva egyedi papírméretként, és a nyomtatás tájolása fekvő. Ebben az esetben szerezze be az eszköz adatait, vagy végezze el a következő beállítást: [Eszközbeállítások] lap > [Részletek] > [Oldalbeállítás] lap > [Adatok elforgatása hosszú papírra nyomtatáskor] > [Be].
Amikor átfedő űrlapot készít egy számítógépen, nem adhat meg másik számítógépet a hálózatban az új űrlapfájl mentési helyeként.
Még ha engedélyezi is a sebességprioritási funkciót a [Tömörítésfeldolgozás adatátvitelhez] pontban, a használt környezettől és a nyomtatási adatoktól függően a nyomtatás még több időbe telhet, ha engedélyezte a képprioritás funkciót.
Bizonyos TrueType betűkészletek hibásan jelenhetnek meg a nyomtatásban. Ilyenkor a [Speciális beállítások] párbeszédpanel [Nyomtató-betűkészletek használata] beállításának letiltásával biztosítsa, hogy a nyomtatón tárolt betűtípusok használata helyett valamennyi betűtípus a dokumentummal együtt le legyen töltve. A [Speciális beállítások] párbeszédpanel a [Minőség] lap [Speciális beállítások] gombjára kattintva érhető el.
Ha a [Speciális beállítások] párbeszédpanel [TrueType mód] beállításának értéke [Letöltés TrueType-ként] vagy [Letöltés bitképként], bizonyos alkalmazások elforgatott szövegei nem nyomtathatók ki megfelelően. A [Speciális beállítások] párbeszédpanel a [Minőség] lap [Speciális beállítások] gombjára kattintva érhető el.
Amikor a hajtás funkciót használja, akkor előfordulhatnak olyan esetek, amikor a papíron nem keletkezik hajtás vagy az Ön által választott hajtásiránytól eltérő irányba hajlik.
A PS3 illesztőprogramhoz
A PostScript nem támogatja az ROP (Raster Operation) használatát. Ezért előfordulhat, hogy nem lesz megfelelő a nyomtatás eredménye, ha az ROP-feldolgozást állította be az alkalmazásban.
Az Illustrator CS programból történő nyomtatás esetén megjelenik egy üzenet, amely szerint a megadott PPD-fájl érvénytelen. Az [OK] gombra kattintva azonban a nyomtatás folyatható.
Egyes alkalmazások PostScript nyomtatóillesztő használata esetén közvetlenül a nyomtatóra küldik a PostScript parancsot. Ezekben az alkalmazásokban előfordulhat, hogy nem érhetők el az alábbi funkciók.
Az [Alapbeállítások]/[Oldalbeállítás] lapról: [Elrendezés], [Kézi méretezés]
A [Oldalbeállítás] lapon: [Vízjel]
Az [Alapbeállítások]/[Befejező művelet] lapon: [Gyűjtés], [Tűzés és gyűjtés] (Azoknál a nyomtatóknál, amelyekben nincs kiegészítő merevlemez)
A [Papírforrás] lapon: [Papírkiválasztás]
A [Minőség] lapon: [Nyomtatás negatív képként], [Nyomtatás tükrözve]
*** A fenti funkciókat akkor használhatja, ha az [Eszközbeállítások] lapon látható [PS kimenet az alkalmazásból] beállítás értéke [Ki].
A nyomtatásfeldolgozó funkció használatára vonatkozó figyelmeztetések és korlátozások
A nyomtatásfeldolgozás funkció használatához engedélyezze a [Feldolgozás nyomtatásfeldolgozóval] lehetőséget a [Eszközbeállítások] > [Részletek] > [Egyéb beállítások] lapon. Ne feledje azonban, hogy általában nincs szükség a nyomtatásfeldolgozás funkcióra.
A nyomtatási funkció engedélyezésekor az alábbi eljárással ellenőrizheti, hogy a nyomtatásfeldolgozó „CnXP0PP” nevet viseli-e. Ha a név nem „CnXP0PP”, bizonyos funkciókra korlátozások lehetnek érvényesek.
1. Válassza ki a beállítani kívánt eszközt a Windows nyomtatók listájában → jelenítse meg a nyomtató tulajdonságait tartalmazó képernyőt.
Megjelenítés a Start menü [Gépház] menüpontjából
(1) Jelenítse meg a [Bluetooth és eszközök] (vagy [Eszközök]) lehetőséget.
(2) A [Nyomtatók és szkennerek] pontban jelenítse meg a beállítani kívánt eszköz eszközkezelő képernyőjét.
Az eszközkezelő képernyő megjelenítéséhez kattintson az eszközre, vagy kattintson a megfelelő eszköz [Kezelés] gombjára.
(3) Kattintson a beállítani kívánt eszköz [Nyomtató tulajdonságai] elemére.
Megjelenítés a [Vezérlőpult] elemből
(1) Jelenítse meg az [Eszközök és nyomtatók] lehetőséget.
Ha a(z) [Gépház] képernyő jelenik meg, tekintse át a fenti eljárást a képernyőnek [Gépház] keresztüli megjelenítéséhez.
(2) A nyomtatók listáján jobb egérgombbal kattintson a beállítani kívánt eszközre → a megjelenített menüben válassza a [Nyomtató tulajdonságai] lehetőséget.
2. A nyomtató tulajdonságait tartalmazó képernyőn jelenítse meg a [Speciális] lapot → kattintson a [Nyomtatásfeldolgozó] lehetőségre.
3. A megjelent párbeszédpanelen ellenőrizze a kiválasztott nyomtatásfeldolgozót.
A nyomtatásfeldolgozás funkció engedélyezése esetén a következő korlátozások érvényesek.
Az alábbi funkciók használatakor nyomtatás előtt be kell állítani a szükséges információkat.
[Védett nyomtatás]/[Részlegazonosító kezelése]/[Felhasználók hitelesítése]
Nem használhatja a [Szerkesztés és megtekintés] funkciót.
Az operációs rendszer képernyőjén a nyomtatási feladatokat megjelenítő oldalak száma és a nyomtatás alatt álló oldalak tényleges száma eltérhet.
Rávetítéses nyomtatás használata esetén nem választhat ki űrlapfájlt a gazdagépen.
Ha nyomtatás előtt nem adja meg a szükséges adatokat, előfordulhat, hogy a nyomtatási feladat törlődik a nyomtatási művelet végrehajtása során.
Összefűzéses könyvnyomtatás esetén nem lesz megfelelő a nyomtatás, ha túllépi a készülék által összefűzhető oldalak számát. Előzetesen tájékozódjon a készülék kézikönyvében az összefűzhető oldalak számáról.
Az egyes nyomtatótípusok korlátozásai
Ha iR-ADV C2020/2030 modellt használ opcionális merevlemez-meghajtó nélkül vagy az iR-ADV C2020L/2030L modellt, akkor nem tudja a következő funkciókat használni:
[Védett nyomtatás]
[Elsőbbségi nyomtatás]
A nyomtatási adatok postafiókba történő mentésekor az iR sorozat egyes nyomtatói esetében előfordulhat, hogy a nyomtatási stílus (egyoldalas nyomtatás/kétoldalas nyomtatás) beállítása, a papírforrás beállítása és egyes oldalelrendezési és méretezési beállítások stb. nem megfelelően jelennek meg a nyomtató kezelőpaneljén. A nyomtatás ennek ellenére is megtörténik a beállítás szerint.
Az iR sorozat egyes nyomtatóin a dokumentum nyomtatása tűzés nélkül történik, ha a tűzés nem hajtható végre a megadott tűzési pozícióban.
Az iR sorozat egyes nyomtatóin, ha a nyomtató kezelőpaneljén adja meg a tűzés helyzetét a postafiókban fekvő tájolásúként mentett nyomtatási adatokhoz, előfordulhat, hogy a nyomtatási eredmény tényleges függőleges tájolásához képest eltérő helyzetben történik a tűzés.
Ha a [Ki] lehetőséget választja a [Befejező művelet] beállításnál, az iR sorozat egyes nyomtatói esetében előfordulhat, hogy a nyomtatási adatok egy beérkező mappába történő mentésekor a megadott példányszám helytelenül jelenik meg a nyomtató kezelőpaneljén. Adatoknak egy beérkező mappába történő mentésekor a [Befejező művelet] beállítás esetében ne a [Ki] lehetőséget válassza.
Ha az imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F programot használja, akkor csak akkor használhatja a [Elforgatás] funkciót, ha kiválasztja az [Eszközbeállítások] lap > [Részletek] > [Befejező művelet] lap > [Gyűjtés [Az eszközzel]] > [Be] elemeket.
Ha az imageRUNNER ADVANCE C2020/C2020F/C2030/C2030F modellt használja, az egyéni papírméretű dokumentumok közül a hosszú papírok használatát és az eszköz védett nyomtatási funkcióját a 2.0-s vagy az újabb funkcióverziók támogatják.
Az iR-ADV C2020/2030, C2020i/2030i, C2020L/2030L vagy C2025 használata során a [Minőség] lap [Speciális beállítások] párbeszédpanelén elérhető [Felbontás] menü [1200 dpi] értékének kiválasztásával a következő korlátozások lépnek érvénybe:
Az A4-es lapok hosszú oldalához csak a [Tűzés helyzete] állítható be.
A [Befejező művelet] lapon az [Elforgatás] és a [Nyomtatás kevert papírmérettel/tájolással] beállítás nem használható.
A használt nyomtató funkcióverziójától függően lehetséges, hogy nem fogja tudni használni a [Másolatsorozat számozása] beállítást a [Speciális beállítások] párbeszédpanelen, a [Befejező művelet] lapon.
Az imageRUNNER ADVANCE C350F program használatakor nem alkalmazhatja az [[Elforgatás] funkció] funkciót.
Ha az imageRUNNER ADVANCE C351 programot használja, akkor mindenképpen állítsa be az [Opcionális fiók/kazetta] elemet a [Papírforrás] párbeszédablakban az [Eszközbeállítások] lapon [Fiók × 3] lehetőségre.
Ha az imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 funkciót Japánban használja, akkor nem működik az a funkció, amellyel nyomtatáskor a [Tartás] opciót lehet választani a [Kimeneti mód] pontban.
Ha az imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105 modellt használja, amelyhez külön megvásárolható Finiser-F1 vagy Könyvkötő Finiser-F1 van csatlakoztatva, nem nyomtathat levelezőlap vagy egyéni papírméretű dokumentumokat (magasság: 148,0–181,9 mm).
Állítsa be az [Engedélyezett vágási beállítások 13 × 19 méretű papírhoz] elemeit, ha az imagePRESS C6010/C6011 vagy az imagePRESS C7010VP/C7011VP programot használja.
Amennyiben az imagePRESS sorozat egyes nyomtatóin a Környezetbarát (tűzésmentes) kötést egy nem meghatározható tűzési pozícióhoz adta meg, a dokumentum nyomtatása Környezetbarát (tűzésmentes) kötés nélkül történik.
Ha a [Konfig. profil] beállítása [Alapszintű konfiguráció] vagy [Alapszintű konfiguráció (kompatibilis)], akkor Canon LBP nyomtatóval nyomtatva a következő történhet.
Előfordulhat, hogy a nyomtatási feladatok [PIN] hitelesítés nélkül nyomtatódnak, akkor is, ha beállították a [Védett nyomtatás] opciót.
A nyomtatási feladatok és a felhasználónevek az eszköz vezérlőpultján „--” alakban válhatnak láthatóvá.

A dokumentumban szereplő márkanevek és terméknevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Az MIT licenc (MIT)
Copyright (c) 2007 James Newton-King
A jelen szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a „Szoftver") egy példányát megszerző bármely személy számára ezennel ingyenes engedélyt adunk arra, hogy az alábbi feltételek függvényében korlátozás nélkül kereskedjen a Szoftverrel, beleértve, de nem kizárólagosan a Szoftver használatának, másolásának, módosításának, egyesítésének, közzétételének, terjesztésének, allicencbe adásának és/vagy másolatai értékesítésének a jogát, továbbá arra, hogy ugyanezt engedélyezzék olyan személyeknek is, akik számára a Szoftvert biztosítják:
A fenti szerzői jogi értesítést és az engedélyezésről szóló jelen értesítést a Szoftver valamennyi példányában, illetve a Szoftver valamennyi lényegi részében szerepeltetni kell.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright Canon Inc. 2016