Windows 7/8.1/10 ScanGear - 版本 11.3
本 README 文件含有可帮助您在 Microsoft Windows 中使用扫描仪驱动程序软件的补充信息。
与大部分软件和硬件产品一样，部分信息在手册开发完毕之后可用。本README文件中提供该驱动程序软件的更新信息。如果需要额外帮助，请联系当地佳能公司。
Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家（地区）的注册商标或商标。
这里出现的其他产品和公司名称是其各自所有者的商标。
目录
概述
系统要求
警告、限制和约束
TWAIN Toolkit 免责声明和限制
概述
ScanGear 允许您从自己的计算机上扫描文档。
系统要求
有关操作环境的详细信息，请参阅“Readme_MD_zh-CN.hta”。
警告、限制和约束
在以高分辨率扫描大型文档时，要确保有足够的可用磁盘空间。例如，如果以 600 dpi对文档进行整页彩色扫描，至少需要 300 MB 的可用磁盘空间。
一次只能运行一个与 ScanGear 动态链接的应用程序。不要打开多个与 ScanGear 动态链接的应用程序。此外，不要多次打开 ScanGear 在同一应用程序中获取图像。
在以高分辨率扫描大型文档时，进度条可能在 0 % 处停止，或者计算机可能停止响应（这取决于文件的大小和所用应用程序的限制）。如果发生这种情况，请取消操作（例如单击进度条的[取消]按钮），然后增加可用虚拟内存，重新进行扫描。
选择较小的区域以较低的分辨率进行扫描也可能会解决问题。另外，也可以从 MF Scan Utility 中扫描图像，然后将生成的文件导入到应用程序中。
当系统文件是 NTFS 格式时，TWAIN 数据源有时可能无法正确打开。因为安全原因，TWAIN 模块无法写入“winnt”目录。有关详细信息，请与系统管理员联系。
在退出父应用程序前，一定要先关闭 ScanGear 主窗口。
某些个人计算机（包括笔记本电脑）在与打印机连接时可能无法正确地从待机模式重新启动。如果发生这种情况，请重新启动计算机。
安装驱动程序后，可能无法使用扫描仪上的[开始]键。这种情况下，请重新启动计算机。
如果用相对统一的背景预览或扫描图像，“自动色调”功能可能会更改它的着色。如果发生这种情况，请重置“自动色调”。
某些应用程序可能会在扫描后自动关闭 ScanGear。
某些应用程序可能会隐藏 TWAIN 用户界面。这种情况下，请参阅应用程序的手册，查找需要更改的设置，以显示 TWAIN 用户界面。
从 Corel WordPerfect 10 中导入的图像可能无法正确导入。如果发生这种情况，请增加可用虚拟内存，然后重新扫描图像。这样可能会解决问题。
支持 PC 扫描功能的某些应用程序可能无法使用 ADF 连续扫描文档。在这种情况下，请使用稿台玻璃扫描文档。
以下应用程序不允许扫描多页文档。
使用 Windows 7/8.1/10 上的“画图”时
使用这些应用程序扫描文档时，请分别扫描每一页。
如果输稿器中放入多份文档，会出现以下问题。仅在输稿器中放入一份文档。
不会扫描第二张以及之后的文档。
扫描完所有文档之后，显示屏上会显示 <已取消。>。
无法执行下一次扫描。
对于 Windows 7/8.1/10，当从“画图”之类的 WIA 1.0 应用程序启动驱动程序扫描文档时，以下操作会导致错误。
(1)在[纸张来源]中选择[平板]
(2)单击[调整已扫描照片的质量]
(3)将[分辨率]设置为 600 dpi，然后单击[确定]
(4)在[纸张来源]中选择[文档送纸机]
(5)单击[扫描]或单击[调整已扫描照片的质量]可更改分辨率
在这种情况下，请选择[自定义设置]之外的设置一次，然后扫描文档或更改分辨率。
当同时使用 USB 和网络将计算机连接到打印机时，请务必使用以下任一方法安装驱动程序。
如果有用户软件和手册 CD-ROM（或 DVD-ROM）
在[安装软件程序/手册]屏幕安装 USB 和网络连接的驱动程序。
如果已从佳能网站下载驱动程序
执行[Setup.exe]安装 USB 和网络连接的驱动程序。
如果使用 USB 连接，在不使用 USB 连接线连接设备和计算机的情况下完成 MF Scan Utility 安装，则在从设备进行扫描时可能会显示应用程序选择屏幕。在这种情况下，按照以下步骤指定一个应用程序即可停止显示该屏幕。
(1)安装 MF Scan Utility。
如果计算机上已安装 MF Scan Utility，或者 MF Scan Utility 与计算机不兼容，则进入步骤 (2)。
(2)使用 USB 连接线连接设备和计算机 → 打开设备。
(3)使用管理员账户登录计算机。
(4)在[控制面板]中选择 [查看设备和打印机]。
(5)右击设备图标 → 单击[扫描属性]。
(6)单击[事件]选项卡 → 选择[启动这个程序] → 选择[MF Scan Utility]。
如果有与所使用设备兼容的应用程序，则可以指定并使用 MF Scan Utility 以外的应用程序。
扫描的图像中可能出现粗糙情况，具体取决于您使用的环境和设置。您可以在[高级模式]页激活[使用“去网纹”]以降低粗糙度。
使用 USB 连接环境时，如果 USB 电缆在扫描的时候断开，则在重新连接 USB 电缆后可能无法执行扫描。在这种情况下，请重新启动计算机。
TWAIN Toolkit 免责声明和限制
TWAIN Toolkit 按原样发行。TWAIN Toolkit 的开发商或发行商明确否认所有暗示、明示或法定的保证，包括但不限于对适销性、不侵害第三方权利以及特定使用目的的适用性的暗示保证。
开发商或发行商对由于使用 TWAIN Toolkit 进行复制、修改、分发或其他用途引起的直接、间接、特殊、意外或附带损坏，均不承担任何责任。

Copyright CANON INC. 2005