Windows 7/8.1/10 ScanGear - 11.3 版
本 README 檔案包含補充資訊，可協助您以 Microsoft Windows 使用掃描器驅動程式軟體。
對於大多數軟硬體產品，某些資訊是在手冊完成之後才公開使用。因此，在這個 README 檔案中提供了有關此驅動程式軟體的更新資訊。如果您需要更多協助，請與當地 Canon 公司聯絡。
Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。
其他產品及公司名稱分別是其所有者的商標。
內容
概觀
系統需求
注意及限制
TWAIN Toolkit 免責聲明及限制
概觀
ScanGear 可讓您透過電腦掃描文件。
系統需求
有關作業環境的詳細資訊，請參閱「Readme_MD_zh-TW.hta」。
注意及限制
確定以高解析度掃描大型文件時，具有足夠的可用磁碟空間。例如，以 600 dpi 掃描全頁彩色文件最少需要 300 MB 的可用磁碟空間。
一次只執行一個主動連結至 ScanGear 的應用程式。請不要同時開啟多個主動連結至 ScanGear 的應用程式。也請不要開啟多個 ScanGear，以取得相同應用程式中的某個影像。
以高解析度掃描大型影像時，進度列可能會停在 0 %，或電腦可能會停止回應（檔案大小及正在使用之應用程式的限制而定）。如果發生此情況，請取消動作（例如，按一下進度列的 [取消] 按鈕），然後增加可用的虛擬記憶體，再重新執行掃描。
以低解析度選取較小區域可能也可以解決這個問題。而且，您可以透過 MF Scan Utility 掃描影像，並將產生的檔案匯入至應用程式中。
系統檔是 NTFS 格式時，可能無法隨時都能正確開啟 TWAIN 資料來源。基於安全考量，可能無法將 TWAIN 模組寫入至「winnt」目錄。有關詳細資訊，請聯絡您的系統管理員。
請一律先關閉 ScanGear 主視窗後，再結束上層應用程式。
連接印表機時，特定個人電腦（筆記型電腦）可能無法從待命模式中正確重新啟動。如果發生此情況，請重新開機。
您在安裝驅動程式後，可能會無法使用機器上的 [開始] 鍵。在此情況下，請重新開機。
預覽或掃描背景相當一致的影像時，[自動色調] 功能可能會變更它的色彩。如果發生此情況，請重設 [自動色調] 功能。
某些應用程式可能會在掃描後自動關閉 ScanGear。
某些應用程式可能會隱藏 TWAIN 使用者介面。在此情況下，請參閱應用程式設計人員手冊，以了解顯示 TWAIN 使用者介面的必要設定變更。
可能無法正確匯入從 Corel WordPerfect 10 匯入的影像。如果發生此情況，請增加可用的虛擬記憶體，然後重新掃描影像。這應該會解決問題。
某些支援 PC 掃描的應用程式可能無法使用 ADF 連續掃描文件。在這種情況下，請使用原稿台玻璃掃描文件。
下列應用程式不允許掃描多頁文件。
使用 Windows 7/8.1/10 上的「小畫家」時
使用這些應用程式掃描文件時，請個別掃描每個頁面。
如果送稿機中放置多個文件，會發生下列問題。僅在送稿機中放置一個文件。
無法掃描從第二份開始的後續所有文件。
掃描所有文件後，顯示屏會顯示 <已取消。>。
無法再進行掃描。
對於 Windows 7/8.1/10，從「小畫家」之類的 WIA 1.0 應用程式啟動驅動程式掃描文件時，下列操作會導致錯誤。
(1) 從 [紙張來源] 中選取 [平台]。
(2)按一下 [調整掃描圖片的品質]。
(3) 將 [解析度] 設定為 600 dpi，然後按一下 [確定]。
(4) 從 [紙張來源] 中選取 [文件送紙器]。
(5) 按一下 [掃描] 或按一下 [調整掃描圖片的品質] 變更解析度。
在這種情況下，選擇 [自訂設定] 以外的設定一次，然後掃描文件或變更解析度。
透過 USB 及網路將電腦連接到印表機時，務必使用下列任一方式安裝驅動程式。
如果有 User Software and Manuals CD-ROM (或 DVD-ROM)
從 [安裝軟體程式/手冊] 畫面安裝 USB 及網路連線的驅動程式。
如果已從 Canon 網站下載驅動程式
執行 [Setup.exe] 以安裝 USB 及網路連線的驅動程式。
如果您目前使用 USB 連線並完成 MF Scan Utility 的安裝作業，而沒有使用 USB 纜線連接裝置和電腦，則從裝置掃描時，可能顯示應用程式選擇畫面。在此情況下，根據下列程序指定應用程式將可停止顯示畫面。
(1) 安裝 MF Scan Utility。
如果您的電腦上已經安裝 MF Scan Utility，或者如果 MF Scan Utility 與您的電腦不相容，請繼續執行步驟 (2)。
(2) 使用 USB 纜線連接裝置和電腦 → 開啟裝置。
(3) 以系統管理員帳戶登入電腦。
(4) 從「控制台」中選取「檢視裝置和印表機」。
(5) 在裝置的圖示上按下滑鼠右鍵 → 按一下「掃描內容」。
(6) 按一下「事件」標籤 → 選取「執行此程式」→ 選取「MF Scan Utility」。
如果擁有相容於目前使用裝置的應用程式，您可指定並使用 MF Scan Utility 以外的應用程式。
掃描影像可能會視使用環境與設定而出現粗糙現象。您可啟用 [進階模式] 頁面中的 [使用「去除網紋」] 以減少粗糙現象。
使用 USB 連線環境時，如果 USB 纜線在掃描時中斷連接，則在重新連接 USB 纜線後可能無法進行掃描。在此情況下，請重新啟動電腦。
TWAIN Toolkit 免責聲明及限制
TWAIN Toolkit 是以現狀散佈。TWAIN Toolkit 的開發人員及散佈者明確聲明不負所有默示、明示或法令保證的責任，包括但不限於適售性、不侵害他人權益以及適合某特定用途之責任。
開發人員及散佈者對任何直接、開接、特殊、附隨或衍生的傷害，而導致重製、修改、散佈或其他 TWAIN Toolkit 的用法，概不負責。

Copyright CANON INC. 2005