Windows 7/8.1/10 ScanGear - الإصدار 11.3
يحوي ملف README هذا معلومات إضافية لمساعدتك على استعمال برنامج تشغيل الماسحة الضوئية بواسطة Microsoft Windows.
كما هو الحال مع معظم البرمجيات والمعدات والمنتجات، يتم توفير بعض المعلومات بعد تطوير الدليل. يتم توفير المعلومات المحدثة بشأن برنامج التشغيل هذا في الملف README. إذا احتجت لمساعدة إضافية، يرجى الاتصال بشركة Canon المحلية.
إن Microsoft و Windows هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
قد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة هنا علامات تجارية لمالكيها.
المحتويات
نظرة عامة
متطلبات النظام
التحذيرات والحدود والقيود
إخلاء المسئولية والقيود الخاصة بـ TWAIN Toolkit
نظرة عامة
يسمح لك ScanGear بالمسح الضوئي للوثائق من الكمبيوتر.
متطلبات النظام
للاطلاع على التفاصيل حول البيئة التشغيلية، انظر "Readme_MD_ar-SA.hta".
التحذيرات والحدود والقيود
تأكد أن لديك ما يكفي من الحيّز على قرص الهارد ديسك عند المسح الضوئي لوثائق كبيرة الحجم بدقة عالية. على سبيل المثال فإن المسح الضوئي لوثيقة هي عبارة عن صفحة كاملة ملوّنة بدقة 600 نقطة في البوصة يتطلب حيّزًا فارغًا على القرص قدره 300 م ب (ميغابايت) كحد أدنى.
لا تشغّل في الوقت ذاته أكثر من تطبيق واحد مرتبط فعليًا ببرنامج ScanGear. لا تفتح أكثر من تطبيق واحد مرتبط فعليًا ببرنامج ScanGear. كذلك، لا تفتح برنامج ScanGear أكثر من مرة واحدة للحصول على صورة في التطبيق ذاته.
عند المسح الضوئي لصور كبيرة بدقة عالية، يمكن لشريط التقدّم أن يتوقف عند نسبة صفر مئوية 0% أو يمكن لكمبيوترك أن يتوقف عن التجاوب، وذلك تبعًا لحجم الملف والقيود التي تحدّد التطبيقات الجاري استخدامها. إذا حدث ذلك، قم بإلغاء الفعل (على سبيل المثال بالنقر على زر إلغاء شريط التقدّم)، ثم قم بزيادة الذاكرة الافتراضية المتاحة وقم بتنفيذ المسح الضوئي مرة أخرى.
يمكن حلّ المشكلة أيضًا عن طريق اختيار مساحة أصغر بمستويات دقة أدنى. كذلك، يمكنك المسح الضوئي للصورة من أداة MF Scan Utility واستيراد الملف الناتج إلى التطبيق الذي لديك.
قد لا يتم فتح مصدر بيانات TWAIN بطريقة صحيحة من حين لآخر عندما يكون ملف النظام بصيغة NTFS. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن كتابة مكوّنة TWAIN في دليل "winnt". لمعرفة التفاصيل، اتصل بمدير النظام لديك.
أغلق دائما نافذة ScanGear الرئيسية قبل إنهاء برنامج التطبيق الأصلي.
بعض أجهزة الكمبيوتر الشخصية (بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة) قد لا يعاد تشغيلها بشكل صحيح من وضع الاستعداد عندما تكون الطابعة موصّلة. إذا حدث ذلك، يُرجى إعادة تشغيل كمبيوترك.
قد لا تتمكن من استخدام مفتاح [بدء] الموجود على الجهاز بعد تثبيت المشغّل. في تلك الحالة، أعِد تشغيل كمبيوترك.
عندما تقوم بالمعاينة أو المسح الضوئي لصورة ذات خلفية منتظمة نسبيًا، يمكن لوظيفة Auto Tone أن تغيّر ألوانها. إذا حدث ذلك، أعِد ضبط Auto Tone.
بعض التطبيقات قد تغلق ScanGear تلقائيًا بعد المسح الضوئي.
بعض البرامج التطبيقية قد تقوم بإخفاء واجهة مستخدم TWAIN. في تلك الحالة، راجع دليل مبرمج التطبيق لمعرفة تغييرات التهيئات المطلوبة لإظهار واجهة مستخدم TWAIN.
يمكن للمسح الضوئي للصور المستوردة من تطبيق Corel WordPerfect 10 ألا يتم بشكل صحيح. إذا حدث ذلك، قم بزيادة الذاكرة الافتراضية المتاحة وقم بتنفيذ المسح الضوئي للصورة مرة أخرى. يُفترَض أن يؤدي ذلك إلى حل المشكلة.
دعم بعض التطبيقات للمسح الضوئي عبر الكمبيوتر PC Scanning قد لا يتمكن من المسح الضوئي المستمر للوثائق باستخدام وحدة ADF. في تلك الحالة، يُرجى إجراء المسح الضوئي للوثائق باستخدام اللوح الزجاجي المنبسط.
لن تسمح التطبيقات التالية بالمسح الضوئي للوثائق متعددة الصفحات.
عند استعمال "‎‎الرسام" في أنظمة Windows 7/8.1/10
عند المسح الضوئي لوثيقة باستخدام هذه التطبيقات، يرجى المسح الضوئي لكل صفحة على حدة.
إذا تم وضع وثائق متعددة في وحدة التغذية، تحدث المشاكل التالية. ضع وثيقة واحدة فقط في وحدة التغذية.
الأوراق الثانية واللاحقة من الوثيقة لم يتم مسحها ضوئيا.
بعد المسح الضوئي لكل الوثائق، ستظهر <تم الإلغاء.> على الشاشة.
لا يمكن تنفيذ عملية المسح الضوئي القادم.
بالنسبة لـ Windows 7/8.1/10، عند فتح مشغل من التطبيقات WIA 1.0 مثل "‎‎الرسام" للمسح الضوئي لوثيقة، ستسبب الإجراءات التالية خطأ.
(1) اختيار [مسطح] من [مصدر الورق]
(2) النقر على [ضبط جودة الصورة المُلتقطة بالماسح]
(3) ضبط [الدقة] على 600 نقطة في البوصة ثم النقر على [موافق]
(4) اختيار [علبة تغذية المستندات] من [مصدر الورق]
(5) النقر على [مسح ضوئي] أو على [ضبط جودة الصورة المُلتقطة بالماسح] لتغيير الدقة
في هذه الحالة، اختر إعدادًا آخرًا غير [إعدادات مخصصة] مرة واحدة، ثم قم بالمسح الضوئي لوثيقة أو تغيير الدقة.
عند توصيل الكمبيوتر بالطابعة عن طريق كل من USB وشبكة، يرجى التأكد من تثبيت المشغل باستخدام أحد الطرق التالية.
إذا كانت لديك أسطوانة CD-ROM (أو DVD-ROM) التي تحتوي على برامج وأدلة المستخدم
قم بتثبيت مشغلي التوصيل (الاتصال) عبر كل من USB والشبكة من خلال شاشة [إعداد البرامج/الأدلة].
إذا قمت بتحميل برنامج التشغيل من الموقع الإلكتروني لشركة Canon
قم بتنفيذ [Setup.exe] لتثبيت مشغلي التوصيل (الاتصال) عبر كل من USB والشبكة.
إذا كنت تستخدم توصيل USB، وانتهيت من تثبيت أداة MF Scan Utility بدون توصيل الجهاز والكمبيوتر باستخدام كابل USB، قد يتم عرض نافذة اختيار التطبيق عند القيام بالمسح الضوئي من الجهاز. في مثل هذه الحالة، تحديد تطبيق وفقا للإجراءات التالية سيوقف عرض الشاشة.
(1) قم بتثبيت أداة MF Scan Utility.
انتقل إلى الخطوة (2) إذا كانت أداة MF Scan Utility مثبّتة بالفعل أو إذا كانت أداة MF Scan Utility غير متوافقة مع الكمبيوتر.
(2) قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر باستخدام كابل USB ← قم بتشغيل الجهاز.
(3) قم بتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر عبر حساب المدير.
(4) اختر [عرض الأجهزة والطابعات] من [لوحة التحكم].
(5) انقر بالزر الأيمن للماوس على أيقونة جهازك ← انقر [خصائص المسح الضوئي].
(6) انقر علامة التبويب [الحدث] ← اختر [تشغيل هذا البرنامج] ← اختر [MF Scan Utility].
إذا كانت لديك تطبيقات متوافقة مع الجهاز الذي تستخدمه، يمكنك تحديد واستخدام تطبيق آخر غير أداة MF Scan Utility.
قد تظهر خشونة في الصور الممسوحة ضوئياً وفقاً للبيئة والإعدادات التي تستخدمها. يمكنك تقليل الخشونة بواسطة تفعيل [استخدام إزالة التموج] في الورقة [الوضع المتقدم].
في حالة توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر من خلال كابل USB، قد يتعذر إجراء المسح الضوئي إذا تم فصل كابل USB وإعادة توصيله أثناء المسح. في هذه الحالة، قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
إخلاء المسئولية والقيود الخاصة بـ TWAIN Toolkit
TWAIN Toolkit موزع كما هو. مطور وموزعو TWAIN Toolkit يتنصلون بشكل صريح من الضمانات الضمنية أو الصريحة أو القانونية بما فيها، ودون تحديد، الضمانات الضمنية للمنتج وعدم انتهاك حقوق طرف ثالث والتطابق لغرض محدد.
المطورون أو الموزعون غير مسؤولين عن الأضرار، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية وذلك نتيجة للنسخ أو التعديل أو التوزيع أو استخدام آخر لـ TWAIN Toolkit.

Copyright CANON INC. 2005