ScanGear для Windows 7/8.1/10 - версия 11.3
Этот файл README содержит дополнительные сведения, помогающие в использовании драйвера сканера в среде Microsoft Windows.
Как и для большей части программного и аппаратного обеспечения, некоторая информация становится доступной уже после написания руководства. В этом файле README представлена обновленная информация о данном драйвере. Если необходима дополнительная поддержка, обратитесь в местное представительство корпорации Canon.
Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Другие названия продуктов и компаний в этом документе могут являться зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
СОДЕРЖАНИЕ
Обзор
Системные требования
Предупреждения, ограничения и запреты
Набор инструментов TWAIN — Отказ от обязательств и ограничение ответственности
Обзор
ScanGear позволяет сканировать документы при помощи компьютера.
Системные требования
Подробную информацию об операционной среде см. в файле "Readme_MD_ru-RU.hta".
Предупреждения, ограничения и запреты
Убедитесь, что у вас достаточно свободного дискового пространства для сканирования больших документов с высоким разрешением. Например, чтобы отсканировать цветную страницу документа с расширением 600 точек/дюйм, требуется не менее 300 МБ свободного дискового пространства.
Запускайте единовременно не более одного приложения, активно связанного со ScanGear. Не открывайте более одного приложения, активно связанного со ScanGear. Также не открывайте ScanGear более одного раза, чтобы получить изображение в том же самом приложении.
При сканировании больших изображений с высоким разрешением, индикатор выполнения может замереть на 0% или компьютер может перестать отвечать на запросы; это связано с размером файла и ограничениями используемых приложений. В этом случае отмените действие (например, щелкнув кнопку Отмена индикатора выполнения), увеличьте доступную виртуальную память и повторите операцию сканирования.
Проблему можно также решить, выбрав меньшую область сканирования или уменьшив разрешение. Можно также произвести сканирование изображения в программе MF Scan Utility и импортировать полученный файл в приложение.
Источник данных TWAIN может иногда открываться некорректно, если системный файл имеет формат NTFS. Из соображений безопасности модуль TWAIN нельзя размещать в директории "winnt". За подробной информацией обратитесь к своему системному администратору.
Всегда закрывайте главное окно ScanGear перед выходом из основной программы.
Некоторые персональные компьютеры (включая переносные) могут неверно выходить из ждущего режима при подключенном принтере. В этом случае перезагрузите компьютер.
После установки драйвера кнопка [Начало] аппарата может стать недоступной. В этом случае перезагрузите компьютер.
При предварительном просмотре или сканировании изображения с относительно однородным фоном, функция Автоматическая настройка тона может изменить его цвет. В этом случае сбросьте значения Автоматической настройки тона.
Некоторые приложения могут автоматически закрывать ScanGear после сканирования.
Некоторые приложения могут скрывать интерфейс пользователя TWAIN. В этом случае обратитесь к руководству пользователя по программному обеспечению, чтобы узнать, какой параметр следует изменить для отображения интерфейса пользователя TWAIN.
Импортированные из Corel WordPerfect 10 изображения могут быть импортированы неверно. В этом случае увеличьте доступную виртуальную память и повторите сканирование. Это должно решить проблему.
В некоторых приложениях, поддерживающих сканирование с ПК, выполнение непрерывного сканирования с помощью устройства АПД может оказаться невозможным. В таком случае сканируйте документы с помощью стекла экспонирования.
Перечисленные ниже приложения не позволят сканировать документы, состоящие из нескольких страниц.
При использовании программы "Paint" в Windows 7/8.1/10
При сканировании документа с помощью этих приложений сканируйте каждую страницу отдельно.
Если в устройство подачи поместить несколько документов, возникнут указанные ниже проблемы. Помещайте в устройство подачи только один документ.
Второй и последующие листы документа не будут отсканированы.
После сканирования всех документов на экране появится сообщение <Отменено.>.
Выполнить следующую операцию сканирования не удастся.
В среде Windows 7/8.1/10 при запуске драйвера из приложений WIA 1.0, например "Paint", для сканирования документа, перечисленные ниже операции вызовут ошибку.
(1) Выбор [Планшетный] в меню [Источник бумаги]
(2) Нажатие кнопки [Настроить качество сканированного изображения]
(3) Установка для параметра [Разрешение] значения 600 точек/дюйм с последующим нажатием кнопки [OK]
(4) Выбор [Податчик документов] в меню [Источник бумаги]
(5) Нажатие кнопки [Сканировать] или нажатие кнопки [Настроить качество сканированного изображения] для изменения разрешения
В таком случае выберите один раз значение, отличное от [Особые параметры], а затем отсканируйте документ или измените разрешение.
При подключении компьютера к принтеру через USB или сеть устанавливайте драйвер одним из указанных ниже методов.
При наличии компакт-диска User Software and Manuals CD-ROM (или DVD-ROM)
Установите оба драйвера — для подключения через USB и подключения к сети — с экрана [Установка программ и руководств].
Если драйвер был загружен с веб-сайта Canon
Запустите [Setup.exe], чтобы установить оба драйвера — для подключения через USB и подключения к сети.
В случае использования USB-соединения и завершения установки программы MF Scan Utility без подключения устройства к компьютеру USB-кабелем при сканировании с устройства может открыться окно выбора приложения. В подобном случае окно можно закрыть, указав приложение в соответствии со следующей процедурой.
(1) Установите программу MF Scan Utility.
Перейдите к шагу (2), если программа MF Scan Utility уже установлена на компьютере или если программа MF Scan Utility несовместима с вашим компьютером.
(2) Соедините устройство и компьютер при помощи кабеля USB → включите устройство.
(3) Войдите в систему компьютера под учетной записью администратора.
(4) Выберите [Просмотр устройств и принтеров] в меню [Панель управления].
(5) Правой кнопкой мыши щелкните значок своего устройства → нажмите кнопку [Свойства сканирования].
(6) Перейдите на вкладку [Событие] → выберите [Запустить] → выберите [MF Scan Utility].
При наличии приложений, совместимых с используемым устройством, можно указать и использовать другое приложение, помимо MF Scan Utility.
В зависимости от среды и используемых настроек на сканированных изображениях может возникать нечеткость. Нечеткость можно снизить, активировав настройку [Использовать функцию "Убрать растр"] на листе [Расширенный режим].
Если при использовании USB-подключения USB-кабель отсоединяется во время сканирования, сканирование может не возобновиться при повторном подсоединении USB-кабеля. В этом случае перезагрузите компьютер.
Набор инструментов TWAIN — Отказ от обязательств и ограничение ответственности
TWAIN Toolkit предоставляется "как есть". Разработчик и поставщики набора инструментов TWAIN явно выражают отказ от любых подразумеваемых, явно выраженных или предусмотренных законом гарантий, включая, без ограничений, подразумеваемую гарантию соответствия продукта коммерческим требованиям, ненарушение прав третьей стороны или соответствие продукта для выполнения определенных целей.
Ни поставщики, ни разработчики не несут ответственности за убытки, непосредственные, косвенные, особые, случайные или опосредованные, являющиеся следствием воспроизведения, изменения, распространения или любого другого использования набора инструментов TWAIN.

Copyright CANON INC. 2005